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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения. 
Таблица 1
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
	Объекты отдыха и туризма
	Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Турка)
	Вместимость придорожного сервиса 2 ед.*
Вместимость гостиницы 36 мест*
Единовременная пропускная способность 18 чел.*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее-СТП района)

	2. 
	Объект общественного питания
	Объекты торговли, общественного питания
	Кафе, с.Турка,
	На 10 рабочих мест, вместимостью 50 чел.*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	3. 
	Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
	Объекты отдыха и туризма
	Гостиница, с. Турка
	Вместимость гостиницы 36 мест*
Единовременная пропускная способность 18 чел.*
	Объекты отдыха и туризма
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	4. 
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения
	Строительство очистных сооружений в с. Горячинск.
	Производительностью 2 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	5. 
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения
	Реконструкция очистных сооружений курорта «Горячинск».
	Производительностью 1 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	6. 
	Сооружения для защиты от затопления и подтопления
	Объект инженерной защиты от опасных
геологических процессов
	Защита с. Соболиха от вредного воздействия вод р. Турки в Прибайкальском районе РБ (берегоукрепительные работы)
	Третий класс сооружений инженерной защиты*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района


*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют


[bookmark: _Hlk214029281]2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон
Таблица 2
	№ п/п
	Зона градостроительного зонирования
	Площадь, га
	Основные параметры функциональных зон
	Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	1.
	Жилая зона
	328,01
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2
Максимальная этажность застройки – 4
Средняя этажность застройки – 1-3
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	-

	2.
	Общественно-деловая зона
	74,96
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2
Максимальная этажность застройки – 5
Средняя этажность застройки – 1-3
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	Объекты местного значения:
- Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Турка);
- Кафе, с.Турка;
- Гостиница, с. Турка.

	3.
	Зона объектов культурного наследия
	2,44
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	-

	4.
	Производственная зона
	61,96
	
	

	5.
	Зона инженерной инфраструктуры
	4,0
	
	Объекты местного значения:
- Строительство очистных сооружений в с. Горячинск;
-  Реконструкция очистных сооружений курорта «Горячинск»;
-  Защита с. Соболиха от вредного воздействия вод р. Турки в Прибайкальском районе РБ (берегоукрепительные работы).

	6.
	Зона автомобильного транспорта
	27,21
	
	

	7.
	Зоны рекреационного назначения
	168,56
	
	Объекты регионального значения:
- Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия

	8.
	Зона кладбищ
	31,59
	
	-

	9.
	Территории общего пользования
	97,89
	
	-

	10.
	Противопожарный разрыв
	22,06
	
	-

	Общая площадь:
	818,68
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	1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Турка Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Село Турка Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	418,68 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Турка Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	656322,83 
	4197471,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	656370,36 
	4197441,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	656416,01 
	4197412,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	656417,69 
	4197411,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	656431,31 
	4197380,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	656451,45 
	4197334,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	656441,47 
	4197330,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	656447,70 
	4197311,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	656459,51 
	4197316,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	656479,65 
	4197270,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	656463,29 
	4197263,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	656489,69 
	4197218,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	656519,35 
	4197154,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	656546,27 
	4197126,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	656560,14 
	4197106,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	656568,68 
	4197093,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	656579,00 
	4197079,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	656593,61 
	4197059,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	656600,81 
	4197049,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	656603,04 
	4197039,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	656612,76 
	4197024,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	656612,62 
	4197012,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	656612,48 
	4196994,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	656609,13 
	4196978,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	656605,96 
	4196971,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	656602,44 
	4196965,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	656532,19 
	4196909,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	656510,06 
	4196892,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	656482,64 
	4196871,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	656453,77 
	4196843,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	656456,55 
	4196840,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	656485,20 
	4196868,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	656510,85 
	4196887,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	656534,53 
	4196907,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	656550,69 
	4196917,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	656604,26 
	4196963,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	656612,41 
	4196977,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	656615,76 
	4196992,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	656616,17 
	4197019,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	656617,73 
	4197017,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	656619,36 
	4197045,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	656596,28 
	4197150,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	656613,11 
	4197212,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	656618,60 
	4197228,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	656617,88 
	4197245,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	656621,43 
	4197245,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	656624,60 
	4197227,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	656618,85 
	4197210,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	656602,46 
	4197150,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	656625,41 
	4197046,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	656622,29 
	4197009,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	656643,57 
	4196980,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	656779,33 
	4196767,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	656878,90 
	4196609,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	656903,53 
	4196595,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	656911,93 
	4196600,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	656904,45 
	4196609,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	656934,15 
	4196636,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	656963,84 
	4196663,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	656993,54 
	4196690,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	657023,24 
	4196716,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	657037,74 
	4196698,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	657042,93 
	4196700,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	657065,69 
	4196710,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	657094,97 
	4196723,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	657106,90 
	4196701,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	657127,84 
	4196662,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	657139,82 
	4196640,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	657230,39 
	4196474,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	657319,12 
	4196263,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	657361,70 
	4196176,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	657383,80 
	4196156,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	657365,28 
	4196136,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	657431,03 
	4195983,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	657433,23 
	4195977,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	657466,43 
	4195890,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	657534,49 
	4195790,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	657682,40 
	4195820,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	657846,55 
	4195826,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	657849,15 
	4195823,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	657850,99 
	4195826,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	657979,35 
	4195831,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	658025,55 
	4195831,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	658025,51 
	4195826,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	658036,24 
	4195827,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	658036,56 
	4195831,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	658110,18 
	4195832,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	658109,43 
	4195828,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	658119,44 
	4195826,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	658120,56 
	4195832,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	658143,54 
	4195832,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	658173,49 
	4195833,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	658204,65 
	4195835,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	658203,09 
	4195831,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	95
	658203,51 
	4195830,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	96
	658205,07 
	4195834,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	97
	658256,74 
	4195834,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	98
	658309,11 
	4195838,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	99
	658405,18 
	4195845,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	100
	658407,08 
	4195845,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	101
	658459,85 
	4195849,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	102
	658493,68 
	4195850,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	103
	658498,20 
	4195850,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	104
	658500,81 
	4195843,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	105
	658505,55 
	4195850,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	106
	658553,76 
	4195849,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	107
	658577,47 
	4195844,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	108
	658578,19 
	4195874,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	109
	658617,52 
	4195868,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	110
	658617,46 
	4195845,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	111
	658803,42 
	4195840,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	112
	658987,29 
	4195844,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	113
	659151,45 
	4195834,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	114
	659238,46 
	4195923,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	115
	659375,72 
	4196030,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	116
	659404,43 
	4196014,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	117
	659472,82 
	4196007,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	118
	659587,40 
	4195979,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	119
	659632,83 
	4195981,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	120
	659635,16 
	4195950,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	121
	659635,93 
	4195939,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	122
	659650,58 
	4195940,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	123
	659661,42 
	4195942,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	124
	659662,47 
	4195943,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	125
	659663,02 
	4195928,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	126
	659635,24 
	4195917,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	127
	659639,90 
	4195908,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	128
	659668,89 
	4195914,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	129
	659698,12 
	4195921,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	130
	659708,96 
	4195925,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	131
	659736,37 
	4195937,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	132
	659744,50 
	4195919,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	133
	659717,09 
	4195907,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	134
	659702,16 
	4195904,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	135
	659709,35 
	4195872,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	136
	659687,45 
	4195855,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	137
	659683,94 
	4195853,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	138
	659658,50 
	4195847,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	139
	659662,94 
	4195830,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	140
	659621,59 
	4195820,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	141
	659590,74 
	4195836,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	142
	659580,72 
	4195839,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	143
	659509,87 
	4195823,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	144
	659473,09 
	4195827,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	145
	659453,09 
	4195822,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	146
	659387,52 
	4195764,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	147
	659359,92 
	4195716,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	148
	659300,51 
	4195659,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	149
	659252,33 
	4195575,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	150
	659255,82 
	4195559,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	151
	659276,50 
	4195533,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	152
	659282,48 
	4195512,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	153
	659280,11 
	4195494,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	154
	659261,17 
	4195474,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	155
	659214,86 
	4195448,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	156
	659160,01 
	4195425,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	157
	659138,41 
	4195419,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	158
	659003,62 
	4195387,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	159
	659000,70 
	4195402,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	160
	658971,27 
	4195383,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	161
	658974,49 
	4195373,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	162
	658965,88 
	4195363,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	163
	658958,74 
	4195375,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	164
	658938,19 
	4195362,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	165
	658771,81 
	4195181,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	166
	658753,40 
	4195152,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	167
	658745,04 
	4195144,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	168
	658727,70 
	4195128,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	169
	658712,68 
	4195120,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	170
	658596,74 
	4195036,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	171
	658509,20 
	4195005,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	172
	658426,30 
	4194932,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	173
	658312,68 
	4194851,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	174
	658239,69 
	4194855,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	175
	658189,49 
	4194834,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	176
	658138,64 
	4194822,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	177
	658121,67 
	4194836,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	178
	658111,74 
	4194867,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	179
	658051,55 
	4194925,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	180
	657975,67 
	4194966,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	181
	657959,55 
	4194973,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	182
	657960,29 
	4194974,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	183
	657817,84 
	4195015,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	184
	657641,12 
	4195111,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	185
	657645,70 
	4195145,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	186
	657658,61 
	4195239,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	187
	657598,86 
	4195274,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	188
	657510,22 
	4195339,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	189
	657455,50 
	4195379,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	190
	657413,39 
	4195410,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	191
	657394,03 
	4195440,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	192
	657342,32 
	4195593,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	193
	657340,75 
	4195599,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	194
	657316,65 
	4195602,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	195
	657297,03 
	4195600,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	196
	657297,03 
	4195600,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	197
	657153,58 
	4195588,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	198
	656914,17 
	4195571,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	199
	656817,11 
	4195561,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	200
	656665,07 
	4195538,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	201
	656536,60 
	4195497,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	202
	656476,90 
	4195467,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	203
	656439,72 
	4195442,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	204
	656396,91 
	4195403,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	205
	656324,68 
	4195320,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	206
	656289,00 
	4195270,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	207
	656126,47 
	4194992,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	208
	656092,26 
	4194944,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	209
	656011,64 
	4194867,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	210
	655903,16 
	4194779,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	211
	655853,02 
	4194739,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	212
	655759,23 
	4194661,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	213
	655705,34 
	4194616,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	214
	655625,62 
	4194552,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	215
	655532,03 
	4194470,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	216
	655426,00 
	4194361,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	217
	655308,95 
	4194226,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	218
	655181,27 
	4194086,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	219
	654940,92 
	4193809,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	220
	654911,56 
	4193774,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	221
	654864,93 
	4193721,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	222
	654785,84 
	4193626,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	223
	654742,33 
	4193562,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	224
	654710,98 
	4193505,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	225
	654686,76 
	4193449,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	226
	654657,57 
	4193372,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	227
	654641,41 
	4193338,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	228
	654618,66 
	4193292,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	229
	654555,74 
	4193088,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	230
	654437,66 
	4192730,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	231
	654406,94 
	4192669,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	232
	654387,64 
	4192636,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	233
	654282,52 
	4192461,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	234
	654216,07 
	4192387,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	235
	653247,39 
	4191552,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	236
	653210,32 
	4191522,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	237
	653184,04 
	4191497,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	238
	653156,39 
	4191475,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	239
	653145,87 
	4191461,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	240
	653142,62 
	4191456,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	241
	653130,63 
	4191426,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	242
	653115,35 
	4191377,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	243
	653103,52 
	4191324,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	244
	653084,30 
	4191164,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	245
	653075,49 
	4191100,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	246
	653072,79 
	4191087,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	247
	653067,82 
	4191070,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	248
	653061,69 
	4191053,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	249
	653039,86 
	4191006,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	250
	653010,56 
	4190947,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	251
	652970,71 
	4190866,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	252
	652953,59 
	4190828,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	253
	652943,18 
	4190793,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	254
	652934,94 
	4190749,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	255
	652926,93 
	4190638,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	256
	652925,85 
	4190608,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	257
	652920,61 
	4190585,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	258
	652900,97 
	4190552,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	259
	652738,40 
	4190356,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	260
	652583,92 
	4190159,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	261
	652294,46 
	4189736,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	262
	652233,58 
	4189647,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	263
	652180,78 
	4189586,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	264
	652103,81 
	4189507,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	265
	652037,23 
	4189440,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	266
	651977,63 
	4189379,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	267
	651944,99 
	4189333,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	268
	651912,32 
	4189284,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	269
	651875,36 
	4189227,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	270
	651820,36 
	4189128,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	271
	651773,48 
	4189029,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	272
	651723,11 
	4188928,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	273
	651697,87 
	4188878,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	274
	651685,71 
	4188860,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	275
	651671,01 
	4188844,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	276
	651642,12 
	4188822,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	277
	651620,77 
	4188810,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	278
	651608,82 
	4188832,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	279
	651628,13 
	4188843,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	280
	651654,18 
	4188863,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	281
	651666,13 
	4188876,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	282
	651676,27 
	4188891,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	283
	651700,77 
	4188939,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	284
	651751,01 
	4189040,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	285
	651798,13 
	4189139,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	286
	651853,92 
	4189240,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	287
	651892,18 
	4189296,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	288
	651930,06 
	4189346,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	289
	651958,86 
	4189386,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	290
	652017,04 
	4189448,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	291
	652085,80 
	4189523,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	292
	652162,34 
	4189602,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	293
	652213,73 
	4189662,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	294
	652273,83 
	4189750,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	295
	652567,12 
	4190173,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	296
	652718,95 
	4190371,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	297
	652880,46 
	4190566,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	298
	652897,54 
	4190595,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	299
	652901,36 
	4190614,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	300
	652903,76 
	4190643,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	301
	652912,10 
	4190751,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	302
	652921,03 
	4190797,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	303
	652931,69 
	4190836,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	304
	652950,45 
	4190875,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	305
	652988,20 
	4190946,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	306
	653022,76 
	4191017,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	307
	653038,40 
	4191062,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	308
	653044,06 
	4191078,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	309
	653048,54 
	4191093,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	310
	653050,84 
	4191104,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	311
	653059,52 
	4191168,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	312
	653078,86 
	4191328,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	313
	653091,18 
	4191383,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	314
	653107,06 
	4191434,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	315
	653120,13 
	4191467,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	316
	653125,15 
	4191475,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	317
	653138,41 
	4191492,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	318
	653170,60 
	4191518,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	319
	654262,12 
	4192469,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	320
	654385,01 
	4192681,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	321
	654414,54 
	4192739,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	322
	654535,38 
	4193094,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	323
	654604,30 
	4193297,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	324
	654624,72 
	4193341,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	325
	654638,61 
	4193372,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	326
	654667,47 
	4193462,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	327
	654688,52 
	4193516,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	328
	654721,01 
	4193575,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	329
	654765,83 
	4193641,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	330
	654845,95 
	4193737,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	331
	654892,56 
	4193790,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	332
	654921,85 
	4193825,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	333
	655162,91 
	4194103,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	334
	655179,19 
	4194120,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	335
	655290,21 
	4194243,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	336
	655407,59 
	4194378,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	337
	655514,85 
	4194488,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	338
	655609,56 
	4194571,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	339
	655689,43 
	4194635,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	340
	655743,21 
	4194681,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	341
	655837,28 
	4194759,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	342
	655887,03 
	4194797,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	343
	655995,13 
	4194886,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	344
	656073,26 
	4194960,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	345
	656105,45 
	4195006,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	346
	656268,02 
	4195284,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	347
	656305,04 
	4195336,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	348
	656379,09 
	4195421,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	349
	656424,27 
	4195461,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	350
	656464,16 
	4195489,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	351
	656527,17 
	4195520,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	352
	656659,36 
	4195562,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	353
	656813,97 
	4195586,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	354
	656912,05 
	4195596,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	355
	657152,03 
	4195611,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	356
	657146,88 
	4195714,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	357
	657130,24 
	4195760,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	358
	657113,97 
	4195828,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	359
	657103,90 
	4195908,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	360
	657098,09 
	4195957,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	361
	657081,82 
	4195993,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	362
	657047,34 
	4196034,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	363
	657022,55 
	4196061,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	364
	656983,43 
	4196113,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	365
	656941,59 
	4196142,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	366
	656864,51 
	4196190,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	367
	656788,20 
	4196260,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	368
	656718,86 
	4196331,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	369
	656643,32 
	4196404,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	370
	656539,89 
	4196510,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	371
	656477,91 
	4196573,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	372
	656427,17 
	4196636,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	373
	656379,91 
	4196703,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	374
	656359,77 
	4196724,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	375
	656325,29 
	4196746,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	376
	656297,01 
	4196756,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	377
	656196,69 
	4196762,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	378
	656102,94 
	4196777,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	379
	656062,66 
	4196779,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	380
	656040,19 
	4196783,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	381
	656016,17 
	4196788,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	382
	655932,89 
	4196775,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	383
	655886,99 
	4196772,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	384
	655859,30 
	4196797,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	385
	655813,50 
	4196777,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	386
	655813,50 
	4196777,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	387
	655813,49 
	4196777,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	388
	655801,49 
	4196805,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	389
	655781,47 
	4196851,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	390
	655827,24 
	4196871,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	391
	655815,85 
	4196898,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	392
	655762,47 
	4197028,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	393
	655690,89 
	4197212,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	394
	655778,98 
	4197395,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	395
	655938,91 
	4197404,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	396
	656218,57 
	4197453,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	397
	656218,56 
	4197448,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	398
	656220,59 
	4197446,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	399
	656228,42 
	4197446,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	400
	656230,40 
	4197448,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	401
	656230,30 
	4197455,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	656322,83 
	4197471,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	402
	657837,26 
	4195823,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	403
	657840,10 
	4195820,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	404
	657835,81 
	4195819,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	402
	657837,26 
	4195823,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	405
	658213,43 
	4195829,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	406
	658213,84 
	4195829,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	407
	658212,19 
	4195826,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	408
	658211,78 
	4195826,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	405
	658213,43 
	4195829,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	409
	656033,02 
	4198621,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	410
	656048,12 
	4198555,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	411
	656072,90 
	4198490,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	412
	656119,46 
	4198304,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	413
	655855,92 
	4198277,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	414
	655853,78 
	4198130,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	415
	655953,69 
	4198123,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	416
	656053,46 
	4198116,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	417
	656168,22 
	4198109,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	418
	656298,30 
	4197727,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	419
	656373,24 
	4197485,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	420
	656388,72 
	4197451,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	421
	656326,47 
	4197490,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	422
	655936,91 
	4197422,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	423
	655767,50 
	4197413,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	424
	655681,48 
	4197235,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	425
	655652,20 
	4197337,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	426
	655605,72 
	4197459,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	427
	655530,51 
	4197457,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	428
	655430,50 
	4197457,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	429
	655430,75 
	4197557,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	430
	655469,22 
	4197557,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	431
	655471,55 
	4197657,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	432
	655491,01 
	4197747,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	433
	655446,83 
	4197806,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	434
	655468,37 
	4197826,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	435
	655479,22 
	4197843,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	436
	655485,25 
	4197873,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	437
	655490,59 
	4197924,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	438
	655488,18 
	4197989,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	439
	655495,07 
	4198027,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	440
	655504,03 
	4198103,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	441
	655504,03 
	4198192,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	442
	655489,16 
	4198237,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	443
	655538,14 
	4198492,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	444
	655656,77 
	4198472,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	445
	655657,22 
	4198464,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	446
	655687,88 
	4198452,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	447
	655821,73 
	4198467,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	448
	655836,68 
	4198481,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	449
	655904,50 
	4198513,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	450
	655899,48 
	4198589,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	409
	656033,02 
	4198621,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	451
	654471,10 
	4193932,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	452
	654658,18 
	4193924,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	453
	654758,92 
	4193904,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	454
	654704,11 
	4193853,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	455
	654680,89 
	4193822,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	456
	654251,22 
	4193199,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	457
	654140,77 
	4193028,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	458
	654148,34 
	4193019,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	459
	654141,76 
	4193009,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	460
	654129,98 
	4193027,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	461
	654095,40 
	4192973,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	462
	653978,78 
	4192987,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	463
	654062,10 
	4193096,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	464
	654053,38 
	4193108,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	465
	654018,19 
	4193143,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	466
	653985,51 
	4193103,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	467
	654022,23 
	4193069,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	468
	653940,61 
	4192968,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	469
	653881,64 
	4192979,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	470
	653895,77 
	4193002,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	471
	653866,43 
	4193026,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	472
	653777,19 
	4193099,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	473
	653819,99 
	4193149,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	474
	653836,20 
	4193136,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	475
	653887,96 
	4193224,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	476
	653833,91 
	4193263,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	477
	653846,14 
	4193282,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	478
	653799,17 
	4193297,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	479
	653780,11 
	4193303,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	480
	653746,68 
	4193319,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	481
	653746,67 
	4193319,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	482
	653746,66 
	4193319,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	483
	653672,78 
	4193371,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	484
	653701,31 
	4193388,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	485
	653900,60 
	4193595,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	486
	653891,20 
	4193609,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	487
	653891,20 
	4193609,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	488
	653904,58 
	4193620,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	489
	653915,62 
	4193610,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	490
	654019,48 
	4193687,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	491
	654041,27 
	4193670,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	492
	654067,59 
	4193693,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	493
	654135,65 
	4193750,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	494
	654172,03 
	4193797,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	495
	654181,93 
	4193789,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	496
	654184,03 
	4193790,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	497
	654155,17 
	4193812,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	498
	654228,56 
	4193860,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	499
	654311,32 
	4193911,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	500
	654325,08 
	4193884,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	501
	654371,61 
	4193793,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	451
	654471,10 
	4193932,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	502
	654518,24 
	4193925,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	503
	654519,71 
	4193900,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	504
	654490,28 
	4193899,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	505
	654489,61 
	4193923,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	502
	654518,24 
	4193925,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	506
	653881,71 
	4193280,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	507
	653882,70 
	4193279,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	508
	653881,71 
	4193278,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	509
	653880,72 
	4193279,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	506
	653881,71 
	4193280,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	510
	654121,83 
	4193043,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	511
	654122,82 
	4193042,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	512
	654121,83 
	4193041,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	513
	654120,84 
	4193042,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	510
	654121,83 
	4193043,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	514
	654088,26 
	4193076,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	515
	654089,25 
	4193075,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	516
	654088,26 
	4193074,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	517
	654087,27 
	4193075,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	514
	654088,26 
	4193076,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	518
	654053,55 
	4193110,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	519
	654054,54 
	4193109,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	520
	654053,55 
	4193108,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	521
	654052,56 
	4193109,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	518
	654053,55 
	4193110,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	522
	654019,99 
	4193144,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	523
	654020,98 
	4193143,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	524
	654019,99 
	4193142,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	525
	654019,00 
	4193143,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	522
	654019,99 
	4193144,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	526
	653915,27 
	4193247,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	527
	653916,26 
	4193246,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	528
	653915,27 
	4193245,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	529
	653914,28 
	4193246,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	526
	653915,27 
	4193247,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	530
	653984,72 
	4193178,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	531
	653985,71 
	4193178,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	532
	653984,72 
	4193177,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	533
	653983,73 
	4193178,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	530
	653984,72 
	4193178,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	534
	653951,17 
	4193212,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	535
	653952,16 
	4193211,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	536
	653951,17 
	4193210,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	537
	653950,18 
	4193211,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	534
	653951,17 
	4193212,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	538
	653696,83 
	4198600,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	539
	653737,11 
	4198598,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	540
	653736,89 
	4198593,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	541
	653807,02 
	4198590,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	542
	653875,79 
	4198585,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	543
	653853,19 
	4198225,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	544
	653795,20 
	4198232,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	545
	653476,60 
	4198247,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	546
	652964,11 
	4198255,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	547
	652969,15 
	4198389,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	548
	653033,06 
	4198426,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	549
	653114,41 
	4198466,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	550
	653202,53 
	4198483,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	551
	653445,61 
	4198543,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	552
	653458,41 
	4198548,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	553
	653496,65 
	4198559,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	554
	653535,22 
	4198570,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	555
	653573,39 
	4198581,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	556
	653612,30 
	4198589,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	557
	653654,99 
	4198597,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	538
	653696,83 
	4198600,21 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Село Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	263,93 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	662308,26 
	4202076,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	662324,02 
	4202067,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	662331,56 
	4202062,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	662350,45 
	4202051,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	662364,35 
	4202043,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	662379,81 
	4202034,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	662397,52 
	4202024,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	662418,89 
	4202012,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	662448,06 
	4201995,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	662541,29 
	4201941,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	662670,70 
	4201872,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	662685,81 
	4201864,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	662721,69 
	4201844,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	662740,84 
	4201839,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	662760,00 
	4201833,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	662779,15 
	4201827,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	662798,31 
	4201821,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	662807,33 
	4201819,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	662817,45 
	4201816,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	662814,98 
	4201808,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	662841,87 
	4201769,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	662709,67 
	4201492,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	662631,10 
	4201298,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	662635,27 
	4201149,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	662644,33 
	4201088,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	662649,53 
	4200949,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	662677,80 
	4200761,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	662664,70 
	4200756,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	662675,89 
	4200657,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	662684,08 
	4200646,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	662720,13 
	4200606,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	662755,09 
	4200567,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	662791,69 
	4200527,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	662827,01 
	4200488,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	662828,52 
	4200486,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	662826,31 
	4200484,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	662839,83 
	4200468,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	662844,86 
	4200460,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	662775,43 
	4200405,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	662725,59 
	4200467,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	662778,64 
	4200517,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	662671,89 
	4200637,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	662654,03 
	4200621,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	662658,82 
	4200379,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	662696,37 
	4200329,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	662700,53 
	4200284,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	662702,86 
	4200258,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	662703,48 
	4200251,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	662708,27 
	4200198,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	662668,32 
	4200195,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	662657,61 
	4200195,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	662655,51 
	4200108,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	662715,93 
	4200112,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	662723,52 
	4200027,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	662726,20 
	4199997,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	662697,01 
	4199987,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	662649,32 
	4199970,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	662637,14 
	4199974,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	662657,50 
	4199953,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	662737,26 
	4199980,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	662755,64 
	4199880,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	662675,64 
	4199934,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	662765,91 
	4199839,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	662768,46 
	4199753,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	662771,42 
	4199654,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	662724,15 
	4199645,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	662733,26 
	4199573,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	662619,89 
	4199556,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	662619,15 
	4199543,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	662580,29 
	4199534,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	662434,78 
	4199473,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	662331,95 
	4199425,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	662244,94 
	4199366,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	662158,58 
	4199349,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	662119,56 
	4199334,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	662002,70 
	4199311,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	661945,69 
	4199288,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	661927,09 
	4199281,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	661897,29 
	4199270,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	661882,16 
	4199312,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	661809,32 
	4199553,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	661661,36 
	4200043,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	661617,29 
	4200178,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	661529,76 
	4200183,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	661529,18 
	4200177,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	661527,92 
	4200163,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	661547,36 
	4200161,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	661544,67 
	4200137,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	661542,05 
	4200112,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	661482,33 
	4200118,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	661484,95 
	4200142,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	661487,64 
	4200167,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	661489,92 
	4200187,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	661474,51 
	4200190,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	95
	661472,52 
	4200172,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	96
	661469,10 
	4200145,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	97
	661470,10 
	4200144,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	98
	661470,14 
	4200140,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	99
	661466,94 
	4200110,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	100
	661430,73 
	4200112,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	101
	661430,63 
	4200115,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	102
	661424,82 
	4200115,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	103
	661427,28 
	4200148,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	104
	661413,39 
	4200150,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	105
	661411,56 
	4200151,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	106
	661409,57 
	4200148,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	107
	661407,14 
	4200122,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	108
	661359,63 
	4200125,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	109
	661361,44 
	4200152,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	110
	661361,14 
	4200154,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	111
	661363,95 
	4200186,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	112
	661365,14 
	4200202,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	113
	661349,59 
	4200204,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	114
	661348,88 
	4200198,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	115
	661346,97 
	4200185,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	116
	661343,78 
	4200185,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	117
	661339,13 
	4200156,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	118
	661343,22 
	4200156,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	119
	661338,66 
	4200130,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	120
	661286,97 
	4200135,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	121
	661286,75 
	4200160,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	122
	661288,53 
	4200160,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	123
	661292,92 
	4200190,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	124
	661299,09 
	4200190,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	125
	661297,56 
	4200201,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	126
	661297,91 
	4200203,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	127
	661299,11 
	4200214,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	128
	661276,91 
	4200216,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	129
	661269,67 
	4200175,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	130
	661262,41 
	4200134,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	131
	661226,94 
	4200140,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	132
	661234,21 
	4200181,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	133
	661241,46 
	4200222,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	134
	661153,48 
	4200254,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	135
	661133,70 
	4200262,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	136
	661152,91 
	4200310,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	137
	661171,26 
	4200349,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	138
	661212,38 
	4200423,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	139
	661225,58 
	4200443,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	140
	661238,72 
	4200459,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	141
	661239,28 
	4200460,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	142
	661252,91 
	4200479,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	143
	661265,01 
	4200495,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	144
	661322,19 
	4200589,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	145
	661359,74 
	4200643,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	146
	661403,20 
	4200712,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	147
	661470,34 
	4200812,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	148
	661549,80 
	4200931,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	149
	661615,67 
	4201033,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	150
	661632,01 
	4201055,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	151
	661649,79 
	4201079,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	152
	661677,75 
	4201122,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	153
	661819,70 
	4201340,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	154
	661888,76 
	4201443,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	155
	661896,66 
	4201455,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	156
	662060,52 
	4201699,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	157
	662085,11 
	4201736,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	158
	662145,82 
	4201825,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	662308,26 
	4202076,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	159
	661182,19 
	4200498,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	160
	661218,35 
	4200488,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	161
	661232,93 
	4200486,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	162
	661229,47 
	4200480,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	163
	661217,09 
	4200482,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	164
	661179,38 
	4200493,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	159
	661182,19 
	4200498,70 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Соболиха Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Поселок Соболиха Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	138,50 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Соболиха Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	655080,19 
	4207909,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	655211,20 
	4207909,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	655288,67 
	4207793,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	655436,84 
	4207642,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	655530,74 
	4207546,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	655597,96 
	4207499,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	655697,00 
	4207413,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	655643,59 
	4206985,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	655609,13 
	4206589,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	655617,06 
	4206421,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	655582,59 
	4206276,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	655231,84 
	4206174,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	655172,88 
	4206228,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	655118,26 
	4206260,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	655040,78 
	4206280,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	654983,45 
	4206300,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	654869,18 
	4206313,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	654772,34 
	4206313,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	654700,68 
	4206282,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	654658,06 
	4206247,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	654627,08 
	4206213,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	654598,02 
	4206153,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	654570,91 
	4206142,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	654532,17 
	4206137,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	654481,81 
	4206161,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	654448,89 
	4206193,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	654419,83 
	4206352,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	654417,90 
	4206499,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	654451,79 
	4206637,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	654498,08 
	4206703,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	654551,93 
	4206766,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	654638,31 
	4206789,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	654769,24 
	4206799,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	654822,92 
	4206798,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	654820,90 
	4206806,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	654868,35 
	4206819,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	654868,75 
	4206817,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	654888,46 
	4206824,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	654891,84 
	4206815,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	654890,90 
	4206815,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	654891,15 
	4206811,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	654893,86 
	4206808,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	654897,29 
	4206802,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	654972,46 
	4206819,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	654964,00 
	4206844,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	654989,56 
	4206848,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	654996,30 
	4206828,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	655039,14 
	4206846,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	655036,17 
	4206854,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	655033,52 
	4206854,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	655032,02 
	4206858,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	655043,36 
	4206862,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	655067,85 
	4206873,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	655072,35 
	4206861,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	655161,64 
	4206912,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	655186,05 
	4206938,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	655202,32 
	4206989,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	655199,60 
	4207059,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	655188,76 
	4207082,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	655155,06 
	4207150,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	655125,23 
	4207195,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	655033,04 
	4207252,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	654897,07 
	4207328,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	654788,61 
	4207376,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	654773,11 
	4207381,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	654724,69 
	4207387,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	654648,38 
	4207377,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	654617,00 
	4207376,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	654589,26 
	4207394,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	654577,88 
	4207401,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	654553,09 
	4207426,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	654539,53 
	4207462,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	654538,72 
	4207471,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	654531,27 
	4207479,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	654537,22 
	4207489,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	654534,49 
	4207521,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	654546,89 
	4207567,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	654576,72 
	4207619,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	654616,62 
	4207664,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	654635,98 
	4207708,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	654683,58 
	4207731,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	654696,46 
	4207746,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	654728,28 
	4207759,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	654748,18 
	4207761,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	654964,76 
	4207861,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	655080,19 
	4207909,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	86
	654953,68 
	4206846,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	654960,35 
	4206824,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	654952,68 
	4206824,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	654908,58 
	4206817,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	654908,25 
	4206819,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	654907,73 
	4206822,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	654906,00 
	4206834,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	654942,65 
	4206844,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	654942,89 
	4206843,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	654953,68 
	4206846,36 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Поселок Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	28,83 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Поселок Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	662297,79 
	4224906,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	662321,31 
	4224897,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	662417,65 
	4224776,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	662483,71 
	4224619,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	662484,45 
	4224553,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	662531,15 
	4224372,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	662521,11 
	4224277,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	662519,41 
	4224243,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	662525,75 
	4224212,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	662532,52 
	4224184,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	662544,36 
	4224163,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	662558,61 
	4224140,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	662624,81 
	4224074,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	662639,58 
	4224059,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	662632,45 
	4224051,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	662553,70 
	4224130,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	662526,59 
	4224171,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	662514,33 
	4224211,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	662507,98 
	4224244,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	662507,91 
	4224269,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	662476,05 
	4224248,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	662196,10 
	4224125,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	662083,80 
	4224335,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	661969,40 
	4224424,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	661956,64 
	4224556,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	662076,80 
	4224665,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	662155,12 
	4224767,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	662193,36 
	4224878,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	662297,79 
	4224906,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	29
	661789,41 
	4224143,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	661875,73 
	4224138,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	661872,84 
	4224088,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	661786,52 
	4224093,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	661789,41 
	4224143,20 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-








Графические материалы
1.3. Карта размещения объектов
местного значения поселения
масштаб 1:50 000





[image: Карта планируемого размещения объектов]















Графические материалы
1.4. Карта границ населенных пунктов
(в том числе границ образуемых населенных пунктов)
 входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000





[image: Карта границ населённых пунктов]

















Графические материалы
1.5 Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000




[image: Карта функциональных зон]
















2. Материалы по обоснованию генерального плана
2.1 Материалы по обоснованию генерального плана
Содержание
	
	Содержание
	43
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	45
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	47

	2.
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	51
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	52
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	66
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	66
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	69

	5.
	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории
	69

	6.
	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
	71

	7.
	Обоснование перевода земель из одной категории в другую
	72

	8.
	Сведения об утвержденных предметах охраны
	72

	8.1.
	Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
	73

	9.
	Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий
	74

	10.
	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера 
	112

	10.1.
	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
	118

	10.2.
	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
	123

	10.3.
	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
	133

	10.4.
	Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности
	136

	10.5
	Характеристика организационно – технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций
	138

	
	Приложения
	142




ВВЕДЕНИЕ
Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП Суранов А.Н. на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 г., в соответствии с техническим заданием на проектирование заказчиком проекта является Администрация муниципального образования сельское поселение «Туркинское».
В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Туркинское» Прибайкальского района 4 населенных пунктов– административный центр село Турка, включающее поселки Золотой Ключ, Соболиха, село Горячинск
Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, изменении границ населенных пунктов, а также в части функционального зонирования и зон с особыми условиями использования территории.
Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
 - СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;
- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;
- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 18.12.2017 № 108;
- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:
- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;
- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;
- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р;
- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;
- Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 14 марта 2019 года № 47.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:
- «Продолжительная и активная жизнь»;
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»;
- «Кадры»;
- «Инфраструктура для жизни»;
- «Экологическое благополучие»;
- «Эффективная и конкурентная экономика»;
- «Туризм и гостеприимство»;
- «Международная кооперация и экспорт»;
- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;
- «Новые технологии сбережения здоровья«;
- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;
- «Новые материалы и химия«;
- «Средства производства и автоматизации«;
- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности«;
- «Беспилотные авиационные системы«;
- «Новые атомные и энергетические технологии«;
- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:
 
1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
2. «Здоровье для каждого»;
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
7. «Медицинские кадры»;
8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;
9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;
10. «Борьба с сахарным диабетом»;
11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;
12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
13. «Жилье»;
14. «Региональная и местная дорожная сеть»;
15. «Формирование комфортной городской среды»;
16. «Безопасность дорожного движения»;
17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;
18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
20. «Управление рынком труда»;
21. «Активные меры содействия занятости»;
22. «Образование для рынка труда»;
23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;
25. «Пять морей и озеро Байкал»;
26. «Развитие опорной сети аэродромов»;
27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;
28. «Отечественные решения»;
29. «Цифровое государственное управление»;
30. «Вода России»;
31. «Чистый воздух»;
32. «Сохранение лесов»;
33. «Экономика замкнутого цикла»;
34. «Производительность труда»;
35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;
37. «Педагоги и наставники»;
38. «Россия - страна возможностей»; 
39. «Все лучшее детям»;
40. «Профессионалитет»;
41. «Поддержка семьи»;
42. «Охрана материнства и детства»; 
43. «Многодетная семья»; 
44. «Старшее поколение»; 
45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»; 
46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;
47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.
При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;
- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;
- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;
- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;
- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Туркинское» в части населенного пункта с. Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия, разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» 25.12.2023 № 39;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;
- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;
- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;
- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;
- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;
- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;
- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;
- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;
- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;
- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;
- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;
- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;
- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;
- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;
- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туркинское» на период 2017-2027 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия от 18.12.2017 г. №107;
- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Туркинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1192;
- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Туркинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1200;
- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.
Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4. 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРКИНСКОЕ» 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Туркинское» расположено на территории Прибайкальского района в 170 км от г. Улан-Удэ, на восточном берегу озера Байкал. Поселение окружено отрогами горного хребта УланБургасы, поросшими смешанным лесом. Наиболее высокая гора этого хребта Хурхан (2049 м над уровнем моря) находится в 60 км от с. Горячинск.
Площадь поселения составляет 376,1 га.
У подножия Туркинской горы (высота 763 м над уровнем моря) в устье реки Турка находится пристань. Климат на территории поселения резко-континентальный. Туркинское поселение территориально граничит с территориями Баргузинского и Кабанского районов, атакже г. Улан-Удэ.
Сельское поселение «Туркинское» объединяет 4 населённых пункта: с. Горячинск, Турка, Соболиха, Золотой Ключ.
Территория сельского поселения полностью располагается в Буферной экологической зоне Байкальской природной территории. 
Поселение располагает высоким рекреационным потенциалом: протяженность на 34 км побережья озера Байкал с прекрасными естественными пляжами, наличие сети рек и озер, минеральные лечебные источники, природный ландшафт - горы и леса. Все это позволило поселению оказаться в выигрышном положении и стать территорией для создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, на которой расположились два участка данной зоны – это участок «Пески» и участок «Турка». Также этому способствует наличие значительно развитой дорожной инфраструктуры. 
Описание границ СП «Туркинское» приведены в таблице 1.
Описание границ территории
Таблица 1
	№ п/п
	Параметры
	Описание

	1.
	Закон о границах:
	Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»

	2.
	Смежные административно-территориальные образования:
	

	
	северо-восток
	с МО «Хоринский район»

	 
	запад
	с Ольхонским районным муниципальным образованием

	 
	юго-запад
	с МО СП «Гремячинское»

	
	восток
	с МО «Баунтовский эвенкийский район»



3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
Климат
Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.
По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).
Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.
Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.
На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.
Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.
Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.
Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск  –19,3°С, Кабанск  –20,5°С.
В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.
По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.
Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.
Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.  
Характеристика температурного режима
										Таблица 2
	Показатели
	Станция Нестерово

	Среднегодовая температура воздуха
	-2,8

	Средняя температура самого теплого месяца (июля)
	+16,6

	Средняя температура самого холодного месяца (январь)
	-24,7

	Средний минимум температур воздуха
	-10,2

	Абсолютный минимум температуры воздуха
	-42

	Абсолютный максимум температуры воздуха
	+36

	Продолжительность безморозного периода (в днях)
	111

	Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): 
выше 0°С
        +5°С
      +10°С
      +15°С
	

175
135
93
45

	Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С:
за весь период
за август-сентябрь
	
1683
730

	Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С:
за весь период
за август-сентябрь
	
1369
531

	Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни):
ниже -5°С
          -10°С       
	
208
234

	Заморозки:
дата последнего весеннего
дата первого осеннего
	
28.05.
17.09.

	Дата оттаивания почвы на глубину:
       10 см
       30 см
       50-100 см
	
09.04.
23.04.
25.05.


Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)
										Таблица 3

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Турунтаево
	5
	4
	3
	11
	17
	33
	98
	70
	28
	15
	13
	16
	313



Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.
Количество осадков за период с температурой +5°С, +10°С (мм)
										Таблица 4

	Станция
	Осадки за период с температурой

	
	+5°С
	+10°С

	Турунтаево
	236
	184



Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.
Средняя декадная высота снежного покрова
Таблица 5

	Станции
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	Наблюдения за зиму

	
	
	
	
	
	
	среднее
	максим.
	миним.

	Горячинск 
	3
	8
	10
	15
	17
	20
	20
	19
	18
	19
	19
	19
	19
	18
	17
	23
	45
	6



Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).
На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.
Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.
Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.
Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей
										Таблица 6

	Месяцы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль 

	Станция «Горячинск»

	Январь
	2
	3
	8
	11
	34
	16
	15
	11
	28

	Февраль
	2
	2
	6
	9
	26
	24
	24
	7
	33

	Март 
	2
	2
	7
	9
	18
	26
	29
	7
	25

	Апрель
	4
	2
	5
	4
	9
	30
	37
	9
	29

	Май
	3
	3
	4
	3
	7
	26
	48
	6
	25

	Июнь
	2
	4
	6
	4
	6
	24
	51
	3
	27

	Июль
	1
	2
	7
	5
	6
	25
	49
	5
	33

	Август
	1
	1
	8
	8
	12
	30
	34
	6
	32

	Сентябрь
	3
	2
	9
	10
	19
	15
	22
	20
	26

	Октябрь
	4
	2
	11
	10
	21
	11
	21
	20
	16

	Ноябрь
	2
	3
	12
	11
	31
	7
	14
	20
	8

	Декабрь
	2
	3
	9
	12
	40
	5
	10
	19
	8

	Год
	2
	2
	8
	8
	20
	19
	29
	12
	24



Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)
										Таблица 7
	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Горячинск
	3,0
	2,1
	2,5
	2,8
	2,8
	2,5
	2,2
	2,6
	3,2
	4,1
	5,9
	6,4
	3,3



Рельеф и инженерно-геологические условия
В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).
Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.
Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны. 
По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.
К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.
К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.
На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.
Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.
Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.
Гидрография
Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом. 
За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней. 
Гидрографическая сеть в бассейне оз. Байкал сформировалась еще в девонское время. О древности ее происхождения свидетельствуют хорошо разработанные долины, наличие высоких террас, значительная извилистость рек и глубокий эрозионный врез их русел. Для большей части бассейна коэффициент густоты речной сети составляет 0,6-0.8 км/км2. Наибольшая густота речной сети (0,8-1,0 км/км2 и более) характерна для западной части хребта Хамар-Дабан. Малые реки, стекающие склонов хребтов Хамар-Дабан, на всем протяжении имеют горный характер и отличаются бурным течением. Реки, протекающие по дну межгорных котловин и впадин, образованных рыхлыми осадочными отложениями, имеют свободно миандрирующие русла.
[bookmark: _Hlk204180466]На территории поселения протекают следующие реки: Алексеевский, Андреева, Ара-Абага, Ара-Будота, Ара-Марикта, Ара-Супхота, Ара-Хурхок, Бабкинский, Батанай, Безымянка, Ближний Уголок, Бойчистый, Бол.Пановка, Братская (Никулина), Братский, Бугарикта, Бугарикта 1-я, Бугарикта 2-я, Быстрый, Верх.Жиронда, Верх.Омелины, Глубокий, Глубокий Ключ, Гнилой Ключ, Голонда, Голондокон, Гремячий, Громкий, Громотуха, Дархи-Горхон, Джевондакит, Дудакит, Дурня, Елисеевский, Жалбагар, Зарубинский, Зимовейный, Золотой Ключ, Золхун, Зумбуруки, Зятькова, Иличанова, Кабыкэниха, Калтусная, Каменистый, Каткова, Кашка, Ключевой, Короткий, Коточик, Краснояр, Кривой, Лев.Коточик, Мал.Пановка, Марикта, Мариктикан, Накун, Налимовка, Наргун, Ниж.Омелины, Олан, Осиновка, Пазуха, Пановская, Пашенная, Пихтовая, Пихтовый, Пластовая, Порос, Прав.Осиновка, прот.Пазуха, Семеновская, Семёновский, Студеный, Сухая Бодота, Талбоган, Турка, Укарчи, Уктакары, Урыкта, Ута, Холунуката, Хухайта, Черемшан, Черемшанка, Чулковский, Шивелевский, Шилкинский, Шиндалаки, Широкий, Шулпа, Ямбуй, прот.Пазуха. 
Растительность и почвенный покров
Растительность
Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью. 
Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести. 
Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.
Почвы
Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.
Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.
В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий.
Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая
Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.
На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.
Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв. 
Лесные ресурсы
Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.
Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.
Территорию сельского поселения затрагивает Байкальское лесничество.
В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Байкальского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 802, Байкальское лесничество (именуемое в дальнейшем лесничество) расположено в центральной части муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия.
По данным государственного лесного реестра на 01.01.2020 общая площадь лесничества составляет 611151 га.
В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Байкальское - 36462 га, Горячинское - 12741 га, Голондинское - 267246 га, Котокельское - 83234 га, Туркинское - 211468 га.
Структура лесничества
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование участкового лесничества
	Административный район (муниципальное образование)
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	1.
	Байкальское
	Прибайкальский
	36462

	2.
	Горячинское
	Прибайкальский
	12741

	3.
	Голондинское
	Прибайкальский
	267246

	4.
	Котокельское
	Прибайкальский
	83234

	5.
	Туркинское
	Прибайкальский
	211468

	Всего по лесничеству:
	611151


Защитные леса:
1. леса, расположенные в водоохранных зонах. Основные функции лесов, расположенных в водоохранных зонах, заключаются в предотвращении загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2. ценные леса:
- нерестоохранные полосы лесов. Нерестоохранные полосы лесов выделены по нерестовым рекам;
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, выполняют особо важную роль в сохранении водного режима рек, а также препятствуют ветровой и водной эрозии почв;
- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. Леса этой категории выполняют важные защитные и водорегулирующие функции;
- орехово-промысловые зоны объединяют кедровые леса, имеют важное защитное и противоэрозионное значение, являются сырьевой базой в качестве заготовки орехов, а также организации охотничьего промысла ценного пушного зверя.

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Население и демографический прогноз
По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 2264 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет
	Годы
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения, чел.
	2723
	2725
	2693
	2664
	2652
	2618
	2288
	2301
	2276
	2264


Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается снижение численности населения.
Проектные предложения по численности населения:
В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Туркинское» и соответственно его прогноза принято:
1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.
2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.
3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.
4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.
Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:
· общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
· данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).
Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП «Туркинское», согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,
· где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,
· Нс – существующая численность населения,
· Р – среднегодовой естественный прирост,
· М – среднегодовая миграция,
· Т – число лет расчетного срока.
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 9.
Таблица 9
	№
	МО
	2025
	2030
	2045

	1.
	Сельское поселение «Туркинское»
	2264
	2060
	1562



«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 10.
Таблица 10
	№
	МО
	2025
	2030
	2045

	1.
	Сельское поселение «Туркинское»
	2264
	2468
	3215



Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.
Перспективы демографического развития поселения будут определяться:
- обеспечением занятости населения;
- улучшением жилищных условий;
- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
- созданием более комфортной и экологически чистой среды;
- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.
Жилищный фонд
В сельском поселении жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами и в основной массе представляет одноквартирные, неблагоустроенные частные, деревянные жилые дома. Основная масса домов построены в 50 –е годы. Новое жилье строится главным образом иногородними гражданами для дач.
Здравоохранение
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прибайкальская центральная районная больница» (сокр. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ») осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и республики Бурятии, Уставом. Лицензия № ЛО-03-01-002475 от 15.08.2017 г. на осуществление медицинской деятельности, предоставлена на срок - бессрочно.
На территории поселния находятся следующие структурные подразделения ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»:
- Туркинская врачебная амбулатория прием ведут: врач-терапевт участковый -2, врач-стоматолог-1, врач дневного стационара -1; фельдшер врача педиатра, работает смотровой кабинет, кабинет физиотерапии, процедурный кабинет, рентгенлаборант, ведется забор анализов клинико-диагностической лаборатории. 
- отделение скорой медицинской помощи с. Турка вызова обслуживаются фельдшерами.
- фельдшерско-акушерский пункт с. Горячинск;
- фельдшерско-акушерский пункт с. Соболиха;
- фельдшерско-акушерский пункт с. Золотой Ключ.
Сеть ЛПУ структурных подразделений ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ, находящихся на территории Туркинского сельского поселения:
	Наименование ед. помощи
	Ед.изм.
	Туркинская врачебная амбулатория
	Горячинск ФАП
	Соболиха ФАП
	Золотой Ключ ФАП

	Амбулаторно-поликлиническая помощь
	Посещений в смену
	100
	15
	10
	10

	Скорая мед.помощь
	Вызовов в смену
	6
	
	
	

	Стационарно-замещающая помощь
	Пациенто-дней в смену
	10
	
	
	


Образование 
Инфраструктура сельского поселения в сфере образования представлена:
- Дошкольные образовательные организации на 140 мест:
1) МДОУ Горячинский детский сад «Родничок» - 50 мест;
2) МДОУ Туркинский детский сад «Теремок» - 90 мест.
- Общеобразовательные организации на 415 учащихся:
1) МОУ «Горячинская СОШ» - 165 мест;
2) МОУ «Туркинская СОШ» - 250 мест.
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составило – 142 чел. В общеобразовательном учреждении по программе среднего полного) общего образования обучаются – 373 чел. 
В отрасли трудится 44 педагога, из них 4 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 9 чел. – первую, соответствие занимаемой должности – 15 чел.  Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 15 чел.
Норматив обеспеченности детскими садами выдерживается.
В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но требуется строительство спортивного зала в Горячинской СОШ.
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование объекта социальной инфраструктуры
(адрес)
	Количество мест,
общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м)
	Характеристика объекта
(материал стен, состояние)

	Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения)

	Дошкольные образовательные учреждения

	1.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Родничок»
с. Горячинск
ул. Октябрьская, 68
	Проектная наполняемость - 48 человек;
Площадь здания: 394,0 кв.м.;
Площадь земельного участка: 2437,0 кв.м

	Деревянное здание, не требует капитального ремонта
	

	3.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Теремок»
с. Турка
ул.Школьная,46
	Проектная наполняемость - 90 мест;
Площадь здания 1451,3 кв.м.;
Площадь земельного участка 6094 кв.м.
	Кирпичное здание, обшитое сайдингом
	Детский сад введен в эксплуатацию в 2015 г.

	Общеобразовательные учреждения

	1.
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горячинская СОШ»
с. Горячинск ул.Октябрьская,66-а
	Проектная наполняемость 165   мест; обучаются 103 учащихся, площадь здания: 925,0 кв.м., площадь земельного участка: 570,0 кв.м.
	Деревянное здание, требует капитального ремонта
	


	2.
	Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Туркинская СОШ»
с. Турка ул. Школьная, 8

	Проектная наполняемость - 250 мест, обучаются 264 ребенка.
Площадь здания 5600,0 кв.м.;
Площадь земельного участка – 20599,0
	Кирпичное здание, обшитое сайдингом
	Школа введена в эксплуатацию 01 сентября 2015 г.


Культура
В Туркинском сельском поселении осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Туркинский культурно-информационный центр», с филиалами: сельские библиотеки в с. Горячинск, Турка, Золотой Ключ, сельскими клубами в с. Соболиха и Золотой Ключ, сельским Домам культуры в с. Турка.  
Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского и народного творчества. Книжный фонд трех библиотек составляет 6291 экз.
В учреждениях работают 17 формирований, которые посещают 147 человек, детских 9, в них участников – 83 человека. Кадровый состав работников учреждения составляет 7 человек, из них с профильным образованием 2 человека. обучаются в институте культуры – 3 человека.
	№
п/п
	Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес)
	Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м)
	Характеристика объекта (материал стен, состояние)
	Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения)

	Учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения «Туркинский культурно-информационный центр»

	1.
	Дом культуры с. Горячинск (с. Горячинск, ул. Октябрьская 70)
	50 человек
Площадь здания: 110,5
кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте. 

	З
	Дом культуры с. Турка (п. Турка, ул школьная 46. 
	70 человек
Площадь здания: 274,9 кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	3.
	Сельский клуб с. Соболиха (с. Соболиха ул. набережная 1
	50 человек
Площадь здания: 153,4 кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	4.
	Сельский клуб с. Золотой Ключ (с. Золотой Ключ, ул. набережная 13 
	50 человек
Площадь здания: 58 кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	5. 
	Сельская библиотека (с. Горячинск, ул.комсомольская  1г
	20 человек
Площадь здания: 56,4 кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	6. 
	Сельская библиотека (п. Турка, ул. Школьная 46)
	10 человек
Площадь здания: 29,2 кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	7.
	Сельская библиотека (с. Золотой Ключ набережная 21
	10 человек
Площадь здания: 27,8 кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте


Физическая культура, массовый спорт и культура
В сельском поселении работают:
•	1 спортивный зал, который находится в Туркинской средней школе,
•	3 площадки (футбольное, баскетбольное, волейбольное), которые находится в Туркинской средней школе
Основным учреждением физической культуры и спорта является Туркинская средняя школа, осуществляющая физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением поселения. В структуре комплекса – спортивный зал для игровых видов спорта и стадион с беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола.
Транспортная инфраструктура
Расстояния между с. Турка и населенными пунктами.
	Населенные пункты
	Расстояние до с.Турка, км (административного центра)

	с. Горячинск
	10

	с. Соболиха
	15

	с. Золотой Ключ
	47


Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: с. Турка –ул.Октябрьская, с. Горячинск – ул. Октябрьская, с. Соболиха – ул. Набережная, с. Золотой Ключ – ул. Набережная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.
Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. 
В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования «Туркинское» сельское поселение выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:
- неудовлетворительное техническое состояние дорог местного значения и улиц;
- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);
- значительная протяженность грунтовых дорог;
- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
- отсутствие искусственного освещения;
- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия:
	№
	Наименование автодорог
	Дислокация
	Протяженность, км
	Присваиваемые идентификационные номера

	1
	Грунтовые
	с. Горячинск
	10,4
	

	2
	Твердое покрытие
	с. Горячинск
	2
	Региональные а/д

	3
	Грунтовые
	с. Турка
	18,6
	

	4
	Твердое покрытие
	с. Турка
	3,7
	Региональные а/д

	5
	Грунтовые
	п. Соболиха
	5,6
	

	6
	Грунтовые 
	п. Золотой Ключ
	3,4
	

	7
	Грунтовые
	с. Турка-п. Соболиха
	14,7
	межпоселенческая

	
	ИТОГО
	
	58,4
	


Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Центральное водоснабжение в поселении отсутствует. На территории Туркинского поселения расположены объекты ОЭЗ «Байкальская гавань», в составе их коммунальной инфрастуктуры построены водозаборные объекты емкостью в пределах 1000 куб м.
Канализация
Жилая застройка населенных пунктов не канализована.
Теплоснабжение
В настоящее время поселение не имеет централизованного источника теплоснабжения.
Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла - печей. Основными видами топлива для них являются дрова.
В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельной, входят социально значимые учреждения: школа, больница, жилые дома, администрация, дом быта, скважины.
Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.
Электроснабжение
Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Читаэнергосбыт». 
Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении отсутствует.
Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.
Газоснабжение
В настоящее время в поселении централизованная система газоснабжения отсутствует.
Территории специального назначения
На территории поселения в границах населенных пунктов расположены 3 кладбища:
- в с. Турка на земельном участке с кадастровым номером 03:16:330106:326, площадью12 973 кв. м;
- в с. Соболиха на земельном участке с кадастровым номером 03:16:270101:127 на земельном участке с кадастровым номером, площадью 8 174 кв. м;
- в с. Горячинск на земельном участке с кадастровым номером 03:16:050151:331, площадью 29 554 кв. м.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 №159-ПР (ред. приказа от 20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 5 414,75 куб. м
В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.
В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.
Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:
1) Расчетное количество условных контейнеров в МО - 69 шт.;
2) Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;
3) Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 35 шт.;
4) Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 139 шт.;
5) Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 278 шт.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524, определены места несанкционированного складирования отходов на территории поселения:
	Фактическое месторасположение объекта, адрес объекта (согласно выписки ЕГРН)
	Объем загрязняющего вещества/отхода (указывать только в м3)
	Фактическая площадь размещения отходов, га (указывать только в га)
	Кадастровый номер земельного участка (ов), широта, долгота (согласно выписки ЕГРН), (при отсутствии указать кадастровый квартал земельного участка)

	Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский с.Итанца
	7000
	2,3
	03:16:000000, 52.160139, 107.534634



3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Возможные направления развития территории:
1. Развитие экотуризма: 
Использование уникальных природных ресурсов: озера Байкал, живописные ландшафты, уникальные экосистемы. Создание пеших и велосипедных маршрутов, развитие кемпингов и гостевых домов. Организация тематических туров и экскурсий, популяризация традиционного образа жизни и культуры местного населения.
2. Развитие аграрного сектора:
Поддержка фермерских хозяйств, выращивание экологически чистых продуктов. Развитие семейных ферм, производство органической сельхозпродукции. Продвижение бренда «экологически чистая продукция Прибайкалья».
3. Укрепление инфраструктуры и энергоэффективности:
Модернизация автодорог, обеспечение доступности отдаленных населенных пунктов. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения, внедрение современных технологий утилизации отходов. Повышение энергетической независимости за счет внедрения солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии.
4. Сохранение исторического и культурного наследия:
Сохранение и реставрация исторических достопримечательностей, музеев и культурных центров. Проведение традиционных праздников и фестивалей, популяризация народных ремесел и традиций. Привлечение туристов через этнографический туризм и знакомство с традициями местных народов.
Прогнозируемые ограничения использования территории:
1. Климатические и географические ограничения:
Континентальный климат с резким чередованием сезонов снижает эффективность земледелия и привлекательность региона для туристов в холодное время года. Доступность ряда населенных пунктов затруднена из-за сложного рельефа и климатических условий.
2. Экономические ограничения:
Низкий уровень доходов населения, нехватка инвестиций в инфраструктуру и бизнес-проекты. Необходимость государственных субсидий и частных вложений для эффективного развития экономики региона.
3. Экологические ограничения:
Особая значимость Байкала и необходимость жесткого контроля за качеством окружающей среды. Негативные последствия неконтролируемой вырубки лесов, загрязнения водоемов и накопления мусора.
В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.
Таблица 12. SWOT анализ МО СП «Туркинское»
	Сильные стороны (S)
	Слабые стороны (W)

	- высокий рекреационный потенциал (озеро Байкал, пляжи, минеральные источники);
- уникальная флора и фауна, чистота экологии;
- возможность развития экологического туризма и агротуризма;
- богатая история и культурное наследие.
	- удаленность от центральных регионов и труднодоступность многих населенных пунктов;
- высокая стоимость логистических перевозок и проблемы с доступностью качественного жилья;
- отсутствие крупных инвестиционных проектов и низкая привлекательность для инвесторов;
- недостаточность финансирования и низкий уровень инвестиционной активности.

	Возможности (О)
	Угрозы (Т)

	- увеличение интереса к внутреннему туризму и развитию экотуризма;
- потенциал в сфере агротуризма и семейного фермерства;
- современные подходы к устойчивости и использованию возобновляемых источников энергии;
- развитие этнического туризма и сохранение культурных традиций.
	- угроза разрушения уникальной экосистемы Байкала;
- сложности в привлечении квалифицированных кадров и молодых специалистов;
- недостаточно развитая инфраструктура и ограниченные ресурсы бюджета.




3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Туркинское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.
3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 2853основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Туркинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.
Таблица 13
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха
	Вело-пешеходный (экологический) туристский маршрут «Народные тропы Прибайкалья»
	Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия
	Протяженность маршрута –30 км
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», «Туркинское», с. Гремячинск, с. Турка, с. Горячинск
	Расчетный срок до 2045 г.
	Не устанавливаются
	Зона транспортной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	2
	Электроснабжение потребителей
	ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155)
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155) в районе опоры №92а с организацией схемы заход-выход на ПС 110 кВ Берег и образованием двух ЛЭП: - ВЛ 110 кВ Берег – Котокель и ВЛ 110 кВ Берег - Турка
	Протяженность – 12,5 км
	Прибайкальский район
	Расчетный срок до 2045 г
	Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
	Зона инженерной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524


3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Таблица 14

	[bookmark: _Hlk199250210]№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7. 
	Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
	Объекты отдыха и туризма
	Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Турка)
	Вместимость придорожного сервиса 2 ед.*
Вместимость гостиницы 36 мест*
Единовременная пропускная способность 18 чел.*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее-СТП района)

	8. 
	Объект общественного питания
	Объекты торговли, общественного питания
	Кафе, с.Турка,
	На 10 рабочих мест, вместимостью 50 чел.*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	9. 
	Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
	Объекты отдыха и туризма
	Гостиница, с. Турка
	Вместимость гостиницы 36 мест*
Единовременная пропускная способность 18 чел.*
	Объекты отдыха и туризма
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	10. 
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения
	Строительство очистных сооружений в с. Горячинск.
	Производительностью 2 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Зона инженерной инфраструктуры
	СТП района

	11. 
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения
	Реконструкция очистных сооружений курорта «Горячинск».
	Производительностью 1 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Зона инженерной инфраструктуры
	СТП района

	12. 
	Сооружения для защиты от затопления и подтопления
	Объект инженерной защиты от опасных
геологических процессов
	Защита с. Соболиха от вредного воздействия вод р. Турки в Прибайкальском районе РБ (берегоукрепительные работы)
	Третий класс сооружений инженерной защиты*
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Зона инженерной инфраструктуры
	СТП района


*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют


4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
Генеральный план МО СП «Туркинское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.
Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 15.
Таблица 15. Функциональные зоны 
	№ п/п
	Категории
	Ед. изм.
	Площадь

	1
	2
	3
	4

	1.
	Жилая зона
	га
	328,01

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	74,96

	3.
	Зона объектов культурного наследия
	га
	2,44

	4.
	Производственная зона
	га
	61,96

	5.
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	4,0

	6.
	Зона автомобильного транспорта
	га
	27,21

	7.
	Зоны рекреационного назначения
	га
	168,56

	8.
	Зона кладбищ
	га
	31,59

	9.
	Территории общего пользования
	га
	97,89

	10.
	Противопожарный разрыв
	га
	22,06


5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.
Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:
- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;
- учет других требований, закрепленных в законодательстве.
эффективность территориального планирования: 
- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;
- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.
Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 16.
Таблица 16. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию
	№
п/п
	Мероприятия по
территориальному
планированию
	Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности

	
	
	экономическая
сфера
	социальная
сфера
	экологическая
сфера

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Установление функциональных зон
	Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования
	Создание территориальных условий для организации
благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности
	Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов

	2.
	Установление
мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения
	Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории
	Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки
граждан
	Предотвращение и
сокращение возможного ущерба природной среде

	3.
	Установление
границ зон с
особыми условиями использования территории
	-
	-
	Предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные
комплексы

	4.
	Определение планируемых границ населенных пунктов
	Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований
	Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения
	Формирование
благоприятной окружающей среды
и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения



6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Таблица 17. Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов

	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Площадь
земельного
участка, га
	Текущее состояние земельных участков
	Цель планируемого использования земельного участка
	Планируемое функциональное использование территории

	
	
	
	
	Категория земель, существующая
	Разрешенное использование
	
	

	1
	Условный земельный участок 03:16:440101:266
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, МО СП Туркинское 
	46,06
	-
	-
	Для автомобильного транспорта
	Зона автомобильного транспорта

	2
	03:16:270105:19
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Соболиха, ул. Таежная, дом 9
	0,10
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Жилая зона
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7. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
Проектом Генерального плана предусматривается изменение границ населенных пунктов с. Турка и п. Соболиха:
- в границу населенного пункта с. Турка предусматривается включить условный земельный участок для использования дороги;
- в границу населенного пункта п. Соболиха предусматривается включить земельный участок с кадастровым номером 03:16:270105:19, существующая категория земель «земли населенных пунктов» в целях ведения личного подсобного хозяйства.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ
[bookmark: _Hlk203574109]В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 29.04.2025 №ОКН-20250428-2664308294-3 (приложение 1), на территории сельского поселения «Туркинское» расположены: 1 объект археологического значения, 2 объекта культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения, 16 выявленных объектов археологического наследия:
	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	1
	Безымянка VII. Стоянка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 4,5 км от снт Садовое товарищество Безымянка, на левом приустьевом мысу ручья Налимовка, на берегу озера Байкал
	031640508890006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 № 18д



	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	Объекты культурного наследия регионального значения

	2
	Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка
	031410059540005
	Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д

	3
	Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Горячинск
	031410103860005
	Распоряжение АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д


Выявленные объекты археологического наследия:
	№
	Название
	Границы территории

	4
	Катково I. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	5
	Катково II. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	6
	Безымянка I. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	7
	Безымянка II (Мыс Безымянный). Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	8
	Безымянка IV. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	9
	Безымянка V. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	10
	Безымянка VI. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	11
	Безымянка VIII. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	12
	Горячинск -1. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	13
	Горячинск -2. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	14
	Горячинск -3. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	15
	Горячинск -4. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	16
	Горячинск -5. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	17
	Турка. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	18
	Турка -1 (Песчаные Бугры). Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	19
	Соболиха. Быстрая. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654


Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.
Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
[bookmark: _Hlk203574117]Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Туркинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- историко-культурная оценка территории;
- археологическая оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);
- паспортизация объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).
Таблица 18. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия
	№ п/п
	Раздел мероприятий
	Состав мероприятий

	1.
	Государственная охрана объектов культурного наследия
	- историко-культурная оценка территории;
- археологического оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза)
- паспортизация объектов культурного наследия;
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия
	- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия
- формирование историко-культурных заповедников



9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

[bookmark: _Hlk203574126]В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.


Таблица 19.
	[bookmark: _Hlk203574156]№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	1. 
	Особо охраняемая природная территория
	Байкальская природная территория
	03:00-9.8
	Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
- соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

	2. 
	Граница особо охраняемой природной территории
	Особо охраняемые природные территории
	03:16-9.1
	На территории ООПТ согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 09 июня 2012г № 342 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»« запрещаются: - засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; - сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, болота бытовых отходов; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; - уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; - разведение огня вне специально отведенных для этого мест; - виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 N 643; - виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак.

	3. 
	
	Территория особо охраняемого природного объекта
	03:16-9.7
	

	4. 
	Особо охраняемая природная территория
	Особо охраняемая природная территория регионального значения - рекреационная местность «Побережье Байкала», участок 3
	03:16-9.9
	1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных; 2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство); 3) разведка и разработка полезных ископаемых; 4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 5) заготовка древесины; 6) заготовка живицы; 7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса); 8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров; 9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами; 10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 11) пускание палов и выжигание растительности; 12) мойка механизированных транспортных средств; 13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов, и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ; 14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ; 15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах; 16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий); 17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев; 18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования; 19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшение среды их обитания; 21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объект

	5. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта

	Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Горячинский источник»
	[bookmark: _Hlk203555764]03:16-6.9
	Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы»

	6. 
	Особая экономическая зона
	Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
	03:16-10.1
	Дополнительное соглашение к Дополнительному соглашению от 19 октября 2007 г. №16162-ЭН/Ф7 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г. №2768-ГГ/Ф7

	7. 
	Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск»
	03:16-6.1082
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов  «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно

	8. 
	
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» (3 зона)
	03:16-6.1083
	

	9. 
	Береговая линия
	Береговая линия
	03:00-5.2
	В соответствии со Статьей 65 Водного Кодека РФ

	10. 
	
	Береговая линия (граница водного объекта) р. Турка
	03:00-5.9
	

	11. 
	Граница зоны с особыми условиями использования территории
	Водоохранная зона озера Байкал
	03:00-6.21
	В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

	12. 
	
	Водоохранная зона р.Турка на территории Прибайкальского района, Республика Бурятия
	03:00-6.219
	Содержание ограничений на территории зоны приведено в ч.15 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В границах водоохранных зон запрещаются:1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).

	13. 
	
	второй пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»третий пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»
	03:16-6.818
	Правила и режим хозяйственного использования территории зон санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. В пределах II пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения, а также кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения. Во втором поясе не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. На территории второго пояса осуществляется выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора; своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.Правила и режим хозяйственного использования территории зон санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. В пределах III пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения, а также кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения. На территории третьего пояса осуществляется выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора; своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (допускается при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

	14. 
	
	второй пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»третий пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»
	03:16-6.819
	

	15. 
	
	первый пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»
	03:16-6.429
	Правила и режим хозяйственного использования территории зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал - Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока и ограждения. Здесь запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение удобрений и ядохимикатов. Дорожки к павильонам должны иметь твердое покрытие. На территории зоны санитарной охраны запрещается посадка высокоствольных деревьев. Для незащищенных водоносных горизонтов граница пояса I зоны санитарной охраны должна находиться на расстоянии не менее 50 м от скважины. Ограждение I пояса зоны санитарной охраны предусматривается согласно п. 14.4 СНиП 2.04.02-84* - глухого ограждения высотой 3 м, в том числе: забор деревянный высотой 2.5 м; навес из колючей проволоки в 5 рядов (общая высота 0,5 м). Длина забора по периметру 270 м. Ответственность за состояние зоны санитарной охраны I пояса несет организация, являющаяся владельцем водозабора. Персонал, ответственный за эксплуатацию зоны санитарной охраны I пояса назначается приказам по организации. Скважинный павильон исключает доступ посторонних лиц к устью скважины и оборудуется водомерным счетчиком для учета отбираемой воды. Должно быть выполнено обязательное санитарно-техническое требование к обустройству устьевой части скважины. Устье эксплуатационной скважины полностью герметизируется, пол скважинного павильона цементируется. Герметизация устья скважины достигается за счет установки резиновой прокладки между оголовком скважины и фланцем. Устье скважины должно быть выше цементного пола не менее, чем на 0.5 м в устьевой части устанавливается кран для отбора воды. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается: посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; применение удобрений и ядохимикатов.

	16. 
	Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
	Граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
	03:16-6.43
	Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.1.1-3.2.1.5 СанПин 2.1.4.11110-02: 1)Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2)Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3)Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6) Ограждения первого пояса предусматривается согласно п. 14.4 СНиП 2.04 02-84 - дощатый забор высотой 2 м с колючей проволокой в 4-5 нитей, на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

	17. 
	
	Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
	03:16-6.326
	Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.2.1-3.2.3.2 СанПин 2.1.4.11110-02: 1)Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2)Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора 3)Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4)Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5)Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

	18. [bookmark: _Hlk177050866]
	Иная зона с особыми условиями использования территории
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Соболиха, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1112
	ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.)
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Срок данной Зоны установлен бессрочно.

	19. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1091
	

	20. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1092
	

	21. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1093
	

	22. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Соболиха, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1113
	

	23. 
	
	Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1130
	

	24. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1115
	

	25. 
	
	Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  оз.Байкал  (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1103
	

	26. 
	
	Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1099
	

	27. 
	
	Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1131
	

	28. 
	
	Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1132
	

	29. 
	
	Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1100
	

	30. 
	
	Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  оз.Байкал  (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1104
	

	31. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1116
	

	32. 
	
	Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1101
	

	33. 
	
	Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  оз.Байкал  (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1105
	

	34. 
	
	Зона затопления территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами  р. Турка при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1117
	

	35. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1121
	

	36. 
	
	Зона затопления территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами оз. Байкал при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1122
	

	37. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия  р. Турка (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1125
	

	38. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия  р. Турка (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1127
	

	39. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия  р. Турка (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1128
	

	40. 
	Зоны охраны искусственных объектов
	Охранная зона  стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Республики Бурятия.
	03:16-6.997
	п.6 Постановления Правительства РФ  от 27 августа 1999 г. N 972  «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

	41. 
	
	
	03:16-6.998
	

	42. 
	
	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды - гидрологический пост ГП-I Соболиха-р.Турка

	
	

	43. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций

	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от оп.№3 ф.1 ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.767
	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).


	44. 
	
	Строительство, реконструкция, эксплуатация и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, для исполнения договора по переустройству линий электропередач ООО «Дорстройсервис» 
	03:16:000000-17.5
	

	45. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2  ТП-14 Г-1 Курорт
	03:16-6.752
	

	46. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ отп. от оп.№20 ф.1 ТП-7 Т-3 Соболиха
	03:16-6.739
	

	47. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ  от оп.№5 ф.1 ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.731
	

	48. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1  ТП-29 Т-1 Байкал
	03:16-6.724
	

	49. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№2/4 ф.1 ТП-8 Г-1 Библиотека
	03:16-6.723
	

	50. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№5/9 ф.1 ТП-4 Г-1 Комсомольская
	03:16-6.714
	

	51. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.703
	

	52. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.690
	

	53. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3  ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.687
	

	54. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-19 Т-3 мкр.Охотино
	03:16-6.682
	

	55. 
	
	Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп.  №18  ф. Г-1 Горячинск  ПС 220/10  Горячинская до ТП-5-Г1 Саяпиха
	03:16-6.430
	

	56. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории  кабельной линии 0.4 кВ выход с ТП Т-4-5
	03:16-6.375
	

	57. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона ПС 220 кВ Горячинская
	03:16-6.258
	

	58. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4кВ ф.2 от  ТП-10-Т1 «Пилорама» (отп.от оп.№3)
	03:16-6.236
	

	59. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4кВ ф.1от  ТП-6-Т1 «Гагарина» (отп.от оп.№5/4/1)
	03:16-6.906
	

	60. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №2 ф. 2 ТП-5 Г-1 «Саяпиха»
	03:16-6.786
	

	61. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Золотой ключ от ТП-8-Т3 «Золотой ключ»
	03:16-6.198
	

	62. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф. 4 ТП-10-Г-1 «Пилорама»
	03:16-6.903
	

	63. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5-Г1 Саяпиха
	03:16-6.798
	

	64. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№1/5/1 ф.2 ТП-7 Т-3 Соболиха
	03:16-6.770
	

	65. 
	
	Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №19/2 ф. Т-7 ПС 110/10 Турка до ТП -5-Т7 Турка
	03:16-6.720
	

	66. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.709
	

	67. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп.№104/2 Т-1 Горячинская
	03:16-6.672
	

	68. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с.Турка от ТП-7-Т7 «Парк», ТП1-Т1 «Школьная»
	03:16-6.173
	

	69. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     отп. от оп. №19/2/3 ф.  №1 от ТП-24-Т-1 «БНЦ»
	03:16-6.868
	

	70. 
	
	Охранная зона КЛ 10 кВ отп. от оп. №104/2/10 ВЛ 10 кВ Т-1 Горячинская до ПС 220/110/10 кВ Горячинская
	03:16-6.807
	

	71. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Соболиха от ТП-7-Т3 «Соболиха»
	03:16-6.8
	

	72. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ с. Горячинск; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10Т-1 «Пилорама (от оп. №12)»
	03:16-6.213
	

	73. 
	
	Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №26/14 ф. Г-1 ПС 220/10 Горячинская до ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.760
	

	74. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории кабельной линии электропередачи 0.4 кВ от ТП-24 Т-1 ф.1; ТП-24 Т-1
	03:16-6.458
	

	75. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Турка
	03:16-6.897
	

	76. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф.  №1 от ТП-24-Т-1 «БНЦ»
	03:16-6.881
	

	77. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.762
	

	78. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№16 ф.2 ТП-1 Т-7 Клуб
	03:16-6.729
	

	79. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  ТРРС-5 «Турка-Радиорелейная станция»
	03:16-6.483
	

	80. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ   ТГ-4 «Турка-Горячинск»
	03:16-6.53
	

	81. 
	
	Охранная зона ВЛ-110 кВ Горячинская - Турка
	03:16-6.995
	

	82. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ с. Горячинск
	03:16-6.887
	

	83. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская»
	03:16-6.130
	

	84. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская»
	03:16-6.155
	

	85. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с.Турка от ТП-3-Т7 «Кафе», ТП-6-Т7 «Комсомольская», ТП-2-Т7 «Водозабор», ТП-1-Т7 «Клуб»
	03:16-6.44
	

	86. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  ТТ-1  «Турка-Турка»
	03:16-6.161
	

	87. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с.Турка от ТП-1-Т3 «Половинка»
	03:16-6.313
	

	88. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ  ТЯ-2 «Турка-Ярцы», К-1 «Гремячинск», К-7 «Котокель»
	03:16-6.19
	

	89. 
	
	зона с  особыми условиями использования территории  ВЛ 110 кВ  НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район
	03:16-6.217
	

	90. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.223
	

	91. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.400
	

	92. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  ТС-3 «Турка-Соболиха»
	03:16-6.58
	

	93. 
	
	Кабельная линия связи к узлам доступа ПРТС УЦН Соболиха
	03:16-6.1190
	

	94. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, МОУ «Горячинская СОШ», ул. Комсомольская,3а- ул.Октябрьская,66а
	03:16-6.955
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	95. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для курорта «Горячинск» по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 9
	03:16-6.658
	В пределах охранной зоны волоконно-оптической линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»): а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов,  строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; ж) производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.

	96. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для Республиканского агентства лесного хозяйства по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Октябрьская, 89
	03:16-6.659
	

	97. 
	
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.493
	

	98. 
	
	Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком»
	03:16-6.816
	

	99. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, АТС, ул. Комсомольская,2-ФГУП «РТРС» с. Горячинск, ул. Некрасова
	03:16-6.956
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
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Байкальская природная территория
Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Особо охраняемая природная территория регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»
Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 09 июня 2012г № 342 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»« запрещаются:
 - засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами;
 - отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; 
- сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, болота бытовых отходов;
 - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
 - заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; 
- уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; 
- разведение огня вне специально отведенных для этого мест; 
- виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 N 643;
 - виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак.
Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Горячинский источник»
Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы.
На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ);
4) заготовка живицы;
5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса);
6) сплошные рубки леса;
7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
9) мойка механизированных транспортных средств;
10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №02-459, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2).
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:
- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сведения о местоположении береговой линии:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Протяженность определенной береговой линии (границы водного объекта), км

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район
	15,87


Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Параметры, м
	Протяженность береговой линии, в отношении кото рой установлены:

	
	
	Ширина водоохранной зоны
	Ширина прибрежной защитной полосы
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	Турка
	
	200
	200
	615.87
	615.87


Зоны затопления, подтопления:
	Наименование водного объекта
	Местоположение установленной зоны (населенный пункт)
	Площадь установленной зоны, км2

	
	
	зона подтопления
	зона подтопления

	
	
	
	сильного
	умеренного
	слабого

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	0,36
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	
	0,050000
	0,040000
	0,020000

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	0,5
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	
	0,240000
	0,170000
	0,150000

	Цивлей (Прямой Цивлей)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево
	1,44
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	0,06
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур ка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	
	0,050000
	0,060000
	0,070000



Рыбохозяйственные заповедные зоны
В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.
Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.
В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) судоходство;
3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;
4) сплав древесины (лесоматериалов);
5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;
7) строительство гидроэлектростанций;
8) рубка лесных насаждений;
9) строительство промышленных объектов;
10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
16) распашка земель;
17) размещение отвалов размываемых грунтов;
18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:
а) ценность и состав водных биологических ресурсов;
б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;
в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;
г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 19.
Территорию поселения охватывают границы третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, с реестровым номером 03:16-6.326.
Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.
Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:
Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
- не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 19, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 
Охранные зоны составляют:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;
- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;
- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;
- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;
- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.
Охранные зоны электроэнергетических объектов
Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 19, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».
В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Туркинское» осуществляется эксплуатация передающих радиотехнических объектов – станций цифрового телевидения РТС Турка и РТС Турка (тень). Копия письма представлена в приложении 3.
 Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:
	Вид зоны линий и сооружений связи и линий
	Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН

	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:16-6.955

	
	03:16-6.658

	
	03:16-6.659

	
	03:16-6.493

	
	03:16-6.816

	
	03:16-6.956


На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:
- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).
Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.
Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
Территорию поселения охватывает округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск».
Решение об установлении санитарного разрыва (санитарной полосы отчуждения) принято в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия» (утратил силу, актуализированная редакция постановления Правительства Республики Бурятия от 24 февраля 2025 года № 102 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений Правительства Республики Бурятия об установлении, изменении или о прекращении существования округа санитарной (горно-санитарной) охраны в отношении природных лечебных ресурсов».
Границы второй и третьей зон округов горно-санитарной охраны определяются путем специальных гидрогеологических расчетов, отраженных в отчете по оценке запасов месторождения (участка месторождения) минеральных подземных вод, получившем положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах».
На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.
принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Санитарные разрывы от линий электропередачи
Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».
Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта
Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)
Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;
25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Туркинское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия отсутствуют.
Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
Зоны подтопления и затопления
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Туркинское» все населенные пункты являются затопляемыми.
В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №02-459, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2).
	Наименование водного объекта
	Местоположение установленной зоны (населенный пункт)
	Площадь установленной зоны, км2

	
	
	зона подтопления
	зона подтопления

	
	
	
	сильного
	умеренного
	слабого

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	0,36
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	
	0,050000
	0,040000
	0,020000

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	0,5
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	
	0,240000
	0,170000
	0,150000

	Цивлей (Прямой Цивлей)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево
	1,44
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	0,06
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур ка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	
	0,050000
	0,060000
	0,070000


Зоны залегания полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.
В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.
В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 (Приложение 4) на территории Туркинского поселения имеются действующие лицензии:
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Дата начала действия лицензии
	Дата окончания действия лицензии
	Участок
	ИНН
	Вид полезных ископаемых

	УДЭ00287МЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	12.05.2029
	Горячинское
	323000209
	воды минеральные                                                                                                                                                                                        

	УДЭ00624ВЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	31.12.1999
	01.12.2045
	в с.Ярцы и в с. Горячинск
	323000209
	воды пресные                                                                                                                                                                                            

	УДЭ01999ВЭ
	АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»
	19.09.2018
	19.09.2043
	в п.Турка
	326556361
	воды пресные питьевые и технические               

	УДЭ01647ВЭ
	ООО «Байкал-Экспорт»
	03.03.2015
	03.03.2040
	в с. Турка (скв. №7-14Д)
	301004993
	воды пресные                                                                                                                                                                                            

	УДЭ027500БП
	ООО «ГГК»
	20.09.2024
	20.09.2029
	Андреева
	323372870
	золото россыпное

	УДЭ027415БП
	ООО «ГГК»
	17.09.2024
	17.09.2029
	Ямбуй
	323372870
	золото россыпное

	УДЭ02043БП
	ООО «ВБС»
	13.03.2019
	12.03.2026
	Сухая Бодота
	323391351
	золото россыпное                                  

	УДЭ02044БП
	ООО «ВБС»
	13.03.2019
	12.03.2026
	Олан
	323391351
	золото россыпное                                  

	УДЭ02299БП
	ООО «ТехРесурс»
	20.05.2020
	20.05.2025
	рч.Ямбуй
	326570165
	золото россыпное

	УДЭ02404БП
	ООО «БурятТех»
	01.12.2020
	01.12.2025
	вершина Кыджимита
	323410413
	золото россыпное

	УДЭ018864МП
	ООО «Амар»
	23.10.2023
	23.10.2028
	Пески
	300004856
	воды минеральные

	УДЭ027868БП
	ООО «Тайгер»
	03.10.2024
	03.10.2029
	Ямбуйский
	326601254
	золото россыпное


Кроме того, на территории имеется:
1) Нераспределенный фонд:
- линейный,группа скважин «Горячинское» с видом полезных ископаемых - пресная вода;
-»Ямбуй р. (10 км)», «Андреева руч.» и «Пановка Бол. р.» с видом полезных ископаемых - россыпное золото.
2) Распределенный фонд:
- группа скважин «Кочневское» с видом полезных ископаемых - пресная вода, (лицензия УДЭ01590ВЭ);
- скважина № 1-63 «Горячинское» с видом полезных ископаемых - минеральная вода (лицензия УДЭ 00287 МЭ).
Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта: 
- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;
- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;
- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;
- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;
- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;
- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;
- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;
- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;
- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- участок «Попереченский»;
- Малая Билюта;
- Малая Билюта;
- Засухина Речка;
- Засухина Речка-1;
- Засухина Речка-2;
- Малая Билюта-4;
- Малая Билюта-1;
- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;
- Таловское месторождение, Кукуйский участок;
- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;
- месторождение Таловское, Восточный участок;
- месторождение Засухинское;
- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- Туркинское;
- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;
- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;
- Итанца;
- 2,5 км севернее Горячинск.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 
В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год: 
Таблица 20.
	Характеристика природных условий территории
	Значение показателя

	
	Значение показателя на 2022 г.

	32. Среднегодовые:
      - направление ветра, румбы;
      - скорость ветра, км/ч;
      - относительная влажность, % 
	
Западное, юго-западное
3,3 м/с
55-73%

	33. Максимальные значения (по сезонам):
      - скорость ветра, км/ч.:
      - зима
      - весна
      - лето
     - осень
	

3,2 – 6,4 м/с
3,2 – 4,0 м/с
                              3.2 – 4.0 м/с
                              3,2 – 6,4 м/с

	34. Количество атмосферных осадков, мм.:
      - среднегодовое
      - максимальное (по сезонам):
      - зима
      - весна
      - лето
      - осень    
	
383 мм

600- 700 мм
40-60
160-170
110130



	35. Температура, по Цельсию       - среднегодовая
       - максимальная (по сезонам)
       - зима
       - весна
       - лето
      - осень
	от + 25 до -25 

-30; – 45
+5,5; + 15
+25; + 30
+7; +15

	36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км.,
      в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных
	48 км.
48 км/ 100%

	37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., 
       в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием
	348 км
258/74.1%

	38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества 
	8/ 21, 2%
с. Золотой Ключ
с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки,

	39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества 
	нет/0

	40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород.

	41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад

	42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., 
	Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт.

	43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
	9 мостов/ 2 эстакады

	44. Протяженность водных путей, км.
	48 км.


	45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
	4 ед., в т.ч.
Причалы:
- с. Ильинка;
- ст. Татаурово
Пристани:
- с. Гремячинск
Порт
- с. Турка

	46. Количество шлюзов и каналов, ед.
	нет

	47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед.
	1 ед. – с. Горячинск – законсервирован

	48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др.
	нет

	49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС
	831, 2


В таблице представлена характеристика опасных объектов на территории района:


Таблица 21 - Характеристика опасных объектов на территории
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г.
	Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г.

	1. Ядерно  и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч. :
	нет
	нет

	1.1. Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе :
- объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС;
Из них с реакторами типа РБМК;
- научно – исследовательские и другие реакторы (стенды)
- объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» 
	
нет

нет
нет
	
нет

нет
нет

	1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт
	нет
	нет

	1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки
	нет
	нет

	1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км
	нет
	нет

	1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.:
       - опасного загрязнения
       - чрезвычайно – опасного загрязнения
	
нет
нет
	
нет
нет

	1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	2. Химически опасные объекты, в т.ч.
	нет
	нет

	2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц
	нет
	нет

	1.2. Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.:
- хлора
- аммиака
- сернистого ангидрида и др*

	

нет
нет
нет
	

нет
нет
нет

	2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ
	нет данных
	нет данных

	2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км.
	нет данных
	нет данных

	2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт.
       ( по годам за последние пять лет)
	нет

	нет


	3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч.
	нет
	нет

	3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед.
	нет
	нет

	3.2. Количество пожароопасных объектов, ед.
	11 ед.
	11 ед.

	3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м.
       - взрывоопасных веществ
      - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.:
      - АЗК с. Горячинск
      - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка
      - АЗК с. Гремячинск
      - АЗК с. Нестерово 
      - АЗК « Роснефтепродукт»« - с. Турунтаево
      - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево
      - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево
      - АЗК ст.Татаурово
      - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка
      - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка      
      - АЗС  «Копыч» - с. Итанца
	
нет

75 куб. м.
160 куб. м.
65 куб. м.
65 куб. м.
175 куб. м.
99 куб. м.
30 куб. м.
100 куб. м.
150 куб. м.
225 куб. м.
125 куб. м.
	
нет

75 куб. м.
160 куб. м.
65 куб. м.
65 куб. м.
175 куб. м.
99 куб. м.
30 куб. м.
100 куб. м.
150 куб. м.
225 куб. м.
125 куб. м.

	3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт.
        ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	4. Биологически опасные объекты, в .т.ч.
	нет
	нет

	4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.
	нет
	нет

	4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт.
       ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	5.  Гидротехнические сооружения ед. в т.ч 
	7
	7

	5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности):
       - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок   
	1
1
	1
1

	5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.:
- Гурулевская защитная дамба;
- Золотоукрепляющая дамба;
- Ильинское берегоукрепительное сооружение;
	3
1
1
1
	3
1
1
1

	5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	6. Возможные аварийные выбросы, т/год
    - химически опасных веществ
    - биологически опасных веществ
    - физически опасных веществ
	
нет
нет
нет
	
нет
нет
нет

	7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч.
    - мест захоронения промышленных и бытовых отходов 
    - скотомогильников
    - свалок (организованных, неорганизованных) 



    - карьеров
    - терриконов и др.
	
нет
2 ед.
2 организованных; 
3 неорганизованных

5 ед.
1 ед.
	
14 – законсерв- ны
1 организован
1 организованная – с. Турунтаево

2 ед.
1 ед.

	8. Количество отходов, тонн


	234 200



	217 456



10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС. 
ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.
В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 22 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.


Таблица 22 - Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций
	Виды опасных
природных явлений
	Интенсивность природного явления
	Частота природного явления, год
	Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км.
	Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел.
	Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально – экономические
последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	1. Землетрясение, балл
	7-8


8-9


> 9
	- не регистрировалось
- не регистрировалось
- не регистрировалось
	- не регистрировалось
- не регистрировалось
- не регистрировалось
	15 472


15 472


15 472
	38


38


38
	26 801


26 801


26 801
	1449


5794


8961
	8961


14486


17383


	

	2. Извержение вулканов
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	3. Оползни, м
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4. Селевые потоки
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	5. Снежные лавины, м
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
	>32
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	7. Бури, м/с
	>32
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	8. Штормы, м/с
	15-31
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	9. Град, мм
	20-31
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	10. Цунами, м
	>5
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	11. Наводнения, м
	>5
	1/10 лет
	1/10 лет
	15 472
	38
	26 801
	1000-1500
	8000 - 10000
	

	12. Подтопления, м
	>5
	1/2 года
	   1/2 года
	15 472
	38
	26 801
	10 -20
	600-700
	

	13. Пожары природные, га
	
	ежегодно
	1/2 года
	1 – 1,5
	12
	1133
	8-10
	100-150

	



Опасные метеорологические явления
К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики. 
Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.
Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам. 
Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью. 
На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы. 
Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована. 
Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов. 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС. 
Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи). 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС. 
Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована. 
Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций. 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС. 
Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.
Опасные гидрологические явления 
Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб. 
Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора). 
Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.
Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.
Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий. 
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Турунтаевское» населенный пункт с. Турунтаево является затопляемыми.
Природные пожары 
Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека. 
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:
	Наименование района, города
	Количество пожаров: лесные/ландшафтные
	Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества

	
	
	Лесные пожары
	Ландшафтные пожары

	Прибайкальский район
	19/17
	п. Золотой Ключ,
с. Соболиха,
п. Ярцы,
с. Горячинск,
п. Исток,
п. Черемушка,
с. Гремячинск,
п. Котокель,
п. Кика,
п. Бурля,
с. Ангир,
п. Итанца,
с. Лиственничное,
п. Еловка,
с. Турунтаево,
с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная),
с. Турка,
с. Гурулево,
с. Иркилик
	с. Батурино,
с. Зырянск,
с. Карымск,
с. Халзаново,
с. Засухино,
с. Острог,
с. Покровка,
п. Татаурово,
с. Ильинка,
с. Троицкое,
ст. Таловка,
с. Югово,
с. Таловка,
с. Мостовка,
с. Нестерово,
с. Бурдуково,
с. Кома


В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.
Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:
Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:
· оценка динамики погодных условий региона;
· оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
· оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;
· проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.
· заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.
· проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами. 
· резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.
· повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.
· установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.
· ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
· установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
· создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
· осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.
При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.
В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.
Опасные геологические явления 
Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 
Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв. 
Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. 
Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов. 
Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.
Мероприятия по защите от возможных землетрясений: 
- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий; 
- проведение обследования зданий и сооружений; 
- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС; 
- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах; 
- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.
 
10.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
На территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:
- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;
- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
- аварии на гидротехнических сооружениях;
- аварии на объектах транспорта.
Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.
Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 23.


Таблица 24 - Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.
	Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС ( тонн)
	Возможная частота реализации ЧС, год
	Показатель приемлемого риска, год
	Размеры вероятной ЧС, кв. км.
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально – экономические
последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах:
 
	


- с. Горячинск: ИП «Подкорытов»
- с. Турка:
ОАО «Роснефтепродукт»«
- с. Гремячинск:
ИП «Чирков»



- с. Нестерово:
- ИП «Чирков»
- с. Турунтаево:
  - ОАО «Байкальская топливная компания»«
 - ОАО «Роснефтепродукт»
 - ЗАО «Кремний»
- ст. Татаурово:
 - ООО «Байкальская топливная компания»
 
- с. Ильинка:
- ОАО «Роснефтепродукт»
- ОАО «Байкальская лесная компания»
- с. Кома ИП «Копыч»
	


нефтепродукты
-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-


-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-







-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-
	




не регистрировалось


не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось
не регистрировалось


не регистрировалось





не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось
	
	




1 – 2




1 – 2



1 – 2




1 – 2



1 – 2 




1 – 2 


1 – 2 




1 -2 







1 – 2



1 – 2 




1-2
	




0,5 – 0,7




 2,0 – 3,0 



0,3 – 0,5




0,3 – 0,5



2,0 – 3,0




2,0 – 3,0


0,1 – 0,15




0,4 – 0,6







1,0 – 2,0



1,5 – 2,0




0,5 – 0,7
	




4 – 10




4 – 10



4 – 10




4 – 10



 4 – 10




4 – 10


4 – 10




4 – 10







4 – 10



4 – 10




4 - 10
	




70 – 100




90 – 120



60 – 70




30 – 40



200 – 250




200 – 250


30 – 40




60 – 90







50 – 60



100 – 120




60-70
	

	5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи
	Прибайкальские РЭС:




- участок «Мостовка» - с. Еловка
- участок «Турка»
- с. Турка – с. Золотой Ключ

	повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей
	









Ежегодно


Ежегодно 
	










	









3 – 4


1 - 2
	









0,1 – 0,12


0,1
	









нет


нет


	









15 – 20


нет
	

	6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	ООО «Бытсервис»
- с. Мостовка
-  с.Тало
вка
- с. Ильинка
- ст. Татаурово
- с. Старое Татаурово
МУП «Турунтаево» 
- с. Турун
таево:
- котельная ТУСМ 
- котельная № 1
- котельная № 3
- котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
МУП «Ярцы
	размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс



	








ежегодно


ежегодно


ежегодно



ежегодно

ежегодно






ежегодно


ежегодно

ежегодно

ежегодно

	
	








1, 0 – 2,0


1,0 – 2,0


1,5 – 2,5



0,7 – 0,9

0,7 – 0,9






0,01- 0,02


1,5 – 2,0

1,5 – 2.0

0,3 – 0,5
 
	








0,13


0,67


0,7



0,86

0,36






0,07-0,1


0,47

0,69

0,2 – 0,3
	








нет


нет


нет



нет

нет






нет


нет

нет

нет
	








10 - 15


15 - 20


15 – 20



15 – 20

15- 20






10 -15


15 – 20

15 – 20

0,6 – 0,7
	

	7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

	       - ФГУ « Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок;

       - муниципальное образование « Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца;
  
   - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей;

       -  муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 
– с. Золотой Ключ – р. Турка;

       - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца;
       
- берегозащитная дамба;– с. Кома – р Итанца 
    
   - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга

      - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга
	Порыв, обвал дамбы
	Не регистрировалось




Не регистрировалось









Не регистрировалось








Не регистрировалось









Не регистрировалось







Не регистрировалось



Не регистрировалось




Не регистрировалось
	
	30 – 40





1- 3










2 -3









2 -3










2 – 3








3 – 4




6 – 7 






3 – 5 
	0,3 – 0,5





0,2 – 0,3










0,15-0,2









0,05 -0,06










0,05 – 0,06








0,05 – 0,06




нет






1173
	нет





нет










нет









нет










нет








нет




нет






нет
	нет





нет










0,05 – 0,07









0,01 -0,02










0,01 – 0,02








0,01 – 0,15




нет






0,3 – 0,7
	

	8. Чрезвычайные ситуации на транспорте
	ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – 

участок – с. Мостовка – с. Еловка 
	
	





не регистрировалось
	





не регистрировалось
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-
	



Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах
Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д. 
На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.
Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:
- износ основных производственных фондов;
- разрывы трубопроводов;
- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;
- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;
- несоблюдение техники безопасности;
- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.
Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.
Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:
- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.
- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.
Аварии на электроэнергетических системах и системах связи
Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.
Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:
В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.
При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.
При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.
Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).
Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:
- оборудованием, вырабатывающим энергию,
- устройством преобразования энергии,
- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.
Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).
Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.
Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.
Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.
При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:
- аномальными метеорологическими явлениями;
- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;
- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;
- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;
- общим снижением уровня технологической дисциплины.
Аварии на объектах транспорта
На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:
Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.
Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.
Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:
- нарушение правил дорожного движения;
- техническая неисправность транспортных средств, 
- человеческий фактор,
- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;
- недостаточное освещение дорог.
Перевозка опасных грузов
Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.
При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.
Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной. 
Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей. 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 
Перевозка сжиженных углеводородных газов. 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 
Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях 
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются: 
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ; 
- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива. 
В качестве поражающих факторов рассматриваются: 
- воздушная ударная волна; 
- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. 
Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог. 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:
- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;
- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.
- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;
- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
10.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.
Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице 25.


Таблица 25 - Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды особо опасных болезней
	Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС
	Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет

	Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации
	Заболевания особо опасными инфекциями
	Ущерб, руб.

	
	
	
	
	
	эпидемии
	эпизоотий
	эпифитотий
	

	
	
	
	
	
	Число больных, чел.
	Число погибших, чел.
	Число получающих инвалидность
	Число больных с/х животных (по видам), голов
	Пало, (число голов)
	Вынуждено убито
	Площадь поражаемых с/х культур ( по видам), тыс. га.
	Площадь обработки с/х культур ( по видам), тыс. га
	

	1. Эпидемия
	а) холера 



б) сибирская язва
	Прибайкальский район

Прибайкальский район



	не регистрировалось


не регистрировалось
	не регистрировалось

не регистрировалось

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Эпизоотии

	а) сибирская язва
	Прибайкальский район
	не регистрировалось
	не регистрировалось
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Эпифитотии

	а) саранча 
	Прибайкальский район
	не регистрировалось
	не регистрировалось
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Эпидемиологические заболевания 
На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.
Мероприятия при эпидемиях: 
- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания; 
-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы; 
- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание; 
- экстренная специфическая профилактика; 
- при необходимости установление карантина. 
Эпизоотия 
Эпизоотологическое неблагополучие среди сельскохозяйственных животных было зарегистрировано Прибайкальском (лошади 2).
В 2024 г. прогнозируем локальные эпизоотии по лептоспирозу среди мелких млекопитающих.
Эпидемиологическая обстановка по туляремии в республике благополучная. Заболеваемость туляремией на территории республики не регистрируется. Эпидемиологический прогноз по туляремии на 2024 год сохраняется благоприятный.
По итогам 2023г. эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в республике оставалась напряженной, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 3,07 (29 сл.), что ниже на 34% показателя 2022г. (4,7 - 45 сл.) и на уровне СМУ за 2018-2022гг. (3,03), с превышением среднефедеративного показателя в 2,5 раза (РФ – 1,22).
Наиболее высокая обращаемость с укусами клещей зарегистрирована в Кабанском (2076,3), Тункинском (1164,1), Северобайкальском (пок. 830,4), Прибайкальском (649,2), Баргузинском (555,2), Мухоршибирском (551,3), Закаменском (522,9), г. Северобайкальск (520,7) и Джидинском (433,1).
В целях снижения численности клещей в местах отдыха и массового пребывания населения проводится противоклещевых мероприятия.
В целях координации профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекций, передающихся клещами в республике, действует до 2025г. «Межведомственный комплексный план по профилактике природно-очаговых инфекций в Республике Бурятия на 2019-2025 гг.»; в районах за счет финансирования из бюджетов реализуются противоклещевые мероприятия.
В Республике Бурятия не исключается вероятность возникновения заболеваемости гриппом птиц в 14 районах республики (Кабанский, Мухоршибирский, Еравнинский, Баргузинский, Джидинский, Иволгинский, Курумканский, Бичурский, Прибайкальский, Кижингинский, Северобайкальский, Муйский, Селенгинский, Тункинский). В указанных районах расположены места остановки на отдых при перелетах из стран Юго-Восточной Азии и гнездования диких водоплавающих птиц.
В республике проводится бактериологический мониторинг за активностью почвенных очагов сибирской язвы. В 2023г. отобрано 220 проб почвы для исследования на сибирскую язву в 6 районах республики, по результатам исследований культуры сибиреязвенного микроба не выделены (2022г.-235 проб в 6 районах, результаты отрицательные). Совместно с Управлением ветеринарии РБ, Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора проведена работа по составлению единой электронной базы данных СНП и сибиреязвенных захоронений в республике.
Мероприятия при эпизоотиях: 
- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;
- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств; 
- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных; 
- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
- при необходимости установление карантина. 

10.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории Республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения остутствуют.
В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:
- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;
- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;
- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;
- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);
- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.
Данными мероприятиями будут:
Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:
· укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;
· пополнение личного состава;
· обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;
Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:
· строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;
· оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;
· регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.
Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:
· своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
· содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;
· ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;
· незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;
· обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;
· организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;
· произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.
Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия на территории Прибайкальского района нет планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, соответственно, в графической часть данного раздела карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с отображением (существующих и планируемых) из состава Схемы территориального планирования Республики Бурятия, не приведена.
На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:
- ПЧ-38 ОГПС-8 с. Турунтаево Прибайкальского района, ул. Оболенского, 8 Б 
- ПЧ-37 ОГПС-8 п. Ильинка, Прибайкальского района, ул. Набережная д.1
- ПЧ-39 ОГПС-8 с. Турка, Прибайкальского района, мкр Турка д.1
- ПЧ-82 ОГПС-8 с. Гремячинск, Прибайкальского района, ул. Братьев Волковых д.48
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия ПЧ в пределах нормативного.

10.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности
	-

	2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности
	117/60%

	3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности 
	41/24,6%

	4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности
	нет

	5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО
	13/48,7%

	6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем
	1

	7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории
	11111/38,4%

	8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно

	11 500/ 48,5%

	9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности
    - противогазы
	Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения

	10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. :
      - поездов 
      - автомобилей
      - судов
      - самолетов, вертолетов
	14 ед. / 32%

нет
14 ед./32%
нет
нет

	11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности 
	71

	12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. 
	20

	13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности
	400000 / 66%

	14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности
	672 тыс. куб. м./ 100%

	15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности
	36/15,8%

	16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности
	0,98 т. / 100%

	17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности
	1,11 т. / 100%

	18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности
	нет

	19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности
	нет

	20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности
	99/ 56,4%

	21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий
	1/0,4%

	22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий 
	86/20,4%

	23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности
	нет

	24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности
      б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности
	нет

нет

	25. Количество критически важных объектов оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
	нет

	26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа
	нет

	27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа
	нет

	28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа
	нет

	29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа
	нет

	30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа  предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками
	нет

	32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности:
      - средств для очистки воды
      - оборудование для очистки воды
	нет

нет
нет

	33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч. :
- гидрометеостанций
- санитарно – эпидемиологических станций
- ветеринарных лабораторий
- агрохимических лабораторий
	

2/2
1/1
нет/1
нет/1

	34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества
	1/100%

	35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД
	4/ 11,1%

	36. Численность сил  гражданской обороны,
       подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, 
       Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 
        пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности 
	

3/100%
нет

	37. Оснащенность сил гражданской обороны, 
       подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, 
       Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 
      пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности
	
1/ 100%
1/100%
нет

	38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований ( по видам), ед. /% от расчетной потребности

	70/96%

	39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)

	3/75%

	40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.:
      - служба охраны общественного порядка
      - противопожарная (лесопожарная) служба
      - медицинская служба
      - транспортная служба
      - служба защиты животных 
      - служба защиты растений
      - служба торговли и питания
      - автодорожная служба
      - коммунально – техническая служба
      - служба горячее – смазочных материалов
      - служба связи и оповещения
      - служба энергоснабжения  
	404/ 86,5%, в т.ч.
62/100%
69/100%
104/92%
3/100%
11/53,3%
12/ 54,4%
14/27,5%
23/30,5%
31/71,5%
5/94,1%
16/100%
54/84,1%

	41. Оснащенность нештатных  формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)
       - легковой транспорт
      - грузовой транспорт
      - специальный транспорт
      - инженерная техника
      - ВПХР
      - ДП
      - р/ст.
      - катер
      - трактор
      - опыливатель
      - пожарная автомашина
      - автомотопомпа
      - пожарный насос
      - автономные электростанции
      - автокухня 
	
23 ед.
22 ед.
11 ед.
14 ед.
1 шт.
2 шт.
17 шт.
2 ед.
22 ед.
4 ед.
9 ед.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 ед.

	42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам 
	4/67%

	43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо
	2/50%

	44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо
	2/50%

	45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо
	2/50%

	46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо 
	1/25%

	47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо 
	1/25%

	48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа
	45/94%

	49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
       в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа 
	246/90%

	50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
       в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций 
	2315/85%

	51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций 
	2115/81%

	52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся 
	
3565/87%
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Графические материалы
2.2 Карта инженерной инфраструктуры. 
Карта существующих объектов
масштаб 1:50 000
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Графические материалы
2.3.Карта зон с особыми условиями 
использования территорий
масштаб 1:50 000
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Графические материалы
2.4 Карта территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
масштаб 1:50 000
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1.1 Положение о территориальном планировании
Содержание

	№
	Наименование
	Нумерация

	
	Содержание
	3

	1.
	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
[bookmark: _Hlk170727215]В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.
Таблица 1
	[bookmark: _Hlk213672491]№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Водозабор
	Объект водоснабжения
	Строительство водозаборных скважин в селе Гремячинск, 2 скважины (60 м)
	2 скважины (60 м)
Производительность, 34 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Санитарно-защитная зона
	Зона инженерной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее- СТП района)

	2
	Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
	Объекты отдыха и туризма
	Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Гремячинск)
	Вместимость 30 мест*
Единовременная пропускная способность 15 чел.*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	3
	Станция технического обслуживания
	Объект обслуживания и хранения автомобильного транспорта
	Пункт автосервиса с. Гремячинск
	Вместимость 2 единицы*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Зона транспортной инфраструктуры 
	СТП района

	4
	Линии электропередачи
	ТП 10/0,4 кВ 250 кВА; ВЛ 10 кВ - 1,4 км; ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км
	Строительство ЛЭП в населенных пунктах Турунтаево, Ильинка Горячинск, Гремячинск.
	ТП 10/0,4 кВ 250 кВА;
ВЛ 10 кВ - 1,4 км;
ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
	Зона инженерной инфраструктуры
	СТП района


*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон
Таблица 2
	№ п/п
	Зона градостроительного зонирования
	Площадь, га
	Основные параметры функциональных зон
	Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	1.
	Жилая зона
	230,90
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2
Максимальная этажность застройки – 4
Средняя этажность застройки – 1-3
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	-

	2.
	Общественно-деловая зона
	24,17
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2
Максимальная этажность застройки – 5
Средняя этажность застройки – 1-3
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	Объекты местного значения:
- Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Гремячинск).

	3.
	Производственная зона
	4,30
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	-

	4.
	Зона инженерной инфраструктуры
	3,89
	
	Объекты местного значения:
- Строительство водозаборных скважин в селе Гремячинск, 2 скважины (60 м).

	5.
	Зона транспортной инфраструктуры
	1,19
	
	Объекты регионального значения:
- Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия;
- Пункт автосервиса с. Гремячинск.

	6.
	Зона рекреационного назначения
	183,82
	
	Объекты регионального значения:
- Реконструкция детского санаторного лагеря круглогодичного действия «Байкальский Бор»;
- Строительство рекреационной местности «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск.

	7.
	Зона озелененных территорий
	5,78
	
	-

	8.
	Зона кладбищ
	1,52
	
	-

	9.
	Территории общего пользования
	49,17
	
	-

	10.
	Иная зона
	8,49
	
	-

	Общая площадь:
	513,23
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	1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Село Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	242,11 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	641590,15 
	4179189,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	641625,28 
	4179185,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	641663,26 
	4179177,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	641739,49 
	4179154,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	641793,07 
	4179137,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	641793,11 
	4179134,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	641793,29 
	4179123,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	641794,57 
	4179113,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	641963,26 
	4179058,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	642108,28 
	4179010,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	642146,71 
	4179002,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	642182,00 
	4179002,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	642217,34 
	4179003,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	642240,17 
	4179003,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	642386,69 
	4178961,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	642465,99 
	4178935,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	642467,11 
	4178935,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	642466,79 
	4178934,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	642467,23 
	4178934,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	642467,55 
	4178935,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	642509,95 
	4178934,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	642573,96 
	4178934,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	642660,60 
	4178938,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	642664,12 
	4178934,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	642675,09 
	4178922,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	642685,71 
	4178910,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	642690,89 
	4178905,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	642575,42 
	4178896,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	642537,73 
	4178902,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	642483,15 
	4178902,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	642467,82 
	4178906,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	642459,06 
	4178904,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	642439,82 
	4178898,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	642730,00 
	4178625,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	643185,00 
	4178665,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	642904,53 
	4178367,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	642753,90 
	4178305,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	642673,36 
	4178261,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	642578,79 
	4178217,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	642474,01 
	4178167,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	642409,91 
	4178143,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	642315,77 
	4178107,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	642211,00 
	4178035,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	641910,14 
	4177908,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	641857,67 
	4177852,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	641736,49 
	4177804,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	641614,80 
	4177721,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	641558,37 
	4177704,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	641522,21 
	4177684,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	641396,39 
	4177631,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	641351,79 
	4177603,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	641282,63 
	4177560,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	641202,18 
	4177519,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	641074,87 
	4177456,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	640878,61 
	4177347,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	640509,08 
	4177087,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	640453,96 
	4177033,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	640403,74 
	4177001,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	640325,36 
	4177066,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	640329,22 
	4177144,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	640333,36 
	4177162,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	640333,90 
	4177199,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	640325,57 
	4177220,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	640293,07 
	4177243,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	640281,04 
	4177244,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	640273,74 
	4177259,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	640304,94 
	4177259,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	640316,27 
	4177264,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	640345,94 
	4177299,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	640334,87 
	4177308,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	640312,61 
	4177290,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	640278,76 
	4177288,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	640280,09 
	4177323,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	640291,70 
	4177359,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	640292,64 
	4177406,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	640315,94 
	4177422,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	640405,14 
	4177432,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	640507,03 
	4177459,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	640553,99 
	4177485,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	640604,58 
	4177537,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	640633,32 
	4177630,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	640624,69 
	4177675,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	640580,98 
	4177749,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	640836,79 
	4177750,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	640878,44 
	4177763,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	640889,32 
	4177815,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	641129,89 
	4178088,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	641206,96 
	4178182,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	641208,75 
	4178186,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	641208,52 
	4178203,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	641206,10 
	4178206,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	641140,22 
	4178271,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	641143,58 
	4178277,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	641121,31 
	4178296,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	95
	641117,05 
	4178289,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	96
	641115,01 
	4178286,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	97
	641111,49 
	4178280,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	98
	641094,32 
	4178280,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	99
	641040,89 
	4178269,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	100
	641013,46 
	4178320,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	101
	641004,36 
	4178341,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	102
	640994,71 
	4178404,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	103
	640989,44 
	4178403,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	104
	640998,33 
	4178347,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	105
	640999,27 
	4178341,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	106
	641009,38 
	4178318,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	107
	640936,56 
	4178439,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	108
	640817,83 
	4178514,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	109
	640806,87 
	4178541,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	110
	640788,49 
	4178677,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	111
	640792,86 
	4178678,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	112
	640802,39 
	4178681,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	113
	640802,10 
	4178704,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	114
	640801,77 
	4178730,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	115
	640802,96 
	4178735,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	116
	640969,00 
	4178845,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	117
	640999,00 
	4178914,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	118
	641091,77 
	4179025,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	119
	641176,13 
	4179033,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	120
	641236,51 
	4179029,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	121
	641264,24 
	4179013,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	122
	641486,05 
	4179161,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	123
	641554,13 
	4179184,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	641590,15 
	4179189,17 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Исток Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Поселок Исток Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	285,67 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Исток Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	648951,02 
	4196176,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	648954,82 
	4196176,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	648959,15 
	4196174,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	648962,23 
	4196172,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	648964,21 
	4196169,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	648966,38 
	4196165,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	648969,27 
	4196158,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	648972,89 
	4196149,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	648975,60 
	4196141,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	648977,04 
	4196134,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	648981,56 
	4196119,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	648985,35 
	4196106,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	648987,88 
	4196096,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	648990,23 
	4196088,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	648991,13 
	4196082,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	648991,86 
	4196073,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	648992,22 
	4196062,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	648992,58 
	4196053,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	648992,21 
	4196045,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	648992,76 
	4196040,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	648994,39 
	4196034,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	648996,01 
	4196026,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	648998,00 
	4196021,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	649000,00 
	4196018,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	649000,72 
	4196017,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	649001,40 
	4196016,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	649002,02 
	4196014,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	649002,30 
	4196012,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	649002,39 
	4196010,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	649002,59 
	4196010,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	649002,76 
	4196009,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	649003,88 
	4196008,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	649004,72 
	4196007,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	649005,74 
	4196004,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	649007,96 
	4196000,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	649008,50 
	4195999,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	649009,55 
	4195997,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	649010,94 
	4195996,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	649011,27 
	4195995,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	649011,78 
	4195994,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	649012,71 
	4195992,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	649013,91 
	4195988,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	649014,38 
	4195986,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	649015,59 
	4195982,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	649016,15 
	4195980,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	649016,43 
	4195978,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	649017,72 
	4195973,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	649018,38 
	4195970,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	649019,12 
	4195966,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	649018,94 
	4195965,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	649019,03 
	4195962,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	649018,85 
	4195960,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	649019,40 
	4195959,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	649019,49 
	4195957,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	649019,49 
	4195955,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	649019,12 
	4195953,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	649018,91 
	4195952,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	649018,62 
	4195951,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	649018,56 
	4195951,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	649018,56 
	4195949,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	649018,56 
	4195947,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	649018,85 
	4195945,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	649018,85 
	4195944,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	649018,94 
	4195943,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	649019,58 
	4195942,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	649020,24 
	4195940,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	649020,32 
	4195940,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	649020,32 
	4195939,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	649020,33 
	4195939,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	649020,42 
	4195938,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	649021,08 
	4195937,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	649022,10 
	4195935,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	649022,37 
	4195934,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	649022,93 
	4195933,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	649023,59 
	4195931,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	649024,13 
	4195930,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	649024,46 
	4195929,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	649025,07 
	4195929,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	649027,31 
	4195927,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	649028,97 
	4195926,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	649029,90 
	4195925,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	649032,14 
	4195922,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	649033,91 
	4195920,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	649036,04 
	4195918,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	649037,52 
	4195917,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	649038,24 
	4195916,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	649039,76 
	4195916,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	649041,24 
	4195916,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	649042,55 
	4195916,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	649043,03 
	4195916,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	649043,94 
	4195916,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	649044,54 
	4195915,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	649045,61 
	4195914,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	649046,73 
	4195913,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	95
	649047,75 
	4195913,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	96
	649048,31 
	4195912,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	97
	649049,01 
	4195912,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	98
	649049,99 
	4195912,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	99
	649050,96 
	4195912,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	100
	649052,27 
	4195912,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	101
	649052,87 
	4195911,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	102
	649054,35 
	4195910,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	103
	649056,30 
	4195909,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	104
	649056,83 
	4195908,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	105
	649057,98 
	4195908,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	106
	649059,02 
	4195907,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	107
	649059,56 
	4195907,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	108
	649061,33 
	4195907,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	109
	649064,76 
	4195908,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	110
	649067,82 
	4195908,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	111
	649070,99 
	4195908,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	112
	649071,93 
	4195908,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	113
	649073,78 
	4195909,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	114
	649075,82 
	4195910,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	115
	649076,10 
	4195910,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	116
	649076,60 
	4195910,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	117
	649077,45 
	4195911,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	118
	649077,96 
	4195912,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	119
	649080,18 
	4195913,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	120
	649082,88 
	4195914,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	121
	649084,74 
	4195916,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	122
	649085,76 
	4195916,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	123
	649087,16 
	4195917,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	124
	649089,48 
	4195918,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	125
	649091,43 
	4195919,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	126
	649092,59 
	4195920,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	127
	649093,11 
	4195921,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	128
	649094,78 
	4195923,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	129
	649095,99 
	4195925,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	130
	649097,19 
	4195927,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	131
	649098,50 
	4195930,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	132
	649098,95 
	4195931,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	133
	649099,25 
	4195931,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	134
	649100,45 
	4195932,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	135
	649102,59 
	4195933,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	136
	649105,01 
	4195934,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	137
	649106,96 
	4195936,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	138
	649109,19 
	4195938,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	139
	649112,07 
	4195940,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	140
	649114,58 
	4195942,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	141
	649116,72 
	4195944,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	142
	649117,44 
	4195944,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	143
	649119,05 
	4195945,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	144
	649121,36 
	4195946,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	145
	649122,98 
	4195947,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	146
	649123,68 
	4195947,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	147
	649126,29 
	4195950,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	148
	649128,53 
	4195952,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	149
	649130,94 
	4195954,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	150
	649133,16 
	4195957,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	151
	649134,38 
	4195958,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	152
	649135,20 
	4195959,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	153
	649135,68 
	4195960,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	154
	649137,26 
	4195961,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	155
	649138,47 
	4195961,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	156
	649139,58 
	4195963,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	157
	649140,89 
	4195964,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	158
	649141,37 
	4195965,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	159
	649142,55 
	4195965,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	160
	649144,50 
	4195965,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	161
	649145,64 
	4195966,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	162
	649146,18 
	4195966,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	163
	649148,04 
	4195967,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	164
	649149,81 
	4195969,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	165
	649151,76 
	4195971,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	166
	649152,65 
	4195972,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	167
	649154,55 
	4195973,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	168
	649157,00 
	4195975,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	169
	649158,26 
	4195975,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	170
	649161,03 
	4195976,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	171
	649162,44 
	4195977,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	172
	649165,89 
	4195978,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	173
	649168,89 
	4195979,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	174
	649169,79 
	4195979,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	175
	649170,96 
	4195979,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	176
	649172,54 
	4195979,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	177
	649173,32 
	4195979,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	178
	649176,77 
	4195979,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	179
	649178,72 
	4195979,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	180
	649181,97 
	4195979,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	181
	649183,73 
	4195978,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	182
	649184,57 
	4195978,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	183
	649186,05 
	4195977,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	184
	649188,20 
	4195976,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	185
	649188,99 
	4195975,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	186
	649189,31 
	4195975,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	187
	649190,42 
	4195973,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	188
	649191,66 
	4195971,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	189
	649192,01 
	4195970,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	190
	649192,10 
	4195968,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	191
	649192,28 
	4195965,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	192
	649192,43 
	4195964,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	193
	649193,03 
	4195963,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	194
	649194,33 
	4195961,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	195
	649194,51 
	4195960,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	196
	649194,50 
	4195959,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	197
	649194,42 
	4195959,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	198
	649194,09 
	4195958,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	199
	649193,31 
	4195957,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	200
	649192,10 
	4195955,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	201
	649190,70 
	4195953,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	202
	649189,40 
	4195951,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	203
	649188,57 
	4195949,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	204
	649187,18 
	4195946,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	205
	649186,91 
	4195946,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	206
	649186,52 
	4195944,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	207
	649186,46 
	4195944,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	208
	649186,44 
	4195943,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	209
	649186,34 
	4195942,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	210
	649185,68 
	4195941,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	211
	649184,66 
	4195938,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	212
	649183,37 
	4195936,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	213
	649182,33 
	4195932,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	214
	649181,40 
	4195930,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	215
	649180,94 
	4195928,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	216
	649180,11 
	4195925,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	217
	649179,45 
	4195922,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	218
	649178,99 
	4195921,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	219
	649178,34 
	4195920,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	220
	649177,50 
	4195918,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	221
	649176,84 
	4195916,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	222
	649176,66 
	4195915,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	223
	649176,66 
	4195912,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	224
	649176,86 
	4195910,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	225
	649176,86 
	4195906,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	226
	649176,39 
	4195904,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	227
	649176,39 
	4195902,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	228
	649176,95 
	4195898,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	229
	649177,04 
	4195896,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	230
	649177,70 
	4195893,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	231
	649177,70 
	4195890,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	232
	649177,79 
	4195889,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	233
	649178,34 
	4195888,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	234
	649178,60 
	4195887,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	235
	649178,97 
	4195886,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	236
	649179,08 
	4195886,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	237
	649179,18 
	4195884,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	238
	649179,36 
	4195883,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	239
	649179,62 
	4195882,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	240
	649180,10 
	4195881,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	241
	649180,29 
	4195880,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	242
	649180,85 
	4195878,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	243
	649181,51 
	4195877,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	244
	649182,33 
	4195876,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	245
	649183,55 
	4195873,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	246
	649185,03 
	4195871,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	247
	649186,05 
	4195869,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	248
	649187,27 
	4195867,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	249
	649189,22 
	4195865,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	250
	649191,35 
	4195864,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	251
	649193,03 
	4195862,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	252
	649193,73 
	4195861,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	253
	649194,65 
	4195860,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	254
	649195,16 
	4195860,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	255
	649197,59 
	4195858,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	256
	649199,81 
	4195857,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	257
	649200,54 
	4195856,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	258
	649201,64 
	4195856,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	259
	649202,13 
	4195856,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	260
	649204,28 
	4195855,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	261
	649206,41 
	4195854,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	262
	649208,93 
	4195852,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	263
	649209,77 
	4195852,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	264
	649211,52 
	4195851,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	265
	649214,13 
	4195851,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	266
	649216,26 
	4195850,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	267
	649220,27 
	4195849,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	268
	649222,77 
	4195848,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	269
	649226,12 
	4195847,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	270
	649227,98 
	4195847,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	271
	649230,11 
	4195846,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	272
	649233,36 
	4195845,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	273
	649236,99 
	4195844,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	274
	649241,36 
	4195843,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	275
	649244,24 
	4195842,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	276
	649245,63 
	4195842,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	277
	649246,41 
	4195841,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	278
	649247,78 
	4195840,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	279
	649249,73 
	4195838,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	280
	649252,32 
	4195836,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	281
	649257,06 
	4195831,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	282
	649258,13 
	4195830,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	283
	649258,62 
	4195830,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	284
	649259,30 
	4195830,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	285
	649260,12 
	4195828,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	286
	649260,41 
	4195828,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	287
	649260,99 
	4195826,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	288
	649261,16 
	4195825,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	289
	649261,44 
	4195822,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	290
	649261,71 
	4195819,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	291
	649261,88 
	4195819,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	292
	649262,55 
	4195817,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	293
	649263,20 
	4195816,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	294
	649263,57 
	4195816,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	295
	649264,22 
	4195815,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	296
	649265,34 
	4195815,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	297
	649267,47 
	4195814,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	298
	649268,07 
	4195814,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	299
	649269,30 
	4195814,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	300
	649270,17 
	4195813,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	301
	649270,86 
	4195813,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	302
	649272,11 
	4195812,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	303
	649273,05 
	4195811,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	304
	649275,66 
	4195809,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	305
	649277,88 
	4195808,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	306
	649279,83 
	4195806,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	307
	649280,87 
	4195806,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	308
	649282,20 
	4195805,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	309
	649284,95 
	4195804,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	310
	649286,91 
	4195804,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	311
	649287,93 
	4195804,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	312
	649290,24 
	4195804,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	313
	649292,94 
	4195804,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	314
	649296,02 
	4195804,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	315
	649300,29 
	4195804,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	316
	649301,07 
	4195804,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	317
	649302,65 
	4195804,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	318
	649303,82 
	4195804,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	319
	649307,63 
	4195803,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	320
	649313,58 
	4195802,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	321
	649314,14 
	4195802,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	322
	649316,73 
	4195803,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	323
	649319,90 
	4195805,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	324
	649322,31 
	4195806,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	325
	649323,33 
	4195806,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	326
	649325,30 
	4195807,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	327
	649328,73 
	4195810,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	328
	649332,17 
	4195812,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	329
	649334,43 
	4195813,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	330
	649335,51 
	4195814,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	331
	649337,66 
	4195816,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	332
	649338,32 
	4195817,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	333
	649339,74 
	4195818,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	334
	649340,72 
	4195819,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	335
	649342,95 
	4195821,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	336
	649345,83 
	4195825,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	337
	649346,84 
	4195827,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	338
	649347,42 
	4195827,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	339
	649348,43 
	4195827,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	340
	649348,83 
	4195827,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	341
	649349,49 
	4195827,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	342
	649350,44 
	4195827,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	343
	649350,90 
	4195827,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	344
	649351,47 
	4195827,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	345
	649352,48 
	4195826,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	346
	649353,29 
	4195826,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	347
	649354,77 
	4195825,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	348
	649356,57 
	4195825,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	349
	649357,73 
	4195824,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	350
	649358,25 
	4195824,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	351
	649358,88 
	4195823,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	352
	649359,50 
	4195822,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	353
	649361,21 
	4195817,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	354
	649361,52 
	4195816,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	355
	649361,81 
	4195814,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	356
	649362,02 
	4195809,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	357
	649362,02 
	4195807,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	358
	649362,29 
	4195805,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	359
	649363,16 
	4195802,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	360
	649365,06 
	4195797,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	361
	649366,46 
	4195793,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	362
	649366,94 
	4195792,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	363
	649368,15 
	4195790,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	364
	649369,07 
	4195788,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	365
	649370,18 
	4195786,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	366
	649370,66 
	4195786,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	367
	649371,78 
	4195785,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	368
	649372,61 
	4195784,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	369
	649376,31 
	4195780,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	370
	649378,73 
	4195777,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	371
	649380,33 
	4195776,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	372
	649381,19 
	4195775,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	373
	649382,55 
	4195774,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	374
	649383,35 
	4195774,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	375
	649385,03 
	4195773,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	376
	649386,26 
	4195773,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	377
	649388,64 
	4195772,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	378
	649389,80 
	4195771,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	379
	649391,37 
	4195770,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	380
	649392,35 
	4195769,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	381
	649392,86 
	4195769,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	382
	649395,65 
	4195768,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	383
	649397,70 
	4195768,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	384
	649401,23 
	4195766,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	385
	649402,83 
	4195766,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	386
	649403,64 
	4195766,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	387
	649406,43 
	4195766,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	388
	649411,46 
	4195766,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	389
	649414,25 
	4195766,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	390
	649414,97 
	4195766,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	391
	649416,42 
	4195766,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	392
	649417,49 
	4195766,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	393
	649420,10 
	4195767,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	394
	649424,46 
	4195769,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	395
	649427,64 
	4195770,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	396
	649429,20 
	4195770,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	397
	649429,82 
	4195771,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	398
	649430,94 
	4195771,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	399
	649431,81 
	4195772,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	400
	649433,21 
	4195773,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	401
	649439,64 
	4195777,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	402
	649439,99 
	4195777,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	403
	649440,74 
	4195777,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	404
	649442,12 
	4195778,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	405
	649445,66 
	4195778,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	406
	649449,00 
	4195779,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	407
	649452,26 
	4195780,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	408
	649453,19 
	4195781,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	409
	649454,96 
	4195782,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	410
	649459,13 
	4195784,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	411
	649465,64 
	4195788,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	412
	649469,64 
	4195790,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	413
	649471,22 
	4195791,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	414
	649472,06 
	4195791,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	415
	649474,85 
	4195792,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	416
	649477,53 
	4195793,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	417
	649480,41 
	4195794,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	418
	649483,95 
	4195795,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	419
	649489,34 
	4195797,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	420
	649492,11 
	4195798,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	421
	649493,52 
	4195798,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	422
	649496,40 
	4195798,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	423
	649498,02 
	4195798,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	424
	649501,23 
	4195798,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	425
	649503,65 
	4195798,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	426
	649509,32 
	4195799,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	427
	649518,35 
	4195799,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	428
	649523,73 
	4195799,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	429
	649531,35 
	4195800,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	430
	649539,35 
	4195801,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	431
	649545,20 
	4195801,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	432
	649546,50 
	4195801,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	433
	649549,10 
	4195802,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	434
	649551,06 
	4195802,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	435
	649555,05 
	4195802,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	436
	649558,13 
	4195802,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	437
	649558,76 
	4195803,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	438
	649560,92 
	4195803,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	439
	649565,66 
	4195804,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	440
	649568,07 
	4195805,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	441
	649572,06 
	4195805,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	442
	649577,36 
	4195805,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	443
	649581,17 
	4195805,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	444
	649583,06 
	4195805,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	445
	649586,84 
	4195805,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	446
	649589,07 
	4195805,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	447
	649592,48 
	4195804,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	448
	649594,10 
	4195803,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	449
	649596,98 
	4195801,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	450
	649599,66 
	4195800,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	451
	649603,47 
	4195798,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	452
	649606,46 
	4195796,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	453
	649607,51 
	4195795,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	454
	649608,09 
	4195794,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	455
	649609,05 
	4195793,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	456
	649610,06 
	4195790,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	457
	649610,45 
	4195789,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	458
	649611,57 
	4195785,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	459
	649611,84 
	4195784,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	460
	649611,84 
	4195782,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	461
	649611,66 
	4195782,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	462
	649610,91 
	4195780,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	463
	649609,25 
	4195778,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	464
	649608,23 
	4195776,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	465
	649607,96 
	4195776,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	466
	649607,61 
	4195774,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	467
	649607,30 
	4195773,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	468
	649605,62 
	4195769,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	469
	649604,31 
	4195765,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	470
	649601,00 
	4195755,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	471
	649600,59 
	4195753,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	472
	649600,37 
	4195751,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	473
	649600,13 
	4195748,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	474
	649600,04 
	4195744,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	475
	649600,13 
	4195742,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	476
	649600,38 
	4195741,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	477
	649601,06 
	4195739,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	478
	649601,99 
	4195736,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	479
	649602,29 
	4195735,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	480
	649602,92 
	4195734,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	481
	649603,29 
	4195733,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	482
	649603,41 
	4195732,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	483
	649603,44 
	4195731,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	484
	649603,47 
	4195729,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	485
	649603,85 
	4195726,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	486
	649604,22 
	4195724,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	487
	649604,45 
	4195724,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	488
	649605,06 
	4195723,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	489
	649606,05 
	4195721,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	490
	649606,64 
	4195720,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	491
	649607,04 
	4195720,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	492
	649608,03 
	4195719,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	493
	649608,80 
	4195719,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	494
	649610,36 
	4195718,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	495
	649612,71 
	4195718,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	496
	649613,88 
	4195718,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	497
	649616,96 
	4195718,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	498
	649621,61 
	4195718,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	499
	649625,60 
	4195718,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	500
	649630,07 
	4195718,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	501
	649630,89 
	4195718,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	502
	649632,54 
	4195718,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	503
	649633,79 
	4195718,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	504
	649636,85 
	4195719,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	505
	649640,10 
	4195719,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	506
	649642,70 
	4195720,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	507
	649644,20 
	4195720,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	508
	649645,77 
	4195720,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	509
	649648,83 
	4195721,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	510
	649651,91 
	4195723,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	511
	649655,25 
	4195724,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	512
	649658,13 
	4195726,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	513
	649660,37 
	4195728,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	514
	649662,03 
	4195730,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	515
	649664,27 
	4195732,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	516
	649664,82 
	4195732,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	517
	649665,75 
	4195734,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	518
	649667,00 
	4195736,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	519
	649668,72 
	4195741,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	520
	649669,56 
	4195744,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	521
	649669,85 
	4195745,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	522
	649669,92 
	4195746,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	523
	649669,85 
	4195748,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	524
	649669,65 
	4195751,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	525
	649669,50 
	4195751,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	526
	649668,96 
	4195752,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	527
	649668,63 
	4195753,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	528
	649668,33 
	4195755,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	529
	649668,26 
	4195756,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	530
	649668,26 
	4195759,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	531
	649668,45 
	4195764,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	532
	649668,68 
	4195765,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	533
	649669,47 
	4195768,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	534
	649670,16 
	4195770,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	535
	649670,58 
	4195771,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	536
	649672,17 
	4195773,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	537
	649672,86 
	4195775,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	538
	649673,10 
	4195776,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	539
	649673,57 
	4195778,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	540
	649674,21 
	4195783,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	541
	649674,86 
	4195789,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	542
	649674,86 
	4195792,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	543
	649675,52 
	4195795,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	544
	649676,16 
	4195802,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	545
	649676,25 
	4195808,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	546
	649676,72 
	4195808,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	547
	649677,05 
	4195810,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	548
	649677,09 
	4195811,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	549
	649676,91 
	4195813,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	550
	649676,91 
	4195815,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	551
	649677,39 
	4195821,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	552
	649678,11 
	4195827,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	553
	649679,10 
	4195829,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	554
	649681,58 
	4195832,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	555
	649683,80 
	4195836,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	556
	649685,81 
	4195839,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	557
	649686,92 
	4195841,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	558
	649687,61 
	4195842,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	559
	649689,09 
	4195843,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	560
	649690,68 
	4195845,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	561
	649694,00 
	4195848,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	562
	649696,80 
	4195850,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	563
	649698,29 
	4195851,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	564
	649699,19 
	4195852,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	565
	649701,08 
	4195852,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	566
	649702,47 
	4195853,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	567
	649704,18 
	4195854,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	568
	649705,52 
	4195854,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	569
	649706,70 
	4195855,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	570
	649707,72 
	4195855,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	571
	649709,46 
	4195854,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	572
	649710,30 
	4195854,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	573
	649711,11 
	4195854,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	574
	649711,37 
	4195854,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	575
	649714,46 
	4195854,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	576
	649717,91 
	4195854,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	577
	649722,36 
	4195854,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	578
	649727,28 
	4195853,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	579
	649731,18 
	4195853,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	580
	649732,44 
	4195852,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	581
	649734,89 
	4195851,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	582
	649736,76 
	4195851,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	583
	649740,39 
	4195851,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	584
	649744,62 
	4195851,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	585
	649749,32 
	4195851,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	586
	649752,69 
	4195851,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	587
	649759,11 
	4195851,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	588
	649759,52 
	4195851,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	589
	649760,27 
	4195851,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	590
	649761,89 
	4195852,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	591
	649763,67 
	4195853,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	592
	649766,21 
	4195853,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	593
	649767,35 
	4195853,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	594
	649770,05 
	4195853,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	595
	649774,13 
	4195852,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	596
	649777,10 
	4195852,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	597
	649779,33 
	4195852,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	598
	649780,01 
	4195852,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	599
	649781,28 
	4195851,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	600
	649783,05 
	4195850,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	601
	649784,16 
	4195850,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	602
	649784,88 
	4195849,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	603
	649786,35 
	4195849,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	604
	649787,42 
	4195849,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	605
	649790,21 
	4195848,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	606
	649792,82 
	4195846,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	607
	649795,20 
	4195845,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	608
	649796,34 
	4195844,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	609
	649799,51 
	4195842,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	610
	649802,10 
	4195840,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	611
	649802,99 
	4195839,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	612
	649804,52 
	4195837,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	613
	649805,91 
	4195834,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	614
	649806,15 
	4195834,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	615
	649806,38 
	4195833,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	616
	649806,33 
	4195832,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	617
	649806,21 
	4195831,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	618
	649805,91 
	4195830,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	619
	649805,10 
	4195829,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	620
	649804,62 
	4195828,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	621
	649802,10 
	4195825,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	622
	649798,67 
	4195822,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	623
	649796,54 
	4195819,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	624
	649794,57 
	4195818,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	625
	649792,59 
	4195816,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	626
	649791,69 
	4195814,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	627
	649789,83 
	4195812,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	628
	649788,26 
	4195809,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	629
	649787,94 
	4195809,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	630
	649787,04 
	4195806,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	631
	649785,84 
	4195804,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	632
	649785,29 
	4195801,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	633
	649784,91 
	4195799,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	634
	649784,75 
	4195797,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	635
	649784,82 
	4195796,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	636
	649785,56 
	4195792,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	637
	649786,01 
	4195790,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	638
	649786,31 
	4195789,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	639
	649786,67 
	4195789,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	640
	649787,61 
	4195787,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	641
	649788,68 
	4195786,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	642
	649789,28 
	4195786,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	643
	649790,93 
	4195784,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	644
	649794,30 
	4195782,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	645
	649798,02 
	4195780,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	646
	649800,62 
	4195778,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	647
	649802,21 
	4195777,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	648
	649803,30 
	4195777,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	649
	649805,55 
	4195776,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	650
	649807,86 
	4195776,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	651
	649810,35 
	4195775,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	652
	649812,95 
	4195775,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	653
	649814,03 
	4195775,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	654
	649814,51 
	4195774,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	655
	649815,12 
	4195774,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	656
	649815,48 
	4195773,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	657
	649815,93 
	4195772,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	658
	649816,32 
	4195771,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	659
	649816,77 
	4195770,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	660
	649817,07 
	4195770,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	661
	649817,88 
	4195770,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	662
	649819,68 
	4195769,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	663
	649820,97 
	4195769,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	664
	649824,89 
	4195767,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	665
	649825,43 
	4195766,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	666
	649826,57 
	4195766,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	667
	649827,36 
	4195766,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	668
	649827,77 
	4195765,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	669
	649828,43 
	4195764,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	670
	649828,97 
	4195764,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	671
	649829,82 
	4195763,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	672
	649830,65 
	4195763,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	673
	649831,52 
	4195763,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	674
	649833,29 
	4195762,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	675
	649835,25 
	4195762,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	676
	649839,29 
	4195761,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	677
	649842,75 
	4195760,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	678
	649846,37 
	4195760,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	679
	649848,14 
	4195760,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	680
	649849,31 
	4195760,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	681
	649851,65 
	4195761,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	682
	649855,10 
	4195762,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	683
	649857,81 
	4195762,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	684
	649859,13 
	4195763,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	685
	649860,03 
	4195763,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	686
	649861,56 
	4195765,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	687
	649862,75 
	4195766,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	688
	649866,38 
	4195768,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	689
	649871,64 
	4195772,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	690
	649873,95 
	4195774,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	691
	649875,39 
	4195775,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	692
	649876,01 
	4195776,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	693
	649879,25 
	4195781,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	694
	649882,59 
	4195786,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	695
	649884,83 
	4195790,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	696
	649887,36 
	4195794,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	697
	649889,18 
	4195796,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	698
	649892,31 
	4195801,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	699
	649894,77 
	4195805,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	700
	649897,29 
	4195808,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	701
	649897,95 
	4195810,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	702
	649898,91 
	4195812,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	703
	649899,68 
	4195814,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	704
	649901,06 
	4195818,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	705
	649901,94 
	4195819,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	706
	649903,58 
	4195821,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	707
	649905,60 
	4195824,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	708
	649906,02 
	4195825,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	709
	649906,98 
	4195825,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	710
	649907,70 
	4195826,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	711
	649908,20 
	4195826,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	712
	649909,17 
	4195827,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	713
	649910,00 
	4195828,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	714
	649913,37 
	4195830,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	715
	649916,75 
	4195832,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	716
	649920,05 
	4195834,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	717
	649923,66 
	4195836,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	718
	649925,34 
	4195837,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	719
	649926,23 
	4195837,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	720
	649927,22 
	4195837,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	721
	649929,24 
	4195837,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	722
	649930,74 
	4195837,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	723
	649933,38 
	4195838,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	724
	649935,60 
	4195838,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	725
	649936,62 
	4195838,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	726
	649938,65 
	4195837,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	727
	649941,24 
	4195837,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	728
	649942,41 
	4195836,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	729
	649944,66 
	4195835,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	730
	649945,59 
	4195835,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	731
	649946,01 
	4195834,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	732
	649946,51 
	4195834,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	733
	649947,62 
	4195832,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	734
	649948,65 
	4195830,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	735
	649949,31 
	4195829,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	736
	649950,47 
	4195826,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	737
	649951,53 
	4195823,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	738
	649952,43 
	4195821,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	739
	649953,26 
	4195819,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	740
	649953,42 
	4195818,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	741
	649953,44 
	4195817,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	742
	649953,20 
	4195816,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	743
	649952,39 
	4195813,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	744
	649952,07 
	4195812,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	745
	649952,00 
	4195811,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	746
	649952,03 
	4195810,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	747
	649953,09 
	4195804,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	748
	649953,59 
	4195799,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	749
	649954,41 
	4195795,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	750
	649955,19 
	4195790,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	751
	649955,28 
	4195788,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	752
	649955,48 
	4195787,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	753
	649956,03 
	4195785,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	754
	649957,32 
	4195781,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	755
	649957,38 
	4195780,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	756
	649958,04 
	4195778,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	757
	649958,57 
	4195777,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	758
	649959,77 
	4195774,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	759
	649961,00 
	4195772,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	760
	649961,63 
	4195772,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	761
	649962,98 
	4195770,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	762
	649965,72 
	4195768,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	763
	649967,25 
	4195767,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	764
	649967,97 
	4195767,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	765
	649969,47 
	4195767,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	766
	649969,94 
	4195766,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	767
	649970,87 
	4195766,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	768
	649971,54 
	4195766,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	769
	649972,20 
	4195766,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	770
	649973,31 
	4195765,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	771
	649973,93 
	4195764,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	772
	649975,58 
	4195760,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	773
	649976,37 
	4195758,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	774
	649976,88 
	4195757,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	775
	649977,18 
	4195757,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	776
	649977,92 
	4195756,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	777
	649978,77 
	4195756,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	778
	649979,40 
	4195756,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	779
	649980,68 
	4195755,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	780
	649983,92 
	4195755,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	781
	649986,69 
	4195754,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	782
	649988,09 
	4195754,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	783
	649990,83 
	4195753,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	784
	649992,20 
	4195753,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	785
	649994,28 
	4195753,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	786
	649995,80 
	4195754,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	787
	649998,93 
	4195753,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	788
	650135,65 
	4195722,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	789
	650303,06 
	4195606,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	790
	650314,66 
	4195056,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	791
	650078,36 
	4195069,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	792
	649279,86 
	4195106,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	793
	649270,95 
	4194736,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	794
	649323,05 
	4194668,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	795
	649376,70 
	4194517,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	796
	649437,52 
	4194348,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	797
	649518,67 
	4194127,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	798
	649597,12 
	4194018,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	799
	649633,88 
	4193979,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	800
	649633,78 
	4193979,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	801
	649633,94 
	4193979,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	802
	649686,38 
	4193759,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	803
	649621,78 
	4193662,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	804
	649622,85 
	4193600,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	805
	649599,04 
	4193593,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	806
	649595,00 
	4193601,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	807
	649590,55 
	4193610,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	808
	649586,71 
	4193620,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	809
	649583,52 
	4193630,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	810
	649576,97 
	4193645,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	811
	649569,74 
	4193660,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	812
	649561,84 
	4193674,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	813
	649556,52 
	4193683,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	814
	649554,37 
	4193694,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	815
	649547,42 
	4193704,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	816
	649527,01 
	4193725,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	817
	649504,20 
	4193757,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	818
	649492,86 
	4193758,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	819
	649489,23 
	4193762,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	820
	649476,66 
	4193772,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	821
	649470,02 
	4193777,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	822
	649467,08 
	4193785,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	823
	649466,21 
	4193790,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	824
	649462,74 
	4193799,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	825
	649462,50 
	4193806,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	826
	649446,45 
	4193813,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	827
	649440,80 
	4193814,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	828
	649433,63 
	4193815,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	829
	649427,77 
	4193820,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	830
	649414,96 
	4193828,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	831
	649400,40 
	4193834,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	832
	649393,89 
	4193834,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	833
	649388,23 
	4193834,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	834
	649320,44 
	4193892,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	835
	649261,50 
	4193942,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	836
	649245,95 
	4193951,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	837
	649247,23 
	4193954,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	838
	649247,88 
	4193961,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	839
	649246,36 
	4193968,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	840
	649242,66 
	4193975,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	841
	649240,38 
	4193983,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	842
	649234,67 
	4194000,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	843
	649213,99 
	4194005,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	844
	649204,22 
	4194006,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	845
	649194,23 
	4194003,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	846
	649183,80 
	4194001,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	847
	649173,16 
	4194006,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	848
	649165,78 
	4194016,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	849
	649158,17 
	4194028,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	850
	649150,14 
	4194036,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	851
	649140,36 
	4194039,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	852
	649135,37 
	4194045,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	853
	649136,24 
	4194052,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	854
	649132,54 
	4194060,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	855
	649117,99 
	4194065,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	856
	649109,09 
	4194065,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	857
	649102,79 
	4194069,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	858
	649098,01 
	4194083,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	859
	649093,66 
	4194093,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	860
	649090,44 
	4194095,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	861
	649088,13 
	4194098,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	862
	649084,81 
	4194102,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	863
	649081,05 
	4194105,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	864
	649076,94 
	4194107,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	865
	649072,54 
	4194109,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	866
	649070,43 
	4194109,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	867
	649069,34 
	4194114,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	868
	649063,04 
	4194122,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	869
	649048,27 
	4194129,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	870
	649036,98 
	4194135,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	871
	649024,16 
	4194141,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	872
	649006,89 
	4194144,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	873
	648998,41 
	4194145,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	874
	648972,48 
	4194159,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	875
	648925,26 
	4194184,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	876
	648878,40 
	4194210,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	877
	648825,78 
	4194237,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	878
	648799,94 
	4194251,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	879
	648774,43 
	4194266,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	880
	648749,25 
	4194281,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	881
	648724,43 
	4194297,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	882
	648699,97 
	4194314,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	883
	648675,89 
	4194331,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	884
	648652,20 
	4194349,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	885
	648636,60 
	4194362,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	886
	648620,50 
	4194375,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	887
	648603,92 
	4194387,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	888
	648586,89 
	4194398,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	889
	648569,42 
	4194409,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	890
	648551,55 
	4194419,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	891
	648533,30 
	4194429,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	892
	648514,70 
	4194438,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	893
	648495,78 
	4194446,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	894
	648477,78 
	4194452,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	895
	648475,51 
	4194458,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	896
	648454,22 
	4194470,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	897
	648428,37 
	4194477,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	898
	648409,04 
	4194481,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	899
	648392,97 
	4194488,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	900
	648382,54 
	4194493,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	901
	648357,57 
	4194497,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	902
	648342,14 
	4194497,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	903
	648335,54 
	4194494,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	904
	648317,75 
	4194498,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	905
	648297,28 
	4194501,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	906
	648276,71 
	4194504,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	907
	648256,05 
	4194505,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	908
	648235,36 
	4194506,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	909
	648214,64 
	4194506,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	910
	648193,94 
	4194505,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	911
	648173,28 
	4194504,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	912
	648169,11 
	4194502,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	913
	648164,76 
	4194502,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	914
	648160,34 
	4194502,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	915
	648155,97 
	4194502,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	916
	648151,79 
	4194504,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	917
	648147,90 
	4194506,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	918
	648144,42 
	4194509,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	919
	648140,94 
	4194513,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	920
	648140,01 
	4194514,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	921
	648140,20 
	4194514,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	922
	648139,98 
	4194517,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	923
	648138,86 
	4194519,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	924
	648135,60 
	4194523,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	925
	648132,64 
	4194524,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	926
	648129,39 
	4194525,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	927
	648120,76 
	4194527,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	928
	648113,38 
	4194527,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	929
	648111,30 
	4194527,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	930
	648106,76 
	4194527,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	931
	648101,36 
	4194526,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	932
	648096,06 
	4194525,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	933
	648091,63 
	4194524,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	934
	648088,18 
	4194524,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	935
	648081,67 
	4194524,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	936
	648072,87 
	4194524,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	937
	648066,62 
	4194521,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	938
	648056,80 
	4194521,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	939
	648046,94 
	4194522,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	940
	648037,13 
	4194523,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	941
	648027,42 
	4194525,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	942
	648020,91 
	4194525,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	943
	648014,48 
	4194524,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	944
	648011,69 
	4194523,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	945
	648009,66 
	4194524,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	946
	648000,00 
	4194524,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	947
	647992,18 
	4194521,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	948
	647983,38 
	4194517,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	949
	647979,15 
	4194514,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	950
	647975,13 
	4194512,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	951
	647969,37 
	4194510,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	952
	647963,18 
	4194506,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	953
	647960,25 
	4194503,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	954
	647958,71 
	4194498,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	955
	647956,88 
	4194495,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	956
	647954,97 
	4194493,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	957
	647953,36 
	4194494,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	958
	647952,10 
	4194495,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	959
	647952,06 
	4194499,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	960
	647951,58 
	4194503,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	961
	647950,06 
	4194507,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	962
	647947,63 
	4194509,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	963
	647948,09 
	4194512,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	964
	647950,15 
	4194518,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	965
	647952,00 
	4194526,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	966
	647952,54 
	4194537,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	967
	647951,78 
	4194547,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	968
	647949,72 
	4194557,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	969
	647946,46 
	4194577,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	970
	647942,87 
	4194596,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	971
	647941,14 
	4194608,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	972
	647942,00 
	4194614,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	973
	647940,16 
	4194622,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	974
	647938,64 
	4194633,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	975
	647934,95 
	4194643,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	976
	647933,43 
	4194648,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	977
	647931,36 
	4194652,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	978
	647928,97 
	4194653,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	979
	647925,50 
	4194651,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	980
	647924,85 
	4194649,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	981
	647925,28 
	4194646,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	982
	647925,93 
	4194642,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	983
	647924,41 
	4194641,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	984
	647922,13 
	4194641,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	985
	647918,66 
	4194650,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	986
	647918,65 
	4194655,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	987
	647920,72 
	4194661,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	988
	647924,85 
	4194669,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	989
	647929,41 
	4194675,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	990
	647937,23 
	4194680,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	991
	647946,89 
	4194685,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	992
	647954,82 
	4194689,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	993
	647974,58 
	4194706,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	994
	647987,73 
	4194717,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	995
	647997,61 
	4194727,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	996
	648000,00 
	4194730,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	997
	648003,69 
	4194736,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	998
	648010,75 
	4194749,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	999
	648017,03 
	4194767,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1000
	648017,39 
	4194771,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1001
	648017,51 
	4194773,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1002
	648018,81 
	4194774,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1003
	648019,40 
	4194775,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1004
	648019,52 
	4194777,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1005
	648018,81 
	4194779,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1006
	648018,69 
	4194779,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1007
	648018,21 
	4194780,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1008
	648018,29 
	4194782,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1009
	648018,12 
	4194783,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1010
	648017,72 
	4194785,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1011
	648018,21 
	4194786,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1012
	648019,16 
	4194789,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1013
	648019,28 
	4194791,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1014
	648018,81 
	4194794,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1015
	648018,09 
	4194795,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1016
	648016,92 
	4194796,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1017
	648013,61 
	4194794,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1018
	648013,02 
	4194792,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1019
	648012,90 
	4194789,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1020
	648011,84 
	4194788,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1021
	648010,53 
	4194789,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1022
	648009,59 
	4194790,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1023
	648006,39 
	4194792,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1024
	648003,09 
	4194797,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1025
	648002,54 
	4194800,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1026
	648002,00 
	4194803,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1027
	648001,94 
	4194804,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1028
	648002,04 
	4194804,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1029
	648002,30 
	4194805,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1030
	648002,60 
	4194806,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1031
	648003,11 
	4194807,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1032
	648004,04 
	4194809,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1033
	648006,36 
	4194811,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1034
	648010,77 
	4194816,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1035
	648016,32 
	4194819,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1036
	648019,64 
	4194821,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1037
	648024,48 
	4194822,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1038
	648033,47 
	4194823,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1039
	648038,31 
	4194823,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1040
	648045,29 
	4194825,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1041
	648053,19 
	4194828,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1042
	648056,99 
	4194829,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1043
	648060,05 
	4194828,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1044
	648061,83 
	4194828,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1045
	648063,12 
	4194829,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1046
	648063,36 
	4194831,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1047
	648065,96 
	4194834,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1048
	648071,40 
	4194841,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1049
	648073,37 
	4194843,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1050
	648077,24 
	4194863,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1051
	648081,45 
	4194874,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1052
	648080,03 
	4194874,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1053
	648076,95 
	4194876,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1054
	648072,47 
	4194879,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1055
	648069,63 
	4194882,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1056
	648068,45 
	4194884,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1057
	648067,85 
	4194886,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1058
	648069,15 
	4194888,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1059
	648069,03 
	4194890,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1060
	648068,33 
	4194890,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1061
	648065,85 
	4194888,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1062
	648062,78 
	4194888,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1063
	648060,05 
	4194889,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1064
	648056,51 
	4194891,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1065
	648054,03 
	4194893,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1066
	648052,02 
	4194897,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1067
	648052,02 
	4194901,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1068
	648052,97 
	4194905,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1069
	648055,68 
	4194910,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1070
	648059,22 
	4194915,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1071
	648061,83 
	4194920,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1072
	648065,25 
	4194922,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1073
	648071,28 
	4194924,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1074
	648076,25 
	4194928,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1075
	648082,28 
	4194931,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1076
	648092,09 
	4194937,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1077
	648094,92 
	4194938,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1078
	648100,95 
	4194942,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1079
	648104,61 
	4194942,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1080
	648108,63 
	4194941,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1081
	648114,30 
	4194941,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1082
	648117,50 
	4194943,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1083
	648122,81 
	4194946,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1084
	648124,94 
	4194948,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1085
	648128,25 
	4194953,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1086
	648129,32 
	4194958,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1087
	648129,66 
	4194961,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1088
	648129,32 
	4194965,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1089
	648123,63 
	4194977,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1090
	648118,32 
	4194984,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1091
	648113,60 
	4194989,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1092
	648112,17 
	4194992,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1093
	648109,58 
	4194995,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1094
	648106,50 
	4194997,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1095
	648102,49 
	4195000,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1096
	648102,20 
	4195000,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1097
	648101,76 
	4195001,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1098
	648100,53 
	4195002,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1099
	648099,36 
	4195003,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1100
	648098,61 
	4195003,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1101
	648097,79 
	4195002,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1102
	648097,08 
	4195002,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1103
	648095,21 
	4195004,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1104
	648093,63 
	4195005,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1105
	648092,22 
	4195006,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1106
	648089,94 
	4195005,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1107
	648088,13 
	4195005,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1108
	648086,49 
	4195005,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1109
	648084,96 
	4195006,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1110
	648084,72 
	4195007,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1111
	648085,20 
	4195009,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1112
	648087,42 
	4195010,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1113
	648091,94 
	4195013,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1114
	648095,97 
	4195016,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1115
	648098,37 
	4195018,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1116
	648099,14 
	4195019,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1117
	648099,84 
	4195020,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1118
	648100,25 
	4195021,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1119
	648100,37 
	4195022,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1120
	648100,49 
	4195024,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1121
	648101,18 
	4195028,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1122
	648101,48 
	4195030,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1123
	648100,95 
	4195032,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1124
	648100,07 
	4195035,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1125
	648099,72 
	4195037,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1126
	648099,84 
	4195039,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1127
	648100,07 
	4195042,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1128
	648100,31 
	4195043,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1129
	648100,13 
	4195044,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1130
	648099,14 
	4195046,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1131
	648098,84 
	4195047,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1132
	648098,49 
	4195049,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1133
	648097,20 
	4195050,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1134
	648096,90 
	4195051,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1135
	648096,80 
	4195052,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1136
	648096,50 
	4195052,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1137
	648095,91 
	4195052,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1138
	648095,73 
	4195053,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1139
	648095,51 
	4195054,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1140
	648094,98 
	4195056,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1141
	648093,51 
	4195058,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1142
	648090,93 
	4195061,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1143
	648088,80 
	4195064,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1144
	648085,89 
	4195068,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1145
	648083,97 
	4195070,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1146
	648083,67 
	4195070,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1147
	648082,32 
	4195072,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1148
	648080,57 
	4195074,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1149
	648078,75 
	4195074,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1150
	648076,94 
	4195075,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1151
	648074,90 
	4195077,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1152
	648073,02 
	4195079,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1153
	648070,97 
	4195081,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1154
	648069,03 
	4195084,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1155
	648067,74 
	4195086,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1156
	648066,29 
	4195087,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1157
	648065,34 
	4195086,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1158
	648064,47 
	4195086,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1159
	648063,65 
	4195087,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1160
	648062,30 
	4195089,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1161
	648060,48 
	4195090,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1162
	648057,50 
	4195091,84 
	Картометрический 
	1,0
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	1163
	648054,81 
	4195091,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1164
	648053,58 
	4195091,91 
	Картометрический 
	1,0
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	1165
	648053,49 
	4195091,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1166
	648055,68 
	4195089,90 
	Картометрический 
	1,0
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	1167
	648056,85 
	4195088,55 
	Картометрический 
	1,0
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	1168
	648057,56 
	4195087,10 
	Картометрический 
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	1169
	648057,38 
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	648055,80 
	4195085,10 
	Картометрический 
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	1171
	648053,58 
	4195084,17 
	Картометрический 
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	1172
	648050,82 
	4195084,64 
	Картометрический 
	1,0
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	1173
	648047,54 
	4195085,34 
	Картометрический 
	1,0
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	1174
	648046,20 
	4195086,11 
	Картометрический 
	1,0
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	1175
	648044,61 
	4195086,21 
	Картометрический 
	1,0
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	1176
	648043,16 
	4195085,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1177
	648041,40 
	4195085,16 
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	1178
	648039,75 
	4195084,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1179
	648037,41 
	4195084,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1180
	648036,12 
	4195084,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1181
	648034,19 
	4195085,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1182
	648032,21 
	4195087,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1183
	648030,56 
	4195088,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1184
	648028,46 
	4195089,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1185
	648027,23 
	4195091,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1186
	648026,52 
	4195092,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1187
	648026,40 
	4195094,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1188
	648027,17 
	4195096,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1189
	648029,57 
	4195100,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1190
	648031,56 
	4195103,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1191
	648032,37 
	4195104,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1192
	648032,31 
	4195107,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1193
	648032,90 
	4195108,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1194
	648034,08 
	4195109,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1195
	648038,70 
	4195111,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1196
	648042,86 
	4195112,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1197
	648045,38 
	4195114,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1198
	648047,37 
	4195115,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1199
	648051,65 
	4195119,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1200
	648056,27 
	4195122,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1201
	648060,66 
	4195126,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1202
	648062,36 
	4195127,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1203
	648063,30 
	4195128,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1204
	648064,23 
	4195129,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1205
	648068,85 
	4195133,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1206
	648071,43 
	4195136,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1207
	648073,55 
	4195138,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1208
	648077,64 
	4195142,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1209
	648079,11 
	4195144,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1210
	648081,98 
	4195147,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1211
	648083,39 
	4195148,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1212
	648084,20 
	4195150,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1213
	648085,61 
	4195152,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1214
	648086,43 
	4195154,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1215
	648086,78 
	4195155,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1216
	648086,60 
	4195156,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1217
	648086,54 
	4195157,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1218
	648087,42 
	4195159,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1219
	648088,65 
	4195160,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1220
	648089,48 
	4195162,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1221
	648090,35 
	4195163,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1222
	648090,29 
	4195164,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1223
	648090,87 
	4195167,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1224
	648091,64 
	4195169,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1225
	648092,99 
	4195172,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1226
	648093,27 
	4195173,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1227
	648094,04 
	4195174,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1228
	648095,33 
	4195176,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1229
	648097,20 
	4195179,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1230
	648098,31 
	4195183,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1231
	648099,14 
	4195184,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1232
	648099,72 
	4195185,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1233
	648101,18 
	4195185,89 
	Картометрический 
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	648102,65 
	4195187,28 
	Картометрический 
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	-

	1235
	648103,53 
	4195188,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1236
	648105,17 
	4195190,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1237
	648107,39 
	4195193,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1238
	648109,38 
	4195197,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1239
	648111,08 
	4195200,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1240
	648111,90 
	4195203,21 
	Картометрический 
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	1241
	648112,83 
	4195205,45 
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	1242
	648115,29 
	4195210,19 
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	1243
	648116,00 
	4195212,65 
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	1,0
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	1244
	648116,70 
	4195217,09 
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	648117,99 
	4195220,43 
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	1246
	648119,10 
	4195222,83 
	Картометрический 
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	1247
	648119,57 
	4195224,53 
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	1248
	648119,57 
	4195226,28 
	Картометрический 
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	1249
	648120,21 
	4195231,73 
	Картометрический 
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	1250
	648120,57 
	4195234,61 
	Картометрический 
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	648121,85 
	4195238,46 
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	648122,97 
	4195243,32 
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	648123,32 
	4195248,48 
	Картометрический 
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	1254
	648123,26 
	4195252,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1255
	648123,78 
	4195255,62 
	Картометрический 
	1,0
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	1256
	648124,43 
	4195259,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1257
	648124,55 
	4195261,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1258
	648124,49 
	4195263,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1259
	648124,14 
	4195263,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1260
	648123,50 
	4195263,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1261
	648121,91 
	4195261,43 
	Картометрический 
	1,0
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	1262
	648120,51 
	4195258,32 
	Картометрический 
	1,0
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	1263
	648119,10 
	4195257,96 
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	1,0
	-

	1264
	648118,16 
	4195258,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1265
	648117,87 
	4195261,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1266
	648117,57 
	4195265,58 
	Картометрический 
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	1267
	648117,75 
	4195271,43 
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	1268
	648117,69 
	4195276,41 
	Картометрический 
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	648118,05 
	4195278,59 
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	648119,39 
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	1271
	648121,38 
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	648123,44 
	4195288,01 
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	1,0
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	648126,60 
	4195292,10 
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	1274
	648127,65 
	4195295,39 
	Картометрический 
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	-

	1275
	648129,65 
	4195296,32 
	Картометрический 
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	1276
	648130,76 
	4195298,07 
	Картометрический 
	1,0
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	648131,75 
	4195301,18 
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	1,0
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	648132,51 
	4195303,76 
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	1,0
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	1279
	648133,16 
	4195305,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1280
	648133,22 
	4195306,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1281
	648133,34 
	4195307,27 
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	1282
	648133,74 
	4195307,81 
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	-

	1283
	648134,21 
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	648134,39 
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	648137,13 
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	Картометрический 
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	648139,37 
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	648141,59 
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	648143,58 
	4195318,11 
	Картометрический 
	1,0
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	648144,75 
	4195319,57 
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	648145,80 
	4195320,92 
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	648146,57 
	4195323,03 
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	1293
	648147,21 
	4195327,13 
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	1,0
	-

	1294
	648147,53 
	4195329,74 
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	1295
	648147,86 
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	Картометрический 
	1,0
	-

	1296
	648148,02 
	4195334,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1297
	648148,02 
	4195336,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1298
	648147,39 
	4195338,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1299
	648146,69 
	4195339,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1300
	648144,45 
	4195344,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1301
	648140,36 
	4195351,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1302
	648138,02 
	4195355,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1303
	648135,38 
	4195357,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1304
	648133,92 
	4195358,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1305
	648133,38 
	4195358,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1306
	648133,22 
	4195357,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1307
	648133,68 
	4195356,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1308
	648133,68 
	4195355,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1309
	648133,38 
	4195355,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1310
	648131,99 
	4195355,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1311
	648129,35 
	4195356,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1312
	648127,35 
	4195357,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1313
	648126,30 
	4195357,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1314
	648125,84 
	4195358,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1315
	648124,67 
	4195359,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1316
	648123,44 
	4195359,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1317
	648121,50 
	4195358,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1318
	648120,68 
	4195357,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1319
	648120,21 
	4195356,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1320
	648119,10 
	4195355,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1321
	648116,88 
	4195354,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1322
	648112,02 
	4195354,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1323
	648109,38 
	4195355,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1324
	648106,10 
	4195356,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1325
	648104,99 
	4195356,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1326
	648104,94 
	4195357,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1327
	648105,17 
	4195357,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1328
	648106,40 
	4195357,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1329
	648107,57 
	4195357,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1330
	648108,86 
	4195357,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1331
	648109,14 
	4195357,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1332
	648108,92 
	4195358,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1333
	648107,57 
	4195361,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1334
	648106,86 
	4195364,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1335
	648106,92 
	4195367,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1336
	648106,62 
	4195370,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1337
	648106,46 
	4195376,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1338
	648106,46 
	4195380,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1339
	648106,62 
	4195384,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1340
	648107,69 
	4195388,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1341
	648108,50 
	4195392,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1342
	648108,86 
	4195394,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1343
	648109,56 
	4195398,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1344
	648109,91 
	4195401,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1345
	648109,97 
	4195404,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1346
	648110,03 
	4195408,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1347
	648110,25 
	4195410,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1348
	648110,15 
	4195412,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1349
	648110,43 
	4195415,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1350
	648111,38 
	4195416,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1351
	648112,02 
	4195418,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1352
	648112,67 
	4195421,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1353
	648113,30 
	4195425,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1354
	648113,42 
	4195428,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1355
	648113,60 
	4195430,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1356
	648113,42 
	4195432,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1357
	648113,48 
	4195435,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1358
	648112,13 
	4195440,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1359
	648111,14 
	4195445,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1360
	648110,25 
	4195448,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1361
	648108,50 
	4195452,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1362
	648107,39 
	4195455,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1363
	648106,10 
	4195460,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1364
	648104,52 
	4195465,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1365
	648102,89 
	4195469,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1366
	648101,76 
	4195472,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1367
	648100,65 
	4195480,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1368
	648100,71 
	4195481,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1369
	648100,71 
	4195485,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1370
	648099,14 
	4195489,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1371
	648096,74 
	4195492,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1372
	648094,10 
	4195496,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1373
	648091,11 
	4195498,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1374
	648088,01 
	4195501,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1375
	648085,43 
	4195502,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1376
	648082,50 
	4195503,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1377
	648079,11 
	4195503,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1378
	648076,59 
	4195503,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1379
	648073,83 
	4195503,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1380
	648070,79 
	4195502,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1381
	648068,21 
	4195502,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1382
	648064,64 
	4195501,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1383
	648062,12 
	4195500,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1384
	648057,21 
	4195498,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1385
	648054,17 
	4195495,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1386
	648051,71 
	4195493,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1387
	648049,25 
	4195491,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1388
	648047,72 
	4195491,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1389
	648046,73 
	4195489,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1390
	648045,38 
	4195489,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1391
	648043,26 
	4195489,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1392
	648041,99 
	4195488,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1393
	648041,57 
	4195486,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1394
	648041,51 
	4195484,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1395
	648041,16 
	4195482,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1396
	648041,16 
	4195480,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1397
	648040,58 
	4195479,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1398
	648040,86 
	4195479,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1399
	648041,45 
	4195478,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1400
	648042,33 
	4195478,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1401
	648042,68 
	4195476,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1402
	648042,74 
	4195474,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1403
	648042,45 
	4195472,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1404
	648041,04 
	4195470,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1405
	648040,05 
	4195469,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1406
	648039,47 
	4195468,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1407
	648038,64 
	4195467,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1408
	648037,59 
	4195466,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1409
	648035,84 
	4195466,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1410
	648034,31 
	4195466,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1411
	648032,37 
	4195466,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1412
	648030,03 
	4195466,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1413
	648028,34 
	4195466,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1414
	648027,05 
	4195466,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1415
	648024,89 
	4195469,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1416
	648022,95 
	4195472,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1417
	648021,95 
	4195474,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1418
	648021,48 
	4195476,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1419
	648020,25 
	4195479,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1420
	648018,90 
	4195481,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1421
	648017,97 
	4195485,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1422
	648016,74 
	4195489,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1423
	648015,75 
	4195494,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1424
	648014,63 
	4195498,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1425
	648013,52 
	4195502,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1426
	648012,81 
	4195505,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1427
	648012,35 
	4195510,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1428
	648010,59 
	4195516,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1429
	648008,54 
	4195520,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1430
	648006,78 
	4195524,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1431
	648004,91 
	4195527,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1432
	648002,93 
	4195530,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1433
	648000,87 
	4195533,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1434
	648000,00 
	4195534,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1435
	647996,31 
	4195538,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1436
	647994,05 
	4195541,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1437
	647991,90 
	4195543,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1438
	647989,89 
	4195546,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1439
	647988,56 
	4195547,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1440
	647987,22 
	4195550,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1441
	647985,21 
	4195552,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1442
	647983,74 
	4195554,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1443
	647982,95 
	4195556,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1444
	647981,73 
	4195558,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1445
	647980,40 
	4195561,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1446
	647978,79 
	4195564,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1447
	647978,13 
	4195567,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1448
	647977,73 
	4195571,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1449
	647977,46 
	4195577,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1450
	647977,59 
	4195582,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1451
	647978,27 
	4195587,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1452
	647980,26 
	4195594,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1453
	647982,54 
	4195601,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1454
	647984,69 
	4195606,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1455
	647991,23 
	4195615,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1456
	647994,05 
	4195619,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1457
	647997,92 
	4195622,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1458
	648000,00 
	4195623,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1459
	648011,73 
	4195629,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1460
	648019,49 
	4195633,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1461
	648027,96 
	4195638,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1462
	648035,58 
	4195644,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1463
	648041,18 
	4195650,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1464
	648045,92 
	4195656,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1465
	648050,24 
	4195661,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1466
	648053,25 
	4195665,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1467
	648058,28 
	4195671,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1468
	648060,72 
	4195677,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1469
	648063,74 
	4195685,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1470
	648065,03 
	4195696,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1471
	648065,46 
	4195702,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1472
	648065,03 
	4195707,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1473
	648063,74 
	4195714,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1474
	648060,86 
	4195721,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1475
	648058,43 
	4195727,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1476
	648057,71 
	4195731,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1477
	648055,98 
	4195733,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1478
	648053,67 
	4195734,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1479
	648049,65 
	4195734,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1480
	648046,35 
	4195737,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1481
	648043,34 
	4195740,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1482
	648041,04 
	4195743,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1483
	648039,60 
	4195746,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1484
	648039,32 
	4195753,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1485
	648039,89 
	4195762,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1486
	648040,61 
	4195770,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1487
	648042,62 
	4195776,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1488
	648045,78 
	4195783,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1489
	648050,81 
	4195790,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1490
	648056,12 
	4195795,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1491
	648061,58 
	4195799,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1492
	648067,04 
	4195802,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1493
	648072,21 
	4195804,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1494
	648081,12 
	4195808,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1495
	648087,30 
	4195809,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1496
	648093,90 
	4195809,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1497
	648100,37 
	4195808,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1498
	648107,12 
	4195806,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1499
	648115,88 
	4195801,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1500
	648120,20 
	4195798,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1501
	648124,50 
	4195793,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1502
	648128,24 
	4195788,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1503
	648130,97 
	4195784,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1504
	648131,97 
	4195781,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1505
	648132,54 
	4195777,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1506
	648132,98 
	4195769,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1507
	648133,55 
	4195763,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1508
	648134,42 
	4195755,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1509
	648134,99 
	4195750,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1510
	648136,71 
	4195747,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1511
	648138,87 
	4195743,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1512
	648142,61 
	4195739,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1513
	648148,64 
	4195735,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1514
	648153,09 
	4195732,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1515
	648158,55 
	4195731,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1516
	648165,59 
	4195730,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1517
	648169,91 
	4195730,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1518
	648177,23 
	4195732,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1519
	648190,16 
	4195736,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1520
	648195,05 
	4195738,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1521
	648197,40 
	4195739,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1522
	648200,79 
	4195740,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1523
	648205,38 
	4195740,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1524
	648213,44 
	4195741,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1525
	648221,76 
	4195741,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1526
	648232,11 
	4195740,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1527
	648238,43 
	4195740,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1528
	648245,61 
	4195742,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1529
	648252,65 
	4195745,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1530
	648258,39 
	4195748,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1531
	648264,00 
	4195752,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1532
	648268,02 
	4195757,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1533
	648271,32 
	4195761,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1534
	648273,33 
	4195766,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1535
	648274,62 
	4195773,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1536
	648275,49 
	4195778,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1537
	648275,49 
	4195781,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1538
	648275,06 
	4195786,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1539
	648274,92 
	4195791,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1540
	648273,33 
	4195797,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1541
	648271,19 
	4195803,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1542
	648269,31 
	4195806,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1543
	648266,01 
	4195808,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1544
	648263,13 
	4195810,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1545
	648261,56 
	4195809,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1546
	648259,55 
	4195807,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1547
	648257,54 
	4195807,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1548
	648254,24 
	4195809,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1549
	648250,64 
	4195813,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1550
	648244,89 
	4195819,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1551
	648241,88 
	4195825,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1552
	648241,01 
	4195832,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1553
	648240,44 
	4195839,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1554
	648240,72 
	4195844,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1555
	648243,32 
	4195850,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1556
	648246,75 
	4195854,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1557
	648250,07 
	4195857,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1558
	648254,94 
	4195858,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1559
	648261,12 
	4195858,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1560
	648266,01 
	4195858,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1561
	648279,38 
	4195857,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1562
	648297,75 
	4195854,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1563
	648307,53 
	4195852,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1564
	648313,41 
	4195849,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1565
	648317,30 
	4195847,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1566
	648321,03 
	4195843,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1567
	648323,33 
	4195840,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1568
	648326,34 
	4195834,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1569
	648328,35 
	4195827,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1570
	648328,65 
	4195823,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1571
	648328,50 
	4195818,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1572
	648327,06 
	4195815,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1573
	648325,92 
	4195814,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1574
	648325,77 
	4195814,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1575
	648325,77 
	4195815,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1576
	648326,49 
	4195818,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1577
	648326,49 
	4195820,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1578
	648326,21 
	4195821,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1579
	648325,49 
	4195821,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1580
	648324,05 
	4195818,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1581
	648322,47 
	4195812,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1582
	648319,88 
	4195807,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1583
	648316,86 
	4195802,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1584
	648312,27 
	4195796,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1585
	648307,53 
	4195790,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1586
	648302,79 
	4195784,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1587
	648299,19 
	4195779,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1588
	648297,75 
	4195777,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1589
	648297,33 
	4195774,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1590
	648295,74 
	4195771,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1591
	648294,02 
	4195768,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1592
	648293,60 
	4195767,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1593
	648293,88 
	4195761,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1594
	648295,17 
	4195756,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1595
	648297,18 
	4195753,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1596
	648300,06 
	4195750,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1597
	648304,22 
	4195746,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1598
	648308,39 
	4195744,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1599
	648312,84 
	4195743,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1600
	648316,73 
	4195743,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1601
	648319,74 
	4195743,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1602
	648323,76 
	4195746,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1603
	648327,78 
	4195749,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1604
	648332,52 
	4195751,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1605
	648336,12 
	4195754,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1606
	648340,86 
	4195759,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1607
	648348,75 
	4195768,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1608
	648357,38 
	4195777,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1609
	648363,69 
	4195782,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1610
	648366,86 
	4195787,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1611
	648370,46 
	4195793,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1612
	648373,61 
	4195800,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1613
	648377,49 
	4195808,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1614
	648380,36 
	4195817,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1615
	648382,80 
	4195826,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1616
	648385,11 
	4195830,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1617
	648387,54 
	4195832,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1618
	648390,27 
	4195836,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1619
	648392,72 
	4195839,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1620
	648396,74 
	4195842,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1621
	648401,19 
	4195845,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1622
	648404,21 
	4195846,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1623
	648409,10 
	4195846,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1624
	648412,40 
	4195846,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1625
	648420,87 
	4195845,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1626
	648430,22 
	4195843,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1627
	648436,82 
	4195842,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1628
	648442,56 
	4195839,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1629
	648446,01 
	4195836,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1630
	648450,75 
	4195833,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1631
	648459,81 
	4195831,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1632
	648465,84 
	4195832,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1633
	648472,16 
	4195831,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1634
	648478,62 
	4195832,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1635
	648485,96 
	4195833,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1636
	648494,00 
	4195835,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1637
	648499,61 
	4195837,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1638
	648504,17 
	4195842,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1639
	648508,37 
	4195846,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1640
	648510,09 
	4195849,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1641
	648511,82 
	4195852,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1642
	648514,11 
	4195858,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1643
	648515,40 
	4195865,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1644
	648515,55 
	4195870,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1645
	648515,12 
	4195873,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1646
	648513,83 
	4195877,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1647
	648508,65 
	4195884,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1648
	648503,06 
	4195892,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1649
	648495,59 
	4195900,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1650
	648488,40 
	4195907,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1651
	648480,35 
	4195913,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1652
	648471,15 
	4195917,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1653
	648467,00 
	4195917,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1654
	648463,83 
	4195916,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1655
	648457,80 
	4195918,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1656
	648451,34 
	4195920,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1657
	648447,17 
	4195921,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1658
	648444,29 
	4195923,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1659
	648441,14 
	4195926,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1660
	648439,85 
	4195929,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1661
	648439,98 
	4195933,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1662
	648441,99 
	4195938,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1663
	648444,72 
	4195942,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1664
	648448,02 
	4195945,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1665
	648453,92 
	4195946,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1666
	648458,37 
	4195947,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1667
	648461,39 
	4195947,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1668
	648468,29 
	4195945,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1669
	648476,61 
	4195943,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1670
	648484,67 
	4195938,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1671
	648491,27 
	4195934,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1672
	648494,15 
	4195931,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1673
	648495,44 
	4195929,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1674
	648498,74 
	4195925,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1675
	648500,13 
	4195924,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1676
	648503,19 
	4195921,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1677
	648505,79 
	4195918,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1678
	648509,22 
	4195913,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1679
	648511,23 
	4195910,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1680
	648514,55 
	4195906,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1681
	648519,14 
	4195904,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1682
	648524,75 
	4195901,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1683
	648537,09 
	4195900,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1684
	648544,86 
	4195899,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1685
	648553,04 
	4195897,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1686
	648561,81 
	4195895,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1687
	648578,33 
	4195894,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1688
	648582,78 
	4195894,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1689
	648586,08 
	4195896,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1690
	648591,12 
	4195901,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1691
	648592,83 
	4195904,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1692
	648595,56 
	4195907,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1693
	648600,45 
	4195908,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1694
	648604,91 
	4195911,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1695
	648608,49 
	4195913,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1696
	648614,67 
	4195914,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1697
	648616,97 
	4195914,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1698
	648624,59 
	4195914,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1699
	648628,17 
	4195915,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1700
	648630,33 
	4195918,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1701
	648633,06 
	4195919,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1702
	648634,22 
	4195918,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1703
	648635,66 
	4195914,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1704
	648638,09 
	4195911,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1705
	648639,68 
	4195911,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1706
	648640,68 
	4195912,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1707
	648640,53 
	4195915,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1708
	648642,11 
	4195916,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1709
	648645,47 
	4195919,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1710
	648647,87 
	4195920,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1711
	648652,89 
	4195923,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1712
	648660,08 
	4195928,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1713
	648667,26 
	4195933,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1714
	648673,43 
	4195939,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1715
	648679,32 
	4195943,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1716
	648684,63 
	4195947,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1717
	648687,51 
	4195951,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1718
	648689,37 
	4195955,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1719
	648696,14 
	4195964,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1720
	648699,44 
	4195969,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1721
	648701,01 
	4195974,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1722
	648704,18 
	4195978,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1723
	648714,66 
	4195991,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1724
	648726,56 
	4196000,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1725
	648739,91 
	4196001,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1726
	648748,12 
	4196002,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1727
	648752,10 
	4196001,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1728
	648754,99 
	4196000,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1729
	648757,58 
	4196000,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1730
	648766,14 
	4195995,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1731
	648771,62 
	4195991,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1732
	648776,54 
	4195987,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1733
	648781,26 
	4195982,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1734
	648785,12 
	4195978,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1735
	648788,97 
	4195972,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1736
	648793,80 
	4195963,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1737
	648797,76 
	4195953,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1738
	648799,16 
	4195949,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1739
	648800,66 
	4195944,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1740
	648801,95 
	4195939,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1741
	648805,49 
	4195932,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1742
	648811,26 
	4195923,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1743
	648816,95 
	4195918,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1744
	648820,49 
	4195914,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1745
	648823,28 
	4195911,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1746
	648827,78 
	4195909,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1747
	648839,13 
	4195906,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1748
	648845,24 
	4195906,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1749
	648852,96 
	4195907,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1750
	648856,07 
	4195906,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1751
	648858,75 
	4195907,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1752
	648861,86 
	4195909,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1753
	648865,50 
	4195912,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1754
	648871,07 
	4195916,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1755
	648875,46 
	4195921,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1756
	648880,61 
	4195927,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1757
	648884,46 
	4195936,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1758
	648886,61 
	4195939,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1759
	648888,23 
	4195943,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1760
	648888,33 
	4195946,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1761
	648889,50 
	4195950,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1762
	648891,23 
	4195954,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1763
	648891,23 
	4195955,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1764
	648890,58 
	4195957,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1765
	648891,65 
	4195961,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1766
	648892,73 
	4195964,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1767
	648892,29 
	4195970,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1768
	648892,08 
	4195975,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1769
	648891,44 
	4195980,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1770
	648890,48 
	4195984,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1771
	648890,90 
	4195987,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1772
	648890,69 
	4195990,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1773
	648889,50 
	4195994,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1774
	648887,04 
	4195998,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1775
	648886,08 
	4196000,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1776
	648881,22 
	4196003,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1777
	648878,16 
	4196005,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1778
	648873,51 
	4196009,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1779
	648866,65 
	4196010,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1780
	648860,87 
	4196012,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1781
	648856,89 
	4196014,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1782
	648851,83 
	4196017,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1783
	648846,59 
	4196017,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1784
	648838,82 
	4196020,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1785
	648831,23 
	4196024,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1786
	648823,28 
	4196028,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1787
	648817,32 
	4196030,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1788
	648811,10 
	4196034,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1789
	648807,64 
	4196037,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1790
	648803,41 
	4196040,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1791
	648796,00 
	4196044,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1792
	648791,12 
	4196048,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1793
	648787,69 
	4196054,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1794
	648784,26 
	4196060,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1795
	648782,09 
	4196066,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1796
	648781,01 
	4196071,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1797
	648780,82 
	4196077,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1798
	648781,91 
	4196084,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1799
	648782,99 
	4196089,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1800
	648785,16 
	4196094,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1801
	648788,41 
	4196100,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1802
	648792,39 
	4196105,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1803
	648796,00 
	4196109,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1804
	648801,42 
	4196111,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1805
	648809,37 
	4196113,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1806
	648815,88 
	4196114,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1807
	648824,01 
	4196114,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1808
	648829,79 
	4196112,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1809
	648837,02 
	4196110,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1810
	648845,69 
	4196105,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1811
	648850,21 
	4196102,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1812
	648858,16 
	4196096,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1813
	648861,23 
	4196093,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1814
	648867,55 
	4196087,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1815
	648872,43 
	4196084,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1816
	648878,39 
	4196082,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1817
	648880,38 
	4196079,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1818
	648885,26 
	4196078,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1819
	648890,50 
	4196077,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1820
	648895,92 
	4196076,85 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1821
	648901,16 
	4196076,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1822
	648908,02 
	4196076,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1823
	648911,82 
	4196077,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1824
	648914,35 
	4196079,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1825
	648918,14 
	4196083,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1826
	648921,21 
	4196087,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1827
	648925,01 
	4196091,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1828
	648928,62 
	4196095,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1829
	648930,06 
	4196099,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1830
	648931,87 
	4196105,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1831
	648932,23 
	4196109,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1832
	648933,14 
	4196113,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1833
	648933,68 
	4196116,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1834
	648935,12 
	4196119,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1835
	648935,31 
	4196122,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1836
	648935,67 
	4196127,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1837
	648935,85 
	4196133,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1838
	648934,94 
	4196138,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1839
	648933,14 
	4196143,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1840
	648932,41 
	4196148,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1841
	648933,68 
	4196153,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1842
	648934,76 
	4196159,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1843
	648936,21 
	4196163,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1844
	648938,20 
	4196167,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1845
	648941,09 
	4196171,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1846
	648943,62 
	4196174,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1847
	648945,60 
	4196176,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1848
	648947,95 
	4196176,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	648951,02 
	4196176,94 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Котокель Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Поселок Котокель Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	34,95 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Котокель Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	637828,37 
	4185781,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	637859,63 
	4185644,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	637800,26 
	4185600,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	637756,98 
	4185572,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	637695,30 
	4185485,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	637656,33 
	4185453,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	637602,23 
	4185408,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	637577,08 
	4185390,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	637564,36 
	4185398,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	637542,59 
	4185374,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	637456,96 
	4185271,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	637415,57 
	4185216,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	637420,63 
	4185185,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	637422,33 
	4185173,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	637424,30 
	4185124,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	637425,39 
	4185097,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	637438,02 
	4185060,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	637432,43 
	4185041,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	637437,41 
	4185033,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	637446,13 
	4185022,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	637437,92 
	4185002,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	637419,39 
	4184979,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	637412,87 
	4184955,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	637424,48 
	4184941,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	637413,96 
	4184906,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	637416,98 
	4184895,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	637407,07 
	4184881,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	637393,12 
	4184861,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	637331,41 
	4184895,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	637303,19 
	4184910,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	637276,61 
	4184857,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	637265,00 
	4184822,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	637251,39 
	4184799,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	637228,53 
	4184781,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	637213,92 
	4184771,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	637193,88 
	4184764,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	637180,55 
	4184766,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	637075,81 
	4184803,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	637029,70 
	4184691,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	637017,69 
	4184693,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	636994,89 
	4184805,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	636992,87 
	4184853,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	637000,02 
	4184923,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	637001,47 
	4184978,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	637060,36 
	4185158,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	637084,85 
	4185216,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	637187,28 
	4185276,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	637235,38 
	4185321,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	637252,21 
	4185350,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	637266,16 
	4185378,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	637276,26 
	4185410,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	637271,93 
	4185587,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	637350,80 
	4185573,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	637411,88 
	4185583,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	637520,97 
	4185706,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	637528,08 
	4185705,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	637537,86 
	4185706,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	637547,57 
	4185707,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	637557,14 
	4185709,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	637566,52 
	4185712,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	637575,65 
	4185716,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	637584,47 
	4185720,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	637592,92 
	4185725,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	637600,96 
	4185731,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	637610,90 
	4185736,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	637621,19 
	4185741,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	637631,79 
	4185746,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	637642,65 
	4185749,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	637653,72 
	4185752,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	637664,96 
	4185755,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	637676,33 
	4185756,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	637687,77 
	4185757,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	637699,24 
	4185757,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	637708,11 
	4185757,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	637716,97 
	4185757,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	637725,79 
	4185758,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	637734,51 
	4185760,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	637743,07 
	4185762,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	637751,43 
	4185765,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	637759,55 
	4185769,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	637767,36 
	4185773,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	637774,84 
	4185778,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	637776,26 
	4185779,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	637828,37 
	4185781,12 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Черемушка Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Поселок Черемушка Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	37,19 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Черемушка Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	637039,65 
	4187956,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	637138,59 
	4187943,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	637089,71 
	4187819,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	636956,74 
	4187451,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	636980,37 
	4187434,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	636986,63 
	4187419,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	637017,21 
	4187416,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	636992,19 
	4187352,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	636944,92 
	4187247,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	636916,43 
	4187098,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	636871,24 
	4186897,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	636862,21 
	4186813,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	636842,05 
	4186732,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	636849,70 
	4186529,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	636849,95 
	4186514,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	636849,00 
	4186505,63 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	636832,04 
	4186415,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	636807,70 
	4186331,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	636800,08 
	4186276,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	636745,24 
	4186275,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	636725,60 
	4186263,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	636701,84 
	4186254,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	636648,18 
	4186243,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	636583,14 
	4186223,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	636445,35 
	4186609,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	636680,17 
	4187021,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	636709,10 
	4187100,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	636710,34 
	4187104,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	636717,79 
	4187118,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	636765,20 
	4187238,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	636844,03 
	4187444,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	636909,48 
	4187620,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	636896,95 
	4187628,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	636907,36 
	4187671,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	636928,42 
	4187665,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	637039,65 
	4187956,26 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Ярцы Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Поселок Ярцы Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	20,90 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Ярцы Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	649949,24 
	4190051,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	650006,07 
	4190036,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	650060,46 
	4189991,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	650079,29 
	4189969,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	650182,82 
	4189935,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	650203,12 
	4189804,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	650201,19 
	4189734,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	650263,01 
	4189736,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	650265,03 
	4189589,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	650323,34 
	4189596,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	650321,89 
	4189493,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	650438,41 
	4189490,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	650459,17 
	4189442,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	650463,71 
	4189429,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	650485,83 
	4189413,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	650472,95 
	4189203,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	650445,82 
	4189220,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	650382,31 
	4189259,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	650406,26 
	4189346,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	650377,47 
	4189346,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	650377,10 
	4189357,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	650358,90 
	4189357,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	650359,20 
	4189345,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	650272,12 
	4189341,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	650272,09 
	4189354,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	650267,10 
	4189354,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	650248,80 
	4189354,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	650248,66 
	4189343,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	650177,14 
	4189345,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	650177,36 
	4189352,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	650152,02 
	4189351,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	650160,73 
	4189635,50 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	649925,37 
	4189639,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	649944,88 
	4189814,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	649930,00 
	4189938,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	649907,01 
	4190000,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	649923,16 
	4190004,91 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	649918,48 
	4190046,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	649949,24 
	4190051,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	39
	650201,15 
	4189542,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	650216,13 
	4189542,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	650236,20 
	4189541,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	650235,16 
	4189507,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	650234,72 
	4189492,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	650199,81 
	4189492,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	650201,15 
	4189542,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	45
	650292,81 
	4190275,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	650296,05 
	4190246,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	650255,95 
	4190247,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	650254,49 
	4190193,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	650288,93 
	4190192,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	650240,12 
	4190165,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	650171,17 
	4190151,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	650147,93 
	4190132,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	650141,54 
	4190112,35 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	650126,63 
	4190110,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	650101,98 
	4190105,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	650034,20 
	4190101,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	650031,01 
	4190100,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	650031,20 
	4190098,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	650031,74 
	4190098,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	650035,07 
	4190076,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	650033,90 
	4190071,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	650054,16 
	4190070,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	650053,70 
	4190053,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	650053,69 
	4190053,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	650005,55 
	4190056,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	650005,51 
	4190072,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	650006,86 
	4190071,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	650008,79 
	4190073,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	650010,12 
	4190077,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	650005,57 
	4190079,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	650001,90 
	4190112,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	649998,03 
	4190109,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	649962,79 
	4190119,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	649959,73 
	4190123,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	649958,53 
	4190127,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	649958,11 
	4190151,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	649996,65 
	4190153,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	650011,97 
	4190195,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	650083,34 
	4190219,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	650082,58 
	4190226,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	650091,88 
	4190227,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	650095,31 
	4190226,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	650151,03 
	4190250,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	650186,28 
	4190253,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	650252,13 
	4190263,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	650292,81 
	4190275,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	86
	650142,64 
	4190226,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	650142,73 
	4190226,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	650142,28 
	4190226,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	650142,20 
	4190226,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	650142,64 
	4190226,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	90
	650157,50 
	4190148,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	650157,58 
	4190148,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	650157,14 
	4190148,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	650157,06 
	4190148,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	650157,50 
	4190148,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	94
	650391,35 
	4189749,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	95
	650392,73 
	4189719,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	96
	650387,80 
	4189719,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	97
	650381,24 
	4189719,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	98
	650371,84 
	4189719,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	99
	650351,81 
	4189719,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	100
	650343,78 
	4189719,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	101
	650343,96 
	4189748,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	102
	650351,97 
	4189749,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	650391,35 
	4189749,93 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-

























Графические материалы
1.3 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения поселения
масштаб 1:50 000

[image: Карта планируемого размещения объектов]
















Графические материалы
1.4 Карта границ населенных пунктов
(в том числе границ образуемых населенных пунктов)
входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000

[image: Карта границ населённых пунктов]
















Графические материалы
1.5 Карта функциональных зон поселения
масштаб 1:50 000


[image: Карта функциональных зон]
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[bookmark: _Toc20826038]
ВВЕДЕНИЕ
Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП Суранов А.Н. на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 №б/н в соответствии с техническим заданием на проектирование. Заказчиком проекта является Муниципальное казенное учреждение «Комитет по развитию инфраструктуры муниципального образования «Прибайкальский район»
В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района 5 населенных пунктов– поселки Исток, Котокель, Черемушка, Ярцы и село Гремячинск.
Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, а также в части функционального зонирования и зон с особыми условиями использования территории.
Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
 - СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;
- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;
[bookmark: _Hlk204088714]- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 29.12.2017 № 62;
- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:
- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;
- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;
- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р;
[bookmark: _Hlk197520256]- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;
[bookmark: _Hlk213682126]- Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 14 марта 2019 года № 47.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:
- «Продолжительная и активная жизнь»;
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»;
- «Кадры»;
- «Инфраструктура для жизни»;
- «Экологическое благополучие»;
- «Эффективная и конкурентная экономика»;
- «Туризм и гостеприимство»;
- «Международная кооперация и экспорт»;
- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;
- «Новые технологии сбережения здоровья«;
- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;
- «Новые материалы и химия«;
- «Средства производства и автоматизации«;
- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности«;
- «Беспилотные авиационные системы«;
- «Новые атомные и энергетические технологии«;
- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:
1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
2. «Здоровье для каждого»;
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
7. «Медицинские кадры»;
8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;
9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;
10. «Борьба с сахарным диабетом»;
11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;
12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
13. «Жилье»;
14. «Региональная и местная дорожная сеть»;
15. «Формирование комфортной городской среды»;
16. «Безопасность дорожного движения»;
17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;
18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
20. «Управление рынком труда»;
21. «Активные меры содействия занятости»;
22. «Образование для рынка труда»;
23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;
25. «Пять морей и озеро Байкал»;
26. «Развитие опорной сети аэродромов»;
27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;
28. «Отечественные решения»;
29. «Цифровое государственное управление»;
30. «Вода России»;
31. «Чистый воздух»;
32. «Сохранение лесов»;
33. «Экономика замкнутого цикла»;
34. «Производительность труда»;
35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;
37. «Педагоги и наставники»;
38. «Россия - страна возможностей»; 
39. «Все лучшее детям»;
40. «Профессионалитет»;
41. «Поддержка семьи»;
42. «Охрана материнства и детства»; 
43. «Многодетная семья»; 
44. «Старшее поколение»; 
45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»; 
46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;
47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.
При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;
[bookmark: _Hlk197520557]- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;
[bookmark: _Hlk197521945]- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;
- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;
- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;
- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;
- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;
- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;
[bookmark: _Hlk197522288]- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;
- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;
[bookmark: _Hlk197523924]- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;
- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;
- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;
- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;
- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;
- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;
- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;
- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;
- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;
- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;
- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гремячинское» на период 2018-2030 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 27.12.2017 г. №51;
- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1185;
- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1204;
- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.
Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4. 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГРЕМЯЧИНСКОЕ» 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Сельское поселение Гремячинское расположено на территории Прибайкальского района. Административный центр с. Гремячинск расположен в 140 км от г. Улан – Удэ. Земли поселения расположены на границе с Кабанским районом (по озеру Байкал от мыса Швед до устья реки Десятая), общая протяженность 90 км. На северо-востоке земли поселения окружают горы.
В МО «Гремячинское» СП входят населенные пункты: административный центр – с. Гремячинск, с. Котокель, с. Черемушки, с. Исток, с. Ярцы.
Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.
Через МО «Гремячинское» СП проходит автомобильная магистраль республиканского значения Улан-Удэ- Турунтаево - Курумкан. Расстояние до районного центра с. Турунтаево 90 км, до столицы Бурятии города Улан-Удэ 140 км.
Общая земельная площадь составляет 303 га. Территория поселения входит в водозаборную зону Байкала. 
Описание границ СП «Гремячинское» приведены в таблице 1.
Описание границ территории
Таблица 1
	№ п/п
	Параметры
	Описание

	1.
	Закон о границах:
	Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»

	2.
	Смежные административно-территориальные образования:
	

	
	северо-восток
	с МО СП «Туркинское»

	 
	запад
	с МО «Кабанский район»

	 
	юг 
	с МО СП «Нестеровское»

	
	восток
	с МО «Хоринский район»



3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
Климат
Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.
По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).
Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.
Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.
На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.
Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.
Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.
Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск –19,3°С, Кабанск –20,5°С.
В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.
По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.
Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.
Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.  

Характеристика температурного режима
Таблица 2
	Показатели
	Станция Нестерово

	Среднегодовая температура воздуха
	-2,8

	Средняя температура самого теплого месяца (июля)
	+16,6

	Средняя температура самого холодного месяца (январь)
	-24,7

	Средний минимум температур воздуха
	-10,2

	Абсолютный минимум температуры воздуха
	-42

	Абсолютный максимум температуры воздуха
	+36

	Продолжительность безморозного периода (в днях)
	111

	Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): 
выше 0°С
        +5°С
      +10°С
      +15°С
	

175
135
93
45

	Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С:
за весь период
за август-сентябрь
	
1683
730

	Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С:
за весь период
за август-сентябрь
	
1369
531

	Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни):
ниже -5°С
          -10°С       
	
208
234

	Заморозки:
дата последнего весеннего
дата первого осеннего
	
28.05.
17.09.

	Дата оттаивания почвы на глубину:
       10 см
       30 см
       50-100 см
	
09.04.
23.04.
25.05.


Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)
Таблица 3

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Турунтаево
	5
	4
	3
	11
	17
	33
	98
	70
	28
	15
	13
	16
	313



Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.
Количество осадков за период с температурой +5°С, +10°С (мм)
Таблица 4

	Станция
	Осадки за период с температурой

	
	+5°С
	+10°С

	Турунтаево
	236
	184



Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.
Средняя декадная высота снежного покрова
Таблица 5

	Станции
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	Наблюдения за зиму

	
	
	
	
	
	
	среднее
	максим.
	миним.

	Горячинск 
	3
	8
	10
	15
	17
	20
	20
	19
	18
	19
	19
	19
	19
	18
	17
	23
	45
	6



Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).
На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.
Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.
Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.
Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей
Таблица 6

	Месяцы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль 

	Станция «Горячинск»

	Январь
	2
	3
	8
	11
	34
	16
	15
	11
	28

	Февраль
	2
	2
	6
	9
	26
	24
	24
	7
	33

	Март 
	2
	2
	7
	9
	18
	26
	29
	7
	25

	Апрель
	4
	2
	5
	4
	9
	30
	37
	9
	29

	Май
	3
	3
	4
	3
	7
	26
	48
	6
	25

	Июнь
	2
	4
	6
	4
	6
	24
	51
	3
	27

	Июль
	1
	2
	7
	5
	6
	25
	49
	5
	33

	Август
	1
	1
	8
	8
	12
	30
	34
	6
	32

	Сентябрь
	3
	2
	9
	10
	19
	15
	22
	20
	26

	Октябрь
	4
	2
	11
	10
	21
	11
	21
	20
	16

	Ноябрь
	2
	3
	12
	11
	31
	7
	14
	20
	8

	Декабрь
	2
	3
	9
	12
	40
	5
	10
	19
	8

	Год
	2
	2
	8
	8
	20
	19
	29
	12
	24



Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)
Таблица 7
	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Горячинск
	3,0
	2,1
	2,5
	2,8
	2,8
	2,5
	2,2
	2,6
	3,2
	4,1
	5,9
	6,4
	3,3



Полезные ископаемые
Черемшанское месторождение расположено в Прибайкальском районе в 60 км от г. Улан-Удэ и в 40 км от ст. Татаурово ВСЖД. Оно представлено единым протяженным (более 10 км) пластом белых мономинеральных кварцитов и кварцитовидных песчаников мощностью от 30 до 50 м. Белые, желто-белые кварцитовидные песчаники состоят из зерен кварца (99,2% свободного кремнезема) не имеющих газово-жидких и минеральных включений. Вредные примеси (0,7-1,0%) представлены окислами железа, которые легко удаляются.
По вещественному составу, минералого-текстурным особенностям и физическим параметрам кварцитовидные песчаники относятся к единому технологическому типу, удовлетворяют требованиям промышленности для производства технического кремния, карбида кремния и ферросилиция. В последние 2-3 года проводятся работы по изучению возможности использования наиболее чистых разновидностей кварцитов для наплава однокомпонентного кварцевого стекла, получения высокочастотного кремния для солнечной энергетики, а также выращивания монокристаллов пъезокварца.
Запасы кварцитовидных песчаников в контуре карьера первой очереди составляют 14,2 млн.т (кат. В+С1), которые при сложившейся производительности (около 150 тыс.т/год) обеспечивают практически неограниченный срок функционирования предприятия. Разведанные запасы участка № 2 Черемшанского месторождения находятся на стадии эксплуатации. На очереди – освоение запасов участка № 1, проект которого уже составлен и находится на стадии прохождения оценки воздействия добычных работ на окружающую среду.
В пределах Черемшанского рудного поля имеются: доломиты и доломитизированные известняки, пригодные для использования в стекольной промышленности; фосфат-кальций-магниевые удобрения; минеральные пигменты и каолиновые глины, пригодные для использования в лакокрасочной, бумажной и керамической промышленности.
По результатам современной системной прогнозной оценки рудное поле представляется также перспективным на выявление промышленных месторождений полиметаллов, благородных металлов, молибдена и вольфрама.
Рельеф и инженерно-геологические условия
В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).
Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.
Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны. В с. Гремячинск залегают обводненные песчано-глинистые грунты с низкими несущими способностями, глубина распространения которых достигает 10 и более. 
По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.
К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.
К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.
На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.
Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.
Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.
Гидрография
Основной рекой поселения является река Итанца (правый приток р. Селенги), в которую впадают реки: Бурля, Иркилик, Кома, Ангыр и др. 
Река Итанца имеет в основном дождевое питание, весеннее половодье обычно невелико, но дождевые паводки достигают значительных размеров, Густота речной сети составляет 0,7-0,8 км/км2. Течение р. Итанцы медленное, русло извилистое, дно покрыто песчано-илистыми осаждениями, на перекатах - галечником. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 1 м до 1,25 м, ширина 5-15 м. 
[bookmark: _Hlk202171615]Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Водный режим рек стационарно начал изучаться в середине 30-х годов. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий. 
Воды рек района используются для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и других сельскохозяйственных нужд. Значительный объем воды для орошения производится из р. Ангыр (приток р. Итанца). 
Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом. 
За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней. 
Растительность и почвенный покров
Растительность
Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью. 
Растительный покров территории зависит от почвенного покрова. На территории Прибайкальского района Республики Бурятия почвенный покров относится к подзонам средней и нижней тайги Забайкалья. На его склонах преобладают три основные почвенные комбинации, включающие разные виды подзолов. Большая часть территории относится к сочетанию гумусово-железистых подзолов с дерново-буроземными почвами и глеями полугидроморфного мерзлотно-таежного типа. 
В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков аллювиального и эолового происхождения. Растительность данной территории обусловлена наличием лесных насаждений. В целом по Республике состав древостоев слагается из следующих основных лесообразующих пород: лиственница – 55,6 %, сосна – 19,3 %, кедр –14,5 %, береза – 4,0 %, осина –2,9 %. На долю остальных лесообразующих пород приходится 3,7 % запаса насаждений. Средний возраст насаждений составляет 103 года, в том числе хвойных – 110 лет, мягколиственных – 39 лет.
Основная ландшафтообразующая порода Прибайкальского района – сосна. В сосновых лесах обычна примесь лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 —26 м, толщина стволов 0,15—0,32 м, расстояние между деревьями 3—8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. Травяно-кустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. На вершинах гор растет кедровый стланик высотой до 3 м. 
Всего флора насчитывает около 600 видов высших растений. В Красную книгу Бурятии занесено 23 вида высших сосудистых растений и 21 эндемичный вид.
Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести. 
Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.
Почвы
Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.
Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.
В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий. 
Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая
Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.
На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.
Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв. 
Лесные ресурсы
Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.
Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.
Территорию сельского поселения затрагивает Кикинское лесничество, а также Заказник Прибайкальский.
В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кикинского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 795, Кикинское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия. 
По данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 общая площадь лесничества составляет 362989 га.
В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Гремячинское - 64450 га, Черемушкинское - 83462 га, Верхне-Итанцинское - 62104 га, Кикинское - 86439 га, Ангырское - 66534 га.
Прибайкальский заказник находится в Прибайкальском районе в 100 км к северу от г.Улан-Удэ, на территории Кикинского лесничества. Созданный в 1981 году, он один из самых крупных заказников республики, второй по площади (74,18 тысячи гектаров). Занимает центральную часть Морского хребта и представляет собой горно-таежную местность, прилегающую к озеру Байкал. Протяженность его береговой линии составляет почти 30 километров (от Гремячинска до мыса Швец).
Цель заказника - обеспечение сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания экологической целостности естественных природных сообществ. Заказник расположен вдоль восточного побережья Байкала и находится на территории Кикинского лесхоза. Общая площадь заказника составляет 74180 гектаров, из которых 93% площади покрыта лесами с преобладанием сосны. Оставшаяся часть занята озерами, болотами, пастбищными угодьями и так далее. 
В заказнике выделено 3 функциональные зоны: 1) строго защитная, куда вошли участки, где запрещены все виды хозяйственной деятельности; 2) особо охраняемая, иуда вошли участки с ограниченным лесопользованием (водоох¬ранные зоны рек, озер, глухариные тока, места концентрации диких копытных); 3) продуктивная или зона лесопользования, где разрешаются следующие виды пользования: заготовка древесины, заготовка второстепенных лесных материа¬лов, пользование в культурно-оздоровительных и туристических целях. 
Кроме того, выделены следующие особые участки в рамках названных зон: леса с высоким участием кедра, места обитания диких животных, потенциальные участки для развития туризма, водоохранные зоны рек, участки со склонами более 15°, лесные болота, прибрежная береговая линия озера Байкал. В них разрешается проведение сплошных санитарных рубок (гари, лесоповалы, леса поврежденные вредителями) и запрещены все виды охоты. 
Установленный объем заготовки составляет – 80,5 тыс. м3 ежегодно.
В соответствии с новым лесным кодексом территория заказника относится к защитным лесам, в которых предусмотрено только выборочные рубки погибающих и поврежденных насаждений.  
Благодаря разнообразию мест обитания, относительно мягкому климату и наличию ненарушенных участков, заказник богат охотничьими ресурсами. На территории заказника обитает 21 вид охотничьих животных и 6 видов редких и исчезающих представителей животного мира. К последним относятся выдра и пять видов птиц: черный аист, лебедь-кликун, орлан-белохвост, большая выпь и скопа.
Вся территория заказника разбита на три зоны. Первая включает особо защитные участки, где запрещены все виды пользования - места концентрации соболя и кабарги, участки лесного фонда, имеющие в составе более двух единиц кедра сибирского. Ко второй зоне отнесены особо охраняемые участки, где лесопользование ограничено - водоохранные зоны рек и озер, глухариные тока, места размножения диких животных. В третьей зоне разрешаются следующие виды пользования - заготовка древесины.

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Население и демографический прогноз
По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 1032 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 8.
Таблица 8. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет
	Годы
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения, чел.
	1284
	1278
	1295
	1296
	1254
	1058
	1050
	1046
	1050
	1032



Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается снижение численности населения.
Проектные предложения по численности населения:
В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Гремячинское» и соответственно его прогноза принято:
1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.
2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.
3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.
4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.
Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:
· общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
· данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).
Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП «Гремячинское», согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,
· где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,
· Нс – существующая численность населения,
· Р – среднегодовой естественный прирост,
· М – среднегодовая миграция,
· Т – число лет расчетного срока.
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 9.
Таблица 9
	№
	МО
	2025
	2030
	2045

	1.
	Сельское поселение «Гремячинское»
	1032
	900
	596



«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 10.
Таблица 10
	№
	МО
	2025
	2030
	2045

	1.
	Сельское поселение «Гремячинское»
	1032
	1178
	1757



Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.
Перспективы демографического развития поселения будут определяться:
- обеспечением занятости населения;
- улучшением жилищных условий;
- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
- созданием более комфортной и экологически чистой среды;
- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.
Жилищный фонд
В сельском поселении Гремячинское жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами и в основной массе представляет одноквартирные, неблагоустроенные частные, деревянные жилые дома. Основная масса домов построены в 50 –е годы. Новое жилье строится главным образом иногородними гражданами для дач.
Здравоохранение
На территории сельского поселения находятся «Гремячинская центральная районная больница» в с. Гремячинск, 2 ФАПа, расположенные в селах: Котокель, Исток, где ведут прием 2 фельдшера.
На территории поселения имеется аптечный пункт в магазине Титан ИП Глебова.
Образование 
Социальная инфраструктура сельского поселения «Гремячинское» в сфере образования представлена:
- Дошкольная образовательная организация детский сад «Березка» в с. Гремячинск 76 мест;
- Гремячинская СОШ (на 150 мест/ 139 учащихся), 
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составила – 44 чел. 
В общеобразовательном учреждении «Гремячинская СОШ» по программе среднего общего образования обучаются –139 чел.
В отрасли трудится 13 педагогов, из них чел. имеют высшую квалификационную категорию, 7 - первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 8 чел.
Охват детей услугами дошкольного образования увеличивается ежегодно в среднем на 15 человек.
Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно на 12-15 человек.
В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии (кроме Гремячинской средней школы), но требуют ремонта.
100% объектов школьного образования от общего количества объектов имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам, поэтому реконструкцию их осуществлять нецелесообразно. В настоящее время Гремячинская средняя школа находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта или нового строительства.
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование объекта социальной инфраструктуры
(адрес)
	Количество мест,
общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м)
	Характеристика объекта
(материал стен, состояние)


	Дошкольные образовательные учреждения

	1.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка», с. Гремячинск
	52 человека
Площадь здания: 225 кв.м
Площадь земельного участка: 

	Деревянное здание 

	Общеобразовательные учреждения

	1
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гремячинская основная общеобразовательная школа»
	Количество мест-150
Общая площадь здания-1232 кв.м.
Площадь земельного участка- 561 кв. м.
	Деревянное здание 


Культура
В Гремячинском сельском поселении осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Гремячинский культурно-информационный центр», обслуживающее 5 сел. В состав МБУ «Гремячинский КИЦ» входят следующие учреждения культуры: 
- Дом культуры с. Гремячинк на 180 мест;
- сельский клуб с. Котокель на 50 мест;
- сельский клуб в с. Исток на 50 мест;
- сельская библиотека с. Гремячинск на 2 490 томов.
Кроме этого, в с. Гремячинске есть Храм в честь святого Апостола Андрея Первозванного.
Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского и народного творчества.
В отчетном периоде читателями библиотек являются 686 чел. Число посещений составило 4000 человек. С целью привлечения населения к чтению было проведено 22 массовых мероприятия. 
Специалисты библиотек принимают активное участие в районных и республиканских семинарах, мероприятиях.
Библиотеки имеют доступ к сети «Интернет» и оснащены компьютерным оборудованием.
Культурно - досуговыми учреждениями поселения по итогам 2016 года было проведено 293 культурно -досуговых мероприятий. Их посетило 7.024 чел. Мероприятий на платной основе 148, посетители данные мероприятия 2099 человек. Удельный вес населения, участвующих на платных культурно-массовых мероприятиях от общего числа населения составляет 71,0 %
В учреждениях работают 15 формирования, которые посещают 181 человек, детских 9, в них участников – 100 человека. Творческие коллективы успешно принимают участие в районных и республиканских конкурсах.
Кадровый состав работников учреждения составляет 5 человек, из них с профильным образованием 1 человек, обучается в институте культуры – 1 человек.
	№
п/п
	Наименование объекта социальной инфраструктуры
(адрес)
	Количество мест,
общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м)
	Характеристика объекта
(материал стен, состояние)

	Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения)

	Учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения «Нестеровский культурно-информационный центр»

	1.
	Дом культуры с. Гремячинск
(с. Гремячинск, ул. Пионерская, д. 23)
	180 человек
Площадь здания: 329,7
кв.м.
	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 50% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте. 

	2.
	Сельский клуб 
с. Исток 
(с. Исток, ул. Братьев Ильиных 73, д. 26)
	30 человек
Площадь здания: 45 кв.м.

	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	3.
	Сельский клуб с. Котокель
(с. Котокель, ул. Озерная, д.37)
	30 человек
Площадь здания: 56 кв.м.

	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	4. 
	Сельская библиотека с. Гремячинск, 
(с. Гремячинск, ул. Школьная, д. 11)
	20 человек
Площадь здания: 42 кв.м.

	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 80% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте


Физическая культура, массовый спорт и культура (пример текста)
В Гремячинском сельском поселении:
- Культурно-спортивный парк Победа;
- Спортивный зал Гремячинской средней школы.
Транспортная инфраструктура
Протяженность транспортных путей составляет в пределах Прибайкальского района: железных дорог – 42 км, водных путей – 48 км, автодорог с твердым покрытием – 258 км. 
Основной транспортной артерией является автомобильная дорога федерального значения «Байкал», с твердым асфальтобетонным покрытием, проходящая по югу Прибайкальского района, участок длиной 48 км. Существующая автомобильная дорога Улан-Удэ- Турунтаево-Курумкан относится по классификации к республиканским автодорогам и является основным средством связи между населенными пунктами, расположенными вдоль нее, а также центром Бурятии - г. Улан-Удэ. Протяжение ее по Прибайкальскому району - 220 км. Трасса расположена в основном среди средневысоких гор. Автомобильная дорога находится в I-й дорожно-климатической зоне. Климатические условия суровые, резкоконтинентальные, средняя температура холодного периода –24,1°С, теплого периода времени +16.6°С.
По территории села Гремячинск проходит автомобильная магистраль Республиканского значения Улан-Удэ –Турунтаево –Баргузин- Курумкан. Протяженность муниципальных внутрипоселковых автодорог составляет 11,7 км.
Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Нестерово – ул. Комсомольская, в с. Гурулево – ул. Центральная, в с. Кика – ул. Трактовая, в с. Батурино – ул. Монастырская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.
Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское»:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес расположения автомобильной дороги
	Протяженность дороги (м)

	1
	дорога
	с. Гремячинск, ул. Ул. Комсомольская 
	1000

	2
	дорога
	с. Гремячинск ул. Братьев Волковых
	1500

	3
	дорога
	с. Гремячинск ул. Школьная 
	800

	4
	дорога
	с. Гремячинск ул. Трактовая 
	1000

	5
	дорога
	с. Гремячинск ул. Лесная 
	800

	6
	дорога
	с. Гремячинск ул. Производственная 
	800

	7
	дорога
	с. Гремячинск ул. Пионерская 
	700

	8
	дорога
	с. Гремячинск ул. Молодежная 
	500

	9
	дорога
	с. Гремячинск ул. Спортивная
	700

	10
	дорога
	с. Гремячинск ул. Нагорная 
	300

	11
	дорога
	с. Гремячинск, ул. Октябрьская
	800

	12
	дорога
	с. Гремячинск ул. Новая 
	500

	13
	дорога
	с. Гремячинск ул. Байкальская 
	800

	14
	дорога
	с. Гремячинск переулок Спортивный 
	500

	15
	дорога
	с. Гремячинск ул. Набережная 
	1000

	16
	дорога
	с. Гремячинск ул. Береговая 
	1000

	17
	дорога
	с. Гремячинск мкр Байкальский 
	1000

	18
	дорога
	с. Гремячинск пер. Пионерский 
	1800

	19
	дорога
	с. Черемушки ул. Набережная 
	1500

	20
	дорога
	с. Котокель ул.Озерная 
	1000

	21
	дорога
	с. Исток ул. Братьев Ильиных
	4000


Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Водоснабжение села Гремячинск в настоящее время децентрализованное, осуществляется от шахтных колодцев: общественных и индивидуальных.
Ранее были сооружены водозаборные скважины для водоснабжения в селах: Котокель, Черемушки, Исток. Пробурены скважины глубиной от 60 до 90 м. Установлены насосы марки ЭЦВ 5-4-75. Производительность скважины 10м3/час. Согласно результатам последних исследований установлено несоответствие качества питьевой воды по органолептическим показателям, содержанию железа и марганца. 
Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. 
Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач. К таким задачам относится: строительство новых скважин с пригодной водой для питья, модернизация старых, путем капитального ремонта и внедрением оборудования для очистки воды. Повышение качества предоставляемых услуг по снабжению водой населения.
Канализация
Жилая застройка населенных пунктов не канализована.
Теплоснабжение
с. Гремячинск.
В настоящее время с. Гремячинск не имеет централизованного источника теплоснабжения. Жилые дома и здания общественно-административной застройки села имеют печное отопление.
с. Ярцы.
Теплоснабжение села осуществляется от котельной санатория Прибайкальский район, с.Ярцы, д. 11А. В котельной установлены два котла КВМ 1,25, топливом служит уголь или, при его отсутствии, дрова и отходы деревопереработки. 
с. Исток, Котокель, Черемушки.
В данных селах отсутствуют какие-либо котельные. Вся существующая жилая и общественно-административная застройка сел имеет печное отопление. Теплом от котельной снабжаются объекты социальной сферы и население.
Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла - печей. Основными видами топлива для них являются дрова.
В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельной, входят социально значимые учреждения: школа, больница, жилые дома, администрация, дом быта, скважины.
Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.
Электроснабжение
Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Читаэнергосбыт». 
Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении Гремячинское отсутствует.
Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.
Газоснабжение
В настоящее время в МО СП «Гремячинское» централизованная система газоснабжения отсутствует. 
Территории специального назначения
Кладбище с. Гремячинск расположено за границами населенного пункта. Два кладбища п. Исток расположены в границах населенного пункта. Земельные участки под кладбищами не сформированы.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 №159-ПР (ред. приказа от 20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 2 498,02 куб. м
В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.
В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.
Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:
6) Расчетное количество условных контейнеров в МО - 32 шт.;
7) Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;
8) Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 16 шт.;
9) Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 64 шт.;
10) Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 128 шт.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524, определены места несанкционированного складирования отходов на территории поселения:
	Фактическое месторасположение объекта, адрес объекта (согласно выписки ЕГРН)
	Фактическая площадь размещения отходов, га (указывать только в га)
	Кадастровый номер земельного участка (ов), широта, долгота (согласно выписки ЕГРН), (при отсутствии указать кадастровый квартал земельного участка)

	Республика Бурятия, Прибайкальский район с. Гремячинск
	1,7
	03:16:390105
 52.806100, 108.011185





3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Направление развития территории в сфере туризма в строительстве современных рекреационных центров и санаториев, развития гастрономического и этнографического туризма, ориентированного на традиционную кухню и быт народа Бурятии. Проведения ежегодных культурных фестивалей и ярмарок народных ремёсел.
Направление развития территории в сфере инженерной инфраструктуры в модернизации существующих сетей энергообеспечения и введение альтернативных источников энергии (солнечной, ветровой), улучшении водоснабжения и водоотведения, решение проблемы качественных стандартов питьевой воды. Газификации поселения и замена устаревших отопительных систем на современные энергоэффективные.
Направление развития территории в сфере транспортной инфраструктуры в укреплении дорожной сети, расширении автопарка и автобусов, усилении транспортного сообщения с крупными городскими агломерациями, организации регулярных автобусных рейсов и создание логистических хабов для удобства перемещения товаров и туристов.
Направление развития территории в сфере производства и переработки в запуске предприятий по глубокой переработке древесины и полезных ископаемых. Совершенствование аграрного сектора (органическое земледелие, переработка сельхозпродуктов).
Проблемами в развитии территории являются экологические ограничения, связанные с расположением на Байкальской природной территории, особенностями экосистемы озера Байкал и водоохранных зон. Труднодоступность отдельных регионов, трудности с доставкой стройматериалов и специалистов. Высокоэффективное освоение требует больших бюджетных расходов и длительных сроков реализации проектов.
Таким образом, эффективное развитие территории требует продуманного сочетания инвестиционной привлекательности, устойчивого экологического развития и социальной ответственности.
В приведенной ниже таблице 12 отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.
Таблица 12. SWOT анализ МО СП «Гремячинское»
	Сильные стороны (S)
	Слабые стороны (W)

	Уникальное расположение рядом с озером Байкал, живописная природа, привлекательность для туристов.
Наличие минеральных источников и лечебных грязей, возможность развивать медицинский туризм.
Исторические и культурные достопримечательности, способные привлечь внимание путешественников.
Ресурсообеспеченность полезными ископаемыми, возможность развития перерабатывающей промышленности.
Возможность интеграции в программы национального и регионального уровней поддержки туризма и развития сельских территорий.
	Низкий уровень инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, теплоснабжение).
Отсутствие центрального газоснабжения и дефицит качественной питьевой воды.
Недостаточность транспортной доступности (автомобильные дороги, транспортное сообщение).
Демографическое старение и снижение численности населения.
Высокая доля устаревших деревянных построек, низкая устойчивость к природным катаклизмам.

	Возможности (О)
	Угрозы (Т)

	Создание новой туристической инфраструктуры, развитие гостиничного дела и рекреационных зон.
Обустройство велосипедных маршрутов и пешеходных троп, привлечение любителей активного отдыха.
Организация экологических туров и образовательных программ для школьников и студентов.
Поддержка местной культуры и народных ремесел.
Использование потенциала природных достопримечательностей (озеро Котокель, гора Амбул, минеральные источники) для увеличения туристического потока.
Привлечение инвестиций в инфраструктуру и экономику региона через федеральные и региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса.
	Потенциальные риски катастрофического подтопления и эрозии почв.
Ограничения, вызванные наличием зон с особым режимом использования (охранные зоны, особо охраняемые природные территории).
Сокращение трудоспособного населения и оттока молодежи в крупные города.
Высокий риск возникновения природных пожаров и антропогенных загрязнений.
Необходимость значительных финансовых вложений для улучшения инфраструктуры и преодоления недостатков социального и бытового обслуживания.




3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Гремячинское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.
[bookmark: _Hlk202960583]3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 2853основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
[bookmark: _Hlk161068223]Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Гремячинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.
Таблица 13.
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха
	Вело-пешеходный (экологический) туристский маршрут «Народные тропы Прибайкалья»
	Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия
	Протяженность маршрута –30 км
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», «Туркинское», с. Гремячинск, с. Турка, с. Горячинск
	Расчетный срок до 2045 г. 
	Не устанавливаются
	Зона транспортной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	2
	Объект санаторно-курортного назначения
	Детский санаторный лагерь круглогодичного действия «Байкальский Бор»
	Реконструкция детского санаторного лагеря круглогодичного действия «Байкальский Бор»
	Вместимость 158 мест.
	Прибайкальски й район, сельское поселение «Гремячинское», с. Ярцы
	Не определены
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	3
	Электроснабжение потребителей
	ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155)
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155) в районе опоры №92а с организацией схемы заход-выход на ПС 110 кВ Берег и образованием двух ЛЭП: - ВЛ 110 кВ Берег – Котокель и ВЛ 110 кВ Берег - Турка
	Протяженность – 12,5 км
	Прибайкальский район
	Расчетный срок до 2045 г
	Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
	Зона инженерной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	4
	Иные охраняемые природные территории
	Рекреационная местность «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск
	Строительство рекреационной местности «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск
	Площадь - 2,5 кв. км
	Прибайкальский район
	Расчетный срок до 2045 г
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524


3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Таблица 14.
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Водозабор
	Объект водоснабжения
	Строительство водозаборных скважин в селе Гремячинск, 2 скважины (60 м)
	2 скважины (60 м)
Производительность, 34 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Санитарно-защитная зона
	Зона инженерной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее- СТП района)

	2
	Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
	Объекты отдыха и туризма
	Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Гремячинск)
	Вместимость 30 мест*
Единовременная пропускная способность 15 чел.*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Общественно-деловая зона
	СТП района

	3
	Станция технического обслуживания
	Объект обслуживания и хранения автомобильного транспорта
	Пункт автосервиса с. Гремячинск
	Вместимость 2 единицы*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Не устанавливается
	Зона транспортной инфраструктуры 
	СТП района

	4
	Линии электропередачи
	ТП 10/0,4 кВ 250 кВА; ВЛ 10 кВ - 1,4 км; ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км
	Строительство ЛЭП в населенных пунктах Турунтаево, Ильинка Горячинск, Гремячинск.
	ТП 10/0,4 кВ 250 кВА;
ВЛ 10 кВ - 1,4 км;
ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км
	Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск
	До 2027 года
	Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
	Зона инженерной инфраструктуры
	СТП района


*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют


4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
Генеральный план МО СП «Гремячинское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.
Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 15.
Таблица 15. Функциональные зоны 
	№ п/п
	Категории
	Ед. изм.
	Площадь

	1
	2
	3
	5

	1.
	Жилая зона
	га
	230,90

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	24,17

	3.
	Производственная зона
	га
	4,30

	4.
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	3,89

	5.
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	1,19

	6.
	Зона рекреационного назначения
	га
	183,82

	7.
	Зона озелененных территорий
	га
	5,78

	8.
	Зона кладбищ
	га
	1,52

	9.
	Территории общего пользования
	га
	49,17

	10.
	Иная зона
	га
	8,49


5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.
Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:
- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;
- учет других требований, закрепленных в законодательстве.
эффективность территориального планирования: 
- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;
- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.
Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 16.
Таблица 16. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию
	№
п/п
	Мероприятия по
территориальному
планированию
	Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности

	
	
	экономическая
сфера
	социальная
сфера
	экологическая
сфера

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Установление функциональных зон
	Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования
	Создание территориальных условий для организации
благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности
	Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов

	2.
	Установление
мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения
	Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории
	Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки
граждан
	Предотвращение и
сокращение возможного ущерба природной среде

	3.
	Установление
границ зон с
особыми условиями использования территории
	-
	-
	Предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные
комплексы

	4.
	Определение планируемых границ населенных пунктов
	Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований
	Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения
	Формирование
благоприятной окружающей среды
и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения



6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Проектом Генерального плана МО СП «Гремячинское» не предусматривается изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

[bookmark: _Hlk165548976]7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ
В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 29.04.2025 №ОКН-20250428-2664308294-3 (приложение 1), на территории сельского поселения «Гремячинское» расположены 2 объекта культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения, 9 выявленных объектов археологического наследия:

	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	Объекты культурного наследия регионального значения

	1.
	Часовня
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Гремячинск, кладбище
	031410059540005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д

	2.
	Памятник воинамземлякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Гремячинск
	031410103860005
	Распоряжение АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д


Выявленные объекты археологического наследия:
	№
	Название
	Границы территории

	3.
	Гремячинск. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	4.
	Исток. Ярцы Байкальские. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	5.
	Исток. Лесоучасток -1. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	6.
	Исток -Котокель -1. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	7.
	Исток -Котокель -2. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	8.
	Исток -Котокель -3. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	9.
	Исток -Котокель -4. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	10.
	Котокель. Стоянка Баня
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	11.
	Исток. Ярцы Байкальские.
Стоянка II
	Приказ АГ ИП РБ от 14.01.2025 г. № 1окн


Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.
Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

[bookmark: _Hlk165549012]7.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Гремячинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- историко-культурная оценка территории;
- археологическая оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);
- паспортизация объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).
Таблица 17. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия
	№ п/п
	Раздел мероприятий
	Состав мероприятий

	1.
	Государственная охрана объектов культурного наследия
	- историко-культурная оценка территории;
- археологического оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза)
- паспортизация объектов культурного наследия;
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия
	- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия
- формирование историко-культурных заповедников



8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

[bookmark: dst100011][bookmark: dst2067]В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.


419
Таблица 18.
	[bookmark: _Hlk176959535]№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	100. 
	Особо охраняемая природная территория
	Байкальская природная территория
	03:00-9.8
	Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

	101. 
	Особо охраняемые природные территории
	Граница особо охраняемой природной территории
	03:16-9.2
	На территории Заказника согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2002 г. N 75 «О продлении срока действия государственных природных биологических заказников регионального значения «Прибайкальский» (вместе с «Положением о Государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Ангирский» запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам: охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года; - нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия; - проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых; - деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; - выпас скота; - любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах; - отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника; - нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования; - прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов; - иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания; - применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением лесного хозяйства; - засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков.

	102. 
	Граница особо охраняемой природной территории
	Территория особо охраняемого природного объекта
	03:16-9.3
	На территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности: 1.засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; 2.отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; 3.использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 4.заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; 5.уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; 6.разведение огня вне специально отведенных для этого мест; 7.виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 №643; 8.виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак.

	103. 
	Особая экономическая зона
	Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
	03:16-10.1
	Дополнительное соглашение к Дополнительному соглашению от 19 октября 2007 г. №16162-ЭН/Ф7 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г. №2768-ГГ/Ф7

	104. 
	Водоохранная зона
	Водоохранная зона озера Байкал
	03:00-6.21
	В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

	105. 
	Охотничьи угодья
	Охоничье угодье
	03:16-11.1
	В соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Гремячинское» установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.1.
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйствеными соглашениями.

	106. 
	Береговая линия
	Береговая линия
	03:16-5.1
	В соответствии со Статьей 65 Водного Кодека РФ

	107. 
	
	
	03:00-5.2
	

	108. 
	Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск»
	03:16-6.1082
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно

	109. 
	
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» (3 зона)
	03:16-6.1083
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно

	110. 
	Охранная зона линий и сооружений связи
	Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузин
	03:00-6.21
	В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

	111. 
	Прибрежная защитная полоса
	Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы озера Байкал
	03:00-6.56
	В соответствии с ч.15 и ч.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

	112. 
	
	
	
	

	113. 
	Водоохранная зона
	Водоохранная зона озера Котокельское в Прибайкальском районе Республики Бурятия
	03:16-6.1002
	Запрещаются: 1)исполнение сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядов. веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязнениями веществами, предельно допустимой. концентрации кот. в водах водн.объектов рыбохоз. значения не устан-ны; 3)осущ-ние авиацион.мер по борьбе с вредн.организмами; 4)движение и стоянка трансных средств (кроме спец. трансных средств), за искл. их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спец. оборуд-ных местах, имеющ. твердое покрытие; 5) строит-во и реконс-ция автозаправ. станций, складов горюче-смазочных материалов (за искл. случаев, если автозаправ. станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на тер-риях портов, инфраструктуры внутр. водн. путей, в т.ч. баз (сооружений) для стоянки маломер. судов, объектов органов фед. службы безопасности), станций технич.обслуживания, испол-ых для технич. осмотра и ремонта транс-ных средств, осущес-ние мойки транс-ных средств; 6)хранение пестицидов и агрохимикатов (за искл. хранения агрохимикатов в специализир. хранилищах на тер-риях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в т.ч. дренажных, вод; 8)разведка и добыча общераспростр. полез. ископаемых (за искл.случаев, если разведка и добыча общераспростр. полез. ископаемых осущ-ся пользователями недр, осущест-ими разведку и добычу иных видов полез. ископаемых, в границах предост-ных им в соотв. с законод-ом РФ о недрах горных отводов и (или) геолог. отводов на основании утвержд. техн. проекта в соответ. со статьей 19.1 Закона РФ от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). Разрешается: проект-ние, строит-во, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хоз-ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водн.об. от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соот-вии с водн.законод-вом и законод-вом в обл. охр. окруж. среды. Выбор типа сооружения, обеспечив. охрану вод. об. от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необход-ти соблюдения устан-ных в соотв-вии с законод-вом в области охр. окруж. среды нормативов допустимых сбросов загряз. веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под такими сооружениями понимаются: 1)централ-ные системы водоотведения (канализации), централ-ные ливневые системы водоотведения

	114. 
	
	
	
	

	115. 
	Прибрежная защитная полоса

	Прибрежная защитная полоса озера Котокельское в Прибайкальском районе Республики Бурятия
	03:16-6.1003
	Запрещено: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»); 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

	116. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта
	Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Озеро Котокель»
	03:16-6.1019
	Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы»

	117. 
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды
	03:16-6.1024
	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории в соответствии с постановлением Правительства РФ №392 от 17.03.2021 г.: 
14. Предельные размеры охранной зоны составляют:
а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
16. В границах охранной зоны запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.
17. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 настоящего Положения.
18. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Полож


	118. 
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, кладбище
	03:16-6.1062
	Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ):
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия;
б) нейтрализация дисгармоничного озеленения путем санации;
в) благоустройство территории с применением малых архитектурных форм, уличной мебели.
Запрещается:
а) строительство объектов капитального и некапитального строительства;
б) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия;
в) устройство могил, захоронений;
г) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия в целях его популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера;
д) размещение временных построек и объектов, автостоянок, навесов;
е) установка ограждения могил высотой свыше 0,8 метра, глухих ограждений существующих могил;
ж) повышение отметок уровня земли при благоустройстве территории.
Срок действия данной зоны не установлен.

	119. 
	Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны
	Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
	03:16-6.326
	Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.2.1-3.2.3.2 СанПин 2.1.4.11110-02
1)Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов
2)Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;
3)Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.;
4)Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.;
5)Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

	120. 
	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск»)
	03:16-6.469
	Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Расчетная зона ограничения застройки ПРТО (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск») (ЗОЗ), где уровень плотности потока энергии превышает ПДУ для населения или ЗОЗ ПРТО с учетом работы всех передающих устройств находится на высотах 17-25 м с круговой диаграммой направленности (0-360 град.) и максимальной протяженностью не более 14 м на высоте 22 м от уровня земли; нижняя граница ЗОЗ на высоте 17 м протяженностью до 6 м, на высоте 17-22 м протяженностью с 6 м до 14 м 

	121. 
	Охранная зона линий и сооружений связи
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.493
	В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 3. Откры

	122. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для ИП Банзарон И. К. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Братьев Волковых, д. 20 а
	03:16-6.655
	

	123. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для ИП Гиноян по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Трактовая, д. 40
	03:16-6.656
	

	124. 
	Охранная зона линий и сооружений связи

	Охранная зона кабельной линии связи к узлам доступа ПРТС УЦН Исток, ВОЛС
	03:16-6.1081
	В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578), в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий

	125. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории Кабельная линия связи к узлам доступа ПРТС УЦН Исток2, расположенная по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Исток, БС2 ПРТС

	03:16-6.1133
	

	126. 
	Иная зона с особыми условиями использования территории
	Зона затопления территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами оз. Байкал при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1106
	ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.)
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Срок данной Зоны установлен бессрочно.

	127. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1107
	

	128. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1108
	

	129. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности)
	03:16-6.1109
	

	130. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  р.Кика (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности)
	03:16-6.1120
	

	131. 
	
	Зона затопления территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р. Кику при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1123
	

	132. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия р. Кика (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1124
	

	133. 
	Иная зона с особыми условиями использования территории

	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия р. Кика (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)

	03:16-6.1126
	

	134. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций

	Охранная зона Воздушная линия-10 кВ: от отпайки ВЛ-10 кВ МРСК Сибири до ТП-1 (ВТП-686): АС-50 на 34 ж/б опоры: ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №21 ВЛ-10 кВ ф.К-1 от ПС Котокель, инвентарный № 865271502

	03:16-6.1159

	Согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов ЭСХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (далее ВЛ) посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ; б)проводить работы, угрожающие повреждению объектов ЭСХ, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи (далее КЛ); г)размещать свалки; д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных КЛ) е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В пределах охранной зоны без соблюдения усл

	135. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп.от оп.№252 ф.Т-5 Ярцы ПС 110/10 кВ Турка
	03:16-6.1165
	

	136. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ  ТЯ-2 «Турка-Ярцы», К-1 «Гремячинск», К-7 «Котокель»
	03:16-6.19
	

	137. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ К-1 «Гремячинск» ВЛ 10 кВ К-1 «Гремячинск» оп. 119-119/8
	03:16-6.888
	

	138. 
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1168
	Согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов ЭСХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (далее ВЛ) посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ; б)проводить работы, угрожающие повреждению объектов ЭСХ, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи (далее КЛ); г)размещать свалки; д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных КЛ) е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В пределах охранной зоны без соблюдения условий

	139. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1169
	

	140. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1170
	

	141. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1171
	

	142. 
	
	Охранная зона КТП(Н) 10/0,4 кВ ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1173
	

	143. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-К7 «Котокель»
	03:16-6.191
	

	144. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Исток от ТП-9-Т5 «Магазин», ТП-8-Т5 «Село»
	03:16-6.260
	

	145. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с.Гремячинск
	03:16-6.265
	

	146. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-К7 «Черемушки»
	03:16-6.283
	

	147. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВТП-11 К-1 «Лесхоз»
	03:16-6.5
	

	148. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10 Т5 Ярцы
	03:16-6.664
	

	149. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №3/2/4/2 ф.2 ТП 10 К-1 Рыбкооп
	03:16-6.669
	

	150. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-10 Т-5 Ярцы
	03:16-6.683
	

	151. 
	
	Охранная зона воздушной линии электропередач  0.4кВ с.Черемушки
	03:16-6.726
	

	152. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №2 ф.2 ТП-23 К-1 мкр. Байкальский
	03:16-6.735
	

	153. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-18 Т-5 мкр.Озерный
	03:16-6.744
	

	154. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4/5 ф.1 ТП-23 К-1 мкр. Байкальский
	03:16-6.747
	

	155. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№20 ф.1 ТП-9 К-1 Трактовая
	03:16-6.754
	

	156. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 Т-5 Ярцы
	03:16-6.787
	

	157. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ отп.от оп. №2/1 ф.1 ТП-8 Т-5 Село
	03:16-6.809
	

	158. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Гремячинск
	03:16-6.884
	

	159. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4 ф. 2 ТП-23-К-1 «мкр. Байкальский»
	03:16-6.904
	

	160. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона инженерных коммуникаций
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская»
	03:16-6.130
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в

	161. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ  НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район

	03:16-6.217

	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	162. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.223
	Зона с особыми условиями;
использования территории (воздушная линия электропередачи 10 кВ ТЯ-2  «Турка» - «Ярцы») В пределах зоны с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается:;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г)     размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе горюче-смазочных, материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;
ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели   летательных   аппаратов;
В пределах зоны с особыми условиями использования без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:;
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов

	163. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.400
	В пределах зоны с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе горюче-смазочных, материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;
ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели   летательных   аппаратов;
В пределах зоны с особыми условиями использования без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются;
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
д) полив сельскохозяйственных насаждений

	164. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ от ПС «ТуркаТИ-7
	03:16-6.425
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда

	165. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории П./ст. 110/10 кВ Котокель Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель

	03:16-6.70
	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	166. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, с. Гремячинск,Администрация МО СП «Гремячинское» и ПЧ-82 8-го Прибайкальского отряда ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ», АТС с. Гремячинск, ул.Школьная,2-ул.Братьев Волковых,48
	03:16-6.957
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	167. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, с.Гремячинск, МОУ «Гремячинская средняя общеобразовательная школа», РМ-ул.Школьная,11
	03:16-6.966
	

	168. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п.Котокель, ул.Озерная - ул.Озерная, 43 (ФАП с.Котокель)
	03:16-6.989
	




Особо охраняемые природные территории
Байкальская природная территория
Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Заказник «Прибайкальский»
Заказник «Прибайкальский» площадью73170 га, из них в границах МО СП «Гремячинское» - 63458,3 га. Реестровый номер Государственного природного заказника «Прибайкальский», согласно сведениям ЕГРН 03:16-9.2.
В соответствии с Постановлениями Совета Министров Бурятской АССР от 28.04.1981 № 160 и Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 № 75, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;
2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
3) разведка и разработка полезных ископаемых;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) заготовка древесины;
6) заготовка живицы;
7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);
8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров;
9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;
10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11) пускание палов и выжигание растительности;
12) мойка механизированных транспортных средств;
13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;
14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;
18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;
19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак;
22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;
26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;
27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;
29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;
31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
34) сплав древесины по водотокам и водоемам;
35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
37) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, и если эта деятельность не связана с функционированием и развитием ООПТ;
38) проведение экскурсий;
39) деятельность, предусмотренная Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2399;
40) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;
41) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
41.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
41.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
41.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
41.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;
(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.08.2022 N 497)
42) сплошные рубки леса.
Памятник природы «Озеро Котокель»
В соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 29.07.1975 № 321, Постановление Правительства Республики Бурятия от 04.06.2019 № 292 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения - памятниках природы», площадью 6,89900 тыс. га с реестровым номером 03:16-9.3, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;
2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство), за исключением спортивной и любительской рыбалки, а также рыболовства на утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия рыболовных участках, аквакультуры (рыбоводства), на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
3) разведка и разработка полезных ископаемых, за исключением разведки и добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, минеральных и термальных подземных вод;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) заготовка древесины, за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках, согласованных с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в следующие сроки: с 1 марта по 15 апреля; с 1 сентября по 31 декабря;
6) заготовка живицы;
7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);
8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров, за исключением организации таких мероприятий, туристских стоянок и разведения костров на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;
10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11) пускание палов и выжигание растительности;
12) мойка механизированных транспортных средств;
13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;
14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;
18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;
19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак, за исключением выгула собак на специально предусмотренных для этого местах, определенных учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;
26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;
27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;
29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;
31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), определенных учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций, за исключением такого сбора на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
34) сплав древесины по водотокам и водоемам;
35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
37) проведение экскурсий, за исключением проведения экскурсий на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
38) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;
39) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
39.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
39.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
39.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
39.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия. в таблице 19 представлен перечень территорий, перспективных для образования ООПТ регионального значения.
Таблица 19
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Наименование мероприятия
	Местоположение размещаемого объекта
	Характеристика объекта

	Рекреационная местность «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск
	Иные охраняемые природные территории
	Создание рекреационной местности
	Прибайкальский район
	Участок не сформирован



Охотничьи угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Гремячинское» установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.1.
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №03-455, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2). Протяженность рек на территории поселения и ширина водоохранных зон, представлены в таблице 20.
Таблица 20.
	Наименование водного объекта
	Протяженность водных объектов согласно сведениям Государственного водного реестра, км
	Ширина водоохранной зоны, м

	р. Балаганная (12 км по лв. берегу р. Малая Сухая)
	10
	50

	р. Большая (оз. Колок)
	16
	100

	р. Горева (36 км по лв. берегу р. Кика)
	11
	100

	р. Гремячая (54 км по пр. берегу р. Баргузин)
	13
	100

	р. Заванда (18 км по пр. берегу р. Хаим)
	21
	100

	руч. Зырянка (11 км по лв. берегу р. Кика)
	13
	100

	р. Калтусная (93 км по пр. берегу р. Турка)
	19
	100

	р. Кика (Большая Кика) (оз.Байкал)
	107
	200

	р. Коточик (Катышин, Каточик) (4 км по лв. берегу р. Турка)
	76
	200

	р. Красная (13 км по пр. берегу пр. Кокуйская)
	14
	100

	р. Крестовская (оз. Арангатуй)
	17
	100

	р. Куркавка (24 км по пр. берегу р.Хаим)
	28
	100

	р. Левый Хаим (58 км по лв. берегу р. Хаим)
	19
	100

	р. Малая Сухая (оз. Байкал)
	34
	100

	р. Мостовка (83 км по лв. берегу р. Селенга)
	33
	100

	р. Правый Хаим (58 км по пр. берегу р. Хаим)
	21
	100

	р. Таланчанка (оз. Байкал)
	16
	100

	р. Хаим (45 км по пр. берегу р. Кика)
	58
	200

	р. Черемшанка (оз. Байкал)
	13
	100


Площадь зеркала оз. Дикое (р. Кика, в 1 км к В от устья реки) составляет 1,64 км2, оз. Духовое (р. Кика, в 5 км к Ю от устья реки) – 2,68 км2, оз. Малое Духовое (р. Кика, в 3 км к В от устья реки) – 1,88 км2.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:
- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сведения о местоположении береговой линии:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Протяженность определенной береговой линии (границы водного объекта), км

	Байкал
	Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, Баргузинский район, Прибайкальский район, Кабанский район
	1915,73

	Котокельское (Котокель, Катакель)
	Республика Бурятия, район Прибайкальский
	50,26


Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Параметры, м
	Протяженность береговой линии, в отношении кото рой установлены:

	
	
	Ширина водоохранной зоны
	Ширина прибрежной защитной полосы
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	Байкал
	
	
	200
	
	

	Котокельское (Котокель, Катакель)
	
	50
	50
	
	

	Котокельское (Котокель, Катакель)
	Первая категория ры бохозяйственного зна чения
	50
	50
	50.3
	50.3


Зоны затопления, подтопления:
	[bookmark: _Hlk202960209]Наименование водного объекта
	Местоположение установленной зоны (населенный пункт)
	Площадь установленной зоны, км2

	
	
	зона подтопления
	зона подтопления

	
	
	
	сильного
	умеренного
	слабого

	Кика (Большая Кика)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск
	1.84
	
	
	

	Кика (Большая Кика)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск
	
	0,090000
	0,210000
	0,110000

	Байкал
	Республика Буря тия, Прибайкаль ский район, с. Гремячинск
	
	0,140000
	0,190000
	0,080000



Рыбохозяйственные заповедные зоны
В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.
Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.
В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) судоходство;
3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;
4) сплав древесины (лесоматериалов);
5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;
7) строительство гидроэлектростанций;
8) рубка лесных насаждений;
9) строительство промышленных объектов;
10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
16) распашка земель;
17) размещение отвалов размываемых грунтов;
18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:
а) ценность и состав водных биологических ресурсов;
б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;
в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;
г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 18.
Территорию поселения охватывают границы третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, с реестровым номером 03:16-6.326.
Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.
Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:
Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
- не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 18, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 
Охранные зоны составляют:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;
- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;
- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;
- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;
- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.
Охранные зоны электроэнергетических объектов
Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 18, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».
В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Гремячинское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Татаурово. Копия письма представлена в приложении 3.
Таблица 21.
	Зона с особыми условиями использования территории магистральной кабельной линии
	Реестровый номер зоны, согласно сведениям ЕГРН

	Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск»)
	03:16-6.469


Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:
	Вид зоны линий и сооружений связи и линий
	Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН

	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:16-6.493

	
	03:16-6.655

	
	03:16-6.656

	
	03:16-6.1081

	
	03:16-6.1133


На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
[bookmark: l19]- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:
[bookmark: l20]- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
[bookmark: l21]- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
[bookmark: l22]Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:
- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).
Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанциями, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.
Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
Территорию поселения охватывает округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск».
Решение об установлении санитарного разрыва (санитарной полосы отчуждения) принято в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия» (утратил силу, актуализированная редакция постановления Правительства Республики Бурятия от 24 февраля 2025 года № 102 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений Правительства Республики Бурятия об установлении, изменении или о прекращении существования округа санитарной (горно-санитарной) охраны в отношении природных лечебных ресурсов».
Границы второй и третьей зон округов горно-санитарной охраны определяются путем специальных гидрогеологических расчетов, отраженных в отчете по оценке запасов месторождения (участка месторождения) минеральных подземных вод, получившем положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах».
На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.
принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Санитарные разрывы от линий электропередачи
Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».
[bookmark: _Toc13133169]Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта
Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)
[bookmark: _Toc474233659][bookmark: _Toc13133170]Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;
25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Гремячинское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия отсутствуют.
Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
Зоны подтопления и затопления
[bookmark: _Hlk202171633]В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Гремячинское» населенный пункт с. Гремячинск является затопляемыми.
Зоны залегания полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.
В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.
В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 (Приложение 4) на территории Гремячинского поселения имеются действующие лицензии:
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Дата начала действия лицензии
	Дата окончания действия лицензии
	Участок
	ИНН
	Вид полезных ископаемых

	УДЭ01286ВЭ
	ОАО «Желдорреммаш» - филиал Улан-Удэнский ЛВРЗ
	23.07.2009
	22.01.2027
	на озере Котокель в районе с. Черемушки
	7715729877
	воды пресные

	УДЭ00290МЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	01.01.2027
	мин.вода Котокельский
	323000209
	воды минеральные

	УДЭ00290МЭ
	ООО «Конкор»
	22.12.2008
	01.11.2028
	в с.Исток
	2826003947
	воды пресные

	УДЭ01242ВЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	31.12.2025
	месторождение оз. Котокель, уч. Залив Осиновый
	323000209
	грязь минеральная лечебная

	УДЭ00284МЭ
	ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
	22.09.2017
	22.09.2037
	на территории военного городка №84, оз. Котокель, Прибайкальского района
	7729314745
	воды пресные питьевые

	УДЭ01879ВЭ
	ООО «Амар»
	23.10.2023
	23.10.2028
	Пески
	300004856
	воды минеральные

	УДЭ018864МП
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	01.01.2027
	мин.вода Котокельский
	323000209
	воды минеральные


Кроме того, на территории имеется:
1) Нераспределенный фонд:
- оз. Котокельское с видом полезных ископаемых - сапропель (лечебные грязи).
2) Распределенный фонд:
- скважина № 23 на оз. Котокельское с видом полезных ископаемых - минеральная вода, (лицензия УДЭ 00290 МЭ);
- «уч. Залив Осиновый» с видом полезных ископаемых - грязь лечебная.
Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта: 
- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;
- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;
- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;
- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;
- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;
- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;
- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;
- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;
- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- участок «Попереченский»;
- Малая Билюта;
- Малая Билюта;
- Засухина Речка;
- Засухина Речка-1;
- Засухина Речка-2;
- Малая Билюта-4;
- Малая Билюта-1;
- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;
- Таловское месторождение, Кукуйский участок;
- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;
- месторождение Таловское, Восточный участок;
- месторождение Засухинское;
- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- Туркинское;
- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;
- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;
- Итанца;
- 2,5 км севернее Горячинск.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 
В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год: 
Таблица 22.
	Характеристика природных условий территории
	Значение показателя

	
	Значение показателя на 2022 г.

	32. Среднегодовые:
      - направление ветра, румбы;
      - скорость ветра, км/ч;
      - относительная влажность, % 
	
Западное, юго-западное
3,3 м/с
55-73%

	33. Максимальные значения (по сезонам):
      - скорость ветра, км/ч.:
      - зима
      - весна
      - лето
     - осень
	

3,2 – 6,4 м/с
3,2 – 4,0 м/с
                              3.2 – 4.0 м/с
                              3,2 – 6,4 м/с

	34. Количество атмосферных осадков, мм.:
      - среднегодовое
      - максимальное (по сезонам):
      - зима
      - весна
      - лето
      - осень    
	
383 мм

600- 700 мм
40-60
160-170
110130



	35. Температура, по Цельсию       - среднегодовая
       - максимальная (по сезонам)
       - зима
       - весна
       - лето
      - осень
	от + 25 до -25 

-30; – 45
+5,5; + 15
+25; + 30
+7; +15

	36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км.,
      в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных
	48 км.
48 км/ 100%

	37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., 
       в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием
	348 км
258/74.1%

	38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества 
	8/ 21, 2%
с. Золотой Ключ
с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки,

	39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества 
	нет/0

	40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород.

	41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад

	42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., 
	Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт.

	43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
	9 мостов/ 2 эстакады

	44. Протяженность водных путей, км.
	48 км.


	45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
	4 ед., в т.ч.
Причалы:
- с. Ильинка;
- ст. Татаурово
Пристани:
- с. Гремячинск
Порт
- с. Турка

	46. Количество шлюзов и каналов, ед.
	нет

	47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед.
	1 ед. – с. Горячинск – законсервирован

	48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др.
	нет

	49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС
	831, 2


В таблице 23 представлена характеристика опасных объектов на территории района:


Таблица 23. Характеристика опасных объектов на территории
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г.
	Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г.

	1. Ядерно и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч.:
	нет
	нет

	3.1. Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе:
- объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС;
Из них с реакторами типа РБМК;
- научно – исследовательские и другие реакторы (стенды)
- объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» 
	
нет

нет
нет
	
нет

нет
нет

	1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт
	нет
	нет

	1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки
	нет
	нет

	1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км
	нет
	нет

	1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.:
       - опасного загрязнения
       - чрезвычайно – опасного загрязнения
	
нет
нет
	
нет
нет

	1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	2. Химически опасные объекты, в т.ч.
	нет
	нет

	2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц
	нет
	нет

	1.3. Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.:
- хлора
- аммиака
- сернистого ангидрида и др*

	

нет
нет
нет
	

нет
нет
нет

	2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ
	нет данных
	нет данных

	2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км.
	нет данных
	нет данных

	2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт.
       ( по годам за последние пять лет)
	нет

	нет


	3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч.
	нет
	нет

	3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед.
	нет
	нет

	3.2. Количество пожароопасных объектов, ед.
	11 ед.
	11 ед.

	3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м.
       - взрывоопасных веществ
      - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.:
      - АЗК с. Горячинск
      - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка
      - АЗК с. Гремячинск
      - АЗК с. Нестерово 
      - АЗК «Роснефтепродукт» «с. Турунтаево
      - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево
      - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево
      - АЗК ст.Татаурово
      - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка
      - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка      
      - АЗС «Копыч» - с. Итанца
	
нет

75 куб. м.
160 куб. м.
65 куб. м.
65 куб. м.
175 куб. м.
99 куб. м.
30 куб. м.
100 куб. м.
150 куб. м.
225 куб. м.
125 куб. м.
	
нет

75 куб. м.
160 куб. м.
65 куб. м.
65 куб. м.
175 куб. м.
99 куб. м.
30 куб. м.
100 куб. м.
150 куб. м.
225 куб. м.
125 куб. м.

	3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт.
        ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	4. Биологически опасные объекты, в .т.ч.
	нет
	нет

	4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.
	нет
	нет

	4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт.
       (по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	5.  Гидротехнические сооружения ед. в т.ч 
	7
	7

	5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности):
       - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок   
	1
1
	1
1

	5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.:
- Гурулевская защитная дамба;
- Золотоукрепляющая дамба;
- Ильинское берегоукрепительное сооружение;
	3
1
1
1
	3
1
1
1

	5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	6. Возможные аварийные выбросы, т/год
    - химически опасных веществ
    - биологически опасных веществ
    - физически опасных веществ
	
нет
нет
нет
	
нет
нет
нет

	7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч.
    - мест захоронения промышленных и бытовых отходов 
    - скотомогильников
    - свалок (организованных, неорганизованных) 



    - карьеров
    - терриконов и др.
	
нет
2 ед.
2 организованных; 
3 неорганизованных

5 ед.
1 ед.
	
14 – законсерв- ны
1 организован
1 организованная – с. Турунтаево

2 ед.
1 ед.

	8. Количество отходов, тонн


	234 200



	217 456



9.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС. 
ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.
В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 24 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.


Таблица 24. Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций
	Виды опасных
природных явлений
	Интенсивность природного явления
	Частота природного явления, год
	Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км.
	Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел.
	Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально – экономические
последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	1. Землетрясение, балл
	7-8


8-9


> 9
	- не регистрировалось
- не регистрировалось
- не регистрировалось
	- не регистрировалось
- не регистрировалось
- не регистрировалось
	15 472


15 472


15 472
	38


38


38
	26 801


26 801


26 801
	1449


5794


8961
	8961


14486


17383


	

	2. Извержение вулканов
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	3. Оползни, м
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4. Селевые потоки
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	5. Снежные лавины, м
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
	>32
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	7. Бури, м/с
	>32
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	8. Штормы, м/с
	15-31
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	9. Град, мм
	20-31
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	10. Цунами, м
	>5
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	11. Наводнения, м
	>5
	1/10 лет
	1/10 лет
	15 472
	38
	26 801
	1000-1500
	8000 - 10000
	

	12. Подтопления, м
	>5
	1/2 года
	   1/2 года
	15 472
	38
	26 801
	10 -20
	600-700
	

	13. Пожары природные, га
	
	ежегодно
	1/2 года
	1 – 1,5
	12
	1133
	8-10
	100-150

	



Опасные метеорологические явления
К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики. 
Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.
Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам. 
Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью. 
На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы. 
Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована. 
Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов. 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС. 
Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи). 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС. 
Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована. 
Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций. 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС. 
Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.
Опасные гидрологические явления 
Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб. 
Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора). 
Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.
Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.
Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий. 
Природные пожары 
Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека. 
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:
	Наименование района, города
	Количество пожаров: лесные/ландшафтные
	Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества

	
	
	Лесные пожары
	Ландшафтные пожары

	Прибайкальский район
	19/17
	п. Золотой Ключ,
с. Соболиха,
п. Ярцы,
с. Горячинск,
п. Исток,
п. Черемушка,
с. Гремячинск,
п. Котокель,
п. Кика,
п. Бурля,
с. Ангир,
п. Итанца,
с. Лиственничное,
п. Еловка,
с. Турунтаево,
с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная),
с. Турка,
с. Гурулево,
с. Иркилик
	с. Батурино,
с. Зырянск,
с. Карымск,
с. Халзаново,
с. Засухино,
с. Острог,
с. Покровка,
п. Татаурово,
с. Ильинка,
с. Троицкое,
ст. Таловка,
с. Югово,
с. Таловка,
с. Мостовка,
с. Нестерово,
с. Бурдуково,
с. Кома


В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.
Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:
Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:
· оценка динамики погодных условий региона;
· оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
· оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;
· проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.
· заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.
· проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами. 
· резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.
· повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.
· установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.
· ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
· установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
· создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
· осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.
При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.
В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.
Опасные геологические явления 
Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 
Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв. 
Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. 
Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов. 
Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.
Мероприятия по защите от возможных землетрясений: 
- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий; 
- проведение обследования зданий и сооружений; 
- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС; 
- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах; 
- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.
 
9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
На территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:
[bookmark: _Hlk177138780]- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;
- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
- аварии на гидротехнических сооружениях;
- аварии на объектах транспорта.
Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.
Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 25.


Таблица 25. Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.
	Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн)
	Возможная частота реализации ЧС, год
	Показатель приемлемого риска, год
	Размеры вероятной ЧС, кв. км.
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально – экономические
последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах:
 
	


- с. Горячинск: ИП «Подкорытов»
- с. Турка:
ОАО «Роснефтепродукт»«
- с. Гремячинск:
ИП «Чирков»



- с. Нестерово:
- ИП «Чирков»
- с. Турунтаево:
  - ОАО «Байкальская топливная компания» - ОАО «Роснефтепродукт»
 - ЗАО «Кремний»
- ст. Татаурово:
 - ООО «Байкальская топливная компания»
 
- с. Ильинка:
- ОАО «Роснефтепродукт»
- ОАО «Байкальская лесная компания»
- с. Кома ИП «Копыч»
	


нефтепродукты
-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-


-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-







-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-
	




не регистрировалось


не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось
не регистрировалось


не регистрировалось





не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось
	
	




1 – 2




1 – 2



1 – 2




1 – 2



1 – 2 




1 – 2 


1 – 2 




1 -2 







1 – 2



1 – 2 




1-2
	




0,5 – 0,7




 2,0 – 3,0 



0,3 – 0,5




0,3 – 0,5



2,0 – 3,0




2,0 – 3,0


0,1 – 0,15




0,4 – 0,6







1,0 – 2,0



1,5 – 2,0




0,5 – 0,7
	




4 – 10




4 – 10



4 – 10




4 – 10



 4 – 10




4 – 10


4 – 10




4 – 10







4 – 10



4 – 10




4 - 10
	




70 – 100




90 – 120



60 – 70




30 – 40



200 – 250




200 – 250


30 – 40




60 – 90







50 – 60



100 – 120




60-70
	

	5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи
	Прибайкальские РЭС:




- участок «Мостовка» - с. Еловка
- участок «Турка»
- с. Турка – с. Золотой Ключ

	повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей
	









Ежегодно


Ежегодно 
	










	









3 – 4


1 - 2
	









0,1 – 0,12


0,1
	









нет


нет


	









15 – 20


нет
	

	6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	ООО «Бытсервис»
- с. Мостовка
-  с.Тало
вка
- с. Ильинка
- ст. Татаурово
- с. Старое Татаурово
МУП «Турунтаево» 
- с. Турун
таево:
- котельная ТУСМ 
- котельная № 1
- котельная № 3
- котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
МУП «Ярцы
	размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс



	








ежегодно


ежегодно


ежегодно



ежегодно

ежегодно






ежегодно


ежегодно

ежегодно

ежегодно

	
	








1, 0 – 2,0


1,0 – 2,0


1,5 – 2,5



0,7 – 0,9

0,7 – 0,9






0,01- 0,02


1,5 – 2,0

1,5 – 2.0

0,3 – 0,5
 
	








0,13


0,67


0,7



0,86

0,36






0,07-0,1


0,47

0,69

0,2 – 0,3
	








нет


нет


нет



нет

нет






нет


нет

нет

нет
	








10 - 15


15 - 20


15 – 20



15 – 20

15- 20






10 -15


15 – 20

15 – 20

0,6 – 0,7
	

	[bookmark: _Hlk202172438]7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

	       - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок;

       - муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца;
  
   - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей;

       -  муниципальное образование «Туркинское» сельское поселение 
– с. Золотой Ключ – р. Турка;

       - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца;
       
- берегозащитная дамба; – с. Кома – р Итанца 
    
   - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга

      - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга
	Порыв, обвал дамбы
	Не регистрировалось




Не регистрировалось









Не регистрировалось








Не регистрировалось









Не регистрировалось







Не регистрировалось



Не регистрировалось




Не регистрировалось
	
	30 – 40





1- 3










2 -3









2 -3










2 – 3








3 – 4




6 – 7 






3 – 5 
	0,3 – 0,5





0,2 – 0,3










0,15-0,2









0,05 -0,06










0,05 – 0,06








0,05 – 0,06




нет






1173
	нет





нет










нет









нет










нет








нет




нет






нет
	нет





нет










0,05 – 0,07









0,01 -0,02










0,01 – 0,02








0,01 – 0,15




нет






0,3 – 0,7
	

	8. Чрезвычайные ситуации на транспорте
	ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – 

участок – с. Мостовка – с. Еловка 
	
	





не регистрировалось
	





не регистрировалось
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-
	



Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах
Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д. 
На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.
Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:
- износ основных производственных фондов;
- разрывы трубопроводов;
- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;
- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;
- несоблюдение техники безопасности;
- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.
Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.
Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:
- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.
- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.
Аварии на электроэнергетических системах и системах связи
Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.
Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:
В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.
При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.
При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.
Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).
Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:
- оборудованием, вырабатывающим энергию,
- устройством преобразования энергии,
- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.
Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).
Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.
Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.
Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.
При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:
- аномальными метеорологическими явлениями;
- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;
- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;
- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;
- общим снижением уровня технологической дисциплины.
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На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:
Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.
Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.
Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:
- нарушение правил дорожного движения;
- техническая неисправность транспортных средств, 
- человеческий фактор,
- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;
- недостаточное освещение дорог.
Перевозка опасных грузов
Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.
При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.
Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной. 
Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей. 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 
Перевозка сжиженных углеводородных газов. 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 
Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях 
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются: 
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ; 
- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива. 
В качестве поражающих факторов рассматриваются: 
- воздушная ударная волна; 
- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. 
Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог. 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:
- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;
- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.
- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;
- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
[bookmark: _Toc174183831]9.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.
Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице 26.


Таблица 26. Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды особо опасных болезней
	Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС
	Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет

	Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации
	Заболевания особо опасными инфекциями
	Ущерб, руб.

	
	
	
	
	
	эпидемии
	эпизоотий
	эпифитотий
	

	
	
	
	
	
	Число больных, чел.
	Число погибших, чел.
	Число получающих инвалидность
	Число больных с/х животных (по видам), голов
	Пало, (число голов)
	Вынуждено убито
	Площадь поражаемых с/х культур ( по видам), тыс. га.
	Площадь обработки с/х культур ( по видам), тыс. га
	

	1. Эпидемия
	а) холера 



б) сибирская язва
	Прибайкальский район

Прибайкальский район



	не регистрировалось


не регистрировалось
	не регистрировалось

не регистрировалось

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Эпизоотии

	а) сибирская язва
	Прибайкальский район
	не регистрировалось
	не регистрировалось
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Эпифитотии

	а) саранча 
	Прибайкальский район
	не регистрировалось
	не регистрировалось
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Эпидемиологические заболевания 
На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.
Мероприятия при эпидемиях: 
- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания; 
-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы; 
- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание; 
- экстренная специфическая профилактика; 
- при необходимости установление карантина. 
Эпизоотия 
Эпизоотологическое неблагополучие среди сельскохозяйственных животных было зарегистрировано Прибайкальском (лошади 2).
В 2024 г. прогнозируем локальные эпизоотии по лептоспирозу среди мелких млекопитающих.
Эпидемиологическая обстановка по туляремии в республике благополучная. Заболеваемость туляремией на территории республики не регистрируется. Эпидемиологический прогноз по туляремии на 2024 год сохраняется благоприятный.
По итогам 2023г. эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в республике оставалась напряженной, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 3,07 (29 сл.), что ниже на 34% показателя 2022г. (4,7 - 45 сл.) и на уровне СМУ за 2018-2022гг. (3,03), с превышением среднефедеративного показателя в 2,5 раза (РФ – 1,22).
Наиболее высокая обращаемость с укусами клещей зарегистрирована в Кабанском (2076,3), Тункинском (1164,1), Северобайкальском (пок. 830,4), Прибайкальском (649,2), Баргузинском (555,2), Мухоршибирском (551,3), Закаменском (522,9), г. Северобайкальск (520,7) и Джидинском (433,1).
В целях снижения численности клещей в местах отдыха и массового пребывания населения проводится противоклещевых мероприятия.
В целях координации профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекций, передающихся клещами в республике, действует до 2025г. «Межведомственный комплексный план по профилактике природно-очаговых инфекций в Республике Бурятия на 2019-2025 гг.»; в районах за счет финансирования из бюджетов реализуются противоклещевые мероприятия.
В Республике Бурятия не исключается вероятность возникновения заболеваемости гриппом птиц в 14 районах республики (Кабанский, Мухоршибирский, Еравнинский, Баргузинский, Джидинский, Иволгинский, Курумканский, Бичурский, Прибайкальский, Кижингинский, Северобайкальский, Муйский, Селенгинский, Тункинский). В указанных районах расположены места остановки на отдых при перелетах из стран Юго-Восточной Азии и гнездования диких водоплавающих птиц.
В республике проводится бактериологический мониторинг за активностью почвенных очагов сибирской язвы. В 2023г. отобрано 220 проб почвы для исследования на сибирскую язву в 6 районах республики, по результатам исследований культуры сибиреязвенного микроба не выделены (2022г.-235 проб в 6 районах, результаты отрицательные). Совместно с Управлением ветеринарии РБ, Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора проведена работа по составлению единой электронной базы данных СНП и сибиреязвенных захоронений в республике.
Мероприятия при эпизоотиях: 
- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;
- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств; 
- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных; 
- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
- при необходимости установление карантина. 

9.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения отсутствуют.
В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:
- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;
- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;
- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;
- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);
- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.
Данными мероприятиями будут:
Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:
· укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;
· пополнение личного состава;
· обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;
Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:
· строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;
· оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;
· регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.
Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:
· своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
· содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;
· ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;
· незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;
· обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;
· организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;
· произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.
На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:
- ПЧ-38 ОГПС-8 с. Турунтаево Прибайкальского района, ул. Оболенского, 8 Б 
- ПЧ-37 ОГПС-8 п. Ильинка, Прибайкальского района, ул. Набережная д.1
- ПЧ-39 ОГПС-8 с. Турка, Прибайкальского района, мкр Турка д.1
- ПЧ-82 ОГПС-8 с. Гремячинск, Прибайкальского района, ул. Братьев Волковых д.48
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия ПЧ в пределах нормативного.
В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:
- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;
- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;
- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;
- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);
- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.
Данными мероприятиями будут:
Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:
· укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;
· пополнение личного состава;
· обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;
Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:
· строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;
· оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;
· регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.
Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:
· своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
· содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;
· ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;
· незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;
· обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;
· организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;
· произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
· пламя и искры;
· тепловой поток;
· повышенная температура окружающей среды;
· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
· пониженная концентрация кислорода;
· снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
· воздействие огнетушащих веществ.

9.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности
	-

	2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности
	117/60%

	3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности 
	41/24,6%

	4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности
	нет

	5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО
	13/48,7%

	6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем
	1

	7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории
	11111/38,4%

	8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно

	11 500/ 48,5%

	9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности
    - противогазы
	Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения

	10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. :
      - поездов 
      - автомобилей
      - судов
      - самолетов, вертолетов
	14 ед. / 32%

нет
14 ед./32%
нет
нет

	11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности 
	71

	12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. 
	20

	13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности
	400000 / 66%

	14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности
	672 тыс. куб. м./ 100%

	15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности
	36/15,8%

	16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности
	0,98 т. / 100%

	17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности
	1,11 т. / 100%

	18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности
	нет

	19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности
	нет

	20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности
	99/ 56,4%

	21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий
	1/0,4%

	22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий 
	86/20,4%

	23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности
	нет

	24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности
      б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности
	нет

нет

	25. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
	нет

	26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа
	нет

	27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа
	нет

	28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа
	нет

	29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа
	нет

	30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками
	нет

	32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности:
      - средств для очистки воды
      - оборудование для очистки воды
	нет

нет
нет

	33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч.:
- гидрометеостанций
- санитарно – эпидемиологических станций
- ветеринарных лабораторий
- агрохимических лабораторий
	

2/2
1/1
нет/1
нет/1

	34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества
	1/100%

	35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД
	4/ 11,1%

	36. Численность сил гражданской обороны,
       подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, 
       Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 
        пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности 
	

3/100%
нет

	37. Оснащенность сил гражданской обороны, 
       подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, 
       Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 
      пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности
	
1/ 100%
1/100%
нет

	38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований (по видам), ед. /% от расчетной потребности

	70/96%

	39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)

	3/75%

	40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.:
      - служба охраны общественного порядка
      - противопожарная (лесопожарная) служба
      - медицинская служба
      - транспортная служба
      - служба защиты животных 
      - служба защиты растений
      - служба торговли и питания
      - автодорожная служба
      - коммунально – техническая служба
      - служба горячее – смазочных материалов
      - служба связи и оповещения
      - служба энергоснабжения  
	404/ 86,5%, в т.ч.
62/100%
69/100%
104/92%
3/100%
11/53,3%
12/ 54,4%
14/27,5%
23/30,5%
31/71,5%
5/94,1%
16/100%
54/84,1%

	41. Оснащенность нештатных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)
       - легковой транспорт
      - грузовой транспорт
      - специальный транспорт
      - инженерная техника
      - ВПХР
      - ДП
      - р/ст.
      - катер
      - трактор
      - опыливатель
      - пожарная автомашина
      - автомотопомпа
      - пожарный насос
      - автономные электростанции
      - автокухня 
	
23 ед.
22 ед.
11 ед.
14 ед.
1 шт.
2 шт.
17 шт.
2 ед.
22 ед.
4 ед.
9 ед.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 ед.

	42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам 
	4/67%

	43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо
	2/50%

	44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо
	2/50%

	45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо
	2/50%

	46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо 
	1/25%

	47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо 
	1/25%

	48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа
	45/94%

	49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
       в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа 
	246/90%

	50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
       в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций 
	2315/85%

	51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций 
	2115/81%

	52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся 
	
3565/87%
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Графические материалы
2.2 Карта существующих объектов
Карта инженерной инфраструктуры
 масштаб 1:50 000
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Графические материалы
2.3. Карта зон с особыми условиями
 использования территорий, масштаб 1:50 000


[image: Материалы по обоснованию в виде карт 1]





















Графические материалы
2.4 Карта территорий, подверженных риску
 возникновения чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера
масштаб 1:50000
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования городского поселения «Нестеровское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.
Таблица 1
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Водозабор
	Объект водоснабжения
	Строительство водозаборной скважины в селе Нестерово (60 м)
	2 скважины (60 м)
Производительность, 34 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», с. Нестерово
	До 2027 года
	Санитарно-защитная зона
	Зона инженерной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325


*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют


2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон
Таблица 2
	№ п/п
	Зона градостроительного зонирования
	Площадь, га
	Основные параметры функциональных зон
	Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	1.
	Жилая зона
	211,75
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2
Максимальная этажность застройки – 4
Средняя этажность застройки – 1-3
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	-

	2.
	Общественно-деловая зона
	18,0
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2
Максимальная этажность застройки – 5
Средняя этажность застройки – 1-3
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	-

	3.
	Производственная зона
	37,67
	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту
	-

	4.
	Зоны рекреационного назначения
	9,24
	
	- Объекты регионального значения:
- Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы «Кика-Прорва» Минтуризма Республики Бурятия;
- Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы «Хаим-Бычья гора» Минтуризма Республики Бурятия;
- Строительство коллективного средства размещения (13 мероприятий).

	5.
	Зона сельскохозяйственного использования
	112,66
	
	-

	6.
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,96
	
	Объекты местного значения:
-  Строительство водозаборной скважины в селе Нестерово (60 м)

	7.
	Зона транспортной инфраструктуры
	1,64
	
	-

	8.
	Производственная зона
	37,67
	
	-

	9.
	Зона кладбищ
	1,17
	
	-

	10.
	Территории общего пользования
	70,11
	
	-

	11.
	Противопожарный разрыв
	4,36
	
	

	Общая площадь:
	505,23
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	1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	209,16 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	594989,53 
	4172372,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	595007,65 
	4172353,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	595021,66 
	4172316,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	595038,94 
	4172328,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	595052,41 
	4172326,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	595087,14 
	4172293,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	595119,70 
	4172305,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	595302,83 
	4172367,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	595315,88 
	4172339,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	595317,45 
	4172335,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	595324,05 
	4172321,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	595339,35 
	4172289,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	595402,09 
	4172152,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	595495,22 
	4171954,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	595497,58 
	4171949,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	595497,57 
	4171947,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	595450,87 
	4171879,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	595376,13 
	4171747,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	595373,87 
	4171625,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	595379,08 
	4171560,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	595373,24 
	4171557,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	595309,67 
	4171540,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	595222,77 
	4171723,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	594855,97 
	4171594,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	594498,92 
	4171483,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	594336,67 
	4171445,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	594379,34 
	4171336,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	594411,85 
	4171186,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	594270,92 
	4171132,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	594216,84 
	4171111,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	593693,77 
	4170909,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	592897,25 
	4170828,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	592704,51 
	4171055,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	592688,47 
	4171074,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	592674,81 
	4171090,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	592793,41 
	4171135,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	593333,25 
	4171565,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	593497,19 
	4171688,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	593362,61 
	4172016,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	593620,16 
	4172180,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	593687,35 
	4172047,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	593993,89 
	4172183,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	594030,98 
	4172038,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	594058,12 
	4171958,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	594132,27 
	4171986,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	594109,36 
	4172041,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	594195,44 
	4172074,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	594214,28 
	4172014,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	594284,21 
	4172036,42 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	594341,42 
	4172057,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	594384,06 
	4172141,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	594558,85 
	4172204,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	594561,04 
	4172137,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	594667,41 
	4172171,54 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	594653,42 
	4172249,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	594989,53 
	4172372,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	56
	593419,39 
	4171670,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	593421,27 
	4171667,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	593420,89 
	4171667,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	593419,01 
	4171670,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	593419,39 
	4171670,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	60
	592796,15 
	4171344,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	592796,33 
	4171344,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	592795,92 
	4171343,95 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	592795,73 
	4171344,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	592796,15 
	4171344,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	64
	592725,78 
	4171307,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	592725,95 
	4171307,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	592725,53 
	4171307,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	592725,35 
	4171307,77 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	592725,78 
	4171307,93 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	68
	592959,90 
	4171429,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	592960,08 
	4171429,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	592959,66 
	4171429,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	592959,48 
	4171429,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	592959,90 
	4171429,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	72
	592575,62 
	4171229,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	592575,79 
	4171229,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	592575,37 
	4171229,23 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	592575,20 
	4171229,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	592575,62 
	4171229,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	76
	593038,44 
	4171470,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	593038,61 
	4171470,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	593038,18 
	4171469,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	593038,02 
	4171470,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	593038,44 
	4171470,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	80
	592914,26 
	4171405,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	592914,42 
	4171405,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	592914,00 
	4171405,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	592913,83 
	4171405,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	592914,26 
	4171405,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	84
	592648,03 
	4171267,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	592648,20 
	4171267,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	592647,78 
	4171266,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	592647,61 
	4171267,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	592648,03 
	4171267,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	88
	593116,39 
	4171511,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	593116,57 
	4171510,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	593116,15 
	4171510,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	593115,98 
	4171510,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	593116,39 
	4171511,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	92
	594257,42 
	4172079,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	594257,59 
	4172079,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	594257,17 
	4172079,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	95
	594257,00 
	4172079,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	594257,42 
	4172079,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	96
	594110,03 
	4172021,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	97
	594110,21 
	4172021,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	98
	594109,80 
	4172020,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	99
	594109,63 
	4172021,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	96
	594110,03 
	4172021,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	100
	593199,00 
	4171554,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	101
	593199,17 
	4171553,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	102
	593198,76 
	4171553,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	103
	593198,59 
	4171553,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	100
	593199,00 
	4171554,12 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	104
	594332,24 
	4172107,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	105
	594332,41 
	4172106,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	106
	594331,99 
	4172106,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	107
	594331,83 
	4172106,97 
	Картометрический 
	1,0
	-

	104
	594332,24 
	4172107,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	108
	593432,28 
	4171642,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	109
	593432,45 
	4171641,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	110
	593432,05 
	4171641,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	111
	593431,88 
	4171641,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	108
	593432,28 
	4171642,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	112
	592869,04 
	4171382,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	113
	592869,21 
	4171382,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	114
	592868,80 
	4171381,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	115
	592868,63 
	4171382,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	112
	592869,04 
	4171382,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	116
	594631,32 
	4172217,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	117
	594631,49 
	4172216,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	118
	594631,08 
	4172216,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	119
	594630,91 
	4172217,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	116
	594631,32 
	4172217,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	120
	593339,93 
	4171627,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	121
	593340,11 
	4171627,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	122
	593339,69 
	4171626,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	123
	593339,52 
	4171627,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	120
	593339,93 
	4171627,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	
	
	
	
	
	

	124
	593266,50 
	4171589,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	125
	593266,67 
	4171588,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	126
	593266,26 
	4171588,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	127
	593266,09 
	4171589,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	124
	593266,50 
	4171589,22 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Гурулево Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	110,49 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	597804,53 
	4175164,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	597829,51 
	4175161,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	597894,16 
	4175134,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	597880,44 
	4175101,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	597894,23 
	4175089,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	597943,79 
	4175034,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	597967,05 
	4174990,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	598026,52 
	4174975,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	598046,04 
	4174951,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	598060,58 
	4174932,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	598051,26 
	4174891,37 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	598044,27 
	4174851,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	598046,54 
	4174837,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	598059,92 
	4174829,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	598064,19 
	4174826,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	598066,78 
	4174825,21 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	598078,65 
	4174818,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	598083,94 
	4174814,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	598086,43 
	4174813,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	598095,67 
	4174786,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	598124,04 
	4174770,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	598157,35 
	4174736,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	598180,24 
	4174713,09 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	598191,88 
	4174713,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	598239,25 
	4174678,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	598257,22 
	4174629,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	598294,66 
	4174594,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	598312,63 
	4174561,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	598333,60 
	4174494,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	598371,04 
	4174459,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	598396,50 
	4174418,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	598378,53 
	4174405,29 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	598335,85 
	4174415,03 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	598315,63 
	4174398,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	598317,13 
	4174352,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	598317,34 
	4174312,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	598396,50 
	4174224,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	598434,70 
	4174181,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	598453,42 
	4174117,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	598448,17 
	4174057,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	598423,40 
	4174006,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	598420,47 
	4174000,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	598390,51 
	4173974,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	598294,34 
	4173952,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	598214,28 
	4173892,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	598190,19 
	4173874,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	598163,96 
	4173854,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	598139,40 
	4173836,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	598133,18 
	4173833,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	598106,25 
	4173827,64 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	598063,72 
	4173829,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	598028,82 
	4173880,36 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	597986,14 
	4173950,00 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	597944,20 
	4174011,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	597890,29 
	4174068,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	597840,18 
	4174135,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	597809,61 
	4174110,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	597834,87 
	4174046,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	597879,06 
	4174007,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	597918,74 
	4173971,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	597953,94 
	4173917,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	597973,41 
	4173868,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	597973,41 
	4173846,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	597960,68 
	4173804,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	597931,47 
	4173762,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	66
	597901,52 
	4173718,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	67
	597875,31 
	4173695,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	68
	597795,19 
	4173642,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	69
	597722,55 
	4173622,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	70
	597680,61 
	4173586,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	71
	597635,68 
	4173604,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	72
	597560,80 
	4173653,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	73
	597550,31 
	4173709,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	74
	597527,10 
	4173734,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	75
	597491,91 
	4173734,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	76
	597435,74 
	4173684,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	77
	597375,09 
	4173660,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	78
	597327,66 
	4173653,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	79
	597309,28 
	4173673,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	80
	597305,53 
	4173678,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	81
	597256,78 
	4173739,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	82
	597251,78 
	4173746,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	83
	597248,73 
	4173749,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	84
	597239,08 
	4173762,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	85
	597234,53 
	4173767,52 
	Картометрический 
	1,0
	-

	86
	597217,97 
	4173753,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	87
	597035,84 
	4173975,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	88
	597162,33 
	4174107,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	89
	597211,84 
	4174130,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	90
	597288,22 
	4174142,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	91
	597321,92 
	4174152,94 
	Картометрический 
	1,0
	-

	92
	597357,11 
	4174161,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	93
	597378,83 
	4174197,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	94
	597336,15 
	4174231,56 
	Картометрический 
	1,0
	-

	95
	597318,17 
	4174251,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	96
	597339,14 
	4174286,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	97
	597421,51 
	4174285,48 
	Картометрический 
	1,0
	-

	98
	597432,00 
	4174295,96 
	Картометрический 
	1,0
	-

	99
	597426,01 
	4174322,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	100
	597458,21 
	4174373,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	101
	597502,39 
	4174380,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	102
	597560,97 
	4174385,24 
	Картометрический 
	1,0
	-

	103
	597568,29 
	4174385,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	104
	597580,57 
	4174418,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	105
	597582,96 
	4174444,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	106
	597534,44 
	4174497,40 
	Картометрический 
	1,0
	-

	107
	597496,68 
	4174522,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	108
	597555,84 
	4174606,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	109
	597634,32 
	4174765,86 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	597804,53 
	4175164,46 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Село Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	44,70 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Село Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	590686,16 
	4170196,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	590781,33 
	4169897,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	590757,75 
	4169825,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	590692,90 
	4169761,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	590655,69 
	4169737,67 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	590622,60 
	4169717,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	590477,12 
	4169627,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	590430,86 
	4169628,61 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	590452,23 
	4169598,34 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	590449,66 
	4169571,68 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	590443,87 
	4169547,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	590322,59 
	4169556,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	590308,92 
	4169528,78 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	590267,23 
	4169531,20 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	590101,43 
	4169567,14 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	590068,47 
	4169581,83 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	589807,27 
	4169596,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	589705,97 
	4169616,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	589706,25 
	4169726,10 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	589706,28 
	4169739,49 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	589770,53 
	4169744,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	589749,14 
	4169912,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	589707,21 
	4169908,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	589703,05 
	4169999,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	589702,52 
	4170007,13 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	589897,75 
	4170025,16 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	589896,73 
	4170003,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	589941,06 
	4169992,38 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	590040,95 
	4169966,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	590210,19 
	4169962,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	590248,23 
	4169979,22 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	590281,78 
	4170034,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	590292,86 
	4170058,19 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	590353,46 
	4170067,57 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	590396,75 
	4170077,41 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	590427,55 
	4170088,39 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	590484,21 
	4170106,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	590494,22 
	4170111,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	590562,27 
	4170140,53 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	590641,32 
	4170175,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	590686,16 
	4170196,90 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Кика Прибайкальского района Республики Бурятия
(наименование объекта)

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Поселок Кика Прибайкальского района Республики Бурятия

	2.
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади       (P ± P)
	103,84 га

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Поселок Кика Прибайкальского района Республики Бурятия
 (наименование объекта)

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-03,зона 4

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	607803,47 
	4182156,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	2
	607808,19 
	4182145,74 
	Картометрический 
	1,0
	-

	3
	607794,76 
	4182127,59 
	Картометрический 
	1,0
	-

	4
	607784,60 
	4182108,72 
	Картометрический 
	1,0
	-

	5
	608005,39 
	4181983,06 
	Картометрический 
	1,0
	-

	6
	608163,20 
	4181993,99 
	Картометрический 
	1,0
	-

	7
	608353,93 
	4182106,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	8
	608563,97 
	4182147,26 
	Картометрический 
	1,0
	-

	9
	608636,36 
	4182124,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	10
	608699,16 
	4182087,32 
	Картометрический 
	1,0
	-

	11
	608767,49 
	4182079,80 
	Картометрический 
	1,0
	-

	12
	608779,65 
	4182048,05 
	Картометрический 
	1,0
	-

	13
	608785,21 
	4182043,08 
	Картометрический 
	1,0
	-

	14
	608841,27 
	4182004,43 
	Картометрический 
	1,0
	-

	15
	608869,71 
	4181975,25 
	Картометрический 
	1,0
	-

	16
	608885,31 
	4181978,15 
	Картометрический 
	1,0
	-

	17
	608886,94 
	4181914,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	18
	608834,33 
	4181885,62 
	Картометрический 
	1,0
	-

	19
	608790,90 
	4181856,88 
	Картометрический 
	1,0
	-

	20
	608782,55 
	4181846,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	21
	608774,93 
	4181828,58 
	Картометрический 
	1,0
	-

	22
	608772,47 
	4181803,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	23
	608779,37 
	4181778,84 
	Картометрический 
	1,0
	-

	24
	608802,04 
	4181749,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	25
	608810,57 
	4181739,65 
	Картометрический 
	1,0
	-

	26
	608815,11 
	4181721,33 
	Картометрический 
	1,0
	-

	27
	608825,63 
	4181695,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	28
	608722,18 
	4181372,76 
	Картометрический 
	1,0
	-

	29
	608654,90 
	4181458,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	30
	608633,04 
	4181465,79 
	Картометрический 
	1,0
	-

	31
	608629,73 
	4181463,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	32
	608620,22 
	4181463,04 
	Картометрический 
	1,0
	-

	33
	608615,28 
	4181458,87 
	Картометрический 
	1,0
	-

	34
	608599,69 
	4181458,92 
	Картометрический 
	1,0
	-

	35
	608594,07 
	4181449,28 
	Картометрический 
	1,0
	-

	36
	608576,89 
	4181435,01 
	Картометрический 
	1,0
	-

	37
	608552,45 
	4181424,31 
	Картометрический 
	1,0
	-

	38
	608540,28 
	4181417,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	39
	608525,81 
	4181413,55 
	Картометрический 
	1,0
	-

	40
	608516,78 
	4181414,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	41
	608506,75 
	4181420,46 
	Картометрический 
	1,0
	-

	42
	608485,61 
	4181371,44 
	Картометрический 
	1,0
	-

	43
	608485,18 
	4181365,75 
	Картометрический 
	1,0
	-

	44
	608505,31 
	4181329,27 
	Картометрический 
	1,0
	-

	45
	608526,33 
	4181304,82 
	Картометрический 
	1,0
	-

	46
	608529,04 
	4181298,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	47
	608528,41 
	4181290,69 
	Картометрический 
	1,0
	-

	48
	608529,73 
	4181273,70 
	Картометрический 
	1,0
	-

	49
	608528,29 
	4181261,02 
	Картометрический 
	1,0
	-

	50
	608524,32 
	4181253,47 
	Картометрический 
	1,0
	-

	51
	608528,03 
	4181240,07 
	Картометрический 
	1,0
	-

	52
	608537,79 
	4181220,98 
	Картометрический 
	1,0
	-

	53
	608555,24 
	4181199,30 
	Картометрический 
	1,0
	-

	54
	608558,41 
	4181171,73 
	Картометрический 
	1,0
	-

	55
	608592,49 
	4181164,81 
	Картометрический 
	1,0
	-

	56
	608583,93 
	4181131,45 
	Картометрический 
	1,0
	-

	57
	608576,05 
	4181120,89 
	Картометрический 
	1,0
	-

	58
	608555,01 
	4181097,90 
	Картометрический 
	1,0
	-

	59
	608107,29 
	4180913,18 
	Картометрический 
	1,0
	-

	60
	607872,96 
	4181081,71 
	Картометрический 
	1,0
	-

	61
	607848,29 
	4181103,66 
	Картометрический 
	1,0
	-

	62
	607750,64 
	4181249,11 
	Картометрический 
	1,0
	-

	63
	607661,52 
	4181761,60 
	Картометрический 
	1,0
	-

	64
	607729,55 
	4181872,17 
	Картометрический 
	1,0
	-

	65
	607638,08 
	4182076,51 
	Картометрический 
	1,0
	-

	1
	607803,47 
	4182156,62 
	Картометрический 
	1,0
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-




Графические материалы
1.3 Карта размещения объектов 
местного значения поселения
 масштаб 1:50 000
[image: Карта планируемого размещения объектов]



















Графические материалы
1.4 Карта границ населенных пунктов
 (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
 входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000

[image: Карта границ населённых пунктов]


















Графические материалы
1.5 Карта функциональных зон поселения,
масштаб 1:50 000


[image: Карта функциональных зон]
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП А.Н. Суранов на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 года №б/н в соответствии с техническим заданием на проектирование. Заказчиком проекта является Администрация муниципального образования сельское поселение «Нестеровское».
В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Нестеровское» Прибайкальского района 4 населенных пунктов– административный центр село Нестерово, включающее села Батурино, Гурулево, поселок Кика
Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, а также в части функционального зонирования и зон с особыми условиями использования территории.
Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
 - СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;
- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;
- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 27.12.2017 № 42;
- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:
- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;
- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;
- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р;
- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;
- Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 14 марта 2019 года № 47.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:
- «Продолжительная и активная жизнь»;
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»;
- «Кадры»;
- «Инфраструктура для жизни»;
- «Экологическое благополучие»;
- «Эффективная и конкурентная экономика»;
- «Туризм и гостеприимство»;
- «Международная кооперация и экспорт»;
- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;
- «Новые технологии сбережения здоровья«;
- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;
- «Новые материалы и химия«;
- «Средства производства и автоматизации«;
- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности«;
- «Беспилотные авиационные системы«;
- «Новые атомные и энергетические технологии«;
- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:
 
1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
2. «Здоровье для каждого»;
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
7. «Медицинские кадры»;
8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;
9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;
10. «Борьба с сахарным диабетом»;
11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;
12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
13. «Жилье»;
14. «Региональная и местная дорожная сеть»;
15. «Формирование комфортной городской среды»;
16. «Безопасность дорожного движения»;
17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;
18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
20. «Управление рынком труда»;
21. «Активные меры содействия занятости»;
22. «Образование для рынка труда»;
23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;
25. «Пять морей и озеро Байкал»;
26. «Развитие опорной сети аэродромов»;
27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;
28. «Отечественные решения»;
29. «Цифровое государственное управление»;
30. «Вода России»;
31. «Чистый воздух»;
32. «Сохранение лесов»;
33. «Экономика замкнутого цикла»;
34. «Производительность труда»;
35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;
37. «Педагоги и наставники»;
38. «Россия - страна возможностей»; 
39. «Все лучшее детям»;
40. «Профессионалитет»;
41. «Поддержка семьи»;
42. «Охрана материнства и детства»; 
43. «Многодетная семья»; 
44. «Старшее поколение»; 
45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»; 
46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;
47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.
При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;
- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;
- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;
- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;
- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;
- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;
- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;
- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;
- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;
- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;
- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;
- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;
- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;
- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;
- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;
- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;
- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;
- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;
- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нестеровское на период 2018-2030 годы», утвержденная постановлением администрация МО «Нестеровское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия от 27.12.2017 г. №42;
- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1190;
- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1203;
- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.
Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4. 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НЕСТЕРОВСКОЕ» 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение, находящееся на территории Прибайкальского района, граничит со следующими муниципальными образованиями: МО «Зырянское» сельское поселение, МО «Гремячинское» сельское поселение.
Общая площадь муниципального образования – 209,5 тыс.кв.км. Сельскохозяйственные угодья составляют 3 863,0 га, лесные массивы – 124 998,0 га.
В Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение входят населенные пункты: административный центр – с. Нестерово, с. Батурино, с. Гурулёво, с. Кика, дачное некоммерческое объединение «Хаим».
Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.
Через МО «Нестеровское» СП проходит автомобильная магистраль республиканского значения Улан-Удэ- Турунтаево - Курумкан. Расстояние до районного центра с. Турунтаево 35 км, до столицы Бурятии города Улан-Удэ 78 км.
Описание границ СП «Нестеровское» приведены в таблице 1.
Описание границ территории
Таблица 1
	№ п/п
	Параметры
	Описание

	1.
	Закон о границах:
	Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»

	2.
	Смежные административно-территориальные образования:
	

	
	север
	с МО СП «Гремячинское»

	 
	запад
	с МО «Кабанский район»

	 
	юг 
	с МО СП «Зырянское»

	
	восток
	с МО «Хоринский район»



3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
Климат
Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.
По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).
Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.
Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.
На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.
Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.
Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.
Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск –19,3°С, Кабанск  –20,5°С.
В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.
По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.
Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.
Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.  
Характеристика температурного режима
										Таблица 2
	Показатели
	Станция Нестерово

	Среднегодовая температура воздуха
	-2,8

	Средняя температура самого теплого месяца (июля)
	+16,6

	Средняя температура самого холодного месяца (январь)
	-24,7

	Средний минимум температур воздуха
	-10,2

	Абсолютный минимум температуры воздуха
	-42

	Абсолютный максимум температуры воздуха
	+36

	Продолжительность безморозного периода (в днях)
	111

	Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): 
выше 0°С
        +5°С
      +10°С
      +15°С
	

175
135
93
45

	Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С:
за весь период
за август-сентябрь
	
1683
730

	Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С:
за весь период
за август-сентябрь
	
1369
531

	Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни):
ниже -5°С
          -10°С       
	
208
234

	Заморозки:
дата последнего весеннего
дата первого осеннего
	
28.05.
17.09.

	Дата оттаивания почвы на глубину:
       10 см
       30 см
       50-100 см
	
09.04.
23.04.
25.05.


Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)
										Таблица 3

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Турунтаево
	5
	4
	3
	11
	17
	33
	98
	70
	28
	15
	13
	16
	313



Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.
Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.
Средняя декадная высота снежного покрова
Таблица 4

	Станции
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	Наблюдения за зиму

	
	
	
	
	
	
	среднее
	максим.
	миним.

	Горячинск 
	3
	8
	10
	15
	17
	20
	20
	19
	18
	19
	19
	19
	19
	18
	17
	23
	45
	6



Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).
На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.
Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.
Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.
Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей
										Таблица 5

	Месяцы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль 

	Станция «Горячинск»

	Январь
	2
	3
	8
	11
	34
	16
	15
	11
	28

	Февраль
	2
	2
	6
	9
	26
	24
	24
	7
	33

	Март 
	2
	2
	7
	9
	18
	26
	29
	7
	25

	Апрель
	4
	2
	5
	4
	9
	30
	37
	9
	29

	Май
	3
	3
	4
	3
	7
	26
	48
	6
	25

	Июнь
	2
	4
	6
	4
	6
	24
	51
	3
	27

	Июль
	1
	2
	7
	5
	6
	25
	49
	5
	33

	Август
	1
	1
	8
	8
	12
	30
	34
	6
	32

	Сентябрь
	3
	2
	9
	10
	19
	15
	22
	20
	26

	Октябрь
	4
	2
	11
	10
	21
	11
	21
	20
	16

	Ноябрь
	2
	3
	12
	11
	31
	7
	14
	20
	8

	Декабрь
	2
	3
	9
	12
	40
	5
	10
	19
	8

	Год
	2
	2
	8
	8
	20
	19
	29
	12
	24



Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)
										Таблица 6
	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Горячинск
	3,0
	2,1
	2,5
	2,8
	2,8
	2,5
	2,2
	2,6
	3,2
	4,1
	5,9
	6,4
	3,3



Рельеф и инженерно-геологические условия
В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).
Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.
Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны. По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.
К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.
К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.
На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.
Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.
Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.
Гидрография
Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом. 
За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней. 
Гидрографическая сеть в бассейне оз. Байкал сформировалась еще в девонское время. О древности ее происхождения свидетельствуют хорошо разработанные долины, наличие высоких террас, значительная извилистость рек и глубокий эрозионный врез их русел. Для большей части бассейна коэффициент густоты речной сети составляет 0,6-0.8 км/км2. Наибольшая густота речной сети (0,8-1,0 км/км2 и более) характерна для западной части хребта Хамар-Дабан. Малые реки, стекающие склонов хребтов Хамар-Дабан, на всем протяжении имеют горный характер и отличаются бурным течением. Реки, протекающие по дну межгорных котловин и впадин, образованных рыхлыми осадочными отложениями, имеют свободно миандрирующие русла.
На территории поселения протекают следующие реки: Батуринская Речка, Бол.Зимарсак, Бол.Зимовьедка, Бол.Кафтанчикова, Бол.Кика, Бол.Сосновый, Бол.Черемуховая, Большая, Бурля, Бурля-Колочная, Бухульжан, Быстрая, Быстрый, Бычья, Бычья 1-я, Бычья 2-я, Бэльчир, Верезовик, Глубокий, Гордюшка, Добатый, Долгий, Дурная, Дурной, Ельцова, Зезиванда, Зеленовский, Зольный, Зырянка, Истоминская, Итанца, Караушкин, Кика, Красивовский, Кривой Цивлей, Куркавка, Лапчаха, Лев.Бэльчир, Лев.Хаим, Мал.Бэльчир, Мал.Зимарсак, Мал.Зимовьедка, Мал.Кафтанчикова, Мал.Сухая, Мал.Черемуховая, Манжеевка, Мельничная, Моисеевский ,Мойся, Мостовая, Мунгутовка, Мухар-Козулька, Нестеровская, Ниж.Березовый, Орефьевский, Пасмурный, Плеханова, Поперечный, Прав.Бэльчир, Прорва, Прямая, Прямая Кика, Прямой Цивлей, Разбойникова, Россыпная, Рямовая, Самойловский, Сергеевка, Серебряный, Сред.Кафтанчикова, Становой, Старухин, Сухой Ручей, Торгониха, Узкий, Усутай, Ушканий, Федоровская, Финогеновка, Хаим, Хаимкэн, Хаимский, Хандей, Хоро, Цивлей, Частая, Черемошен, Широкий, Эбэр-Катышин.
Растительность и почвенный покров
Растительность
Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью. 
Растительный покров территории зависит от почвенного покрова. На территории Прибайкальского района Республики Бурятия почвенный покров относится к подзонам средней и нижней тайги Забайкалья. На его склонах преобладают три основные почвенные комбинации, включающие разные виды подзолов. Большая часть территории относится к сочетанию гумусово-железистых подзолов с дерново-буроземными почвами и глеями полугидроморфного мерзлотно-таежного типа. 
В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков аллювиального и эолового происхождения. Растительность данной территории обусловлена наличием лесных насаждений. В целом по Республике состав древостоев слагается из следующих основных лесообразующих пород: лиственница – 55,6 %, сосна – 19,3 %, кедр –14,5 %, береза – 4,0 %, осина –2,9 %. На долю остальных лесообразующих пород приходится 3,7 % запаса насаждений. Средний возраст насаждений составляет 103 года, в том числе хвойных – 110 лет, мягколиственных – 39 лет.
Основная ландшафтообразующая порода Прибайкальского района – сосна. В сосновых лесах обычна примесь лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 —26 м, толщина стволов 0,15—0,32 м, расстояние между деревьями 3—8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. Травяно-кустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. На вершинах гор растет кедровый стланик высотой до 3 м. 
Всего флора насчитывает около 600 видов высших растений. В Красную книгу Бурятии занесено 23 вида высших сосудистых растений и 21 эндемичный вид.
Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести. 
Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.
Почвы
Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.
Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.
В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий. В приведенной выше таблице указаны данные, которые характеризуют время различного увлажнения почвы в слое 10 – 12 см в весенний период и начало полевых работ после схода снежного покрова и оттаивания почвы на глубину пахотного горизонта.
Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая
Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.
На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.
Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв. 
Лесные ресурсы
Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.
Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.
В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кикинского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 795, Кикинское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия. 
По данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 общая площадь лесничества составляет 362989 га.
В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Гремячинское - 64450 га, Черемушкинское - 83462 га, Верхне-Итанцинское - 62104 га, Кикинское - 86439 га, Ангырское - 66534 га.
Структура лесничества:
	N п/п
	Наименование участковых лесничеств
	Административный район (муниципальное образование)
	Общая площадь, га

	1.
	Гремячинское
	Прибайкальский
	64450

	2.
	Черемушкинское
	Прибайкальский
	83462

	3.
	Верхне-Итанцинское
	Прибайкальский
	62104

	4.
	Кикинское
	Прибайкальский
	86439

	5.
	Ангырское
	Прибайкальский
	66534

	
	Всего по лесничеству:
	362989



3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Население и демографический прогноз
По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 1209 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 3.

Таблица 7. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет
	Годы
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения, чел.
	1385
	1400
	1397
	1398
	1364
	1357
	1245
	1230
	1230
	1209


Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается незначительное снижение численности населения.
Проектные предложения по численности населения:
В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Нестеровское» и соответственно его прогноза принято:
1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.
2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.
3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.
4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.
Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:
· общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
· данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).
Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП « Нестеровское», согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,
· где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,
· Нс – существующая численность населения,
· Р – среднегодовой естественный прирост,
· М – среднегодовая миграция,
· Т – число лет расчетного срока.
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 4.
Таблица 8
	№
	МО
	2025
	2030
	2045

	1.
	Сельское поселение «Нестеровское»
	1209
	1124
	906



«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 5.
Таблица 9
	№
	МО
	2025
	2030
	2045

	1.
	Сельское поселение «Нестеровское»
	1209
	1294
	1595



Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.
Перспективы демографического развития поселения будут определяться:
- обеспечением занятости населения;
- улучшением жилищных условий;
- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
- созданием более комфортной и экологически чистой среды;
- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.
Жилищный фонд
В сельском поселении Нестеровское жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами.
Жилая застройка сел представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами квартирами с приусадебными участками. Общая площадь жилого фонда составляет 23,11 тыс. кв.м.
Здравоохранение
На территории Нестеровского сельского поселения находятся 3 ФАПа расположенные в селах: Нестерово, Гурулёво, Кика), где ведут прием 3 фельдшера.
На территории поселения нет аптечного пункта.
Образование 
Социальная инфраструктура сельского поселения «Нестеровское» в сфере образования представлена:
- Дошкольная образовательная организация на 45 мест
- Общеобразовательные учреждения: Нестеровская СОШ (на 320 мест/ 109 учащихся), Кикинская ООШ (на 150 мест/66 учащихся).
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составила – 44 чел. 
В общеобразовательном учреждении «Нестеровская СОШ» по программе среднего общего образования обучаются –109 чел.
В отрасли трудится 25 педагогов, из них 3 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 2 - первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 13 чел.
Охват детей услугами дошкольного образования увеличивается ежегодно в среднем на 15 человек.
Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно на 12-15 человек.
В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии (кроме Нестеровской средней школы), но требуют ремонта.
100% объектов школьного образования от общего количества объектов имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам, поэтому реконструкцию их осуществлять нецелесообразно. В настоящее время Нестеровская средняя школа находится в аварийном состоянии, требуется строительство нового здания.
Таблица 10
	№
п/п
	Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес)
	Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м)
	Характеристика объекта (материал стен, состояние)
	Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения)

	Дошкольные образовательные учреждения

	1.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Петушок»,
с. Нестерово

	44 человека
Площадь здания: 225 кв.м
Площадь земельного участка: 

	Деревянное здание 
	

	Общеобразовательные учреждения

	1
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кикинская основная общеобразовательная школа»

	Количество мест-150
Общая площадь здания-1232 кв.м.
Площадь земельного участка- 561 кв. м.
	Деревянное здание 
	

	2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Нестеровская средняя общеобразовательная школа»

	Количество мест-320
Общая площадь здания-2171 кв.м.
Площадь земельного участка- 1520 кв.м.
	Деревянное здание, требует капитального ремонта
	


Культура
В Нестеровском сельском поселении осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Нестеровский культурно-информационный центр», обслуживающее 4 села. В состав МБУ «Нестеровский КИЦ» входят следующие учреждения культуры: 
- Дом культуры с. Нестерово;
- Дом Культуры с. Кика;
- сельский клуб с. Гурулево;
- сельская библиотека с. Нестерово;
- сельская библиотека с. Кика
Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского и народного творчества.
Книжный фонд двух библиотек составляет 13 450.0 экз. Число посещений составило 10 707 человек. 
В учреждениях работают 24 формирования, которые посещают 219 человек, детских 14, в них участников – 144 человека. Творческие коллективы успешно принимают участие в районных и республиканских конкурсах.
Кадровый состав работников учреждения составляет 8 человек, из них с профильным образованием 1 человек, обучается в институте культуры – 1 человек, в колледже искусств – 2 человека. 
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес)
	Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м)
	Характеристика объекта (материал стен, состояние)
	Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения)

	Учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения 
«Нестеровский культурно-информационный цетр»

	1.
	Дом культуры с. Нестерово 
(с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 38)
	70 человек
Площадь здания: 191,6
кв.м.

	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 50% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте. 

	2.
	Дом культуры 
с. Кика 
(с. Кика, ул. Трактовая, д. 26)
	50 человек
Площадь здания: 90кв.м.

	Кирпичная здание требует капитального ремонта
	В связи 80% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	3.
	Сельский клуб с. Гурулёво 
(с. Гурулево, ул. Центральная, д.12)
	50 человек
Площадь здания: 153,4 кв.м.

	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 70% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	4. 
	Сельская библиотека с. Нестерово, 
(с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 38)
	20 человек
Площадь здания: 43 кв.м.

	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 70% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте

	6. 
	Сельская библиотека с. Кика
(с. Кика, ул. Трактовая, д. 26)
	10 человек
Площадь здания: 29,2 кв.м.

	Деревянное здание требует капитального ремонта
	В связи 80% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте


Транспортная инфраструктура
Нестеровское сельское поселение располагается по автотрассе Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, севернее с. Турунтаево, в 82 км от г. Улан-Удэ.
Отдаленность населенных пунктов от центра поселения
Таблица 12
	№ п/п
	Населенный пункт
	Отдаленность в км.

	1
	с. Батурино 
	4

	2
	с. Гурулево
	5

	3
	с. Кика
	17


Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Нестерово – ул. Комсомольская, в с. Гурулево – ул. Центральная, в с. Кика – ул. Трактовая, в с. Батурино – ул. Монастырская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.
Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по сельским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.
Таблица 13 - Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории
муниципального образования сельского поселения «Нестеровское».
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес расположения автомобильной дороги
	Протяженность дороги (м)

	1
	дорога
	с. Кика, ул. Новая-1
	300

	2
	дорога
	с. Кика, ул. Новая-2
	390

	3
	дорога
	с. Кика, ул. Лесная
	300

	4
	дорога
	с. Кика, ул. Набережная
	585

	5
	дорога
	с. Кика, ул. Талая
	600

	6
	дорога
	с. Кика, ул. Таежная
	740

	7
	дорога
	с. Кика, ул. Трактовая
	3970

	8
	дорога
	с. Кика, ул. Перевалочная
	240

	9
	дорога
	с. Кика, ул. Заречная
	600

	10
	дорога
	с. Кика, ул. Кирпичная
	700

	11
	дорога
	с. Нестерово, ул. Школьная
	520

	12
	дорога
	с. Нестерово, ул. Юбилейная
	550

	13
	дорога
	с. Нестерово, ул. Солнечная
	500

	14
	дорога
	с. Нестерово, ул. Комсомольская
	3020

	15
	дорога
	с. Нестерово, ул. Луговая
	1930

	16
	дорога
	с. Нестерово, ул. Дорожная
	505

	17
	дорога
	с. Гурулево, ул. Центральная
	1400

	18
	дорога
	с. Гурулево, ул. Нагорная
	180

	19
	дорога
	с. Гурулево, ул. Дорожная
	260

	20
	дорога
	с. Гурулево, ул. Полевая
	300

	21
	дорога
	с. Батурино, ул. Монастырская
	1850

	22
	дорога
	с. Батурино, ул. Нижняя
	600

	23
	дорога
	с. Батурино, ул. Сретенская
	500

	24
	дорога
	с. Батурино, ул. Св. Георгия Победоносца
	


Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Основные скважины, обеспечивающие водой 4 населенных пункта расположены в с. Нестерово, с. Батурино, с. Гурулёво, с.Кика. Скважины находятся на обслуживании в МО «Нестеровское» СП.
Канализация
В сельском поселении Нестеровское отсутствуют очистные сооружения.
Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы как надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку, так и выгребными ямами.
Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа по придорожным канавам.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.
Электроснабжение
Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Читаэнергосбыт». Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении «Нестеровское» отсутствует.
Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.
Газоснабжение
В настоящее время в поселении централизованная система газоснабжения отсутствует.
Территории специального назначения
На территории поселения расположено 1 кладбище.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 №159-ПР (ред. приказа от 20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 2 926,25 куб. м
В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.
В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.
Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:
11) Расчетное количество условных контейнеров в МО - 38 шт.;
12) Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;
13) Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 19 шт.;
14) Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 75 шт.;
15) Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 150 шт.

3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Направление развития территории в сфере туризма, благодаря уникальным природным достопримечательностям (озеро Байкал, живописные горы, густые леса) возможны новые туристические маршруты и активизация экскурсионной деятельности. Проектирование велосипедных и пеших маршрутов, ориентированных на экологический туризм и активный отдых. Строительство кемпингов, гостевых домов, турбаз и гостиничных комплексов, интегрированных в природную среду.
Направление развития территории в сфере туризма сельского хозяйства выращивающих органические овощи, ягоды и грибы. Продажа натуральных продуктов питания на внутреннем рынке и развитие маркетинговых кампаний. Внедрение инновационных подходов в растениеводстве и животноводстве, адаптированных к местным природным условиям.
Направление развития территории в сфере инженерной инфраструктуры в строительство и ремонте автодорог, улучшение подъездных путей к населённым пунктам и туристическим объектам. Решение вопросов снабжения качественным водоснабжением и развитием систем водоотведения. Установка солнечных панелей и альтернативных источников энергии, замена устаревших отопительных систем.
Проблемами в развитии территории являются экологические ограничения, связанные с расположением на Байкальской природной территории, особенностями экосистемы озера Байкал и водоохранных зон. Труднодоступность отдельных регионов, трудности с доставкой стройматериалов и специалистов. Высокоэффективное освоение требует больших бюджетных расходов и длительных сроков реализации проектов.
Территория обладает значительным потенциалом для развития туризма, сельского хозяйства и сохранения культурного наследия. Однако успешное развитие требует преодоления серьёзных препятствий, таких как климатические риски, недостаточная инфраструктура и низкий уровень дохода населения. Для достижения успеха важно сочетание государственных инициатив, участия местного сообщества и привлечение частных инвестиций.
В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.
Озеро Байкал и уникальная природа региона требуют строгого контроля над антропогенным воздействием. Несанкционированная вырубка лесов, загрязнение водоемов и мусорные свалки ухудшают экологическую обстановку. Эффективная политика охраны природы и устойчивое природопользование станут важнейшими факторами успешного развития региона.
Прибайкальский район обладает огромным потенциалом для развития туризма, сельского хозяйства и культурного наследия. Однако реализация этих возможностей сталкивается с рядом серьезных трудностей, таких как сложный климат, ограниченные финансовые ресурсы и недостаток квалифицированной рабочей силы. Устойчивое развитие региона потребует комплексного подхода, сочетания усилий властей, предпринимателей и общественности.
В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.
Таблица 14. SWOT анализ МО СП «Нестеровское»
	Сильные стороны (S)
	Слабые стороны (W)

	уникальное географическое положение и природные ресурсы;
- историческое и культурное наследие;
- возможность развивать экотуризм и аграрный бизнес;
- интерес туристов к региону и экологическим маршрутам;
- благоприятные инвестиционные перспективы;
- поддержка на государственном уровне.
	- ограниченность финансовых ресурсов и старение населения;
- недостаточная доступность и качество социальных услуг;
- недостаточная транспортная инфраструктура;
- жесткость регуляторных рамок в охраняемых зонах;
- ограниченность трудовых ресурсов;
- высокая зависимость от климатических условий.

	Возможности (О)
	Угрозы (Т)

	- развитие международного сотрудничества и привлечение иностранных туристов;
- повышение интереса к здоровым продуктам и экологически чистым товарам;
- доступ к финансированию через государственные и международные программы;
- возможность диверсификации экономики.
	- ухудшение экологической ситуации;
- конкуренция со стороны соседних регионов;
- изменение климатических условий и рост частоты природных катаклизмов.




3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Нестеровское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.
3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 2853основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Нестеровское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.
Таблица 15.
	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 1
	Пешеходная (экологическая) туристская тропа «Кика-Прорва»
	Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха
	Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы  «Кика-Прорва» Минтуризма Республики Бурятия
	Протяженность тропы –8,2 км
	Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», п. Кика
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	2. 2
	Пешеходная (экологическая) туристская тропа «Хаим-Бычья гора»
	Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха
	Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы «Хаим-Бычья гора» Минтуризма Республики Бурятия
	Протяженность тропы –12 км для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», п. Кика
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	3. 3
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	20,5842 га, земли особо охраняемых территорий и объектов
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:38
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	4. 4
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	39,6647 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:39
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	5. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	2,6026 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:40
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	6. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	0,7809 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:41
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	7. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	1,537 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:42
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	8. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	7,5370 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:43
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	9. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	14,4946 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:44
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	10. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	23,9719 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:45
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	11. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	8,2299 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500108:4
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	12. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	2,8206 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7174
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	13. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	12,1058 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7176
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	14. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	4,9785 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7177
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524

	15. 
	Коллективное средство размещения
	Специализированные коллективные средства размещения
	Строительство коллективного средства размещения
	2198,5092 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест.
	Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7178
	До 2045 года.
	Не устанавливаются
	Зона рекреационного назначения
	Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524



3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Таблица 16.
	[bookmark: _Hlk199242713]№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зона с особыми условиями использования территории
	Функциональная зона*
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Водозабор
	Объект водоснабжения
	Строительство водозаборной скважины в селе Нестерово (60 м)
	2 скважины (60 м)
Производительность, 34 тыс. куб. м/сут*
	Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», с. Нестерово
	До 2027 года
	Санитарно-защитная зона
	Зона инженерной инфраструктуры
	Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325


*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют


4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
Генеральный план МО СП «Нестеровское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.
Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 10.
Таблица 17. Функциональные зоны 
	№ п/п
	Категории
	Ед. изм.
	Площадь

	1
	2
	3
	5

	1.
	Жилая зона
	га
	211,75

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	18,0

	3.
	Производственная зона
	га
	37,67

	4.
	Зоны рекреационного назначения
	га
	9,24

	5.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	112,66

	6.
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,96

	7.
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	1,64

	8.
	Производственная зона
	га
	37,67

	9.
	Зона кладбищ
	га
	1,17

	10.
	Территории общего пользования
	га
	70,11

	11.
	Противопожарный разрыв
	га
	4,36



5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ
Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.
Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:
- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;
- учет других требований, закрепленных в законодательстве.
эффективность территориального планирования: 
- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;
- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.
Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 11.
Таблица 18. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию
	№
п/п
	Мероприятия по
территориальному
планированию
	Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности

	
	
	экономическая
сфера
	социальная
сфера
	экологическая
сфера

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Установление функциональных зон
	Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования
	Создание территориальных условий для организации
благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности
	Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов

	2.
	Установление
мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения
	Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории
	Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки
граждан
	Предотвращение и
сокращение возможного ущерба природной среде

	3.
	Установление
границ зон с
особыми условиями использования территории
	-
	-
	Предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные
комплексы

	4.
	Определение планируемых границ населенных пунктов
	Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований
	Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения
	Формирование
благоприятной окружающей среды
и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 19. Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Площадь
земельного
участка, га
	Текущее состояние земельных участков
	Цель планируемого использования земельного участка
	Планируемое функциональное использование территории

	
	
	
	
	Категория земель, существующая
	Разрешенное использование
	
	

	1
	03:16:490118:255
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Полевая
	0,1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, Ведение огородничества, Ведение садоводства, Деятельность по особой охране и изучению природы, Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, Охрана природных территорий, Ритуальная деятельность, Специальная деятельность.
	Для автомобильного транспорта
	Зона транспортной инфраструктуры




7. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
Проектом Генерального плана предусматривается изменение границы населенного пункта с. Гурулево за счет включения в границы земельного участка с кадастровым номером 03:16:490118:255, площадью 9 989 кв. м в целях использования для автомобильного транспорта.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

[bookmark: _Hlk203651572]В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 05.05.2025 №ОКН-20250428-26642746345-3 (приложение 1), на территории сельского поселения «Нестеровское» расположены 1 объект федерального значения и 5 объектов культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения.
	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	Объекты культурного наследия федерального значения

	1
	Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Батурино, на территории Сретенского женского монастыря
	031610487880006
	Приказ АГИП РБ от 26.06.2023 г. № 432д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 29.07.2024 № 121окн

	Объекты культурного наследия регионального значения

	2
	Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Нестерово
	031410104720005
	Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 г. № 458д

	3
	Церковь 
Сретенская
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Батурино, ул. Монастырская, 2
	031410049880005
	Приказ МК РБ от
 23.09.2013 
№ 003-528
 Зоны охраны:
 Приказ АГИП РБ
 от 29.07.2024 № 
121окн

	4
	Жилой дом
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Нестерово, ул. Комсомольская, д.86
	031410059460005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д

	5
	Часовня
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, кладбище
	031410059440005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д

	6
	Жилой дом
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гурулево, ул. Центральная, 65
	031410059450005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д


Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
[bookmark: _Hlk203651578]Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Нестеровское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- историко-культурная оценка территории;
- археологическая оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);
- паспортизация объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).
Таблица 20. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия
	№ п/п
	Раздел мероприятий
	Состав мероприятий

	1.
	Государственная охрана объектов культурного наследия
	- историко-культурная оценка территории;
- археологического оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза)
- паспортизация объектов культурного наследия;
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия
	- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия
- формирование историко-культурных заповедников



9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

[bookmark: _Hlk203651594]В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

[bookmark: _Hlk213934977]Таблица 21
	[bookmark: _Hlk203651597]№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	1. 
	Особо охраняемая природная территория
	Байкальская природная территория
	03:00-9.8
	Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
- соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

	2. 
	Граница особо охраняемой природной территории
	Особо охраняемые природные территории
	03:16-9.2
	На территории Заказника согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2002 г. N 75 «О продлении срока действия государственных природных биологических заказников регионального значения «Прибайкальский» (вместе с «Положением о Государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Ангирский» запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам: охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года; - нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия; - проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых; - деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; - выпас скота; - любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах; - отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника; - нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования; - прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов; - иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания; - применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением лесного хозяйства; - засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков.

	3. 
	Особо ценные земли
	особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья
	03:16-6.9
	В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается Согласно с. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от21.12.2004 №172» Перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель

	4. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта
	охотничьи угодья
	03:09-11.1
	Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

	5. 
	
	
	03:16-11.1
	

	6. 
	Особая экономическая зона
	Особая экономическая зона туристско-рекреационного
	03:16-10.1
	На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ);
4) заготовка живицы;
5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса);
6) сплошные рубки леса;
7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
9) мойка механизированных транспортных средств;
10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.


	7. 
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, кладбище
	03:16-6.1063
	Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ):
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия;
б) нейтрализация дисгармоничного озеленения путем санации;
в) благоустройство территории с применением малых архитектурных форм, уличной мебели.
Запрещается:
а) строительство объектов капитального и некапитального строительства;
б) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия;
в) устройство могил, погребений;
г) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия в целях его популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера;
д) размещение временных построек и объектов, автостоянок, киосков, навесов;
е) установка ограждения могил высотой свыше 0,8 метра, глухих ограждений существующих могил.
Срок действия данной зоны не установлен.

	8. 
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 86
	03:16-6.1052
	Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ):
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия, регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды); 
б) ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих габаритах; 
в) снос (демонтаж) объектов капитального строительства; 
г) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия; 
д) строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом; 
е) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов, малых архитектурных форм. 

Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия;
б) возведение объектов некапитального строительства (установка временных построек, киосков, навесов и т.д.);
в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия;
г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом;
д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
е) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия в целях их популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление.
Срок действия данной зоны не установлен.

	9. 
	
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Центральная, 65
	03:16-6.1050
	

	10. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 86
	03:16-6.1053
	

	11. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Центральная, 65
	03:16-6.1051
	

	12. 
	
	Единая зона охраняемого природного ландшафта (EЗОПЛ) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1161
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта (EЗОПЛ):
Разрешается:
а) сохранение (регенерация) природного ландшафта, связанного композиционно с объектами культурного наследия;
б) проведение мероприятий по предотвращению образования водной, ветровой эрозий, предотвращению образования оврагов;
в) проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель; 
г) уход за зелеными насаждениями (прореживание, обрезка крон, стрижка кустарников).
Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства;
б) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, газопроводов, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом; 
в) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах строений, сооружений, на ограждениях; 
г) изменение характеристик природного ландшафта, в том числе отметок природного рельефа и соотношения открытых и закрытых пространств; 
д) установка глухих ограждений.

	13. 
	
	Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – подзона 1 (EЗРЗ-1) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1162
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 1 (ЕЗРЗ-1):
Разрешается:
а) строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений – не более 7 метров по отметке конька кровель от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства;
б) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 
в) благоустройство территории, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), установка произведений монументально-декоративного искусства, памятных знаков, малых архитектурных форм; 
г) проведение работ по озеленению, организация газонов, цветников;
д) применение отдельно стоящего оборудования освещения.
Запрещается: 
а) строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 7 метров от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства (существующих на момент установления данных зон охраны) до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
б) реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны, связанная с превышением допустимого высотного параметра - до 7 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
в) при реконструкции и строительстве объектов капитального строительства расположенных по фронту улиц применение диссонансных, по отношению к объекту культурного наследия, объемно-пространственных и архитектурных решений, в том числе использование ярких цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение сплошного остекления фасадов, использование цветного стекла; применение высоких (более 40 градусов) скатных кровель, башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений;
г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом;
д) размещение отдельно стоящих рекламных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объектов культурного наследия, информацию о деятельности монастыря – размерами не более 1,0 × 1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) не более 2,0 метра, а также временных элементов информационно-д

	14. 
	
	Единая охранная зона (ЕОЗ) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1164
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны (ЕОЗ): 
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
б) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия;
в) ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры, прокладка (строительство) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом;
г) установка отдельно стоящего оборудования освещения;
д) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов, малых архитектурных форм.

Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия;
б) возведение объектов некапитального строительства (установка временных построек, киосков, навесов и т.д.);
в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объектов культурного наследия, затрудняющая доступ к объектам культурного наследия;
г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом;
д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
е) запрещается посадка высокорослых деревьев хвойных и лиственных пород, препятствующих восприятию объектов культурного наследия;
ж) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объектов культурного наследия, информацию о деятельности монастыря – размерами не более 1,0 × 1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) не более 2,0 метра, а также временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление.

	15. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 2 (ЕЗРЗ-2) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1163
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 2 (ЕЗРЗ-2):
Разрешается:
а) строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений – не более 10 метров по отметке конька кровель от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства;
б) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 
в) благоустройство территории, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), установка произведений монументально-декоративного искусства, памятных знаков, малых архитектурных форм; 
г) проведение работ по озеленению, организация газонов, цветников;
д) применение отдельно стоящего оборудования освещения.
Запрещается: 
а) новое строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 10 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
б) реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и не превышающих пределы допустимых высотных параметров (до 10 метров), связанная с превышением допустимых высотных параметров - до 10 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
в) при реконструкции и строительстве объектов капитального строительства расположенных по фронту улиц применение диссонансных, по отношению к объекту культурного наследия, объемно-пространственных и архитектурных решений, в том числе использование ярких цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение сплошного остекления фасадов, использование цветного стекла; применение высоких (более 40 градусов) скатных кровель, башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений;
г) размещение отдельно стоящих рекламных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, на ограждениях;
д) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом;
е) размещение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
ж) размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием;
з) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия

	16. 
	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового телевещания»Нестерово»)
	03:16-6.509
	Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Размеры зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового телевещания «Нестерово») составляют: по всем азимутам на высоте от 12 метров и выше составляет протяженностью 14 метров.

	17. 
	Зона с особыми условиями использования территории
	Зона затопления территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р.Цивилей при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1086
	ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.)
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Срок данной Зоны установлен бессрочно.

	18. 
	
	Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей  (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1087
	

	19. 
	
	Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей  (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1088
	

	20. 
	
	Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности)
	03:16-6.1089
	

	21. 
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнений, входящую в государственную наблюдательную сеть в Республике Бурятия, Прибайкальский района, с. Нестерово, ул. Комсомольская, №110Б
	03:16-6.291
	Границы охранной зоны стационарных пунктов наблюдений установлена на расстоянии 200 метров от границ стационарных пунктов наблюдений. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении
    1. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений является обязательным для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную и иную деятельность (работы) запрещается: 
  а) возводить любые здания и сооружения;
  б) производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;
  в) высаживать деревья, складировать удобрения;
  г) прокладывать и сооружать  железные, автомобильные и другие дороги, контактные линии трамвая, троллейбуса, высоковольтные линии электропередач,  энергетические установки;
  д) устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;
  е) размещать, перемещать, повреждать и уничтожать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
  ж) проводить сельскохозяйственные работы, связанные с распахиванием почв и внесением минеральных удобрений.  
   2. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений на указанных расстояниях от границ стационарных пунктов наблюдений запрещается: 
  а) возведение зданий и сооружений - на расстоянии 10-кратной и менее высоты возводимых одиночных зданий, сооружений, и на расстоянии 20-кратной и менее высоты двух и более возводимых зданий, сооружений, примыкающих друг к другу и образующих группу построек;  
  б) высаживание деревьев и кустарников – на расстоянии 10-кратной и менее высоты  отдельных деревьев, кустарников и 20-кратной и менее высоты сплошного леса или лесных полос;
  в) создание искусственных водных объектов, орошение (полив) сельскохозяйственных культур – на расстоянии 120 м и менее;
  г) прокладка теплотрасс и других трубопроводов, производство планировки грунта –  на расстоянии 100 м и менее;
  д) производство геологоразведочных работ – на расстоянии 100 м и менее. 
   3. Хозяйственная и иная деятельность (работы) в охранойх зоне стационарных пунктов наблюдения

	22. 
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды.
	03:16-6.1167
	

	23. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-3-Н-7 Заречная
	03:16-6.910
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда.
В пределах  зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ  
Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров,  в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
ж) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов. 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;&#x

	24. 
	
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-10-Н-7 Хаим
	03:16-6.827
	

	25. 
	
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-11-Н-7  Ключ
	03:16-6.823
	

	26. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №11/6 ф.3 ТП-1 Н-7 Гурулево
	03:16-6.733
	

	27. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-22 Н-1 Поле
	03:16-6.684
	

	28. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №55 Ф-Н-5 Гурулево
	03:16-6.666
	

	29. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории
	03:16-6.26
	

	30. 
	
	зона с особыми условиями использования территории ОРУ 110/10 кВ ПС «Нестерево» Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерево
	03:16-6.246
	

	31. 

	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп от оп № 29 ф. Н-1 Зырянск ПС 10/110 Нестерово
	03:16-6.725
	

	32. 
	
	зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2-НЗ «Гараж» фидера № Н-3 «КРС» от ПС 110/10 кВ «Нестерово»
	03:16-6.411
	

	33. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 Н-7 «Хаим»
	03:16-6.900
	

	34. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП-11 Н-7 «Ключ»
	03:16-6.898
	

	35. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НГ-3 «Нестерово-Гурулево»
	03:16-6.473
	

	36. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач –ВЛ-0.4 кВ с.Гурулево от ТП-5-Н7 «Поселок», ТП-7-Н7 «Кика»
	03:16-6.267
	

	37. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ Нестерово-Солнечная
	03:16-6.252
	

	38. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф.1 ТП-3 Н-7 «Заречная»
	03:16-6.911
	

	39. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Батурино
	03:16-6.882
	

	40. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №256 ф. Н-7 Кика ПС 110/10 кВ
	03:16-6.850
	

	41. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НКРС-2 «Нестерово-Комплекс (Нестерово)
	03:16-6.494
	

	42. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 Н-7 «Кика»
	03:16-6.861
	

	43. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НЗ-1 «Нестерово-Зырянск»
	03:16-6.299
	

	44. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №254 ф. Н-7 ПС 110/10 кВ Нестерево
	03:16-6.949
	

	45. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.332
	

	46. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Турунтаево
	03:16-6.524
	

	47. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП 4-Н-1 «Батурино»
	03:16-6.414
	

	48. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская
	03:16-6.130
	

	49. 
	
	зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район
	03:16-6.217
	

	50. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - ВЛ-0.4 кВ с.Гурулево от ТП-1-Н7 «Гурулево», ТП-3-Н5 «Корпус-3»
	03:16-6.290
	

	51. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НК-4 «Нестерово-Кика»
	03:16-6.329
	

	52. 
	Охранная зона линий и сооружений связи
	Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузин
	03:00-6.213
	На основании Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года N 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации в соответствии с пунктом 48 постановления: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	53. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке:Республика Бурятия,с.Нестерово, ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», сущ. РМ-ул.Комсомольская,26
	03:16-6.962
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	54. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: МОУ «Кикинская основная общеобразовательная школа»,Республика Бурятия,п.Кика,АТС ул.Трактовая,28-ул.Трактовая,26
	03:16-6.961
	

	55. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, Администрация сельского поселения «Нестеровское»,с. Нестерово, ул. Школьная,6
	03:16-6.963
	

	56. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», Республика Бурятия,п.Кика,АТС ул.Трактовая,28-ул.Набережная,17
	03:16-6.960
	

	57. 
	
	Охранна зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия,Прибайкальский район,с. Гурулево,ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», АТС с. Гурулево ул.Центральная,12а-ул.Центральная,24
	03:16-6.965
	

	58. 
	
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.493
	В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы

	59. 
	
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.419
	



[bookmark: _Hlk203651616]Особо охраняемые природные территории
Байкальская природная территория
Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Заказник «Прибайкальский»
Заказник «Прибайкальский» площадью73170 га, из них в границах МО СП «Нестеровское» - 63458,3 га. Реестровый номер Государственного природного заказника «Прибайкальский», согласно сведениям ЕГРН 03:16-9.2.
В соответствии с Постановлениями Совета Министров Бурятской АССР от 28.04.1981 № 160 и Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 № 75, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;
2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
3) разведка и разработка полезных ископаемых;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) заготовка древесины;
6) заготовка живицы;
7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);
8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров;
9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;
10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11) пускание палов и выжигание растительности;
12) мойка механизированных транспортных средств;
13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;
14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;
18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;
19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак;
22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;
26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;
27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;
29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;
31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
34) сплав древесины по водотокам и водоемам;
35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
37) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, и если эта деятельность не связана с функционированием и развитием ООПТ;
38) проведение экскурсий;
39) деятельность, предусмотренная Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2399;
40) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;
41) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
41.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
41.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
41.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
41.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;
(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.08.2022 N 497)
42) сплошные рубки леса.
Охотничьи угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Нестеровское» установлены зоны особо охраняемого природного объекта с реестровыми номерами 03:16-11.1 и 03:16-11.1.
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 29.04.2025 №03-461, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2). Протяженность рек на территории поселения и ширина водоохранных зон, представлены в таблице 22.
Таблица 22
	Наименование водного объекта
	Протяженность водных объектов согласно сведениям Государственного водного реестра, км
	Ширина водоохранной зоны, м

	р. Итанца
	85 
	200

	р. Кика (Большая Кика)
	107
	200

	р. Цивлей (Прямой Цивлей)
	18
	100

	р. Большой Зимарсак
	10
	50

	р. Большая Кафтанчикова
	14
	100

	р. Большая (оз. Колок)
	16
	100

	р. Большая (БАЙ/СЕЛЕНГ/285/357/97)
	82
	200

	р. Большая
	32
	100

	р. Большая (оз. Байкал)
	70
	200

	р. Бурля Колочная
	12
	100

	р. Быстрая
	15
	100

	р. Бычья
	12
	100

	р. Добатый
	12
	100

	р. Зырянка
	14
	100

	р. Куркавка (оз. Байкал)
	14
	100

	р. Куркавка (13 км по лв. берегу р. Шегнанда)
	26
	100

	р. Куркавка (24 км по лв. берегу р. Кабанья)
	10
	100

	р. Куркавка (16040000112116300003528)
	13
	100

	р. Куркавка (28 км по пр. берегу р. Уро)
	13
	100

	р. Куркавка (оз. Байкал)
	14
	100

	р. Куркавка (24 км по пр. берегу р. Хаим)
	28
	100

	р. Левый Хаим
	19
	100

	р. Малый Зимарсак
	14
	100

	р. Малая Кафтанчикова
	10
	100

	р. Малая Сухая (16040000112116300003849)
	12
	100

	р. Малая Сухая (16040000212116300006764)
	34
	100

	р. Манжеевка
	16
	100

	р. Мельничная (Верхний Ботый)
	11
	100

	р. Нестеровская
	10
	100

	р. Поперечный
	11
	100

	р. Прямая
	15
	100

	р. Разбойникова
	14
	100

	р. Сергеевка
	14
	100

	р. Торгониха
	12
	100

	р. Усутай
	15
	100

	р. Хаим
	58
	200

	р. Хаимкэн
	17
	100

	р. Хандей
	23
	100

	р. Частая
	17
	100

	р. Падь Бурля
	40
	100

	р. Бильчир (15 км по пр. берегу р. Уныгытей)
	10
	100

	р. Бильчир (25 км по пр. берегу р. Гильбири)
	17
	100

	р. Бильчир (16030000412299000000010)
	21
	100

	р. Бильчир (32 км по пр. берегу р. Ангыр)
	21
	100

	руч. Зырянка
	13
	100

	руч. Сухой
	13
	100


- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Рыбохозяйственные заповедные зоны
В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.
Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.
В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) судоходство;
3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;
4) сплав древесины (лесоматериалов);
5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;
7) строительство гидроэлектростанций;
8) рубка лесных насаждений;
9) строительство промышленных объектов;
10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
16) распашка земель;
17) размещение отвалов размываемых грунтов;
18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:
а) ценность и состав водных биологических ресурсов;
б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;
в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;
г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов на территории поселения, согласно сведениям ЕГРН не установлены.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
- не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 20, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 
Охранные зоны составляют:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;
- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;
- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;
- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;
- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.
Охранные зоны электроэнергетических объектов
Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 20, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».
В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Нестеровское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Нестерово. Копия письма представлена в приложении 3.
Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:
	Вид зоны линий и сооружений связи и линий
	Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН

	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:00-6.213

	
	03:16-6.962

	
	03:16-6.961

	
	03:16-6.963

	
	03:16-6.960

	
	03:16-6.965

	
	03:16-6.493

	
	03:16-6.419


На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:
- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).
Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.
Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
Санитарные разрывы от линий электропередачи
Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».
Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта
Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)
Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;
25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Нестеровское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия установлены с реестровым номером 03:16-6.9.
Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
Зоны подтопления и затопления
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Нестеровское» населенный пункт с. Гурулево является затопляемыми.
В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 29.04.2025 №03-461, на территории поселения установлены зоны затопления и подтопления (Приложение 2):
Зоны залегания полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.
В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.
В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 (Приложение 4) на территории Нестеровского поселения имеются действующие лицензии:
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Дата начала действия лицензии
	Дата окончания действия лицензии
	Участок
	ИНН
	Вид полезных ископаемых

	УДЭ01981ТП
	ООО «ГПК «Альянс-Недра»
	23.07.2018
	23.07.2025
	Усутайский
	3811449441
	родонит

	УДЭ011436ТП
	ООО «ШУЛУУН»
	16.01.2023
	16.01.2028
	Верховья Усутая
	326583862
	родонит


Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта: 
- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;
- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;
- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;
- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;
- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;
- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;
- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;
- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;
- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- участок «Попереченский»;
- Малая Билюта;
- Малая Билюта;
- Засухина Речка;
- Засухина Речка-1;
- Засухина Речка-2;
- Малая Билюта-4;
- Малая Билюта-1;
- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;
- Таловское месторождение, Кукуйский участок;
- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;
- месторождение Таловское, Восточный участок;
- месторождение Засухинское;
- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- Туркинское;
- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;
- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;
- Итанца;
- 2,5 км севернее Горячинск.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 
В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год: 
Таблица 23
	Характеристика природных условий территории
	Значение показателя

	
	Значение показателя на 2022 г.

	32. Среднегодовые:
      - направление ветра, румбы;
      - скорость ветра, км/ч;
      - относительная влажность, % 
	
Западное, юго-западное
3,3 м/с
55-73%

	33. Максимальные значения (по сезонам):
      - скорость ветра, км/ч.:
      - зима
      - весна
      - лето
     - осень
	

3,2 – 6,4 м/с
3,2 – 4,0 м/с
                              3.2 – 4.0 м/с
                              3,2 – 6,4 м/с

	34. Количество атмосферных осадков, мм.:
      - среднегодовое
      - максимальное (по сезонам):
      - зима
      - весна
      - лето
      - осень    
	
383 мм

600- 700 мм
40-60
160-170
110130



	35. Температура, по Цельсию       - среднегодовая
       - максимальная (по сезонам)
       - зима
       - весна
       - лето
      - осень
	от + 25 до -25 

-30; – 45
+5,5; + 15
+25; + 30
+7; +15

	36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км.,
      в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных
	48 км.
48 км/ 100%

	37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., 
       в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием
	348 км
258/74.1%

	38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества 
	8/ 21, 2%
с. Золотой Ключ
с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки,

	39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества 
	нет/0

	40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород.

	41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад

	42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., 
	Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт.

	43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
	9 мостов/ 2 эстакады

	44. Протяженность водных путей, км.
	48 км.


	45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
	4 ед., в т.ч.
Причалы:
- с. Ильинка;
- ст. Татаурово
Пристани:
- с. Гремячинск
Порт
- с. Турка

	46. Количество шлюзов и каналов, ед.
	нет

	47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед.
	1 ед. – с. Горячинск – законсервирован

	48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др.
	нет

	49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС
	831, 2


В таблице представлена характеристика опасных объектов на территории района:


Таблица 24 - Характеристика опасных объектов на территории
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г.
	Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г.

	1. Ядерно  и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч.:
	нет
	нет

	5.1. Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе:
- объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС;
Из них с реакторами типа РБМК;
- научно – исследовательские и другие реакторы (стенды)
- объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» 
	
нет

нет
нет
	
нет

нет
нет

	1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт
	нет
	нет

	1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки
	нет
	нет

	1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км
	нет
	нет

	1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.:
       - опасного загрязнения
       - чрезвычайно – опасного загрязнения
	
нет
нет
	
нет
нет

	1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	2. Химически опасные объекты, в т.ч.
	нет
	нет

	2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц
	нет
	нет

	1.4. Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.:
- хлора
- аммиака
- сернистого ангидрида и др*

	

нет
нет
нет
	

нет
нет
нет

	2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ
	нет данных
	нет данных

	2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км.
	нет данных
	нет данных

	2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт.
       ( по годам за последние пять лет)
	нет

	нет


	3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч.
	нет
	нет

	3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед.
	нет
	нет

	3.2. Количество пожароопасных объектов, ед.
	11 ед.
	11 ед.

	3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м.
       - взрывоопасных веществ
      - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.:
      - АЗК с. Горячинск
      - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка
      - АЗК с. Гремячинск
      - АЗК с. Нестерово 
      - АЗК «Роснефтепродукт» «с. Турунтаево
      - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево
      - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево
      - АЗК ст.Татаурово
      - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка
      - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка      
      - АЗС «Копыч» - с. Итанца
	
нет

75 куб. м.
160 куб. м.
65 куб. м.
65 куб. м.
175 куб. м.
99 куб. м.
30 куб. м.
100 куб. м.
150 куб. м.
225 куб. м.
125 куб. м.
	
нет

75 куб. м.
160 куб. м.
65 куб. м.
65 куб. м.
175 куб. м.
99 куб. м.
30 куб. м.
100 куб. м.
150 куб. м.
225 куб. м.
125 куб. м.

	3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт.
        ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	4. Биологически опасные объекты, в .т.ч.
	нет
	нет

	4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.
	нет
	нет

	4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт.
       ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	5.  Гидротехнические сооружения ед. в т.ч 
	7
	7

	5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности):
       - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок   
	1
1
	1
1

	5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.:
- Гурулевская защитная дамба;
- Золотоукрепляющая дамба;
- Ильинское берегоукрепительное сооружение;
	3
1
1
1
	3
1
1
1

	5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. ( по годам за последние пять лет)
	нет
	нет

	6. Возможные аварийные выбросы, т/год
    - химически опасных веществ
    - биологически опасных веществ
    - физически опасных веществ
	
нет
нет
нет
	
нет
нет
нет

	7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч.
    - мест захоронения промышленных и бытовых отходов 
    - скотомогильников
    - свалок (организованных, неорганизованных) 



    - карьеров
    - терриконов и др.
	
нет
2 ед.
2 организованных; 
3 неорганизованных

5 ед.
1 ед.
	
14 – законсерв- ны
1 организован
1 организованная – с. Турунтаево

2 ед.
1 ед.

	8. Количество отходов, тонн


	234 200



	217 456



10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС. 
ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.
В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 24 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.


Таблица 25 - Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций
	Виды опасных
природных явлений
	Интенсивность природного явления
	Частота природного явления, год
	Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км.
	Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел.
	Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально – экономические
последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	1. Землетрясение, балл
	7-8


8-9


> 9
	- не регистрировалось
- не регистрировалось
- не регистрировалось
	- не регистрировалось
- не регистрировалось
- не регистрировалось
	15 472


15 472


15 472
	38


38


38
	26 801


26 801


26 801
	1449


5794


8961
	8961


14486


17383


	

	2. Извержение вулканов
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	3. Оползни, м
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4. Селевые потоки
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	5. Снежные лавины, м
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
	>32
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	7. Бури, м/с
	>32
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	8. Штормы, м/с
	15-31
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	9. Град, мм
	20-31
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	10. Цунами, м
	>5
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	11. Наводнения, м
	>5
	1/10 лет
	1/10 лет
	15 472
	38
	26 801
	1000-1500
	8000 - 10000
	

	12. Подтопления, м
	>5
	1/2 года
	   1/2 года
	15 472
	38
	26 801
	10 -20
	600-700
	

	13. Пожары природные, га
	
	ежегодно
	1/2 года
	1 – 1,5
	12
	1133
	8-10
	100-150

	



Опасные метеорологические явления
К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики. 
Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.
Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам. 
Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью. 
На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы. 
Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована. 
Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов. 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС. 
Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи). 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС. 
Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована. 
Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций. 
Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС. 
Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные. 
Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.
Опасные гидрологические явления 
Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб. 
Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора). 
Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.
Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.
Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий. 
Природные пожары 
Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека. 
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:
	Наименование района, города
	Количество пожаров: лесные/ландшафтные
	Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества

	
	
	Лесные пожары
	Ландшафтные пожары

	Прибайкальский район
	19/17
	п. Золотой Ключ,
с. Соболиха,
п. Ярцы,
с. Горячинск,
п. Исток,
п. Черемушка,
с. Гремячинск,
п. Котокель,
п. Кика,
п. Бурля,
с. Ангир,
п. Итанца,
с. Лиственничное,
п. Еловка,
с. Турунтаево,
с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная),
с. Турка,
с. Гурулево,
с. Иркилик
	с. Батурино,
с. Зырянск,
с. Карымск,
с. Халзаново,
с. Засухино,
с. Острог,
с. Покровка,
п. Татаурово,
с. Ильинка,
с. Троицкое,
ст. Таловка,
с. Югово,
с. Таловка,
с. Мостовка,
с. Нестерово,
с. Бурдуково,
с. Кома


В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.
Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:
Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:
· оценка динамики погодных условий региона;
· оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
· оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;
· проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.
· заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.
· проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами. 
· резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.
· повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.
· установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.
· ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
· установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
· создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
· осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.
При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.
В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.
Опасные геологические явления 
Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 
Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв. 
Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. 
Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов. 
Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.
Мероприятия по защите от возможных землетрясений: 
- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий; 
- проведение обследования зданий и сооружений; 
- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС; 
- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах; 
- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.
 
10.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
На территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:
- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;
- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
- аварии на гидротехнических сооружениях;
- аварии на объектах транспорта.
Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.
Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице25.
Таблица 26 - Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.
	Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС ( тонн)
	Возможная частота реализации ЧС, год
	Показатель приемлемого риска, год
	Размеры вероятной ЧС, кв. км.
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально – экономические
последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах:
 
	


- с. Горячинск: ИП «Подкорытов»
- с. Турка:
ОАО «Роснефтепродукт»«
- с. Гремячинск:
ИП «Чирков»



- с. Нестерово:
- ИП «Чирков»
- с. Турунтаево:
  - ОАО «Байкальская топливная компания»«
 - ОАО «Роснефтепродукт»
 - ЗАО «Кремний»
- ст. Татаурово:
 - ООО «Байкальская топливная компания»
 
- с. Ильинка:
- ОАО «Роснефтепродукт»
- ОАО «Байкальская лесная компания»
- с. Кома ИП «Копыч»
	


нефтепродукты
-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-


-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-







-\-\-\-\-\-\-\-



-\-\-\-\-\-\-\-




-\-\-\-\-\-\-\-
	




не регистрировалось


не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось
не регистрировалось


не регистрировалось





не регистрировалось

не регистрировалось


не регистрировалось
	
	




1 – 2




1 – 2



1 – 2




1 – 2



1 – 2 




1 – 2 


1 – 2 




1 -2 







1 – 2



1 – 2 




1-2
	




0,5 – 0,7




 2,0 – 3,0 



0,3 – 0,5




0,3 – 0,5



2,0 – 3,0




2,0 – 3,0


0,1 – 0,15




0,4 – 0,6







1,0 – 2,0



1,5 – 2,0




0,5 – 0,7
	




4 – 10




4 – 10



4 – 10




4 – 10



 4 – 10




4 – 10


4 – 10




4 – 10







4 – 10



4 – 10




4 - 10
	




70 – 100




90 – 120



60 – 70




30 – 40



200 – 250




200 – 250


30 – 40




60 – 90







50 – 60



100 – 120




60-70
	

	5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи
	Прибайкальские РЭС:




- участок «Мостовка» - с. Еловка
- участок «Турка»
- с. Турка – с. Золотой Ключ

	повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей
	









Ежегодно


Ежегодно 
	










	









3 – 4


1 - 2
	









0,1 – 0,12


0,1
	









нет


нет


	









15 – 20


нет
	

	6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	ООО «Бытсервис»
- с. Мостовка
-  с.Тало
вка
- с. Ильинка
- ст. Татаурово
- с. Старое Татаурово
МУП «Турунтаево» 
- с. Турун
таево:
- котельная ТУСМ 
- котельная № 1
- котельная № 3
- котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
МУП «Ярцы
	размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс



	








ежегодно


ежегодно


ежегодно



ежегодно

ежегодно






ежегодно


ежегодно

ежегодно

ежегодно

	
	








1, 0 – 2,0


1,0 – 2,0


1,5 – 2,5



0,7 – 0,9

0,7 – 0,9






0,01- 0,02


1,5 – 2,0

1,5 – 2.0

0,3 – 0,5
 
	








0,13


0,67


0,7



0,86

0,36






0,07-0,1


0,47

0,69

0,2 – 0,3
	








нет


нет


нет



нет

нет






нет


нет

нет

нет
	








10 - 15


15 - 20


15 – 20



15 – 20

15- 20






10 -15


15 – 20

15 – 20

0,6 – 0,7
	

	7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

	       - ФГУ « Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок;

       - муниципальное образование « Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца;
  
   - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей;

       -  муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 
– с. Золотой Ключ – р. Турка;

       - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца;
       
- берегозащитная дамба;– с. Кома – р Итанца 
    
   - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга

      - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга
	Порыв, обвал дамбы
	Не регистрировалось




Не регистрировалось









Не регистрировалось








Не регистрировалось









Не регистрировалось







Не регистрировалось



Не регистрировалось




Не регистрировалось
	
	30 – 40





1- 3










2 -3









2 -3










2 – 3








3 – 4




6 – 7 






3 – 5 
	0,3 – 0,5





0,2 – 0,3










0,15-0,2









0,05 -0,06










0,05 – 0,06








0,05 – 0,06




нет






1173
	нет





нет










нет









нет










нет








нет




нет






нет
	нет





нет










0,05 – 0,07









0,01 -0,02










0,01 – 0,02








0,01 – 0,15




нет






0,3 – 0,7
	

	8. Чрезвычайные ситуации на транспорте
	ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – 

участок – с. Мостовка – с. Еловка 
	
	





не регистрировалось
	





не регистрировалось
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-\-
	





-\-\-\-\-\-
	



Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах
Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д. 
На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.
Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:
- износ основных производственных фондов;
- разрывы трубопроводов;
- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;
- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;
- несоблюдение техники безопасности;
- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.
Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.
Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:
- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.
- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.
Аварии на электроэнергетических системах и системах связи
Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.
Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:
В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.
При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.
При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.
Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).
Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:
- оборудованием, вырабатывающим энергию,
- устройством преобразования энергии,
- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.
Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).
Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.
Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.
Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.
При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:
- аномальными метеорологическими явлениями;
- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;
- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;
- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;
- общим снижением уровня технологической дисциплины.
Аварии на объектах транспорта
На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:
Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.
Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.
Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:
- нарушение правил дорожного движения;
- техническая неисправность транспортных средств, 
- человеческий фактор,
- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;
- недостаточное освещение дорог.
Перевозка опасных грузов
Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.
При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.
Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной. 
Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей. 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 
Перевозка сжиженных углеводородных газов. 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 
Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях 
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются: 
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ; 
- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива. 
В качестве поражающих факторов рассматриваются: 
- воздушная ударная волна; 
- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. 
Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог. 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:
- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;
- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.
- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;
- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
10.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.
Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице 26.


Таблица 27 - Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды особо опасных болезней
	Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС
	Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет

	Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации
	Заболевания особо опасными инфекциями
	Ущерб, руб.

	
	
	
	
	
	эпидемии
	эпизоотий
	эпифитотий
	

	
	
	
	
	
	Число больных, чел.
	Число погибших, чел.
	Число получающих инвалидность
	Число больных с/х животных (по видам), голов
	Пало, (число голов)
	Вынуждено убито
	Площадь поражаемых с/х культур ( по видам), тыс. га.
	Площадь обработки с/х культур ( по видам), тыс. га
	

	1. Эпидемия
	а) холера 



б) сибирская язва
	Прибайкальский район

Прибайкальский район



	не регистрировалось


не регистрировалось
	не регистрировалось

не регистрировалось

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Эпизоотии

	а) сибирская язва
	Прибайкальский район
	не регистрировалось
	не регистрировалось
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Эпифитотии

	а) саранча 
	Прибайкальский район
	не регистрировалось
	не регистрировалось
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	

Эпидемиологические заболевания 
На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.
Мероприятия при эпидемиях: 
- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания; 
-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы; 
- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание; 
- экстренная специфическая профилактика; 
- при необходимости установление карантина. 
Эпизоотия 
Эпизоотологическое неблагополучие среди сельскохозяйственных животных было зарегистрировано Прибайкальском (лошади 2).
В 2024 г. прогнозируем локальные эпизоотии по лептоспирозу среди мелких млекопитающих.
Эпидемиологическая обстановка по туляремии в республике благополучная. Заболеваемость туляремией на территории республики не регистрируется. Эпидемиологический прогноз по туляремии на 2024 год сохраняется благоприятный.
По итогам 2023г. эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в республике оставалась напряженной, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 3,07 (29 сл.), что ниже на 34% показателя 2022г. (4,7 - 45 сл.) и на уровне СМУ за 2018-2022гг. (3,03), с превышением среднефедеративного показателя в 2,5 раза (РФ – 1,22).
Наиболее высокая обращаемость с укусами клещей зарегистрирована в Кабанском (2076,3), Тункинском (1164,1), Северобайкальском (пок. 830,4), Прибайкальском (649,2), Баргузинском (555,2), Мухоршибирском (551,3), Закаменском (522,9), г. Северобайкальск (520,7) и Джидинском (433,1).
В целях снижения численности клещей в местах отдыха и массового пребывания населения проводится противоклещевых мероприятия.
В целях координации профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекций, передающихся клещами в республике, действует до 2025г. «Межведомственный комплексный план по профилактике природно-очаговых инфекций в Республике Бурятия на 2019-2025 гг.»; в районах за счет финансирования из бюджетов реализуются противоклещевые мероприятия.
В Республике Бурятия не исключается вероятность возникновения заболеваемости гриппом птиц в 14 районах республики (Кабанский, Мухоршибирский, Еравнинский, Баргузинский, Джидинский, Иволгинский, Курумканский, Бичурский, Прибайкальский, Кижингинский, Северобайкальский, Муйский, Селенгинский, Тункинский). В указанных районах расположены места остановки на отдых при перелетах из стран Юго-Восточной Азии и гнездования диких водоплавающих птиц.
В республике проводится бактериологический мониторинг за активностью почвенных очагов сибирской язвы. В 2023г. отобрано 220 проб почвы для исследования на сибирскую язву в 6 районах республики, по результатам исследований культуры сибиреязвенного микроба не выделены (2022г.-235 проб в 6 районах, результаты отрицательные). Совместно с Управлением ветеринарии РБ, Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора проведена работа по составлению единой электронной базы данных СНП и сибиреязвенных захоронений в республике.
Мероприятия при эпизоотиях: 
- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;
- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств; 
- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных; 
- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
- при необходимости установление карантина. 

10.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории Республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения отсутствуют.
В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:
- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;
- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;
- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;
- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);
- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.
Данными мероприятиями будут:
Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:
· укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;
· пополнение личного состава;
· обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;
Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:
· строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;
· оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;
· регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.
Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:
· своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
· содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;
· ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;
· незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;
· обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;
· организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;
· произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.
Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия на территории Прибайкальского района нет планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, соответственно, в графической часть данного раздела карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с отображением (существующих и планируемых) из состава Схемы территориального планирования Республики Бурятия, не приведена.
На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:
- ПЧ-38 ОГПС-8 с. Турунтаево Прибайкальского района, ул. Оболенского, 8 Б 
- ПЧ-37 ОГПС-8 п. Ильинка, Прибайкальского района, ул. Набережная д.1
- ПЧ-39 ОГПС-8 с. Турка, Прибайкальского района, мкр Турка д.1
- ПЧ-82 ОГПС-8 с. Гремячинск, Прибайкальского района, ул. Братьев Волковых д.48
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия ПЧ в пределах нормативного.

10.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности
	-

	2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности
	117/60%

	3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности 
	41/24,6%

	4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности
	нет

	5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО
	13/48,7%

	6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем
	1

	7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории
	11111/38,4%

	8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно

	11 500/ 48,5%

	9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности
    - противогазы
	Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения

	10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. :
      - поездов 
      - автомобилей
      - судов
      - самолетов, вертолетов
	14 ед. / 32%

нет
14 ед./32%
нет
нет

	11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности 
	71

	12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. 
	20

	13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности
	400000 / 66%

	14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности
	672 тыс. куб. м./ 100%

	15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности
	36/15,8%

	16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности
	0,98 т. / 100%

	17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности
	1,11 т. / 100%

	18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности
	нет

	19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности
	нет

	20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности
	99/ 56,4%

	21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий
	1/0,4%

	22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий 
	86/20,4%

	23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности
	нет

	24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности
      б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности
	нет

нет

	25. Количество критически важных объектов оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
	нет

	26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа
	нет

	27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа
	нет

	28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа
	нет

	29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа
	нет

	30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа  предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками
	нет

	32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности:
      - средств для очистки воды
      - оборудование для очистки воды
	нет

нет
нет

	33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч. :
- гидрометеостанций
- санитарно – эпидемиологических станций
- ветеринарных лабораторий
- агрохимических лабораторий
	

2/2
1/1
нет/1
нет/1

	34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества
	1/100%

	35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД
	4/ 11,1%

	36. Численность сил  гражданской обороны,
       подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, 
       Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 
        пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности 
	

3/100%
нет

	37. Оснащенность сил гражданской обороны, 
       подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, 
       Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 
      пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности
	
1/ 100%
1/100%
нет

	38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований ( по видам), ед. /% от расчетной потребности

	70/96%

	39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)

	3/75%

	40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.:
      - служба охраны общественного порядка
      - противопожарная (лесопожарная) служба
      - медицинская служба
      - транспортная служба
      - служба защиты животных 
      - служба защиты растений
      - служба торговли и питания
      - автодорожная служба
      - коммунально – техническая служба
      - служба горячее – смазочных материалов
      - служба связи и оповещения
      - служба энергоснабжения  
	404/ 86,5%, в т.ч.
62/100%
69/100%
104/92%
3/100%
11/53,3%
12/ 54,4%
14/27,5%
23/30,5%
31/71,5%
5/94,1%
16/100%
54/84,1%

	41. Оснащенность нештатных  формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)
       - легковой транспорт
      - грузовой транспорт
      - специальный транспорт
      - инженерная техника
      - ВПХР
      - ДП
      - р/ст.
      - катер
      - трактор
      - опыливатель
      - пожарная автомашина
      - автомотопомпа
      - пожарный насос
      - автономные электростанции
      - автокухня 
	
23 ед.
22 ед.
11 ед.
14 ед.
1 шт.
2 шт.
17 шт.
2 ед.
22 ед.
4 ед.
9 ед.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 ед.

	42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам 
	4/67%

	43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо
	2/50%

	44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо
	2/50%

	45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо
	2/50%

	46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо 
	1/25%

	47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо 
	1/25%

	48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа
	45/94%

	49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
       в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа 
	246/90%

	50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
       в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций 
	2315/85%

	51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций 
	2115/81%

	52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся 
	
3565/87%
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Графические материалы
2.2 Карта инженерной инфраструктуры
Карта существующих объектов
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2.3 Карта зон с особыми условиями 
использования территорий
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Графические материалы
2.4. Карта территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера
 масштаб 1:50 000
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Azunnerpauns Tnanss PecnyGakn Bypsris u Tpasirrenscraa PecnyGmuin Byparis

Komy: OBLIECTBO C OTPAHHYEHHOI
OTBETCTBEHHOCTbIO "TEO3EMKAJIACTP'

HHH 0326520213

OFPH 1140327001540

Viomomouentioe mio: Cypasios Anspeii
Hisonaeni

Konrakcrbie faibie:

359130, Peci. Kamsikaus, p-i. Hion-Bypyascxni, o
Hin-Bypya, 1. Mukpopaiion, 1. 39, orc. 4

Ten. +7(902)4524225

annowma: geozemkadastr@inbox.ru

MPEJOCTABJIEHHE
CBeACHMIE 0 HATMMII I OTCYTCTBUMH 05LEKTOB KY.ILTYPHOTO HACAEANS! M BLISBICHHLIX
OGLEKTAX KYILTYPHOIO HACIEMS! 1A JEMASEX, HOLICAALINY BOYICHCTBII0 IEMARMBIX,
CTPONTEILHBIX, MCTHOPATHBHLIX, X03siCTBENHbIX PAGOT

0729.04.2025 No OKH-20250428-26642308294-3

BICHHS Ha TDENOCTABIEHHE TOCYAAPCTREHHON

To pesymstaran pacemorpenis
yeryru llpesocTannennie caeieHiii 0 HAIHSMH WIM OTCYTCTBIH OGBEKTOR KYISTYPHOIO
s
(navaTHKOB MCTOPMH H KyibTyps) Hapoaos Poccuiickoii (Delepamiu, # BEHABICHHEX

1

3, BIIOMEHHBIX B CAUMBLIE 0CYAAPCTBCHHBL PECCTp OGHEKTOR KY/ILTYPHOrO Ha

OGLCKTAX KYISTYPHOTO HACICUMS WA 3CMIAX, MOUICKALIX BOIACHCTBUIO ICMISHEIX,
CTPOMTEABHBIX, MeTHODATHBHBIX, XOIiCTRCHHMX pabor, mpeaycvorpensbix 25 Jlecoro
Koaexca Poceniickoli Dexepaitii pagoT 10 HCMOIBIORANIIO JIECOR (33 HCKONCHHEM aGoT,
yrasansix B nynkrax 3, 4 u 7 sacru | crateu 25 Jlecnoro koaexca Poceniickoii dexepaun)
Hisix pago» ot 28.04.2025 NoS481948109 1 npi
semenbHoro(biX) ysacTka (o)

Hanvenonane ofbexta: MO CIT "Tpessduickoe”, OMACAHHE MECTONOAOKCHIS

FACMBIX K HEMY JIOKYMCHTOB B OTHOUICHNH

semenbhoro yuactka: PecniyGanka Bypatis, IpuGaiikazscxnii paiion, mioumaze: 3249,0 ke, knt
cooGutaes caeayiomee:

1. Coedenun 0 namuwwu wa senernos yuacme ofvekmos KymypHozo Hacieous,

cuouennbix @ eounniil 20cydapemaennviii peecmp  ofvexmos  Kyasmypuozo  nacieous

(naxsmuukos ucmopu u Kyomyper) napodos Poccuiicoil ®edepayuu, aisarenivix obvexmax
Kb mypHOZ0. Hacredus, G0 oBvexmay, 0BIAOMOUNT NPUMAKAMY 0FDEKMa Ky.T6MYPHOZ0
nacaeous: Ha sanpaumsaenioli TeppITOpIII PACTIOAOKEHE OOBCKTH KYISTYPHONO HACICAHS
(aanee ~ OKH) cornacio encxy (Mpurosense 1).

2. Coedenun 0 pacnoaoocenuu 3eNeIbNO0 YUGCHIKA € SPANUYEX 3QUUMHBLY 30K, &
panuyax  meppumopuii ofvexmos  kyumypuozo naciedus, & epanuyax  meppumopuil
GouGTCNNbIX  OGBEKMOG  KYIBMYPHOZO HACIEOUS, G PANKYX OM  OXPaNbL  0Bvexmos
KYABMYPHOZ0 HACIEOUS, & PANYAX MEPPUMOPUIE UCTIOPUNECKILX ROCEAENI, UNEIOUIX 0Cof0e
mauenue 013 uemopuu u kyasmyper Poceuiickoii Gedepayuu: Tpanmitst TeppHTOpII 1 30
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oxpanst OKH yraepactensi npukasavi Aavinuctpanun nanst PecnyGaukn Bypsus
Tpannrenscraa PecnyGmuxn Bypsrus (Tpuiomenne 2). B orsomenim OKH, rpanist
TePHTOPHH KOTOPHIX He yTBEpKAeHSL, coofuiaes. Cornacko . 4 cr. 49 DeepaTboro saKona
or 25.06.2002 Ne 73-B3 «O6 OGHeKTAX KYARTYPHOTO HACHCAHA (HANATHHKAX HCTOPMH it
KyabTyphi) Hapoos Pocciiickoii Deepauutiny B CIyHae OTCYTCTBHA YTREPAICHHBIX IPAHMLL
TEpPHTOpHH OGHEKTA APXEOIOTHIECKOTO HACHE/IA, BIIIOUCHHOTO B PECCTP, IIH BHABICHHONO
OGLCKTA PXEOTONIHECKOr0 HACICANA TEPPHTOPHEH OBBEKTA APXCOIIOTHNECKOrO HACACAHS
NPUSHACTCH ACTH 3eMHOIi TOBEPXHOCTH, BOMHH OGLCKT WM €ro wacTh, SaHATHC
COOTBETCTBYIOWIIM OGHEKTOM APXCOIOTINECKOrO HACIENS.

3. Onucanue pexcunos ucnonbzosanus sexetbn0z0 yuacmia: PExUME HCIOARIOBAMIA
semenbhoro yuactka OKH yraepactens npukasaws Axumncrpaunn Taassi PecnyGami
Byparua u Tpasurenscrsa PecnyGuncn Bypsmus (Mpuwioeniie 2).  Cornacio 1.5 cr. 5.1
Denepatsoro sakona or 25.06.2002 No 73-®3 «O6 0neKTAX KyIRTYPHOTO HAcTCAHE
(MaMATHMKAX HCTOPHI M KyABTYPh) HAPOZOB Poccmiickoli Deacpauminy ocoGhii e
MCTONMIORANIS ICMENBHOTO  YWACTKA, B IPAHMIAX KOTOPOrO  PACHOJAFACTCS OBhEKT
PXEOIIONHYECKOr0 HACTeNNS, BITIOYeHHEl B eubiil rocylapeTBenubill peectp oGnexTon
KYARTYPHOTO HACIUNA (IAMATHIKOR HCTOPHI W KYALTYDhI) Hapo0B Poccuiickoit deaepatuni,
AMGO  BHIABICHHb OGLCKT APXCONOTHNECKOrO HACHCAWA, NPEIYCMATPHBACT BOIMOKHOCTH
NIPOBEACHHS APXCONOTINECKIX NOTCRMX PAGOT B NOPAAKE, YCTAHOBICHHOM HACTOSILINM
DECPAIBHEIN JAKOHOM, IEMISHBIX, CTPONTEILHBIX, METHOPATHBHEIX, X03HiCTREHHBIX paGoT,
yrasamisix B crathe 30 HacTosero GeACPATLHOTO 3AKOKA PAGOT 110 I
MHBIX PABOT IPH YCAOBHM OGECHCHEHIA COXPAHHOCTH OBHEKTA APXEOIOIHHECKOr0. HACHEANS,
BIIOMCHHOTO B CAMHBi  OCYAQPCTBCHHB PeCCTp OOBCKTOR KyISTYDHOTO  HACACAME
(HAMATHIKOR HCTODHN 1 KyALTYPhI) HAPOZOB Poccniickoii Beaepauti, 1150 BHARICHHOO
0eKTA APXOIOTINECKOr0 HACEAIS, A TAKAE OGECHEHEHIIA JOCTYIIA IPAKIAN K YKAIAHHbI
obnexTan,

(0IKI0BAHHIO JIECOB 1

4. Hupopyayuss 0 namwuu  coedenuil 0 MpoGedeHbIX  UCMOPUKO-KyTomYpHbLX
uccaedoaanusx: ChEACHHA O NPOBCACHHAIX MCTOPHKO-KYISTYPHBIX HCCACAOBAHII] ¢ UEIBIO
YCTAHOBICHIA HATIIS / OTCYTCTRIA OGEKTOR KYBTYPHOTO HACTCAS OTCYTCTBYIOT.

5. Hugpopmayus: 0 neofxoowniocmu nposedens 20¢ydapemaennoi ucmopuxo-kysmypuoi
oxcnepmuzbi: Azsmimerpauus Tnasst PecnySamcn Bypsrus n Tpamirensersa PecnyGamii
BypATHA KaK OPraN MCHOHMTEIHON BIACTH, YNOTHOMOMCHHB B 0O
HCTIOLIORANILS, HONYIAPHIALULI 1 TOCYAAPCTRCHHOTi OXpaNbl 00LEKTOR KYIBTYPHOTO HACICAS
5 PecnyGmuxe Byparis, He PACTIOTQracT CBECHMAMH 06 OTCYTCTBUM HA 3aNpAUIMBACMON
YHACTe OGTEKTOR, 00101AIOLIX IPHIHAKAMI OGHEKTA KYIBTYPHOTO (B T.4. 4PXCOTIOTHHECKOr0)
macieus. B cnydae  npoBereHHE M aNpAUMBaeMOil  TEPPHTOPHH  H3ICKATENBCKHX,
NIPOCKTHBLX, 3eMIAHBIX, CTPOHTEIIBHBIX, METHOPATHBHBIX, XO3AFICTBCHHEIX M HHBIX PaGOT, Ha
ochoanit 4. 56 cr. 26 exepansoro sakowa or 03.082018 Ne 342-03 «O mecenu
wivenenmit B TpazoctponTensusiii  kogekc  Poccuiickoil  deepawn 1 oTienbHbie
sakoHozaTenmbe arsi Poccuiickoii deaepatiy, B cooraercramm co cr. 28, 3032, 36, 45.1
Denepatsioro sakoma ot 25.062002 NT3-®3 (05 00meKTAX KyIKTYpHOTO HACKCAHS
(HavATHUKAX HCTOPUM M KyabTYph) Hapogos Pocciiicoii Dexepaumiy (iaiee — 3akow),
neoGxomumo: 1. OGecnewits npoBeAcHHE 1 (MHANCHDOBANHE  HCTOPHKO-KYIBTYPHOI

crit coxpaneris,
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IKCHEPTHSH SEMEIBHHX YHACTKOB, NOMICKAUNX BOSACHCTBUIO SCMIAHBIX, CTPOWTEBHBIX,
PaGoT, MyTeM apXCOIOrHHCCKOIi PA3BEKH, B IOPAIKE, YCTAHOBICHHOM
cr. 45.1 3axoma; 2. TIPEAOCTABNTE B OPral OXpaHbI OGEKTOB KYIBTYPHOTO HACTCAIA
JAKIOUCHHE TOCYAAPCTBCHHO  HCTOPHKO-KYIBTYPHOIi IKCHPTHI  YKAJAHHBIX 3eMCIbHbX
yuactos.

JTlonomumrenshas nidopmatns: B cootsercramn ¢ 1. 4 cr. 36 Deseparboro sakoma or
25.062002 No 73-3 «OG OBhEKTAX KyIBTYHOTO HACACAMS (IAMATHMKAX HCTOPHH i
KyaTypsi) Hapozon Poceniickoii bexepain - «B ciyae OGHAPYAKCHIA B X0/e IPOBEACHIA
WIICKATC/IBCKIX, NPOCKTHBIX, ICMISHBIX, CTPOMTIBHBIX, MEAHOPATHBHBIX, XOIHCTRCHHbX
PaGoT.... 1 WHbIX PAGOT OGTEKTA, OGIAIAOIErO HPU3HAKAMH OGHEKTA KyITYPHOFO Hal
TOM 4HCIC OGHEKTA GPXCONIOTHECKOrO. HACII/NA, JAKATHMK YKASAHHBIX AGOT, TeXHMHCCKHil
KUK (3ACTPOILIK) OBBEKTA KATHTAILHOTO CTPOHTELCTA, IO, IPOBOJALEE YKATAHHBIC
PAGOTEL, 0032 HEIMEUINTEIIBHO IPHOCTAHORITH YK3AHHbIe PACOTHL H B TeUCHHE TPEX Hei
€O i OGHApYACHUS TAKOTO OGBEKTA HANIDARNTE B PETHOMANLHAIE OPIAN OXPAHEI OGBEKTOR
KYABTYPHOTO HACIEAUA NHCHMCHHOE HABICHHE 0O OOHAPYACHHOM OGHEKTE KYISTYPHOIO
nacienws auGo sasmicHme B (OPME HICKTPOHHOrO AOKYMEHTA, HOAIHCAHHOTO YCHICHHOH
KB HLPORANHOI YICKTPOHHOTi IOATHCHIO B COOTBETCTRMI ¢ TPeGOBAMIAMH DeepATLHOIO
sakoma ot 6 anpens 2011 roga Ne 63-®3 «OG exTpomHOii noAHCIH

XO3AH{CTBEHHBIX  HHAL

sens, B

Tpeacexatens Komirera rocyapetaenioii Lspenosa Jlyrapya Batoesra
OXPaHBI OGLEKTOR KyIILTYPHOTO HACICAILS 29.04.2025

W% nokymENT nommcan
%t OIEKTPOHHOM IOMITHCHIO
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1. Ha reppuropin MO CIT pesuniickoe [IpnGaiikatsckoro paiiona 06beKTst
KYALTYPHOTO HaceA (IeICPATLHOTO SHAUCHHA OTCYTCTRYIOT;

2. Ha reppuropin MO CII Ipexsransicioe [puBaiikansckoro paiiona
PACTIONOKCHBI CACIYIOUIIE OFBEKT! KyThTYPHOFO HACIGHA PErHOHATLHOTO
3naveHs:

PerNew Tpasmust
nasmanie apec EFPOKH ‘reppirtopuit
Tlpikas ATHI PB
or 10.02.2020 Ne

PecnyGauka Byparis,

1 TpuGaiixamscknii paiion, S2n
Yacosns P — > | 031410059540005 | 3omst oxpastbr
o _ P . Tpukas ATHIT PB.
abue 0103.10.2023 Ne
6221
[E— Pacniopwxenine
ewan, PecnyGmika Bypsis, (,A;- ,”Z"ZZ:;:;!

2. | noruGum wa
ponax Beaukoii
Oresecraentoii
Boiint

TpuGaiikanscxuii paitos, | 031410103860005 | 4
ceno Ipemsnck

TMpukas ATHTT PB ot 10.02.2020 Ne 52 - npukas Ansussmerpausn T'nassi PecnyGnmi
Bypams u pannteasctaa PecnyGani Bypsmus «OG yTaepacieinn rpaniu Tepptopiii
O0LCKTOR KyJIKTYPHOIO HACICAINA PErHOHANBHONO JHAICHHS, PACIONIOACHHBIX B
TpuGaiikabckom paitore PecriyGaku Bypsris»

TMpikas ATUIT PB ot 03.10.2023 Ne 6221 — Tlpikas Axwusucrpaunu Tnas PecyGiki
Bypamua u Tpannteascraa PecnyGmnn Byparus ot 03.10.2023 Ne 6221 «O6 yeranopenin
IPAHIL 30H OXPAHEL OBEKTOR KYJIBTYPHOFO HACICAIS PErHOMAIBHOFO JHA4CHIA,
pacnionowentsix B HpuGaiikasckon u Jlxwmsicxom paiionax Pecnyomku Bypsrus, n 06
YTBepiKACHIH TPRGORANHIL K IPAIOCTPONTEIILHBIM PETAMEHTAM B IPAHHIAX AQHHBIX 10H)
Pacnopsxerme ATUIT P ot 09.12.2019 Ne 4582 — Pacnopsisenite Anymmerpan Tiassi
PecnyGaukn Bypstis u Tpasirenscrsa PecnyGukn Bypari ot 09.12.2019 Ne 4581 <06
YTBEpIKACHHH IPAHHIL TEPPHTOPHH OGBEKTOR KyIILTYPHOTO HACICIS PErHOHATSHOFO JHAUCHI,
pacnionosenisix v NpuGaiikaibcxon paiiose PecrtyGutin Bypatis»

3. Ha reppuropin MO CII Ipexsranscioe [pusaiikansckoro paiiona
PACIIONOKCHBI CACIYIOUIIE BHABICHHbIC 0FBEKTb apXCOTOrHHECKOr0 HACICAHA:

N | wasmanie T panuue teppuropii

3 Tpessnic. Cronka T PAHILE TEPPHTOPHH He yTREPAICHS, BITIOHCH
B 11EPeUiCHE BLIARICHHbX OGLCKTOR KYJISTYPHOIO
nacineaus lMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654
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Ticrox. Slpus Baiixanscrie.,
Cronka

T paHILE TEPPITOPINH He yTREPACICHS, BIIIOHCH

B I1CPeNCHE BHABICHHAIX OGHEKTOR KY.IBTYPHOrO

nacneaus IMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654

Ticro. Jlecoysactok -1. Cromka

TPaHILE TEPPITOPINH He yTREPAICHSL, BIIIOHCH

B I1CPeNCHE BLARICHHAIX OGHEKTOR KY.ITYPHOrO

nacneaus IMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654

Herox -Kotokens -1. Crosika

TPaHILE TEPPITOPINH He yTREPAICHSL, BIIIOHCH

B I1CPeNCHE BLARICHHAIX OGHCKTOR KY.IBTYPHOrO

nacneaus IMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654

Herox -Kotokens 2. Crosmka

TpaHILE TEPPITOPINH He yTREPAICHSL, BIIIOHCH

B I1CPeNCHE BHABICHHAIX OGHEKTOR KY.IBTYPHOrO

nacneaus IMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654

Herox -Kotokens -3. Crosika

TPaHILE TEPPITOPINH He yTREPAICHSL, BIIIOHCH

B I1CPeNCHE BLARICHHAIX OGHEKTOR KY.ITYPHOrO

nacneaus IMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654

Herox -Kotokens 4. Crosika

T PaHILE TEPPIHTOPINH He yTREPAICHSL, BIIIOHCH

B I1CPeNCHE BLARICHHAIX OGHCKTOR KY.IBTYPHOrO

nacineaus IMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654

10.

Korokeis. Crosnka bans

TPaHILE TEPPITOPINH He yTREPAICHSL, BIIIOHCH

B I1CPeNCHE BHABICHHAIX OGHEKTOR KY.IBTYPHOrO

nacneaus IMpuxasom MKPB ot 14.11.2013 r. Ne 003-
654

11

Ticrox. Slpus Baiikanscrine.
Crosmra Il

Tpikas AT UITPB ot 14.01.2025 . Ne Tokn

Tpia

MKPE or 14.11.2013 r. Ne 003-654 - Ipuxas Musmcrepersa Kybtypst Pecry6mixi
Bypstis o1 14.11.2013 1. Ne 003-654 «O5 yTBEpAKACHNH CIICKOB BUAICHHEIX OGHEKTOB

KYBTYPHOTO HACAEAS (GHCKTOR APXEOIONHECKOTO HACTCAIA), PACTIOOKEHHbIX Ha

‘reppirropin Oxinckoro, puGaiikanscoro u Tyskimcxoro paiionos PecyGmki Bypsris

Tpia

AT PB or 14.01.2025 r. No loks - Mpukas Ansusnerpain I'nassi PecnyGmiin
Bypamna u pannteasctaa PecnyGmnn bypsrus o 14.01.2025 Ne Lot «O sicnosenin
BRIABIICHHOTO OBheKTa apxeonoreckoro Hacaeans «Herox. Sipust Baiikarbciie. Crosiia Il
B 11EPeUCHS BARICHHbIX O0LEKTOR KYJISTYPHOIO HACICU
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Tpecenares Komtera rocyaaperaeinoit Luipenona flyrapa Batoesna
OXPaHBI OGLEKTOR KYIILTYPHOTO HACICAIA 29.04.2025

@ oo nomean
Yt DIEKTPOHHOM HOMIHCHIO
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AamuHiCTpaLUA Bypnian Ynacai TonroAnorubik

sl PecnyBnukm Bypsus 1 6a Bypsian Ynacai
Npasurenscraa PecnyGnukw BypaTus 3acarait rasapait 3axupraan
NPUKA3 3AXUPANTA

v
Vaa Y p32020055
NI ! L
06 yrBepKACHIN TpaH TeppHTOPHil

OGBLEKTOB KY.ILTYPHOTO HACIEANS PErHONAILHOTO JHANCHIS,
pacnonomennbix B Mpubaiikaasekom paiione PecnyGanin Bypsus

B cootserctaint ¢ MeleparbHbM 3akorom oT 25.06.2002 Ne 73-®3 «06
OBBEKTAX KYJBTYPHOrO HACCINS (NAMATHHKAX HICTOPHI 1t KYALTYPBI) HAPOOB
Poceniickoit Mexepatutiny, 3akotom Pecnybmki Byparua ot 01.12.2003 No 542
1l «O6 0GBbeKTaX KyABTYPHOrO HAcTeis (MAMSTHHKAX HCTOPHH W KYTYPhI)
PecnyGamkin BypaTis», B UeAAX  ODCCTICUCHHS COXPAHHOCTH OOBEKTOR
KYTILTYPHOIO HACTQS I P 1K 2 3 bl B 2 10:

1. VIBePANTE rPaiiubl TEPPITOPHIT OGLEKTOB KyILTYPHOTO HACKCMs
peritonaLHOr0  HateHnd,  pacrionowenmnnx 5 [pudaiikatsekom  paiione
PecnyGunki bypaTi, coracho NPHIOKEHIO K HACTOSLIEMY IIKa3y.

2. OnpelieanTh, HTO ACHTENLHOCTh B IPAHNIAX TePPHTOPHH OBLEKTOB
KYILTYPHOFO HACTICAINA, VKA3AHHBIX B NPHIOKEHIH K HACTOALICMY MPHKA3Y,
OCYIECTBISETCS B COOTBETCTBHH C TPEGOBAHHAMH, MPE/IyCMOTPEHHBIMIL CTATbAMM
5.0, 473 Menepanbioro sakoma or 25062002 Ne 73-03 «OB ofwertax
KyALTYPHOTO HACICIH (HAVATHHKAN HCTOPHIL H KY:AbTYPBI) Hapo1oB Poceniickoii
enepatn.

3. Hactoswutii npikas BCTymaer B ciay co A ero oduuMaibHoro

onySanKoBanis,

B./L Wipenon

Sumectnes Mpetceareas l'lpam
PeenyGamin B\pnlml -

Tipucis npeacranie
NPT OFLEKTON KYILTYPIOT HAC I
Hen, Teronos B.K. 1. 21-14-91

Kounienn 1ocy sape iserio R
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Vrnepaeno npukasow

Amamscrpaan Trasss PecryGmis

Byprus u Tpanirrentcrna Pecnybnniit Bypamis
or« 10502 2020 rNe S

T paumILLI TePPHTOPHii 0GLEKTOR KYILTYPHOIO HACICINS PErHONATLHOTO JANEHNS,
pacnosomennsix b pubaiikahckon paitone Pecnydani Bypsrus

1. Ommcamme mecromozowenws —rpawmu  TeppuTOpuM  obhekta  «Macommsy,
pacnosomennsiii no axpecy: Pecnybmuka Bypsus, NpuGaiikanucwii paiion, c.
Tpemsiamnck, KianGue.

Payzen 1
Cuepenits 06 obvexre
Newn Xapasrepncrinar oonerta Ouscanse xapaxrepcri
1 2 3
T | Mecronoacermie obuexta PecnyGmua  Bypatis,  TlpuGaiikancauin _ paiion,  c.

Ipessmick, kaabie

TIAOUIa 0 OGRCKTA + BTN 0T peocTE =
onpeenerns mowam (P + AP)

Thiuie xapakrepucTisy 0fvexta *paritst TeppuTopit OKH HPOXOIAT 110 HIEpHNETDY J0Ma
© oterynow B | Metp oT HANBOICC (BHCTYAOLUN
nenerrros foma

Payren 2
‘Checina o MecTonoo e FpamnL oGveRTa
I Cucrewa woopanmar MCK-03, 30HA 4
. Cuenenus o xapaxrepi Toukax rpaniit obverra

e ¥ Meron apsnenessooprsma | et mpemmonns | e ot
i o (I | o)
T 7 3 7 5 o
T erraory | aroras s Meromemymmcom reozean o :
T emarar [amorzs o] Merotcnymmoni oo W -
T Tonniss Taroraone | Mero cnymmsomes reotcon o -
T oo [arrorasas] Merotcnymmsomi e W -
s ecpeni (onpesencni)
T sy |arroraaoa] Meros coymmomt reozca W -
sapasrepun apaKrepo Towt oo xapasaep.| ssecrocr (npit
e -
7 7 3 7 5 ©
T
Payen 3

T Cucrowa roopmmr
[2_ Cacacmun o xapaxrepr rowKax rpamu obverra

o | Cymecrnyiouse| swenerue (yrounen] Merotonpereie. | Cpousil Keaapariiccca | Onicimne coauacns]
apasrepu | soopmiarss xoopmar, v | wstsoopnar | norpeumocrs noociu | oo vecrvocns
o XY Y oporepuoii rouo{ xapasrepuoi oros (M0, | (spyt )
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A oGvexTa

[3- Coctemis o xapaxrepmuix Tousax wacri (racr

Hacrs 1

Payen 4

TLAH [DARL TepPHTOPIN 00BCKTA KyIbTYPHOTO HACACANA (acomtin

Macurras | : 500
1011k3yeMbIC YCIOBHBIC HAKH 1 0B03HaNCHIL

it

- Tpama eppurtopu oGncza
~ Xapaxrepuas Towa A TeppiTopH 6hesTa

~ OBommCIE XapaKTEpHOR TONL PN TEpPITOpII OBeAT
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AnmuHHCTPALMS Bypsian Yaacaii
BbI Pecnybankn s Fayiroii
Tna y6a PR rOMIOrUIbIH

W TIpaBHTECRBA Mo b o
e
e

r. Ynau-Yao

6 ycTanoBeIH: rPANNL 3011 OXPANbI 00BEKTOB
KYALTYDHOTO HACACANS PErHONAALHOTO SHAMEHS,
pacnonomennix B MpuGaiikanberon n JkHAMNCKOM paiionax
Pecny6muicn BypsiTas, u 06 yTeepaienin TpeGosanit
K FPAlOCTPONTENbIBIM PCIIAMEHTAM B FPANHLAX AANTBIX 301

B coorserctsun ¢ QeflepanbHbIM 3aKOHOM OT 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6
OBBeKTAX KyIBTYpHOTO HACTENMA (MAATHHKAX HCTODHH W KyNSTYpbI) HApOXOB
Pocentickoli Denepaiii, nocTanonnennem [pasiTenscTsa Poceniicko Deniepauii
of 12.09.2015 Ne 972 «O6 yrsepsennn TIoNOKeERNs 0 30HaX OXpaHbi 0GBEKTOB
KYILTYPHOrO Haczenus (NaMATHHKOB HCTOPHH M KyTSTYPEI) Hapozios Poccuiickofi
Gejepamui W O NpUHAHMM YTPATHBLIAMH CHJY OTACTBHBX MOTOXeHHi
HopMaTuBHbIX npaBoBbIX aktos [TpasuTenscTsa PoccHiickoit deepattiiny, 3axoHom
PecnyGmuku Bypstus ot 01.12.2003 Ne 542-IIT «OG 065eKTaX KyJIbTYpHOrO Haceus
(TAMATHHKAX FCTODHH W Ky7STypsi) Pecriy6imii BypsTus», B uensx obecreueris
COXpaIHOCTH 0BHEKTa Ky I5TYPHORO HACTEAIA i P 1 K @ 3 bi B 2 10:

1. VCTAHOBUTS TPAHWIIN 30H OXPaHbI CHCAYIOWHX OGBEKTOB KYTBTYPHOTO
HACTEIMS perHOHATBHOTO 3HAEHHS, PACTIONOKEHHMX B IIpHGANiKATHCKOM W
Ihkumunckom  paifonax PecriyGauku BypsTHs, # yTBEIMTE TpeGoBaHMi K
TPalOCTPOMTEBHEIM PEIaMEHTaM B FPAHHLAX JAHHBIX 30H:

- «Ilyrepan xasapma», pacmonoxenias no apecy: PecriyGmika Bypstis,
IMpuGaiixanscxuii paiion, ct. Tatayposo, yi1. JKeniesHonoposkiias, 72a (IpuitorkeHue
Ne 1);

- Wlytesas xasapva», pacriofoxennas mo axpecy: PecnyGmixa Bypsris,
TMpuGaiikanscxuii paiion, c. Crapoe Tatayposo, y. Hyreiickas, S (Tpunoxenne Ne
2);

- Uacomm», pacronoxemmas rno ampecy: PecnyGnnka  Bypsrits,
TpuGaiikansckuit paiior, c. Typyseso, knanGue (TIpuiowkenie Ne 3);

- Uacomw, pacronoxemnas rno apecy: PecnyGinka Bypsitis,
IMpuGaiixanscxit paitor, c. Tpemsunick, kiaxouue (Tpuioxerie Ne 4);
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- OKunoit ziow», pacrionoxenmsii mo apecy: PecnyGmmka Bypsmid,
TpuGaiixansckuii pafion, c. Hecteposo, yit. Komcomosekas, 4. 86 (ITpunoxerme Ne
5

- OKwioi now», pacronoxenHsii mo azpecy: Pecnybnuka Bypsmi,
TpuGaiixanscxuit paiiow, c. Iokposka, yn. 3apeunas, 7 (IIpunoene Ne 6);

- OKunoli ziom», pacrionoxeHusii mo anpecy: PecnyGmaka Bypsi,
TprGaiikansckuii pafion, c. I'ypyneso, yi. Lenrpansias, 65 (Ipunoxerue Ne 7);

- «OGuiectsennbiii ambap «Marasefiiy, pacrionoxennpiii 10 axpecy:
Pecny6mika Bypsmis, [TpnGaiikansckuii paiion, c. Koma, y1. Komvynuctuteckas, 79
«®» (TTpunoxerine Ne 8);

_ «Bparckas MorHa 7-MH KpacHorsapiefiiies, napumx 3a Bracts CoBeToB B
aprycre 1918 r, pacronoennas mo ampecy: PecnyGanka  Bypsmi,
TpuGaiixansokuii  paiion, cr. Tarayposo, yi. [leppomaiickas, 150 m. ot
KeslesHozopoHoro nonotxa (Tpunoxenie Ne 9);

- «Jlom, rme B mepHox GoeBhX neficthuii Kpacoii Apwmim mpotis
Genorsapreiiues-yHreposues B 1921 r. npoxusan Mapuian Cosetckoro Corosa K.K.
PokoccoBekitily, pacrionioxennbifi 1o anpecy: Pecnyomuxa Bypstus, [Ukimsckuii
pation, c. Yesrypa, ynua Jlenuna, 1. 69 (Tlpuroxerne Ne 10);

_ «Bpartckas mormia komanmupa nonka V. Apmun TpeoGpaerickoro u 6
KpacHoapweiilieB, TOrHOWIX OT PaK, MOMyYeHHsX B Goio B aprycre 1921 roay,
pacnonosennas no anpecy: Pecry6muka Bypatus, JLxnausciuii pafion, c. Llarau-
Veyn (Mpunoxenue Ne 11);

- lepxosp Huxonacckas, XIX B, pacriosioxentas o agpecy: PecnyGnuka
Bypatus, Jlxuaunckuii paiion, . Basu (TTpuioxerie Ne 12).

2. BosMellieHHe yGHITKOB, IPHUHHEHHBIX B CBA3H C YCTAHOBICHHEM 30H OXPaHb!
BEIILIeYKA3AHHbIX OOBEKTOB KYJISTYPHOTO HACIENMS PErMOHATBHOIO SHAUEHNU,
pacnonosertex 5 IpHGaixanbckom i JuxwmicKom paiiorax PecriyGki Bypsis,
ocymectsseTes AnvmnHcTpauned [nape PecnyGmukn Bypstus  lpasuensctsa
PecriyGaukn BypsTis B NOPAAKE H CPOKH, TPEIyCMOTpeHHble cratbei 57.1
emenbHoro kozekca Poccuiickoii denepauii.

3. Hacrosmwii npuka3 BCTyNaeT B CHIy CO JHA ero OQHUHATLHOTO
omyGHKoBaHMA.

Samecrurean Mpenceaatens NpasuTeibersa
PecnyGausu Bypsirust - Pykooautes

AL I'yarenos

AX

Tipoest npeacTasnct KoNHTETOM rocyaapeTseHHoi
OXpalisi OGLEKTOB KyALTYPHOTO HaCEAIA X
en. EpSazace H.M. Ten 8(3012)21-87-20
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00beKTa KyJbTYPHOr0 HAC/IEAHsI PErHoH
«YacoBHs», PacroJioKeHHOr0 N0 ajpec

20

Mpunosenne Ne 4

K MpHKa3y AIMHHHCTpaINH

Tnasst Pecnyaii Bypatins i
Tipasirensersa PecnyGmink Bypius

or« Ln__1 2027 Ne /%/

Onucanue rpaHuI 30H OXPAHbI

AbHOTO 3HAtCHHS
Pecy6amica Bypsirus,

TpuGaiikanbexnii paiion, ¢. [pemsmuck, k1aiGuue

J0HEI OXpaHB OOBEKTa KyNSTYPHOrO HACICHMS PErHOHATBHOTO 3HAUCHUA
«UacoBis», PacTIONONeEHHOro Mo anpecy: PecnyGmika Bypsis, [NpuGaiixansckuit
paiion, c. [peMuHHCK, KAaGHLLe, BRTIOHAOT B CeGs OXparHyio 30y (O3).

Oxpannas 3ona (03)

(HANMCHOBANHE OGLEKTa, NECTONOIOKCHHE TPAHHLL KOTOPOF OMICAH0 (1a1cE — 0GbeKT)

Pasnen 1

Chezters 06 obwexe ]

*
wn

| XapakrepHcTHiH oGbexTa

Onicane xapaxepicTi

1T | Mectononoxenne obbexta

Decnybmika Bypatits, [IpnGaRKaTCKii paiion, c.
T'pemsunncK, KnanGue

2 Tlnowans 06beKTa + BenuuMHa
norpewHocTH onpeener
nowan (P + AP)

436 KB.M % 4 KB.M

obvexTa

3| Viuste xaparrepuctaxn

BHyTpennuii KOHTYp OXPAHHOH 30HbI CONpAKeH ¢
IpaHHLCH TepPHTOPHH OGBEKTA KYIBTYPHOTO HACTEMNA.
'Biewwiil KOHTYp IPAHILs! OXpAHHOH 30! MPOXOHT:

o TouKi | 20 ToMKH 2, 2UTHHOT 20,28 M Ha CEBEPO-BOCTOK;
O ToKH 2 40 TOYKH 3, ZUIHHOM 22,99 M Ha I0T0-BOCTOK;
o TouKH 3 210 TouKH 4, JwTHEOf 20.28 M Ha 10TO-3aMa;

OT TouKi 4 20 Tk 1, JuTHnoi 22.99 M a cenepo-3anaz.

Pazjen 2

CBeJieHHs 0 MECTOTIOJI0KEHNH PAHHL 0BbeKTa

1. Cuctema koopuar MCK-03, 30HA 4

[2. Cuenetns 0 xapaxTepubix TouKax

aHHI 0GbeKTa

PR Koopanmarsi, v ) Cpeann keazpari- | Omicanie 0605
st MeTox onpeeiieHis KOOpAUHAT | HECKa TOTPEUIHOCTS | HANEHIA TOUKIL Ha
Eover roamne| IR Y ‘XapaktepHofi TouK nonokenns xapaxtep- | MectHocTH (npit
Hoft Toun (M), )
Biiewnmii Koty
5 641203.46 | 4179112.26 | MeTOR CnyTHHKOBbIX reoesi- o1 5
iecxux uawepennit (onpencaenii
A 641223.08 | 4179117.38 | Meron cnyriKosbix reosesi- o 3
secinx iswepennii (onpezenchii
B GA1217.25 | 4179139.62 | Meron cnyrhiKossix reoesi- or B
seckinx isvepenii (onpezenchuii
A GAT197.63 | 417913450 | Meroa cnyTniKosbix reonesi o 5
(eckinx wamepenui (onpezeneini
i 641203.46 | 4179112.26 | MeTox cnyrmiKonbix reosesi- o1 =
ieckitx iepennt (onpenenenii

Buiyrpertili KoHTyp.
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5 6a1200.17 | 4179122.02 ]

5 GAT23.31 | 417912310 | Meroa enyrmmsonmix reoiesin- o
wccxi sepeni (onpeseacy

p GAT2TT.54 | 417912986 | Meroa cryrimxonmax reoicn- o]
ek iepeni (onpesesenni

GH20740 | 417912878 | Mcrotcuy mmkomhix 1oiesn- [

d ccxin imvepennii (onpeeseni

5 GA1209.17 | 4179122:02 | Meroa cnyrimsonix reotesi- [
sccxin iepenii (onpeses

Tian rpanni obvexTa

Macuira6 1:250
Venosayebie yCoBibIe 3Hakh 1 0GosHAUCHIIA:

—TepPHTOpIA OBbEKTA KyBTYPHOTO HACAENS

IpaNILA 30Hbi € XAPAKTEPHOii (IOBOPOTHO) TOUKOI
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TpeGoBanis K rPAOCTPONTENBIBIM PeraMenTan
B rPaHLAX 30H 0XPaHbi 0GBEKTa KY.ILTYPHOTO HACTeHs
perHonaTLHOro 3aUeHns «UAcOBHs, PACHONOKENIOr0 10 A1pecy:
PecnyGauka Bypsirus, Tipu6aiikaseicuii paiion, c. Tpemsiummek, kianGuume

Oxpanas 3ona (03)

Paspemaercs:

a)  XOSWCTBEHHas JeATCNBHOCTh, HANPABICHHAA HA COXPaHEHHE W
BOCCTAHOBIEHNE O6EKTA KyTBTYPHOIO HACTEMMS;

6)  HelTpaIM3ALI MMCTaPMONHYHOTO O3¢IHEHIIS TTyTeM CaHaIIMH;

B)  GUArOYCTPOCTBO TEPPUTOPHH C NPHMEHEHHEM MAIBIX APXHTEKTYPHbIX
dopm, ol MeGenm.

3anpeiaercs:

2)  CTPOMTENECTBO OGBEKTOB KAIHTAIBHOO H HEKAMHTATLHOTO CTPOHTENBCTER;

6)  xosmiicTBeHHAs IEATENBHOCTS, YXYAUIAIOW@As (H3HYECKOE COCTOSHME,
HapyLIaIoLIas BU3yalbHOE BOCTIPHSTHE 00BEKTa Ky/IBTYPHOIO Haclens, 3aTpy AHsowmas
HOCTYIN K 06KTY Ky I5TyPHOTO HACTEHS;

B)  YCTPOFCTBO MOFW, 3aXOPOHEHH;

r)  YCTAHOBKA BCEX BHIOB OTIENBHO CTOSIUMX CTALMOHAPHBIX PEKIAMHBIX i
HH(OPMALMOHHBIX KOHCTPYKLMI, 33 HCKIIOUeHHEM WH(OPMALMOHHBIX Hajmucedi u
obo3HaveHu], yCTAHABIMBACMbIX Ha OGBEKTe KyISTYPHOTO HACTENWS B LENSX ero
[ONYNAPU3AMH, W BPEMEHHbIX IEMEHTOB  HH(OPMALHOHHO-IEKOPATHBHOTO
ohopMIIeHus COBHITHIHOTO XapaKTepa;

1) pasMelleHie BPEMEHHEIX MOCTPOSK i OGHEKTOB, ABTOCTORHOK, HABECOR;

€)  yoTAHOBKA OIp@NISHHA MOTHI BHICOTON cpbime 0.8 MeTpa, MIYXHX
OrpaKIeHHii CYIIECTBYIOINX MOTHIT;

K)  TOBBIIIEHHE OTMETOK YPOBHS 3eMIH [IPH GIIaroyCTPOCTEE TEPPHTOPHI.
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AaMuHMCTPAUMA [ w |  Bypsian Ynacah Tonrofnorusin
Tnasei PecnyGnuke Bypsus 6a Bypsan Ynacaii
Mpasutenscrea Pecny6nuky Bypsus 3acaraii rasapai 3axvpraan

NMPUKA3 3AXUPANTA

N Y

O6 yrsepacHuI rpanuu TeppHTOpHii
0BEKTOB KY:IHTYPHOTO HACICANS PTHOHATLIOTO SHAMENHS,
pacnoaomennbix B Mpubaiikansekon paiione PecnyGamicn Bypsus

o B A WA

. Yaan-¥i

B cootserctimi ¢ Meepansibin 3aKoHoM ot 25.06.2002 Ne 73-03 «O6
OGBEKTAX KYALTYPHOTO HACTCAMA (IAMSTHUKAX HCTOPHH M KyJbTYPHI) HAPOOB
Poceniickoii Deiepauniy, 3axorom PecnyGaiki Bypstis o 01.12.2003 Ne 542-
1l «O6 oGbeTax kybTYpHOrO Macienus (NAMATHIKAX HCTOPHH W KyIbTYPhI)
PecnyGrikit bypamua», B uensx  ofecneucHus  COXAHHOCTH  OGBEKTOB
KYALTYPHOTO HACTIEIA 11 P H K 23 b B 2 10

1. VIBepmuTh rpaniisl TeppuTOpUil OGLEKTOB KyIbTYPHOTO HACAEXHs
PETHORANLHOTO  3naueHus, pacroiokennsix 8 [lpudaiikanbckon  paiiore
PecnyGanikin Bypatis, Corniacko nprioweninio K HacToseMy npHKasy.

2. OmpeAeitifth, MTO JCHTCABHOCTL B IPIHHLAX TEPPUTOPHH OGBEKTOB
KYIBTYPHOTO HACICANA, YKA3AHHbIX B MPIIOACHHH K HACTOALIEMY NpHKady,
OCYIIECTBASETCH B COOTBETCTBUN ¢ TPEGOBAHMAMIL, IPE/lYCMOTPEHHBIMH CTATHAMI
5.1, 473 ®eaepanbroro sakona or 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6 oGbekTax
KYIBTYPHOIO HACEH (NAMATHHKAX HCTOPHIt 1 51y pEi) Hapoos Pocemiickoii
Deqiepaitis,

3. Hactosuwii npukas scrynaer B cily co s ero odHUMATEHOrO
onyGankonanis,

Henoansiomii o6sisanmoctu -
Pykosonreas Aavunucrpam ” )
[aase Peenybankn Bypsirus n . 7
[pasureancrna Pecnyd. A C.P. Tomum

P A R A T ey ]
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2. Onucamme Mectomonomenns rpammu TeppuTOpHM oOnexta «IlaMsTHMK BOMHAM-
semsikcan, noruGum na ppontax Beankoii Oteuectnennoii BORMLD, PacHo0KeHHbI
1o axpecy: Pecny6uua Bypstus, Ipubaiikaisciuii paiion, ceo pemstumck.

Payzen 1
Cheaenin 08 obuerre
Newn Xapasrepncrinar oonerta Onncanie xapaxrepners
1 2 3
T | Mecronoacermie obuexta PecnyGmua  Bypais, TlpuGaisanciaii_paion, ceio
Cpevsics
7| Thionmas o6exta  ReHIIIA HOrpeOCTIE =
s o (P + AP)
3 XapaKTepHCTIKH 0GLeKTa Tpamuta_teppiropin OKH HpoxomiT 1o niepuerpy

nrommH Mo

Payren 2
‘Coecinna o MecTomoo e FpamL oGLeRTa
I Cucrewa woopanmar MCK-03, 30HA 4
[2- Cuctenus o xapaxcrepnuix Toukax rpanm oGverra

Oomareme ¥ Meron apsnenessooprsma | et mpemmonns | e ot
i o (O | o)
T 7 3 7 5 o
T ersoro0 | s | Meroremymmcom reozean o -
T Tonsrors Tarsvssos | Meror coymmsomes reoneon o -
T Tonseoms [arsvsaar| Mero coymmsomes reoneon W -
T orrses e |arrsssosr | Merotcnymmmoni oo W -
T sursoro0 | msmsas] Meros cnymmcomt reonca W -
e ¥ Meron apsnenessooprsma | et mpemmonns | e ot
i o (O | o)
7 7 3 7 5 ©
T

Payen 3
Cocaenis o vecrononomemmt uswe:
[T Cucrewa woopannar
[2- Cuctenux o xapascrepiuix Toukax rpamt oGverra
Obuienie| Cymectsyioune[Hsnenemie (yrosmen-] Meroxonpereic.| Cpetsl Keaparimiessas | Omicainie ooousics]
apascepisos | Koopumatst, a | mite) KoopmmaTL M | s KoopNAT | HorpeumocTs naToKCrml | Towat 1 MeCTHOCT
ovexpan | X | Y Y apacropuo o] xapasteprofi o (Mt | (rpi umrannn)

1 (yrouembx) rpamim oonexra

[ CoAeiig 0 xapaKTepHEIX Toka WacTr (4ACTel) Fpani oGLeRTa
Hacrs 1
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Pasen 4

TLAaH TPAHIIIL TePPHTOPIH 0GLCKTA KYALTYPHOTO HACHEAHS «[TaMATHIK BOHHAM-IENIAKAN,
norGuy a pporrax Bemnkoii Oresecraenoit Bojisn

Macura 1 : 500
Heno:h1yeMBIe YCIOBHBIE JHAKI H 000IHANCHIL:

~ Tpammua eppropu oswenta
— Xapaxrephas o pasI TeppHTOpI oSerTa

— OSosmaeHe xapaKtepHot ToRKI TPARKIS TeppITOpHH 06LeKTA
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BYPSIAJl PECITYBJIMKBIH COEJION MAHUCTEPCTBO
MHHVCTEPCTBO KYJILTYPhI PECIIYBJIMKH BYPSITHS

NPUKA3
M, o o
r. Vian-Vao

OB yTBEpAIENNI CIIHCKOB BLIABICHHbIX 0GbeKTOB KYILTYPHOTO Hacaemist
(OBLCKTOB APXEOAOMIUECKOTD HACIEAIS), PACHOJOKCHNLIX 112 TEPPHTOPHH
Oxwnexoro, Mpdaiikaabckoro n Tynkisickoro paiionos Pecnydanki
Bypsitis

B cooTecTCTBIN ¢ HACTHO 6 cTatui 18 (eAcpaibHOrO 3akoma o1
25062002 Ne 73-03 «OG 0Obextax KyILTYPHOTO Hacicams (HaMTikix
JcTopi W Ky7bTyps) Hapoos Poccuiickoil (eaepatity, nysravi 12-14
VcTpykiait 0 HOpAZKe yueTa, oGechedeiiii COXPANHOCTIL, Coaepatit,
HCHOAL30BAHHS K PECTABPALIN HEABIKHMBIX MAMSTHHKOB HCTOPIH 1 KYIBTYPbL
yraepaennoll Tpikason Mintierepersa Kystypst CCCP ot 13.05.1986 N
203, Ha ocropamm Tonowenis o Musereperse Kyasypst PecnyOmit
Bypimis,  yrsepentoro  nocraromteniey  [lpasurenscrsa  PecnyGmmin
Bypsus o1 08.02.2011 Ne 42, npuxassisao:

|, YIBepaiTh CHMCKH BUBICHHbIX OGLEKTOB KyAKTYPHOTO HACACI
(06HEKTOR  APXCOTOTHYECKOTO HACIENHS), PACTIONONCHHbX Ha TEPPHTOPHI
Oxwitckoro, TpuGaiixanbexoro n Tyikuncxoro paiionos Pecnybamxi bypatis,
cornactio npunoensm Ne 1, No 21 Ne 3.

2. KOMMTETY [QCY JpCTBERHOf OXpailsl 0GbEKTOB KYIETYPHOTO HACIC/HS
(Hetposa WLA.) oprani3onarh, paGoty 110 BKTIONCHII  BLFBICHHBIX 05beKTOn
KybTYPHOTO HACICAHA (OGBEKTOB PXEOIONHUECKOro HACIEAA) B eauibli
focylapeTBeHHEi pecctp OGBEKTOB KYABTYDHOTO  HACACAMA (IAMATHIKOB
JeTOpHit 1 KyLTYpht) Hapoaos Poccickoii denepaitii.

3. Hactoslwil Npikas BCTYIACT B CHIY €O AHE €70 OuIHATLIONO
onyGuKoBaIs.

.o, Mumictpa HLH. Coerosaposa
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Tipinonenic Ne 2
< prkany MUHHCTEpT I KYALTS s
Peeny6unnkit bypatiia

CHUCOK
BLISIBACHILIX OGLEKTOR, NPCACTABIIOULIX
Y10, XYAOKECTBOHIYIO HIAH HHYIO KY:IBTYPHYIO UCHHOCTE (1o BuEam)

HCTOPUYECKYIO, Ha

PecnyGaika Bypss Tlpubaiikasincxni paiion_
(HaceACHHbIT Ny HKT)
OBtk aPXEOIIOrtIeckoro HaceANs
(6K ofLexTa)

Musicreperso kystypu Pecniybmsi Bypstins
(HaMeHOBIIC OpTAI, OCYECTANIOUIETO Y4eT)

N | Hanvenonaune 7 Jatuposka Texmuuceroe Tipnsenanie
wi | obexta cocrommue |
| 2 1 E] A — . 6
T | Kutkono 1. Croma | Heount e socrounon ioGepeRse osepa | apapuiinoe, ypebycrea | Kouen BL. - Jledenon [T
| | Gpomsousiii nex | Balikan. b 24 ka1 CeRepO-BOCTOUIIEE | JONOTMINEALHOE Busapos  BA Marcpitab
c. Topsumick, b 2 KN Ha cehep | neenexonanie VCTaHOBACHIA [PANHIL HANATHIKOR
COBEPO-BOCTOK 0T JAUHOTO NOCEIIK apxcosorun » TpeGalikanekon
Karxoso (Kotkoso), & 0.4 km a paiione Pecnydukn  Bypatns.
JOrO-BOCTOK OT OKOHEHIOCTH MbICa Kunra L. Yaau-Y0, 2001
Katkono, & 0,5 KM 12 10F 0T Y. B o o
7 Karxoso Il Crosnka | neoant I wa wocTouiioN N0GEpeAkRe 03CpA | aBapRiiioe, Tpe Kowes BIL, Jlembenos Ci.
Gpousomuii sk | Balikal, W cencpioi  OKpAe | IONONITEIbIOE Busapoe  B.A. Mareprant
sauoro mocenka Katkomo, Ha | nccrenosame YCTAHOBACHIA TRANIIL HANATHIKOR,
MBICOOGPA3HOM  YHICTKS_ NCpROil apxeonorms & _Ipndaiika
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BLicokoil oiinee p. 1ypKa b
10 2 3, BpIMLIKaIOLIEH K CeBepy K

Tpudaiikaseroro paiiona
PecuyGanian Bypatis — Yian-Y.o.

sanaanofi oxpansic ¢. | pessn

14t waanofvennoii  Teppace 13
BBICOTOI 3.4 M B MCCTHOCIH
} } Kopron
Tpevmck. Tl haxommen  Ha | BoCtoulio | aapuiioe. Tpedyerea | busapos  B.A.  Veranomnense
Gpomsosuiit ek | noSepenbe osepa  Baiikun,  ka | jlononuensiioe Ipamii TeppHTOpII  OGBCKTOB
upavos Bepery p. Kitka (npanii | necnienonanie apxeonorecKoro nace
upiyeTLCBOil e - 7). Ha 1070~ TpiGaiikanLeroro paiiona

PecnyGunar byparia — Vaau-Y o,
2013

Ilecoyuactow-1 Gpowionuii vex

reppace 03, Kotokenn (cenepioe
e
oKpantc ¢. Apusl, 1a 1eBON Gepery
| py. Upsstii Knioy

LOHOTHITENLHOE
HeeneRoBae

Tlivomitcn  ma  S-werponofi | amapuiinioe, 1pedyerca | basapon  BA.  Omier 00
baitkaucxire. wenesaii vk | Gufikalbekol  teppace.  ma | AomOAMATENBION apxcomormueckoll  pawpenke  Ha
HeGOTbIION  GENIECHON  YHACTRe | ICCIeAOBaIE teppitopint Npnaiisankerora
soctouroro Sepera o3. Buiikan v paitona PecnyGmun  Bypat o
nosopota foporit . Heiok 2001 .~ Yan-Y;o, 20
Bomwas  wers  crommm
| paspymiena kapbepass
Thaxommen  ma  2-3-werposoil | asapuitiios, rpebyeicy | Konowatos ILb., Commmn BB

Xansuma F.A., XnoGuermn JLIT
Omaer 00 apXeollorHYccKux
uceneopaknsx na Baiikane, 1963-
1964 1. Apsus BHOH Bd CO
PAH CCCP

Kotoxerb-1

Gponsosii BeK

HAXOMMTCA A CKIOHE 3anaznoi
IKCTOIMN  TOPHOTO  MaCCHEA,
ananuee KraAONLa, Ha cesepioil
oxpaue ¢. Merox.  Uacrmuno
LeppIOpHA  NAMATHMKE  ANATA
wacTHLM OrOpOANI

avapiiitioe, TpEGYCTeH
nonOAHTETROC
uccaea0saHIe

Navania EA. Apxeoioniecsic |
nansTEH Bypsmiit -
HopocuGupek: Hayka, 1982. - 152

Ticrox-Kotoxen-2. TThaxomrrcn 2 ebon Oepery p. | awapuiinoe. tpebyercd | Konen Bl fewbenos CI..
Gpoisoseiii ek | Kotouwins & 0.2 ki Ha 3anaii OT | AOHOTNTIbHOC Basapos  B.A.  Marepiase
Gepera, Ha  mocTodHON cKioe | HecenOBAMIC YCTAHOBICHIIS TPAHHIL TAMATHHKOD
BosmLCHOCT, B Cenepo- apxconorn 5 Tpidaiisanscron
noeTousoit wacti ¢. Hetow palione Pecnyomnit bypsms. —
Knura I, Vnau-Y . 2001
73| Hetok-Katokem | haxomres e _etone omaoit | yronieropircisioe_| Konen BT JlewGeron CL.
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Crom Gpomsomuiii ek | MKCTOMMUNA, WA BOCTONMO bwsapos  B.A! Marepiias: |
oxpaniic cena. K octoxy maxo- VCTaNOBICII DAL TANATIKOS
uttes Kapbep o 20GuIe wWedmns - apxeonorin B 1IpnGaiikansekos:

paiione Pecnyonmkn Byprnm. -
. o | o Kuura 1, Yran-Vo, 2001
23| Hetox-Kotokenn-d. | Heom® T Ravomien W ciowe  toro- | amapuiinoe, tpebyerca | Koues BUL. JlewGesios  CI.

Crosmxa Gpowsoni ek | 3anaanoi akenosimui, 8 0,03-0.04 | rouoaHATEbHOE Basapos  B.A. Marepnat
WM or Gepera o3 Kotokean, | neeaenonauie YCTAHOBCHIS [PAHII BAMATHHKOR
wanporus npuetamn, © 1 kv va | apxconoris & Hpubaiikaanekos
anan ot . Hetox | paiionic PecnySmumn Bypstas. —

| Knra I, Vaan-Ym, 2001

Kotoxenn, Croanka | neonnt T axomiros 1 cenepiion oKpaiie c. | aapitiioe, Tpeoyerea | Koies BT, ~ JlenGenon  CL.

Bats Gpowsomiii ek | Kotoken-Bais,  Ha 1070~ | JOMOMKIETHIOE basapor  BA.  Marepats |
BOCTOMHOM  CKJOHC  BOSBBINICH- | NCCTCIOBAUIE YCTAHOBICHHS TPAHILL NANATHHUKOS |
loctu, Ha Bucore 5-6 M. Yacts | apxconoriit & NpuGaiikanbeko |
TepPUTOPHIL  DEMGITHIKA  SAUNTA paiionie PecnyGami Bypsmna. — |
| wacTis crpocis . I\Hnral Vaan-Y.0, 2001

%6 | Xamsanono oo Jaxonica B 2 kv Ha cobepo- | yaomaersopteattioe | Commn B.B. Konosanon [1b.,

(Xamanonia). Boctox ot ¢. Typyiraceo, & 0.5 KM Navamia EA., XnoSierin JLLL

Crosmka | na toro-saman ot ¢. Xamaioso, ua Oruer 06 apXCONOTIECKiX ne-
| npasos Gepery p. Viramua u crenoausx wa Baitkare B 1963-
Ipiypouera K CKIOHOBLM 1964 1.~ Mpryrer-Yaas-Yao,
(ACOBHAILELN)  OLIOKCHITN 1964 (PO MMBuT CO PAH)

OO W roro-sanoit
axeros cpeieropioro |
. o |
27 | Kiouneso T weonnt Tl iasomrmen wa siesow Gepery p. | amapuitioe, tpedyercx | Koues BIL.~ JlewGenos  CI.
Crosmka Gpomsonsiii sck | Hranie, manporne cena JonoAMHTE b0 Gasapos AL Marepuana
| ncenenopaime VCTAOBACHIIA FPANIIL BAMATHIKOR
apxeosormt B [pudaiikaibckon
paitorte. PecnyGunn Byparua. - |

i Knnra L Yaau-Y 0, 2000

Knowneso 1L | Mezonut T aomien cencpo-sananiiee cena. | yiosaerwopitearioe | Kowen  BIL,~ Jlewdeios  CI, |
Cronmka Seaesubiil HOK - | HA IDHYCTREBLIN YURCTKRX €yXOro Buapos  BA. Marepnam |
nosance pYCRa  BPEMEHIOMO  BOMOTOKA VCTAIORICHIS TPaHHIL NAMATHIKOB |
cpennesckoshe | (oBpara) apxecaorni B Hpudaiisaiscxon |
patione_PecryGuni_bypsus. |
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Anvuuncrpamus Bypsian Yanacaii
Toanet PecnyGmnsn Bypentte oo o WA 010N B
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O BKJIOYCHHH BBISIBJICHIIOr0 00HEKTA APXE0JOrHYECKOr0 HACTEAHs!
«Hcrok. Sipusbt Baiikanbekue. Crosimka I
B TIEpENeID BLIBICHILIX 06HCKTOB Ky-ITYPHOTO HACTEHS!

B coorsercrsun co crarheit 16.1 denepanbroro 3akona ot 25.06.2002 Ne 73-
3 «O6 oBBeKTaX KYISTYPHOTO HacHe[Ws (TAMATHUKAX HCTODHM M KyTHTYPE)
napojios Poccuiickoit beiepartumy, Ha 0CHOBAHHMH IIPHKa3a MUHICTePCTBA KYJIBTYPE
Pocenickoli Dexepawin ot 02.07.2015 Ne 1907 «OB yrsepiienun nopska
OPMHPOBAHIA 1 BOICHHA TIEPEIIA BHABICHABIX 0GHEKTOB KYJISTYDHOTO HACTEN,
CoCTaB CROJICHHI, BKIOYACMBIX B J@HHEIE mepeuens», mpukasa Mumucreporsa
Kyastyps Poceniickofi Meziepatn ot 01.09.2015 Ne 2328 «O6 yTsepiienmu
e OTACHBHBIX CBeneHii 06 0GBEKTaX aPXCOJIOrHUCCKOT0 HACE/ s, KOTOpHIE
e TO/UIEKaT Ol G/MKOBAIMION 1L P H K 2 3 bl B @ 107

1. BKIOUHTS B NepeucHb BEABICHHEIX OOHEKTOB KyIBTYPHOTO HACHEAMA
BhIBICHILI 0BHeKT apxeoormeckoro nacnemm «Metok. Slpus Baiixamsckue.
Crosuika [I, pactiososxentbiii b ITpuGaiikanekon paiiorie Pecry6mkn Bypstis.

MeCTONONOKEHHE  J@HHOTO  BHIBICHHOTO OOBEKTA  apXeoJOrHuecKoro
HACHEIIH ONPE/ICHO B COOTBCTCTBHN © MPHIOJKEHHEM K HACTORIIEMY TIpHKazy (iie
TIPHBOJHICS).

2. VTBepMTE IPAHHIIE TEPPHTOPHH JUISl YKA3AHHOTO B MHKTE | BHISBICHHOTO
0GBEKTa  apXCONOIHIECKOr0 HACHCils COIACHO MPWIOKEHHIO K HACTOSIIEMY

TpHKasy (He PUBOHTCS).
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3. Veranours 0coGblii PEKIM HCHOAB30BAHUS 3eMNBHBX YHACTKOB, B

TPaHMIAX  KOTOPBIX ~pacriojiaraercss OGBEeKT apXeoNOrHuecKoro Haclemns, B

COOTBETCTBHH €O CT. 5.1 ®esepaibHoro sakoma or 25.06.2002 Ne 73-03 «O6

OBeKTaX KyJIBTYPHOrO Hacienus (IaMATHHKAX MCTOPHH H KYJBTYPBI) HapoJIoB
Poccniickoii Deeparuiy.

4. Hactosmwii npukas BCTymaer B CHIy €O AHA €ro OQUUMATHHOD

onyGuKoBanm,

amecrurean lpenceaarean lpasuteasersa
PecnyGummkn Bypsiris - Pykosourens
Anvumuerpan aaspt Peeny6imin B
Hpasureersa PecnyGamnkn Bypsrus/. <

AL Iyarenos

Tpoext npeacTanen Kowsrero rocyaaperaertioli
OXpalbl OBCKTOB KyILTYPHOO Hacaeas, Tea. 21-18-37
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Tpuoxenie

K MpHKasy AZMUHHCTpaLI

[nawer PecnyGniku Bypsriss i

Tlpasuenscrsa PecnyGmuki Bypsmis
202251 Ne _rotr

T'pannus: Tepputopun
BLUIBJICNIIOr0 06HEKTA APXCOIOTHUECKOTO HACTEHS!

Onucanue mecronooxenus rpanmi

_lerox. Slpuss Baiiscamseue, Crommica Iy

Paszen 1

(anveNOBaIe OGLEKTA, MCCTONOAOKEHHE FPaIHLL KOTOPOFo ONICaHo (1a7ee — 0GbeT)

Cuenenia o6 obvexre

N XapaKTepuctim obbexTa

Onicanue xaparreperik

1 2

3

1 [Mectononomente obvexta

[PecnySana Byprus, NpuGaixanckii parion, al
jBocTouiiom Gepery oscpa Bafika, Ha HeGobIoM|
Mbicy B.2.7 Kt sanaziee ot c. Apisi, B 12 Kt cenepo-
jBocTouee c. Ipevaunnek u s 10 ky oro-Boctounce|
lor ¢. Typxa.

2 [Tlaoutans oGvexra +/- seanunna norpewtioci
onpezenenns maowan (P +/- Jlensta P)

1829.02

3 [Musie xapaxrephcTiki ofbexTa

- 1oro-sanaman rpana mpoTARCHOGTHO 16,5 ¥
[npoxoau uepes rpywrosyio 20pory;

- sanaanas rpanua npotwxeamocrsio 26, 2
1pOXOAT b Cenepo-nocTouoN  HanpaBzCHIN 10
(Gopry Gepera;

- cenepo-sanaan rparmmua npoTskenmocTo 40,6 |
n mpoxouT moTH  napansensio oGpuBicroNY|
Gepery;

- cencpo-Bocrounan rpam npoTEKENHOCTIO 24,4
M n npoxou epes rpymrosyio aopory K
ieGonOMY necHomy yuaery;

- Bocrounas rpana mporsaenmoctsio 459 |
ImpoxomuT wepes secnofi  macci o posof
lomkpuToR nowmanke uica;

- foro-BocToNIaA Fpara pOTAKEHHOCTHIO 20,7 M

[npoxoT o poBiHo, OTpbITOl RtOMANKE Mca.

B coommerersinn ¢ mpikasow Munnerepersa kymvTypn Pocciiickoli @eaepaun ot 01092015 r. Ne 2328 (06

YTOGPUUICHHN TCENNA OTICILHNX CRGACHHT 06 OGHEKTAX apXEONOTUMECKOTO HACTCAMS, KOTOpH e Momiear
ONYGHKOBAIIHION 1 MOLIEKAT ONYGANKOBANHIO: CBGACHHA O MECTOHAXGHICHHI OGbEKTa APXEOTONIHECKOrO HACTEAIA
(a1pee OGbeKTa It ORHCANHE MECTOMONOKCHI OGbeKTa), OMHCANME TPANIL TEPPITOPHH 00BEKTA © MpILIOACHHOM
TEKCTOBOIO ONHGAHHS MECTOTOTOXKEHIS STIX TPAHHL, TEPENEHb KOOPIMHAT XapaKTEPHBIX TONEK STHX TPAHIIL B CHCTENE
KOOpUINAT, YCTAHOBICHHOM 414 BOACHNA TOCYAAPCTICHHORO KALACTPA OGLEKTOB HEABIAIMOCTH




image73.png
2

Paen 2
Coezeriu o mecTomoNOXEHII rpaL OGLeRTa
1. Crcrema xoopmmmar MCK-03 (mecrias), 3oma Ne 4
2. Coeneniis 0 XapaxTepmbix TouKax rpasni oGbexTa

OGossauenne Koopaumarsi, M Meron Cpenna kpanparH- | Onucanse 0GosHa-
xapaxtepnbix X Y onpenencinn [ weckan norpemmocs | e Tow a
Tovex rparmy xoopuHat | monOXeHns Xapax- | mecrHocTn (npn
Ixapaxrepiofi Tow|repwofi Tomor (M), M| nann)
7 7 I3 s 3
65069701 4187427.16__[Kaprowerpmaecxuii 03 -
650712.83 418742232 |Kaprowerpmieciani 03 -

650737.53 41874312 |Kapromerpuieciani 03 -
650760.62 418746472 |Kapromerpuecxuii 03 -

= [on oo o =

650737.76 4187473.46__|Kapromerpunecti 03 -
650699.64 4187447.78__|Kapromerpusecianii 03 -
650697.01 4187427.16__|Kaprowerpusecuii 03 -

3. Coeienin 0 XapaKTepHbX TONKAX 5acTH (1acTei) rpas oGvexTa
OBosnaenne xapaxrepwunx | Koopmmaris,w | Meron onpencneris | Cpomiuan xoanpars- | Onncamie oo
“ToveK sacTH rpaI X Y KoopaT | weckas norpemHoCTs | e TouKI 1A
xapakrepiofi Touc | monoxemns xapax- | mecrocnt (npn
[repuoii rowan (M), | wamwnn)
5 @

© e B Wypx-osopomas Towa BOAH Hero. Spuss

Novermas arepwan. Oen Seamoue, Crmea I
Nognesou repwan. Oparescrmos © 1000P0Than 8 SO Mo T Soamee.
epamecor cocyas Cruesa
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WEAEPATHHOE ATEHTCTBO BOTHBIX PECYPCOB
(Pocnonpeeypem)
000 eosemkazactpy
EHHCEHCKOE BACCEHHOBOE
BOJIHOE YNIPABJIEHHE
(Ennecitexoe BBY) Cypasosy A H.
TEPPUTOPHATH B OTIET BOTHBIX PECYPCOB
10 PECIYIHKE BYPSITIS
(OB o Pecnyinnse yprrn)
670000, Yaan-Y0 . Bopcoess, 13

rex (3012) 21-90.03
©mai ovih.enbu@voda govu

or 28.04.2025 x 03 - 455

e

O npesocTaneni e s
TOCYIPCTBCNHOTO BOAHOTO eccTpa

Coofuaen, 410 B coornercTami JaBicuier of «21» anpens 2025 roza, Bxouui HOME
sasmienns na ENTY 5413966292, Bav IPEAOCTABIAIOTCA HMEIOIMECS B FOCYAAPCTACHHOM BOAHOM
peectpe (anee - [BP) chexenis b oTHOUeHMI

- 0. Baiika, 03. Kotokeasckoe 10 opyas 1.8.1-rap «Caeenins o MecTononoenii Geperosoii
A (IPAHULEL BOAHOTO 0GbexTa)y, 2.13-rBp (BOAOOXpAHHbIC 30HEI 1 NPHOPEANbC HUUITHbC
HO0CH! BOAHBIX OBHEKTOR;

- 0. Baiikaz, p. Kika oopwe 2.15-rap «3otb1 3TOICH IS, HOATONICHHSD

Cheaeni B orsoueni 03, Baiikan 110 hopsie:

- 2.14-rmp (30HBI CAHHTAPHOIi OXPAHEI HCTOMIKOR (IOPMA THTEEROTO 1 XO3AHCTBCHHO-GHTOBONO
BOAOCHAGACHIA, OKDYTA CAHNTADHOH (FODHO-CAHMTADHOH) ~OXAHBI 1€4GHO-0310POBHTE b HELX
MecTHOCTelE  KYPOPTOB»,

8 ornomeni 03. Kotokerekoe 10 opyas:

- 2.14-rmp «30HBI CAHHTAPHOIi OXPAHEL HCTOIIKOR (IOPMA THTEEROTO 1 XO3AHCTBCHHO-GHTOBOrD
BOAOCHAGACHIA, OKDYA CAHUTADHOH (FODHO-CAHMTADHOH) ~OXPAHBI /1€4EGHO-0310POBHTE b HELX
MecTHOCTeli 1 KyPOPTOB», 2.15-IBp (30HAI 3ATOILICHIA, NOXTOILICHIY,

& ornomeni p. Kika 110 opmas:

- 18.1-rmp «CBeACHHS O MECTONOZOKEHINH GeperoRoii Mk (IPAHHLEL BOHOTO OGHEKTA),
2.13-r8p «BoI00XpaHHBIE J0HbI H MPUGPCKHBIE JANMTHEIE HONOCH BOHBIX 0GLOKTOBY, 2.14-rp Gomst
CAHNTAPHOH OXPAHBI HCTOMHIKOR (OPNA MHTHEROTO 1 XO3HCTREHHO-GHITOBONO BOAOCHAGACHHS, OKPYTA
CAHITAPHOI (FOPHO-CANHTAPHOIT) OX P! AeHCGHO-0310POBITELHBIX MECTHOCTEI  KYPOPTOBY,

a Takcke B oTHOUICHK pex Banarannas, Bobuas, Topena, Herok, Kotouns, Kpacuas, Kypraska,
Jlensiit Xaun, Manan Cyxas, Hipansiii Xany, Tazansauka, Xaus, Yepentuarka, osep Jukoe, Jyxonoe,
Maoe Jlyxoroe 110 hopyian

1.8.1-rap «CheeHIus 0 MECTONOAOKeHIH Geperosoii i (IPAHLE! BOAHONO 00kexTa), 2.13-
rBp «BOACOXPAHEIC 10HEI M NPHOPEAHBIC JALUITHBIC NOOCH BOMBX 0OBEKTOR», 2.14-rp «oml
AHITAPHOIi OXPAHEI HCTORHIKOR (YOPMA THTEEBOTO M XO3MICTRCHHO-GAITOBOIO BOIOCHAGACHIA, OKPYTa
amITAPHOIi (FOPHO-CAHHTAPHOIE) OXPaIEI eYEGHO-03I0POBHTEILHEIX MECTHOCTESH 1 KypopToBy, 2.15-
rBP (30HEI JATOLICHIS, NOATOMICHI

He MOTYT GMITh NPCACTABICHHI B CRA3H C TeM, §TO B Gase
OpMALILA HE COACANTES.

Cheaenns & omwouenii pex: Bepesossii, Bon3esnsanza, Byxyiwaan, Bricrpas, Bepeson,
Bepx. Bepeomsi, Bropoit Amapeencknii, anucii, TnyGoknii, Tonan, ['pessanii, Juuue, foaruii,
Joaro-Conoueumnii, Jlyphas, Kupowoii, 3ewmanza, 3esoscxas, nvoeiickas, Supsika, Kaatycusiii,
Kopenoncknii, Kpectonas, Jlen.bemmcxnii, Jlea.Kotounk, Man 3emmana, Marioummuckuii, Moiics,

aunix TBP sanpauinpacsas
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Mocrosas, Myxap-Kosynwka, Hapis, Tepserii Anapeesciuii, Tecuanka, Tpas Bemumcxuii, Tposis,
Paccummas, Crakyn, Tomkas Pewxa, Typo-lopxow, ®mam, Xamwcknii, Uepemyxopas,
Uepemmanosskii, 309p-Kareimue; osep: Man.Cyxan, Karas, Kysencroe, Mariounmexoe, Co6oackoe,
Xansauosckoe, Mecuarka, Tanansarka, Xais He MOrYT GhiTh NPEACTABICHI B CBAY ¢ OTCYTCTRHEM IX
& Gase IBP.

OTcyTeThie B HACTORILEM BPEMEHH JOKYMEHTHPORAHHEIX chezeniii B TBP 0 BofHOM 00bekTe e
SWISETCA MOATHEPAJIEHHEM €10 (AKTHYECKOTO OTCYICTBIS HA MECTHOCTH M HE MOKET OTpAKATH Wt
MIMEHSTh CTATYC BOHOIO OGhEKTa.

Tlpi 5TOM 10 Mepe npeAcTaBICHIs POCTHAPOMETOM AAHHbLX 05 H3YMEHHOCTH BOIHbIX 05HEKTOR,
caezienis 0 Hitx GyayT siecenst 5 [BP B yCTaHOBCHHOM NOPSIKE.

JlonoamiTenho coobuaen o Tov, *ro n IBP nyeiotes caeaenus & orsomeni p. pensuas (54
KM 110 11p. Gepery p. Bapryaus), p. 3aanza (18 kn 110 np. Gepery p. Xaun), pys. 3spsska (11 ks 1o s,
Gepery p. Kua), p. Karrycuas (93 1 no np. Gepery p. Typka), p. Kpectoncxas (o3. Apanraryii), p.
Mocronka (83 ki 10 18, Gepery p. Cesenra).

Cheaenin & oTuowerin p. Tpesrias (54 ko 1o np. Gepery p. Baprysun), p. 3ananza (18 ku no
np. Gepery p. Xauw), py. 3spsska (11 1 10 18, Gepery p. Kuka), p. Karycuas (93 kv 1o np. Gepery
p. Typia), p. Kpectonckas (03. Apanraryi), p. Moctosa (83 kv 1o n. Gepery p. Cenenra) 1o popmast
1.8.1-r8p «Chelienis 0 MecTOMONOKeNMH Geperopoii MMM (FPAHMIE BOAHOrO 00bexra), 2.13-rap
«BOZ0OXpaNHEIE 30HM M MPHOPEAHbIE JAUNITHEE NOIOCH BOMHBX O0heKToB», 2.14-rBp (oMbl
CAHNTAPHOH OXPAHBI HCTOMHIKOR (IOPNA MHTHEROTO 1 XO3HCTREHHO-GHITOBONO BOAOCHAGACHIS, OKPYTA
caniTapioii (FOPHO-CAHNTAPHOIH) OXPaithi /1e4€GHO-0310POBHTENILHAIX. MeCTHOCTeli 1 kypopTomy, 2.15-
TBD (30HbI FATOILIENHS, NOZTOIIEHNS) He MOTYT GhiTh PEACTABIEHEL B CBA3H C OTCYTCTBHEM HX B Gase
IBP.

Jls caejeis COOGINAEM, 4TO UHPHHA BOIOOXPAHHOI 30HbI H NPHOPEAHEIX JAUHTHEX MON0C
BOMMHIX OObeKTOB Ompeiensercs crathei 65 Bommoro kogekca Poccuiickoii Denepaumi. To
mveiomunves 5 TBP cnpapouskiv atepuaniant jumisa p. Banaranuas (12 kv 1o s, Gepery p. Masas
Cyxan) cocragnser 10 &y, p. Boanuwa (03. Kono) — 16 ki, p. Topena (36 knt 1o 1s. Gepery p. Kinka) —
11 s, p. Tpemsuas (54 knt 1o np. Gepery p. Bapryaun) — 13 o, p. 3asanza (18 kv 1o np. Gepery p.
Xamm) - 21 ki, pys. 3uparka (11 1 10 8. Gepery p. Kinka) — 13 kw, p. Karrycuas (93 o no np.
Gepery p. Typka) - 19 kw, p. Kika (Borbuas Kuka) (03.aitxar) — 107 o, p. Koo (Katsuumm,
Karosx) (4 st 10 1s. Gepery p. Typka) — 76 ki, p. Kpacias (13 knt 0 np. Gepery np. Koxyiickas) - 14
ko, p. Kpecroncas (o1, Apanraryit) — 17 o, p. Kypkaska (24 ks o np. Gepery p.Xaiy) - 28 ki, p.
Jlensiii Xamvt (38 st 1m0 a8, Gepery p. Xams) — 19 ki, p. Maas Cyxan (o1, Baiikan) — 34 x, p.
Maocronka (83 kn 110 s, Gepery p. Cenenra) — 33 ki, p. Ipassiii Xam (58 ot 10 mp. Gepery p. Xany) -
21 ko, p. Tanansanka (o3. Baiikan) — 16 kn, p. Xanw (45 ku no np. Gepery p. Kika) — 58 K, p.
Uepemmanka (03. Baiikan) — 13 . [ sepkana 03. Jukoe (p. Kika, 5 | kyt k B or yetss pexn)
cocrapaser 1,64 kn’, 03. lyxosoe (p. Kuka, B 5 kv & 10 ot yerss pex) — 2,68 kn’, 03. Masoe Jlyxosoe
(p. Kixca, 83 kv & B or yerss pexir) — 1,88 k.

DopMupOBaHie H BeJeHHE OCY APCTBEHHOTO BOTHOTO PEECTa OCyIeCTAseTes Deepabibi
ArCHICTBOM BOAHBIX PECYPCOR C PTYIAPHBIM HATIOIHEHHCM CrO CBEACHHAMH, COCTAR, COACPAIHHE
CpOKIH, IPEACTABIEHIS KOTOPIX ONpeereishi nocTanopentem [pasutenncraa Poccuiickoli dexepanin
0128.04.2007 No 253 «O HOpAAKe BeJleHHs FOCYAAPCTREHHOTO BOHOIO PEECTPA.

Tpuiosente: wa 7 1. 1 k3.

3avecriens pykonoaTens O.I1. Konoweent

Hen: Hazrosa T
8@z 210177
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1.2.7 Ceaenis 0 MecTOnO0AeHIN Geperonoii At (Fauiiisl BOAHOIO 0GsexTa) (hopya 1.8.1-rap)
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2.4.1 Boaooxpasibie 30Hs! it NPHOPEKHbE JALLTHbIE HOI0CH! BOTHBIX 0GHeKTOR. ((oopya 2.13-rap)

Tpotsuaennocts, Geperonoii

[16.01 - Aurapa

[16.01.01 - Aurap:

2 20 cTBOpA Aoy 3Aa BpaTCKoro BOTOpAMMAMIA

[16.01.01.001 -1
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paccTosmnit 86 M paciiosioen 1-aTaxusii K10l oM h=6 M (y1. Bpathen Borkossix, 32).

* CBOCTOKA Ha paccTosmy 7274 M pacnionoxers Xossicraentic nmoctpoiii h=3 u (y1. Bpatsen
Borossix, 30); Ha paccrostmin 86 M pacriozoen l-otammbii xioi oM h=6 M (yn. Bparscs
Bononeix, 30): ua pacetosmsn 91 M pacnonoxen |-staxisii swnofi tom h=6 w (v1. Bpatsen
Boskossix, 28); a pacctosiii 73 M pacnonowen 2-X STaxHbli xui0f oM h=§ M (y1. Bpatsen
Boskossix, 28); Ha_pacctosiui 83-86 M pacriofoens: XoasiCTRRHRBIE MoCTpoKE h=3 M (y1.
Bparses Bonkosix, 28)

- C 1010 - BOCTOKA - Ha paccTonHmM 48 M pacionoxeHa XossHicTBeHHas MOCTpOliKa
Bon<ossix, 28).

- 1ora - Ha pacerommy 15-70 M pacnio;oena TepPHTOPHS YHaCTKa - MYCTHIpS 10 y. CriopTpias 2.
- ¢ foro-sanaza - wa paccrosii 49 M pacroioena xossficTaennan nocrpoiika h=4 M mo ya
Croprusias, 2.

- ¢ 3anaa - Ha paccrostmit 37 M pacrionoxen 1-sTaxmbi Kuioit ov h=6 » (y1. Hosas, 1); sa
PACCTORNIH 55 M pacmiofoeis 2-oTaxibiit wioii om h=8 M (yx. Hosas, 1); na pacctossin 78 M
pacrionoken ot 20w h=7 u (v Hosas, 2); na pacerossmn 72 M pacnonoken rapax h=4 x (y1
Honas, 2).

- © ceBepo-anaa - 1A paccToRHMM 61 M pacmonoken Kuiof oM h=6 M mo yi. Hosas, 3; na
paccrosii 90 M pacnooxeH im0l 1oM h=6 v 1o y1. Hosas, 5.

Ton sBozia 5 aKenyarauio [IPTO: nuiasmpyercs k 3oy B HKenyatamio  2016r.

Texunuecue xapaxrepuctu [IPTO: axruseckn ycranopiernoe ogopyrosane PTIIC IHTB
«TPeMUIHHCKY COOTBETCTBYET IpOEKTHOMY.

» (y1. Bparien

Teximicsig XapuvTeprc i nepeaTOE Texumicse NapaepreTar e
Ton Ko| Sacom. | Mow] Tan T Mousos | Cyw. | Wipwa | Bucors | Koxfpy
npeaamanon | 2 | MPu | woer | womana | wwews | wnysews, | moa | yron | OH | nowees | oo,
. wBr | m a1 | wose, | wasion | ropissee | orsewau | 4Bi
a Br B P | .
mpane | nocroe. | w0
Tompwe | 1| 21TBK | 30 | QK | Aldem | 0360 0 |30/ [ R/ | 63
Tlso 0478 ATS 0807
() 920

(um)

Bpeneiikie XapaxTepHCTHI (TPOTOTKHTENBHOCTS) paboTst IIPTO Ha H3TyHeRHE: KpyIIOCYTOTHO.
Paseps! yCTaHOBAEHHO/ caNHTapHO-3aUMTHOM 30HE (xanee — C33): [lo pesyibTatam pactetos
CYMMapHas IIOTHOCTS NIOTOKa JHEPrHH Ha BhicoTe 2 Ha mpuicraomei x [PTO TeppTopii He
npessuaet  TIIY  10MBr/es?,  crietosatensio,  canurapHo-sammthas  soma [IPTO  me
YCTAHABTHBACTCA. VI3VeEpeHTLIe 3HAYCHHA MIOTHOCTH noToka dHeprum (TTT3) Ha mpireraiomeli K
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PeKBUSHTS HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB, Ha OCHOBANHH KOTOPHIX COTIacoBana skcrunyarauns TIPTO:
CanTluH 2.1.8/22.4.1383-03 "THrieniicckne TpeGOBANMS K PAIMCICRWIO H OKCIAYATALMH
NEPCTAIOMI  PATHOTEXHMYECKNX  OGbekTos"; CanlluH  2.1.8/22.4.1190-03  "Twrnemraccxue
TPEGOBaHIA K PASMENIEHHIO  IKCIIYATAIIH CPEACTB CYXOITYTHOM TOBIKHOR panocss3i’. CanTInH
2.24.1191-03 "D1teKTPOMATHHTHBIE TIOMS B MPOK3BOJCTREHHBIX YCAOBHAX" .
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Azunnerpauns Tnanss PecnyGakn Bypsris u Tpasirrenscraa PecnyGmuin Byparis

Komy: OBIIECTBO C OTPAHHYEHHO!
OTBETCTBEHHOCTbIO "TEO3EMKAJIACTP'

HHH 0326520213
OFPH 1140327001540

Viomomouentioe mio: Cypasios Anspeii
Hisonaeni

Konrakcrbie faibie:

359130, Peci. Kamsikaus, p-i. Hion-Bypyascxni, o
Hin-Bypya, 1. Mukpopaiion, 1. 39, orc. 4

Ten. +7(902)4524225

annowma: geozemkadastr@inbox.ru

MPEJOCTABJIEHHE
CBeACHMIE 0 HATMMII I OTCYTCTBUMH 05LEKTOB KY.ILTYPHOTO HACAEANS! M BLISBICHHLIX
OGLEKTAX KYILTYPHOIO HACIEMS! 1A JEMASEX, HOLICAALINY BOYICHCTBII0 IEMARMBIX,
CTPONTEILHBIX, MCTHOPATHBHLIX, X03siCTBENHbIX PAGOT

0105.05.2025 No OKH-20250428-26642746345-3

Io pesyisTaTay pACCMOTPEHNS JARICHNS A NPCAOCTARNCHHE TOCYAAPCTECHNON
yeryru llpesocTannennie caeieHiii 0 HAIHSMH WIM OTCYTCTBIH OGBEKTOR KYISTYPHOIO
HACIEIA, BINOUEHHBIX B CAUMBIIE 0CYAAPCTBCHHELH PecCTp OGBEKTOR KY/ISTYPHOrO HACACAIS
(navaTHKOB MCTOPMH H KyibTyps) Hapoaos Poccuiickoii (Delepamiu, # BEHABICHHEX
O0LeKTAX  KyITYPHOTO  h
CTPOMTEABHBIX, MeTHODATHBHBIX, XOIiCTRCHHMX pabor, mpeaycvorpensbix 25 Jlecoro
Koaexca Poceniickoli Dexepaitii pagoT 10 HCMOIBIORANIIO JIECOR (33 HCKONCHHEM aGoT,
yrasansix B nynkrax 3, 4 u 7 sacru | crateu 25 Jlecnoro koaexca Poceniickoii dexepaun)
Hisix pago» ot 28.04.2025 Ne5482220187 1 IPIIATACMBIX K HEMy JOKYMEHTOB B OTHOWICHHI
semenbHoro(biX) ysacTka (o)

Hanvenonanne obnexra: MO CIT "Hecrepoackoe”, OmicaHie  MECTONOOMKCHIS
semenbhoro ysactka: MO CIl "Heereporckoe” TpuGaiikascroro paiiona PecnyGmmin
Bypamis, nomame: 2044,16 k. 1
cooGutaes caeayiomee:

CICAMA HA CMIAX, HOMICKAIMX BOYICHCTBUIO 3eMIIHBIX,

1. Coedenun 0 namuwwu wa senernos yuacme ofvekmos KymypHozo Hacieous,
cuouennbix @ eounniil 20cydapemaennviii peecmp  ofvexmos  KyamypuOZO  HacieOus
(naxsmuukos ucmopu u Kyomyper) napodos Poccuiicoil ®edepayuu, aisarenivix obvexmax
Kb mypHOZ0. Hacredus, G0 oBvexmay, 0BIAOMOUNT NPUMAKAMY 0FDEKMa Ky.T6MYPHOZ0
nacaeous: Ha sanpaumsaenioli TeppITOpIII PACTIOAOKEHE OOBCKTH KYISTYPHONO HACICAHS
(aanee ~ OKH) cornacio encxy (Mpurosense 1).

2. Coedenun 0 pacnoaoocenuu 3eNeIbNO0 YUGCHIKA € SPANUYEX 3QUUMHBLY 30K, &
panuyax  meppumopuii ofvexmos  kyumypuozo naciedus, & epanuyax  meppumopuil
GouGTCNNbIX  OGBEKMOG  KYIBMYPHOZO HACIEOUS, G PANKYX OM  OXPaNbL  0Bvexmos
KYABMYPHOZ0 HACIEOUS, & PANUYAX MEPPUMOPUIE UCTIOPUNECKILX ROCEAENIT, UNEIOUUX 0Cof0e
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smauenue 013 uemopuu u kyasmyper Poceuiickoii Gedepayuu: Tpanmitst TeppHTOpII 1 30K
oxpanst OKH yraepactensi npukasavi Aavimuctpanun Tnapst PecnyGauku Bypsus
Tpannreascraa PecnyGaku Bypsis (pnoserne 2).

3. Onucanue pexcunos ucnonbzosanus sexetbn0z0 yuacmia: PExUME HCIOARIOBAMIA
aemenbhoro yuacka OKH yraepactensi npukasaws Axumncrpaunn Trassi PecnyGamsi
Bypamus u Hpannteascraa PecnyGnn Bypsus (Tpinosene 2).

4. Hupopyayuss 0 namwuu  coedenuil 0 MpoGedeHbIX  UCMOPUKO-KyTomYpHbLX
uccaedoaanusx: CheACHHA O NPORCACHHBIX HCTOPHKO-KYITYPHBIX HCCACAORAHII] ¢ UEIBIO
YCTAHOBICHIA HATIIS / OTCYTCTRIA OGEKTOR KYBTYPHOTO HACTCAS OTCYTCTBYIOT.

5. Hugpopmayus: 0 neofxoowniocmu nposedens 20¢ydapemaennoi ucmopuxo-kysmypuoi
oxenepmuzbi: Azsmimerpanus Tnasst PecnySamcn Bypsrus n Tpairensersa PecnyGmsn
BypATHA KaK OPran MCHOHMTEILHOH BIACTH, YNOTHOMOMCHHBI B OGIACTH COXpAHCHIS,
HCTIOLIORANILS, HONYIAPHIALULI 1 TOCYAAPCTRCHHOTi OXpaNbl 00LEKTOR KYIBTYPHOTO HACICAS
5 PecnyGmuxe Byparis, He PACTIOTQracT CBECHMAMH 06 OTCYTCTBUM HA 3ANpAUIMBACMON
YHACTe OGTEKTOR, 001A1AIOUIX IPHIHAKAMI OGHEKTA KYIBTYPHOTO (B T.4. 4PXOTIOTHHECKOr0)
macieus. B cnydae  npoBereHHE M aNpAUMBaeMOil  TEPPHTOPHH  H3ICKATENBCKHX,
NIPOCKTHBLX, 3eMIAHBIX, CTPOHTEIIBHBIX, METHOPATHBHBIX, XO3AFICTBCHHEIX M HHBIX PaGOT, Ha
ochoanit 4. 56 cr. 26 exepansoro sakowa or 03.082018 Ne 342-03 «O mecenu
wivenenmit B Tpazoctponrensuniii  kogec  Poccniickoil  deepawn 1 oTienbiic
akonozaTebHbe ket Poceniickoii Beaepautiny, B cootaercTaii co ct. 28, 30-32, 36, 45.1
Denepatsioro sakoma ot 25.062002 NT3-®3 (05 00meKTAX KyIKTYpHOTO HACKCAHS
(MaMATHMKAX MCTOPMH M KyARTYPh) Haposos Poccuiickoii ®eacpaumiy (xance — 3axom),
neoGxomumo: 1. OGecnewits nposeAcHie 1 (MHANCHPOBANHE  HCTOPHKO-KYIBTYPHOI
IKCHEPTIHIH  GeMebHb
XO3AHICTRCHHBIX 1t MHBIX PAGOT, 1TYTeM APXCOAOTHECKOi PABCAKH, B IOPAAKE, YCTAHORICHHOM
cr. 45.1 3axoma; 2. TIPEAOCTABNTE B OPraH OXpaubi OGEKTOB KYIRTYPHOTO HACTCAE
AKTIONCHHE TOCYIAPCTRCHHOI HCTOPHKO-KYIISTYPHOH DKCIICPTIIB YKXIAHHBIX ICMEbHEIX
yuactos.

JTonomurenshas nidopmatns: B cootsercramn ¢ . 4 cr. 36 Deieparboro sakoma or
25.062002 No 73-®3 «OG ofbeKTax KyILTYpHOO Haciemws (NaMATHIK:
KyaTypst) Hapozos Poceniickoii bexepain - «B ciyae OGHAPYAKCHIA B X0e IPOBEICHIA
WIICKATC/IBCKIX, MPOGKTHBIX, ICMISHBIX, CTPOMTIBHBIX, MEAHOPATHBHBIX, XO3HCTRCHHbX
PAGOT.... 1 HBIX PAGOT OGHeKTA, OGIATAIONIEr0 NPH3HAKAMH O0LCKTA KY/ILTYPHOrO HACI
TOM HHCHe OBBEKTA APXEOTIOTHMECKOTO. HACTE/UA, JAKAIIHK YKAIHHBIX PAGOT, TeXHHueCKuii
akazitk (3CTPOILIIK) O0LEKTA KAINTAIBHONO CTPONTENILCTRA, L0, IPORO/AILEE YKXHAHbE
PAGOTEL, O031HEI HE3ME/UIITE ILHO IPHOCTAHOBHTS YKXKAHHbIC PAGOTHL H B TeHCHHE TPEX el
€O s OGHAPYACHUS TAKOTO OGBEKTA HANIDARNTE B PETHOHATLHAIE OPrAH OXPAHEI OGBEKTOR
KYABTYPHOTO HACIEAUA NHCHMCHHOE HABICHHE 0O OOHAPYACHHOM OGHEKTE KYISTYPHOIO
nacieus auGo sasmicume B (OPME HICKTPOHHOTO AOKYMEHTA, NOAIHCAHHOTO YCHICHHOH
KB HIPORANHOI YICKTPOHOT IOATHCHIO B COOTRETCTRMH ¢ TPeGOBAMIAMH DeepATLHONO
jakona ot 6 anpens 2011 roza Ne 63-B3 «OG 2nexTpomHoii noAHCIy.

YHACTKOB, MOMICKANEX BOYIENCTHIIO JEMISHbX, CTPOMTENbHBIX,

X uCTOpHH U

eus, B
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1. OBBeKTHE Ky TBTYPHOTO HACIC/IHA (EACPATHHOTO HAUCHH Ha TeppHTOpHi MO
CII Hecrepockoe HpHGaiikalsekoro paiiona;

Tpane
Per.Nen ‘Tepputopu,
No | naspanie agpec ETPOKH sotb
Tpukas ATHII PB
Morsa lsopa | PO Bypari, 01 26.06.2023
1. | Vs enopomaa | IPHGaIKICR paios, Ned32a
c. Barypuio, na 031610487850006 | 3okt oxpab
(1803-1836), .
P Tepputopiu Cpetenckoro Tpikas ATHII PB
ACKaOp! JKSHCKOTO MOHACTHIPS 07 29.07.2024 Ne
121okn

Tpukas Axsnsmcrpaun Tnansi PecnyGamn Bypsris u Tpasirenscraa PecnyGaukn Bypsris
0726062023 r. No 4321 «OB YTBepKACHHI IPAHHLL TEPPHTOPHIi OGBEKTOR KYIBTYPHOTO
a

e (e ICPATLHOTO JHACHIA, PACTIONOAKHHBIX B [IpHGAiKabCKOM i CElIeHIHHCKOM
paiionax PecnyGmmkn Byparns»

Tpukas ATHIT PB ot 29.07.2024 Ne 121oxs - pikas Axsmuctpausn Taassi PecnyGak
Bypama u Hpannteasctaa PecnyGankn Bypsus or 29.07.2024 Ne 121okn «OG ycranopaerimi
e (AEPAILHON HaCHI
«Mormza limxosa Haana deaoposia (1803-1836), exaGpieta» 1 ofbekta kyIsTypHoro

IpAHII 05 AHEHHOI 20Hb OXPANb O0HEKTA KYAKTYPHOTO H

HACICAA PErHOHANBHONO 3ravicist «LlepKoBh CPTEHCKA®Y, PACTIONOKEHHbIX B C. BaTypiHo
TpuGaiikascroro paiiona PecriyGmxi Bypsius, i 06 yTaepiciesius PEXHNOB HCIONH30BaIA
3eMelth 1 TPGOBANMIL K IPAAOCTPORTEIILHBIM PETAMEHTAM B FPAHIIAX AGHHBIX 10H)

2. Ha reppuropin MO CII Hecteposcxoe [puGaiixaisckoro paiiona
PACTIONOKCHBI CACIYIOUIIE OFBEKT! Ky ThTYPHOTO HACICHA PErHOHATLHOTO
3naveHs:

PerXes Tpanniet
nassane aspec ErPOKH reppirropuut
[ ———— Tpukas ATUIT PB
— — 0109.12.20191

2. | noruGums na PecityGaa Byparits, Ne 4581

TpuGaiixatbcuii paiion, | 031410104720005

{ppontax Beaukoii
ceno Heereporo

Oresecraentoii
Boiint
Tipikas MK PB ot
23.09.2013
R — e N eoui-s
R - S:’m""m b Mn{’mu;m;u 031410049880005 | 3omb1 OXpab
perenciar o P . Tpukas ATHIT PB.
0129.07.2024 N
121okn
4. | Kunoii 2om PecnyGaika bypsus, 0314100946005 | Tlpukas ATUIT PB
Tpubaiixascxnii paiion, or 10.02.2020 Ne
ceno Heereporo, y1 521

Komcosonbcras, .86 3omst oxpans
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Tipikas ATHII PB
0103.10.2023 Ne
6221

Tpukas ATHI PB
or 10.02.2020 Ne
PecnyGauka Bypatis, 521
acosrs TpuGaiikatbcuii paiion, | 031410059440005 | 3omss oxpasis
c. Typysieso, kiazbuie Tpukas ATHIT PB
0103.10.2023 Ne
6221

Tipukas ATHI Pb
or 10.02.2020 Ne
521
o 031410059450005 | 3omt oxpasts:
L‘ez{’r{anbrx;ay s Tpukas ATHIT PB.

g 0103.10.2023 Ne
6221

PecnyGauka Bypatis,

6 | skaunoti xont Tpubaiixascxnii paiion,

TMpukas ATHTT PB ot 10.02.2020 Ne 52 - npukas Ansussmerpausn Tnassi PecnyGmi
Bypamua u panntensctaa PecnyGi bypsmus «OG yraepaciein rpaniu Tepputopiii
O0LCKTOR KyJITYPHOIO HACICAIA PErHOHANSHORO JHAICHHS, PACTIONIOACHHBIX B
TpuGaiikatbckom paitore PectiyGakn Bypsrisy

TMpikas ATHTT PB or 03.10.2023 Ne 6221 — Tpuas Anwusctpauni Tnansi PeciyGaikn
Bypamna u Tpanntenscraa PecnyGmnn byparus or 03.10.2023 Ne 6221 «O6 yeranoenin
IPAHIL 301 OXPAHEL OBEKTOR KyJIBTYPHOFO HACICAIS PErHOMATBHOFO SHA4CHIA,
pacnionowenssix b HpuGaiikasckon u Jlxwmsicxom paiionax Pecnyomku Bypsrus, n 06
YTBepiKACHIH TPRGORANAIL K IPAIOCTPONTEIILHAIM PErAMEHTAM B IPAHHIAX AQHHIX 20H)
Tpukas ATHTT PB o 09.12.2019 Ne 458z — Tpukas Anmusuctpausi Tnanst PeciyGaikn
Bypamus  Hpannteasctaa PecnyGaiki Bypsus or 09.12.2019 No 4582 «OG yraepaceini
DML TEPPHTOPIH 0GHCKTOR KYIKTYPHOTO HACIEAIA PErHOHAISHONO JHACHIS,
pacnionosenibix b [puGaiiaiscxon paiiose PecrtyGtin Bypatis»

Tpukas MK P or 23.09.2013 Ne 003-528 — Ipikas Munctepersa wystypst PecityGki
Bypamis ot 23.09.2013 Ne 003-528 "OG yTBepiicHii rpaHHIL TepPHTOPHIL 1 pekinga
HCIIOMB30BAHIS TEPPHTOPH| 0GBEKTA KYIBTYPHOIO HACIE/H PErHOHATBHOTO JHAUCHHS
“Ilepkonk Cperenckas, 1815 r.", pacnonosentoro no aapecy: PecnyGauka bypsruz,
TpuGaiikabcxuii paiion, ¢.Barypuno, y1. Mouactaipexas, 2"

3. Ha repputopin MO CII Hecteposcxoe [puGaiixaisckoro paiiona
OTCYTCTBYIOT BBIABIICHHbIE O0BEKTH APXEOTIOTHUCCKOO HACTE/NA.
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AnvunncTpanus . Bypnan Vaacaii
Tnasei Pecny6mukn Bypsitnsg
w lpaBuTeabeTBa
Pecmy6ankn Bypsirist

06 yrBepinennn rpanu TeppuTopHii
06BEKTOB Ky.ILTYPHOI0 HACICANS: (e1epaTLIOro 3HasIenns,
pacionomenuix B Mpubaiikaabekom i Cesenruuckom paiionax
Pecny6anin Bypsus

B cootsercrain ¢ Meepabiibiv 3aKkoHoM oT 25.06.2002 Ne 73-03 «O6
OBHeKTaX Ky BTYPHOTO HACTCANA (IAMATHHKAX HCTOPHH H KYISTYpbI) HApOAOB
Poccuiickoii (exepauititr, npukazom MukicTepcTsa KyasTypst Poccriickoii
egepatni o1 04.06.2015 No 1745 «O6 yTBepi ey TpeboBarmtii K cocTaBienHio
NIPOEKTOB FPAHHIL TEPPHTOPHIi OGBEKTOB KyBTYPHOFO HACICA», 3aKoHoM
PecnyGmkn Bypsmist ot 01.12.2003 Ne 542-IIT «O6 oBbeKtax KyJIbTypHoro
Hace/s (NAMATHHKAX HCTOPHH 1 Ky7bTYpBi) PecryGxn Bypamus», B 1emx
OGecrieHeHIIs COXPAHHOCTH OBHRKTOR KYHTYPHOFO HACAENA 1 P MK @ 3 bi B A 10

1. VTBEpANTS IpauMUbI TeppHTOpHIi OGBEKTOB KyJbTYPHOFO HacAeas
(esepanbHOro 3avens, pacnonokennbix B [IpnGaiikansekom # Cerenriickom
paiionax PecrtyGumikit BypsTis, COFTACHO NPHACKEHHIO K HACTOALEMY IPHKa3y.

2. ONPEAeHTS, HTO JCATENLHOCTs B FPAHWUAX TCPPUTOPHI OGHEKTOB
KYJABTYPHOTO HACTCANA (JeAEPATHHOrO 3HANCHNA, YKASAHHbIX B TIDIIOKCHHH K
HACTORMIEMY NPHKA3Y, OCYIUCCTBISETCH B COOTBETCTBUH ¢ TPEGOBAHWAMH,
npeycmoTpentbiMi cTathMu 5.1, 47.3 Degepatbhoro 3aKona ot 25.06.2002
Ne73-D3 «O OOBeKTaX KyIBTYPHOTO HACICAMA (MAMATHMKAX WCTOHM W
KybTyphi) Haposos Poceuiickoii ®e tepatii».

3. Hactosuwii npHKa3 BCTyNaeT B CHTy co AHA Cro oQHUHATHHOFO
onyGmKoBas.

— AJLTyarenon

Tipockt npescranien Kowsrrerom rocyapersein)
OXpaHIA OGLEKTOB KYILTYPHOFO HACTE IR
161, 21-23-36, nen. 10.E. Auronosa
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Tpunowenie
YTBEPAACHO NpiKaION

Ansmerpauni [napst PecnyGmnii

Bypatns n Tpasnteancraa PecnyGaku Bypsris

or« b »wonn 2023 1. N _FELP

Tpanuub TeppHTOPHii 00HLEKTOB KYJIBTYPHOrO Haciens erepaibioro

3HAUCHNSL, PACTIOIOREHHbI

x B [pudaiikabcikon n CeleHTHHCKOM paiionax
PecnyGanin Bypsitist

1. OBbekT KyabTypHOro macieans eaepainnoro smauenus «Mormra Wlnvikosa Hsana

Wezoposia (1803-1836), aexatpu

cran

Paszen 1

Cren

131 06 OBLEKTE Ky IbTY]

pitoro nacczumn <Moriwra liswkosa aana eoposisa (1803-1836),
JexabpicTay

Nwn Xapaxtepieriki oGvexra

Omcanne xapaxtepcTk

3

PecnyGmka Byparis, IlpuGaiiaciuit paiton, c. Barypumo, Ha
1epPHTOHs CPETEHCKOrD AEHCKOTO MOHACTIPA

[ ———
wiowa

(P +/- Jlenvra P)

a7 0GbexTa +/- BeTHHA .

3 Hiniie XapakrepeTHi oGexTa:
) Hostep OKH 1 EFPOKI:

P

6) Onvcanne rpaut reppirtopi | Fpanias TeppiTopi mposes

031610487880006

il B 1.5 M OT IANSTHIKI-HAITPOGHS B
KaKaYlo CTOpONY.

Pasnea 2

(CBECHIIA O MECTOIONOKEIII TPAHHI OGLCKTA

1. Cuierema woopammar MCK-03 (weernas), Joma Ne 4

2. Cheaennst 0 XapaKTEPHLIX TOUKAX rPAHIL 05LEKTA APYCOOTHIECKOTD HACACTIR

Koopmmarst, Cpemnan Onncane
Merox onpeneneis | kwampamiviecas | oGoswavcinna
Obosmaenne KoopHaT norpemmocts | T0%KH a
xapaTepix XapaKTepHOli TOKI nonomennn | MectocTn
Tomex rpanm X v xapaKrepuoii (p
ok (MO, M | )
1 2 3 4 s 3

1 590131.08 416984008 | Kaproverpuceranii, 03 -
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2 590132.49 4169846.5 Kapromerpieckuii, 03
3 590127.76 4169847.53 Kapromerpieckuii, 03
4 590126.32 4169841.1 Kapromerpieckuii, 03
1 590131.08 4169840.08 Kapromerpieckuii, 03
F e s pro——
[ e
Merononpescacin | supurivecian | OMSAE
apastepix e
x v
i P f 4 s s
e e 1
; . 5 E
Payien 3

(CBecHig 0 MECTOOAOKEHII H3MEHSHHLX (YTOuHEIIAX) FpaiL OGberTa

1. Cucrea xoopmar MCK-03 (ecras), 3oma No 4

2. Cicenis 0 XapaiTepHLIX TOUKaX rpanL 0GberTa

Obosmasene | Cymectsyiomue | Hsverennue Merox Cpeansn Onncanne oosmasenis
xapastepmax | xoopmaaris, w | (yrounemuue) | onpeerenns | ssapatiuecxas | Tows wa MectnocTs (npu
Tovex rpan xoopaunarsy, | xoopamuat | morpeuntocrs, )
xapakTepuoit | nozowenns
X Y Y Toukit apakteproit

1w (M), 3

1 2 3 4 s 6 7 8

3. Cietenis 0 XapaxTepHLIX TOUKAX acTH (4acTefi) rpaniy oGveKTa

Uaer N 1
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Payen 4

TLiam [PaNII 00LEKTA KYILTYPHOTO HACIEIS
a Uluvikona Heana dexoponuta (180

HICHOIIL3YEMbIE YCH0BURIC JHAKN 1 0603NACHIS:
0G0IHANCHHE IPAHHLE TEPPHTOPIH OGHEKTA APXEOIONIHECKOTO HACIEAS

"HOPAAKOBBIi HOMEP XaPAKTEPHO TOUKH IPAHHLLEL TEPPHTOPIH OGHEKTA
APXCOIIOTHHECKOrO HACTEAH

0G0IHANCHHE XaPAKTEPHOI TOHKH IPAHILIE! TEPPHTOPIH OGLEKTA APXCOIOTIHECKOr0
aczeas
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BYPSIAJL PECITYBJIMKBIH COEJIOI MUHUCTEPCTBO
MHHHCTEPCTBO KYJIbTYPbI PECITYBJIMKH BYPSITHSI

MPUKA3

.J-‘»w«:-vﬂymsr. N 03-F22

r. Vnan-yo

6 yTBepAIEHIN IPANIIL TEPPHTOPHIi I PEANMA HENIOLIOBANNS TEPPHTOPHI
0BLEKTA KyALTYPHOTO HACIEANS PErHONAILIONO SHAYEHNS
«llepronn Cperencias, 1815 r.», pacnoaoaentioro no apecy: Pecnybanka Bypsius
TpuGaitkaancxuii paiton, . Barypuo, y.1.Monacreipexas, 2

B cootsercTBin ¢ DenepaibibiM 3akoHoM oT 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6 ofbekTax
KYIBTYPHOTO HAcAeaMs (MAMATHHKAX HCTOPHH M KyAbTypsi) Hapozios Poccuiickoii
enepamiy, 3axonom Pecriybanki Byparis ot 01.12.2003 Ne 542-111 «O6 o6wextax
KYJBTYPHOTO HacHe/MA (MAMATHHKAX WCTOPHH W KYIBTYPhI)», B LEIAX obecrievenus
COXpAHEHHs H rOCY/IapCTBEHHOI OXpaHbl 00BEKTA Ky/IbTYPHOIO HACIE/IHA PErHOHAILHOIO
smavenns «Llepkos Cpetenckas, 1815 .y, pacnioioxentoro mo azpecy: Pecnybanka
Bypstus IpuGaiikansckuii paiion, ¢. Barypino, yi1.MOHACTBIPCKas, 2 , W €10 TeppHTOpHI
Kak 06BEKTa IPAIOCTPOHTEBHOI JSTEILHOCTH 0COGOT0 PeryIHpOBaHHS,
NPHKA3LIBAI

1. YIBepAHTS NpHAGraeMbie TPAHHILB! TEPPHTOPHIl OGBEKTA KyJITYPHOIO HAcie s
(npunokenue Ne 1).

2. VTBepIHTL PEKHM HCTIOL30BAHIS TEPPHTOPHH OGBEKTA KyBTYPHOTO HACICMA
(npuaoxenne Ne 2).

3. HacTosIuiii npHKa3 BCTYNAeT B CHTY CO 1A OBHIHATLHOTO Oy GMKOBaIHS.

pe— (;5

3aperucTpupoeano |

| B peecTpe HOpMaTUBHBIX
NpaBoBLIX akToB

MCNONHUTENbHBIX OPraHos

118 Mopasina TOCYAAPCTBEHHON BacTH
21-87-20 PecnyGnuku BypaTus
Howep rocya "

T
d

o o
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Tpuomene Ne 1
X npiKasy MHIHCTEPCTR Ky.ATYPL

PeciyGankn Byparia
or«dtd uu—«525 20131
Y OOJ- 4540

AL TEPPHTOPIN 0GHEKTA Ky ALTYPHOT0 HACICINS

LiepKoss Cpererckas, 1815 .
TpuGalixackiii paiion, ¢. Barypino, ya. Mowactiipexas, 2

Onwcaiiie rpanit TeppiTopii

TOro-sanaznas rpamia | TTapauieaLIio A0POTe, 10 AMHIH CyIECTBYIOMEH Orpath, Beero
s

T0ro-BocToumas rpaiiia | o i CyllecThyIONIEH Orpathi, 5eero 70 .

Cenepo-sananas OF MHIH CYMECTBYIONICH CCBEPO-BOCTONHOM OTpath, |

rpaniia NAPAICALHO CEBEPO-3ANAINON OTPALIE ¢ OTCTYNIOM OT Hed Ha
cenepo-sana Ha 3 wetpa, aeero 70 w.

Cenepo-socrowmas Tlo M Cy ECTBYIONIEH OTPathL, Beero 72 M.

rpasa

KOOPMHATS XapaKTEpHbIX TONeK:

590186.550 4169831.980
590152.950 4169896.400
590087370 4169856.770
590122130 4169792.810
590186.550 4169831.980

O S B
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Tipuiowenne Ne 2
K npiKay MIHHCTEPCTBa KyALTYP
PecnyGamnkn Byparis
ot wibyeum 132013 1
Ne d03-520

Pekup HCIO:L30BANNS TEPPHTOPHI 0GLEKTA KyALTYPHOTO HACAEANS
pernonaanuoro suauenns «llepkonn Cperenckas, 1815 r.»,
pacnoaomennoro no aapecy: Peenybanka Bypstusi Npubaiikaanckuii paiton,
. Batypuno, ya.Monacteipexas, 2

1. B rpaHHLIaX TeppUTOPHIi 05LEKTA KYISTYPHOTO HACE/ A PA3PELIAIOTC:

paGoThI 110 COXPaHEHHIO OGHEKTA KyIbTYPHOTO HACHIC/MS;

XO3AHICTBEHHAs  JCATeNBHOCTh, HE HAPYWAIOUAs UEIOCTHOCTH — oGbeKTa
Ky/ISTYPHOTO HAC/ICIMS W HE CO3AAIOUIAA YIPO3bl €rO MOBPEA/ICHMA, Pa3pyuieHHs win
YHUUTOKEHNS;

G1aroycTpolicTBO U O3eileHeHHe TEPPHTOPHH, oGecrievenue GIaronpHsTHEX
YCA0BHiH 113 BU3YATHHOTO BOCTIPHATHS OGEKTA KyTHTYPHOTO HACACMS.

PaGoTH MO COXPAHEHWIO OGBEKTa KyTbTYPHOIO HACIENMA NPOBOAATCA Ha
OCHOBAHHH HCHMEHHOTO Pa3peleHust 1 3aaHHs, BbLAHHBIX MHUHHCTEPCTBOM KyJIbTYpbl
PecyGamk  BypsTis, NpH YCAOBMH OCYlleCTBieHHS MBHHHCTEPCTBOM KYABTYPbI
PecnyGuiku BypsTHS KOHTPOIA 32 POBEJCHHEM YKa3aHHBIX paboT.

2. B rpamMuax Teppuropuii OGLEKTa KyABTYPHOTO HACIEIMA SapeUAIOTCH
POCKTHPOBAHHE, NIPOBEICHIE 3CMIICYCTPONTEIBHBIX PAGOT, IEMIAHBIX, CTPOHTETBHBIX,
XOSICTBEHHbIX M HHBIX PAGOT, He CBA3AHHBIX C COXpAHEHHEM OBBEKTA KyJbTyPHOIO
Hacae/mA.
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Axvunncrpauns

Tnapet Peeny6amiu Bypsitust Toaroiinormim
u Tpasurenncrsa 6a Bypsian Yaacaii 3acaraii
Pecnybauin Bypsrist aii 3axupraan

w___ 032024208
ol of w27«

6 yeTanOBIeHIH FPAHHL 05bEAHNENHOi 30HbI 0XpaHbI
06BeKTA KyIBTYPHOFO HACTEANS (EACPATLHOTO SHACHMS
«Moruaa Wimkora Mpana ®enoposntia (1803-1836), nexacpuera»

W 0GBLEKTA KY/IETYPHOTO HACIEANS PErHORANLHOTO 3navenus «LlepKonl
Cperenckas», pacnonowmennbix & ¢. Barypuio [lpuGaiikaibekoro paiiona
PecnyGuauicn BypsiTisi, it 05 yTBEPAICHHH PEARHMOB HCTIONL30BARNS 3EMETh
TpeGoBanHii K PANOCTPORTE/EHEIM PErAMEHTAM B FPARHIAX AAHHBIX 301

B cootsetcTBun ¢ QDesepanbhbiM 3akoHOM OT 25.06.2002 Ne 73-@3 «O6
0GBEKTaX KyJbTYPHOTO HAcHeaws (NaMATHHKGX HCTODHH W KyIBTYphI) HAPOOB
Poccuiickoii  Deniepauuny,  nocrasosnenem  Ipasitensersa  Poccuiickoii
@egepatm ot 12.09.2015 Ne 972 «O6 yraepxaeinn Tof0KeHS 0 30HaX OXPatbi
0GbEKTOB KyJIbTYPHOrO Haciieans (aMATHMKOB MCTOPHM H KyIBTYPhi) HApOIOB
Pocciickoii (DeAepaLiiit 1 0 PH3HAHHH yTPATHBILHMH CHITY OTAETLHBIX IOONKERHIT
HOPMATHBHBIX IpaBOBbIX akToB [TpauTesbeTsa Poceniickoii Meepattiiy», 3aKoHOM
PecnyGankn Bypstas o 01.12.2003 Ne S42-I11 «O6 ofbetax KynsTypHoro
Hacnienms (NAMATHHKAX HCTOPUH W KyabTyphl) Pecriybmak Bypsrisi», B uemsx
OGecnieueHus COXPAHHOCTH 0BBEKTA KyILTYPHOrO HACICIMA T P M K 2 3 bi B A 10:

1. YeTaHoBHTS rpasmits! 0GbeAMHEHHON 30Hb OXpaHbi 0GHEKTA KYJITYPHOTO
Hacnenns (eniepansHoro sauenis «Moruaa [llumkosa Msana ®enoposuua (1803-
1836), fekaGpucTay i 0GBEKTA Ky/IBTYPHOTO HACTEMNS PErHOHATBHONO JHAUCHNS
«LleproBy, Cpererickas, pacnionoxeHnsix s ¢. Baryputo MpuGaiikanbckoro paiiona
Pecny6aukn BYpATHS, H YTBEPAHTS PEXKHMbL HCTIOAB30BAHMA 3eMellb H TPEGOBAHHS
K IPajioCTPOHTENBHBIM PErfaMeHTaM B rpaHUIaX JAHHBIX 30H OXPaHb, COTJIACHO
TIPHIIOKEHHIO K HACTOALLEMY MPHKa3y.

2. BosMelleHue yGHITKOB, NPHUHHGHHBIX B CBA3M C yCTAHOBJEHHEM
OBTe/MHEHHO 30HBI OXpAIbI OGBEKTA KyILTYPHOO HACTEAHs (eAepambHOro
3Havenms «Mormra Ilumikosa Msana denoposuua (1803-1836), aekaGpucran n
0BBeKTa KYILTYPHOIO HACTEAHS! PErHOHATLHOTO 3HaueHHs «LlepKkoBh CpeTeHckam,
pacnionosenisix & c. atypuno [puGaiikansckoro paiiona PecriyGmiki Bypsrits,
ocyuectaazeres Anvusmctpauneii [assi Pecny6auxu Bypstus u Tpasuenscrsa
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PecniyGaukn BypsTus B MOPSAKE U CPOKH, NpeAyCMOTpeHHble cratheii S7.1
3emenbHoro kozexca Poccuiickoii deepatuii.

3. Hacroswmii nphKkas BeTyaeT B Cuiy cO AHA ero OQHUMANLHOTO
onyGamKoBanus.

3amecrureas Mpexcenateas Mpasutenncrsa
PecnyGauin Bypsitust - Pykosoauteat
Anvmmnerpaunn Taasbi Peeny6ankn Bypsitus

~ AL Tyarenos

Tlpocxt npesctanaen Kowurerow rocyapersentioit
OXpaHbi OBLEKTOB KYILTYPHOTO HaCACI
wen. EpGasaes H.M. ten. 8(3012)218720
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Tpnaokenne
K npuKasy AZvmHHCTp LN

Tnasbi PecnyGumkn Bypats
Tpasntencraa PecniyGankn Bypstns

or«don (7 2024 1. Ne £2/ren

Omicanme rPANNL 06 bEANNEHHON 30HBI OXPAHL 0GLEKTA KYILTYPHOTO
Hacaenns eaepanboro suavenns «Mornaa lumkosa Hsana Meroposutia
(1803-1836), AekaGpieTa» i 05LEKTa KY.ILTYPHOTO HACIEHS PErHOHAILHOTO
suauenns «LlepkoBs CpeTenckast», pacnoloKenHbIx b ¢. BaTypuno
Tpubaiikansckoro paiiona Pecnybamkn Bypsitis

OGbeauHenHas 30HA OXPaHb BKIIOUACT B CeB:

~ euiyio oxpaihyio 30ny (EO3);

— €IMHYIO 30HY PeryIMpOBaHHs 3aCTPONKH H XO3SHCTBEHHOH AeATeNbHOCTH—
nomsona 1 (E3P3-1), (seThipe yuacTxa);

~ €JHYIO 30HY PeryTHPOBAHHA 3ACTPOMKH 1 XO3AHCTBEHHOM JIeATENbHOCTH —
nomona 2 (E3P3-2);

— eJlHHYIO 3011y OXPaHACMOrO NPHPOAHOTO MaaadTa (E3OLIT), (1pu ysacTka).

L Eaunas oxpannas 3oua (EO3)
RRINICHORRIIG OGvEKTa, NECTOTOTGAEHHG TR KOTOpoT0 OMICAHG (TEE ~OBrewT)

Payren 1
Coenenisi 06 obuexte

Xapaktepicrukit oGvexra Onicanvie xapakTepicTIk

|| Mecrononoxenne obuexta PecnyGauka bypaTis, [TpHGARKAALCKAH paiion. ¢. Batypinio
2| Maoumaz oGwexra = senwma -

norpewnocTH onpenenenis
nowan (P AP)
3| Vinuie xapaxtepiicrinis oGuexTa | Texcronoe onwcanie KomTypa

OT TouKH 110 TOMKH 2 1 1070-BOCTOK — 21,79 M: 0T TouKi 2 10 Touk 4 1

CeBepo-BOCTOK — 82,02 M: 0T T04KH 4 710 TONKH 6 Ha 101 — 199,28 v OT oMKl
6 20 TouKi 7 Ha cenepo-sana ~ 21,99 w; OT TOUKI 7 10 Toukn 8 Ha 070~
3ana - 30,6 w; 0T TouK § 10 TouKH 9 1a anan — 8831 v o Touki 9 10
Toua 11 1a cenep — 64,83 w; o7 Touki 1120 Hexommoli Touki | 1a cenepo-
BocTok - 108,17 .

Pasnen 2
‘Cheaeiina o vecTononokenIT rpaIL OGLKT
Chicreva xoopaumar MCK-03 (vectas), 3oma Ne &
. Ceteiiin 0 XapaKTEpbX TOuKaX rpaniu oBvexTa
Koopahars, Cpeans kwanpa-

Otosmasenne e

o2 onpe: | (HCKA BOTPEI | oGomman ki
saparep | v | Meronompeserens oopaunar | meowenns [FSHEA oKy
Tore s acie aparrepuot o " EETIOCT (1D

M. w sHA)
T soorsans | atepeves | MERCHmOm oo 5 -

ecknx iepennii (onpezeser
5| Meroa cnyrimxonax reoxen-
sweckinx inepennii (onpeacenii)
MeTon cay THIKOBX reozesit-
19 X
SO0I84.19 | 4169939.70 | ecxu wawepenui (onpenenent)

59014312 | 4169915, (] -

ol =
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- MCTOR Cry THRKOBHN TE0ACHI-
A S9021019 | 416996243 | ey amepennit (onpeseaenni) o ‘
T MeTon cnyminKoBbix reozct-
e 004095 | 41696692 | ey wswepernit (onpeacsenni) al =
MeTox cryTHKomiX reoic
& S001129 | 416997132 | secyuns wssepennit (onpesesenl 0L -
3 Meton cnyrimikoBbix reoxcan-
% 001746 | 416995021 | ociun wamepennit (onpescacut g il
5 MeTORCay THIKOBX reo1esi-
£ SHINST6 | 416992863 | e wepernit (onpeseaciu) %! -
3 MeTon cayTHiKomLX reoze -
2 8999470 | 416984033 | e wanepennit (onpeseeri) i
‘Meroa cyrnKons reoze
10| 59003527 | 41698381 | o -
‘Merou cnyrinKosss reozeun
1| 9005925 | 416984246 | o wwepernii (onpeacsenni) Ll -
= MeToz cryTHIKOBs reoze-
12| SO007.37 | 41698677 | ccxu waweperni (ompencaci) o -
MeToz cry KOs reoi-
1| 8901295 | 416989640 | corun aweperni (onpecaeni Wl -
3 Couacuni o NapaTepiui ToNKa uacTh (acTeil) paniis oGveRTa
Oommeme | Foopumm. v [T E—
Tvieckan norpeu-
NapaTephis Meros onpeseacim woopar| Teeee % MOPE g, rouni
o e x Y PO TR o " MO
M. w
Tacru e ©
Pasiex 3
CREENIA 0 MECTONOAOAENHH IINEHEHHBIN (YTORHEIEY) TPl 0BberKTa
1. Cuicrena roopantar MCK-03, 3o1a 4
2. Ciertena 0 xapaKcepibix TouKax rpani OGveKTa
Ofosia | Cymecrayious | Mavenciibic
senne e (yroneme) | Meron R KT Onncanne
onpeenenns | weckas norpetmocts,
Xapakte | KoopaMHATH, | Koopamiatsi, oBosmasiena TouKH Ha
Koopauar nonomenn
L ¥ = Xapaktepuoii | xapaxtepuofi Toux | MCTIOCTH (Pt
Tovex [ X ¥ X Y e, - Haamenm)
! rou Mo, 0
rpanm

3. Coentenus o xapaxtepnon

IX TOUKaN wacTH (NaCTER) Fpani OBbeRTa

Yacry |
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Macurra 1:1650
Menomayentic yeropisic 3iaki 1 oBosmaseris:

— TepPHTOpIIA OBLEKTa KyLTYPHOTO HACTEINS

— FpAMHIA 301 ¢ XapaKTEpHOI (TOBOPOTHO) TouKoli
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11 Eaunasi 30Ha pery/MpoBanis 3acTpoiiki i xo3stiicTBennoii
AesTeabHoCTH — noazona 1 (E3P3-1)

(HANCHOBAIE OGbEKTa, MECTOOTOAHIE FPaNIIL KOTOPOTO OMHCarO (aAee - 0BweKT)

Pasnen 1

Crenenis 06 obvexte

Xewn | Xapaxrepuctini odverta

‘Onvicannie xapaxTepneTns

Mectononoseniie obuexta

PecnyGauka Byparus, TIpuGaikaickui paiton, ¢. barypiio

Taoua, oGvexTa = Beninia
norpewnoCTH onpeseneit
naowa (P £ AP)

invie xapaxtepicrink
obberta

Texcronoe onncanie KoTypa:
VuacTox 1: o1 Touki | 70 TouKH 2 Ha 3anaz — 24,55 M OT TOMKH 2 10 TOUKII
3 a 10r0-3anaz ~ 304 M OT TOUKH 3 10 TouKM 7 Ha toro-2anat - 388,12 w: o1
‘TouKi 7 20 Touka 10 Ha cenepo-3anan — 21,99 i ot Toukn 10 10 Toukn 11 Ha
foro-3anaz — 1,05 w; ot 1oukit 11 10 Touki 12 wa cenepo-sanaz- 21,91 wi: o1
oI 12 70 TouKi 13 1a Cenepo-BocTox ~ 22,00 w: o Toukit 13 10 okt 14
Ha cenepo-sana - 18,43 w: o1 Toukn 14,10 Toukn 19 Ha cenepo-nocrok — 57,05
M3 0T TouKIN 19,10 TouKN 20 Ha ceBepo-3ana - S0.6 ; OT TouKM 20 20 TOH
23 1a cenepo-BocToK — 176.4 n; OT TouKM 23 20 TONKM 24 Wa cenepo-3anal —
15,35 \: OF TouKkH 24 10 TouKH 25 1a cenepo-1ana — 24,98 : T Touki 25 10
TouKH 28 12 ceBepo-ROCTOK — 67,12 w; O TouKH 28 10 TOUKI 29 1a CeBepo-
BOCTOK - 99,84 v; 0T TowKI 29 10 TouKi 30 Ha 10r0-80CTOK ~ 42.21 w: 07 Tou
30 20 Touki 1 - 35 .

Vuacron 2: 07 10k 31 10 TuKH 35 Ha cenepo-nocTok - 402,85 v: ot TorK)
35 10 TouKH 36 Ha cenepo-BocToK — 21,33 ; 0T TouKH 36 20 TouKH 37 Ha
B0CTOK ~ 20,66 M; 0T TouKM 37 20 ToNKH 38 1A BOCTOK — 65,56 M: T ToNK 38
20 1ok 43 Ha 107 - 260,3 i 0T TouKi 43 70 TouKM 45 1 toro-3ana - 90.81
M: 07 T0uKH 45 10 TouKM 48 1a tor0-3anaz — 123.6 M: 07 Tortki 48 10 TouKit 3|
a cepepo-sanan - 94.45 .

Yuactos 3: or Touit S0 10 Toukn 51 wa tor — 12,33 w; o7 oKt 31 10 10uki
52 ua 3anan ~ 117,34 w; or Toukw 52 10 Toukn 53 wa cenep — 103,37 v o1
TouKi 53 10 TouK 54 Ha cesep ~ 261,60 w: oT Toukm 54 10 TouKN 56 1A
cenepo-3anan — 73,40 w; o TouKH 56 10 TOUKH 57 Ha BOCTOK — 68,60 w: OT
TOuKI 57 20 TouKH 60 1a cenepo-BocToK — 71.97 w: 0T Toukit 60 20 TouK 64
Ha 10r0-80cTok ~ 150,15 ; ot Tos
Yuactox 4: o1 oK 73 10 TouKH 74 Ha 10r0-B0CTOK — 72,80 At 0T Torki 74
20 TOUKI 75 Ha 10ro-3ana ~ 31,55 ; OT oK 75 10 Toukh 77 1a tor — 64.83
M 07 T0MKH 77 10 Tokh 78 1a BocTOK — 88,31 w: 0T TOKI 78 10 TouKH 79 113
cenepo-socror - 30,60 79 10 o4 80 ha toro-soctok - 21,99 v

T TouKH 80 10 To'KI 81 Ha 1070-80CTOK — 118,99 w: 07 Touki 81 210 TouKH 82
a BoCTOK 21,71 t; 0T TouKM 82 20 oK 83 Ha 107 ~ 196,06 M 0T T0UKI 83
20 TouKi 84 a 3ana — 98,54 n; o1 Touki 84 10 Torn 85 wa cenep - 42,09 v
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Touxi 18 1a tor 42,00 n: o7 TouKH 18 10 TouKM 19 a BOCTOK — 90,55 w: T
Touxi 19 10 Touki 21 1a tor — 961,36 w; 01 TouKM 21 10 TouKM 22 1A 3ana —
31,87 v 01 TouKn 22 10 TouKkH 25 1 Cenepo-5anan - 919,77 w: oT ToukH 25
20 TouKw 16 a cevep - 115.13 .

Pazren 2

Chezeniin 0 MeCTONOO eI rpanIiL oobexTa

- Cucrewa koopannar MCK-03 (wecrias). 3oma No 4

2. Cocliemin 0 NPAKTEpHbIX TouKaN rpaILL OBbeKT

(OGosmaven Koopumarhi, s
= Cpeanns kwanpar
——— Merox onpezeria KoopauHaT | seckas norpeumocT
T x ¥ apaxtepnofi Toukin noa0KeHg Xapakep-| 1 MecTHOCTH
B o Toukit (M), 1| (npit 1
Veneron 1
MeTon cryTHiKOBbIX reones
1| SO | 70388 | cornx wsmepennit (onpeesemii) o -
o ‘Meroz cayTHiKOBbIX reozes:
068616 | 417019690 | ey wamepennit (onpesesenni) o =
‘Meron cyTHKoBbIX reoze
064132 | 417017598 | ey wamepennii (onpesenenni) b S
Mo chy THiKOBbIX reone-
A 055248 | 417013696 | ey wamepennii (onpeesenni) u -
E 59056469 | 417006701 |, Meroremmumonx reozei- 0 S
seckinx iwepennii (onpeneneni)
6. | 59058840 | 417004126 | MeTorcnymmmsonui reonen - -
seckiX ivepennii (onpeneseni)
‘Mero cyTHKoBbIX reones:
T | 060280 | 417000158 | conun uamepennit onpesenew) 1l =
1 59107945 | 417035858 | Meroa cnymkonx reose ol =
seckinx iwepenii (onpenesenni)
Yuacrox 2
59021019 | 416996243 |, Meroacmymumkonx reozes- o =
secknx iwepennii (onpenenci)
9 59024823 | 416997922 | MeToa emymmkosux reoses, 0 =
seckin swepenni (onpezeren
10 | s90281.78 | a170034.32 | Meron cnymumkonuix reogea 0 %
X veperuli (onpesesennii)
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Meroa cnyrior

i1 SHEIZES | 417005808 HecKuX nImepenii (onpeaenenii)

o1 N

12 | ssomrs | 41700256 | MeToRCHYTHIKOBMX reozes

01 -
seckux wswepenni (onpezeser

‘MeTox cnyTHiKOBLIX Feonei-

13, | SBOBGT3 | 417000347 | \ccruy wamepeni (onpeaeaeni)

o1 =

Metoa ciiykoBuX reones

.| 590011 32
4, 001129 | 16997132 | e wamepennii (onpesenenii)

01 =

Merox cny ko reoes
eckinx wwepenni (onpenenenii)

15, | 59004095 | 416996692 ol =

5. | s9021049 | 416996243 | Meroncnyriumkonsix reozea

o1 B
ek wswepennii (onpezenemi)

Yuneror 3

Meron cny ko reones-

16, | 589770.53 | 416974499
seckiny wvepennt (onpeneneni)

o1 =

Merox cnyikoBwX reonesii-
17 | SBOTA4 | 416M1232 | o wawepenni (onpeseaen o -

Merox cny ko reoes

18. | SBOT21 | 416990871 | yccrqux wawepen (onpeneaennii) b -
‘MeTox cnyTHiKoBLX reonesi-

19. | SBT0305 | 416999916 | yecrqux wswepen (onpenenennii) W -

20, | ssoaszar | 416996168 |, MeroremmmmKonx reosea. o1 =
ek wawepenni (onpenenemii)

21 | sssra602 | 41990s.0s || MeTorcyTIIKOBX reoses ol -5
seckinx wswepenni (onpeneeni)

22 | 588747.51 | 416987624 |, METORCIYTHIKOBLIX reojes ol -
ecKinX wwepenni (onpeneaenuii)

23. | ssozomor | areorss.es |, MeTod enymmmonuix reonean 01 -
ecKirX wwepennii (onpenenenii)

24. | ssasa9 | ar6onsesa |, MeTor cnymumsosu reoes o1 =
seckux wwepenni (onpeseney

25. | 8965593 | areonangg |, Meroa enymumonu reoes 01 -

ecKirx wwepenni (onpencaennii)

2. | s8970628 | 41697394y | MeTonemymumKomux reosesn 01 -
seckiny iepenii (onpexeseni)

‘Meroa cnyrHKoBuiX reozen-
seckux wwepewni (onpeneemi)

16, | 58977053 | 4169744.99 ol =

3. Coeeiin 0 XapaKTepHbIX TOUKaX acTi (uacTeli) rpaniin OBbeKTa

Otowmanenne Koopamnarei, ‘Cpeanns xwanpari- | Onncaniie 0603
NapaKTepix MeTon onpezeiein KOOPANAT| HecKas MOTpewOCTS | Haviehia TorkH
Touex wacth X ¥ XAPAKTEPHOTI TONKH [T0AOKEHMS XapaAKTEP-| Ha MecTHOCTII
pan ol Touks (M. | (npn vann)
] 7] 3 T 5 3
Hacr N T
Pasnen 3

Cheaen o wecronooen

EIMEHEHHbX (yTOWERREIX) FpaRHI OBbeKTa

1 Cuicreva Koopunat MCK-03. soma 4

2. Cheaeiina o XapaxTepii TouKax rpanii oBveKTa

Otosnavien | Cymecroyiomn | Wowencumwe | = =
e | oot | fowenennut | Merononpese- | Cpenu saaspari- ncanne
.- 2 e | Ac1n Koopa- | cckan norpeuocts | obosmaenn s

M apaxtep- | nonoseini xapax- | 1 weernocrn (npi
xtovex X | Y [ X | Y
o wofi ok | epiof Towr (M), )

3. Cheleiinn 0 XapAKTEpIBIN TOKIX MACTH (HACTER) TpaMILI 0GheRTa

Hacru |
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Paspen d

TLrait rpaiiiiL CAUHON 30Hb1 OXPAHACMOro IPHPOANOTO AanAmagTa (E30TLT)
Vuactox |

Macurra 1:4000
Henonsayentie yciiopisic 3taki 1 oBo3aseris:

— TepPHTOpItA OGHEKTa Ky IKTYPHOTO HACTE

~ rpaiIa 30HEI ¢ XapAKTEPHOIi (1OBOPOTHOI) TOUKOI
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TLAaH TpaRmLL GAUHON 30HH OXPAHAENOrO NPHPOANOrO Jaiagra (E30TLT)

Macuira 1:3000
cnosissyessic YCIOBNbIE 3HaKH 1 0G03HANEHIA:

I rcpprropus oGvexta kymiayprioro Hacseans

— FpaNHLa 30i1EI ¢ XapaKTEPHOTi (IOBOPOTHOH) TOUKOf
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TlAan TpanHIL CIUHOH 30161 OXPAIENOTO MPHPOAHOT sanuadra (E30TLIT)
Vuactox 3

Macurras 1:7500
R —p——

I - reppuropus oGvexta kyavtypiioro nacacans

1 — FpaHI 30111 ¢ XaPAKTEPHOIH (1OBOPOTHON) TOUKOii
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PeUMbI HENOML30BANNS 3CMeTh 1l TPEGOBANNS K TPAZOCTPOHTETBHBIN
PerIaMeHTaM B TPAHHLAX 00hEAHHEHHON 30HEI OXPAHbI 0GHEKTA Ky.IHTYPHOFO
nacaens exepanbhoro suauenns «Mornaa lnmkosa Heana dexoposusa
(1803-1836), AeKaBpHCTa» n 05HEKTA KYLTYHOTO HACEAHS PErHOHATHHOIO
suauenns «llepkons CpeTenckas», PACTOIOKEHHbIX B ¢. Batypuio
TpuGaiikanbekoro paiiona Pecny6anku Bypsitns

1. PeuM HCMOIL30BAHNS 3evedh W TPEOOBAMNA K TPATOCTDONTETLHBIN
PEraMenTaM B rPaHHLAX eAHHOl OXpanHOii 30nbi (EO3):

Paspemaeres:

a)  XO3MHCTREHHAA ACSTENBHOCT, HANPABICHHAA HA PETeHEPALIIO HCTOPHKO-
TPAZIOCTPOHTENBHOM  Cpetbl  OBBEKTOB KYNBTYPHOTO  Hacleams (BOCCTaHOBACHHE,
BOCCO3/1aHHe, BOCTIONHEHHE YACTHYHO WM NIOTHOCTBIO YTPAUEHHBIX HNEMEHTOB 1 (Hili)
XapaKTepHCTHK HCTOPHKO-TPaIOCTPOUTENIbHOI Cpeslbl);

6)  mpoBeienue paboT MO O3eNeHeHMIO NPH  yCHOBUH oGecrencHits
BH3YIBHOO BOCTPUATHA 0BBEKTOB KyTTyPHOFO HACTEAHS;

B)  PEMOHT U PeKOHCTPYKUWA ~CYLIECTBYIOMMX MHHEHHBIX OGBEKTOB
MHKEHEPHOH  MH(PACTPYKTYPbI, MPOKIA/IKA (CTPOWTENBCTBO) HOBBIX OGHEKTOB
HHIKHEPHOI HH(PACTPYKTYPbI OZ3EMHBIM CTIOCOGOM;

) YCTAHOBKA OTAGHHHO CTOSIUIEr0 0GOPYA0BAHMS OCBELLSHIIS;

A)  GnaroycTpoiiCTBO TEPPHTOPHH B COOTBETCTBMM C HCTOPHYECKOH K
KyJIBTYPHOI  Tpajuumell ¢ NpHMEHEHHEM TPAMUMOHHBIX MATEPHAJOB, MATbiX
APXHTEKTYPHBIX (hopA.

anpemaeres:

) CTPOHTENLCTBO OBHEKTOB KAMHTANHHOMO CTPOHTENBCTEA, 3 HCKIIOUEHHEM
NPUMEHEHHS  CELMATBHBIX  Mep, HANPABICHHBIX HA PEreHepalmio  HCTOPHKO-
IPAZIOCTPOHTEIBHON CPe/ibi OGHEKTOB KyThTYpHOIO HACTEMS;

6)  BosBeleHMe OGBEKTOB HEKANHTAIBHOTO CTPOMTENbCTBA  (YCTAHOBKA
BPEMEHHBIX N10CTPOEK, KHOCKOB, HABECOB M T.IL.);

B)  XO31HCTBEHHAS JATENBHOCTh, YXYAWAIOW@A (HIMUECKOE COCTORHIE,
HADYWAIOUIAs  BU3YATBHOE  BOCPHATHE  OOBEKTOB  KyMSTYPHOIO  HACHCANA,
3ATPYAHAIOLLAS OCTYN K OGHEKTAM Ky5TYPHOFO HACTEAN:

r)  CTPOMTENbCTBO (NPOKNAIKA) HHIKEHEPHBIX KOMMYHHKALHH HAL3EMHBIM W
HA3eMHBIM CTIOCOGOM;

K)  BO3BEJEHHe OTAEMBHO CTOSIIX TENCBU3HONHBIX 1 PALHOAHTEHH, Ga30BbIX
CTaHuMii COTOBOI CBA3M;

€)  3aNpellaETCH MOCAKA BEICOKOPOCABIX /ICPEBHEB XBOFHBIX H MHCTBEHHbIX
N10pOJL, NPENATCTRYIOLIMX BOCTIPHATHIO OGLEKTOB Ky STy pHOIO HACTEIHA;

) pasMelieHue OTAENBHO CTOAILIX PEKAGMHBIX H (WiH) HHGOPMALHOHHbIX
KOHCTDYKUMF, HapyKHOW peknambl Ha (acaiax M Kpbiax 3ianwuii, cTpoeHmi,
COOpYIKeHHT, 33 MCKMOWEHHeM MH(QOPMALHONHBIX KOHCTPYKLHMH, COXEpIAILX
MH(OPMALIHIO O NONYJSAPU3ALME H HCTIONB30BAHHN 0OBEKTOB KYJBTYPHOTO Hacieus,
HH(OPMALIMIO O IEATENLHOCTH MOKACTHPS — pasvepami He Gonee 1,0 X 1.6 metpa,
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BBICOTOIi OT ILIAHHPOBOMHON OTMETKH (113 OTACBHO CTOALIMX KOHCTPYKLMiI) He Goriee
2.0 Metpa, a TAKKe BPEMEHHBIX OIEMEHTOB HH(OPMALHONHO-ACKOPATHBHOFO
odhopMIIeHiis coGBITHIHOTO XapaKTepa, BKIIOUas NpasAHHIHOE OGopwIeHHe.

2. PeAuM HCHOIBIOBAHNS 3eMelb H TPeGOBAHMS K IPALOCTPOHTEILHBINM
PerAaMENTAM B IDAHMUAX CAMHON 30HBI pEryAHpOBANMS 3aCTPOiiKH 1
XosstiicTBennoii aesTeasnocTn - nopsona 1 (E3P3-1):

Paspeuaeres:

4)  CTPOMTENLCTBO, PEKOHCTPYKLHA OGBEKTOB KAMMTANBHOTO CTPOHTENHCTEA B
COOTBETCTBHM ¢ NPEAIebHON BHICOTOH 37aHMi, CTPOEHHi, CoOpysKeHHii — He Goree 7
MCTPOB 110 OTMETKE KOHbKA KPOBEh OT HanGonee HH3KO/ MIAHHPOBOUHOH OTMETKH
YHacTKa CTpOHTENBCTEA;

6)  CHOC (IEMOHTMkK) OOBEKTOB  KANHTATBHOTO H  HEKANMTATBHONO
cTpouTenseTBa;

B)  GIArOyCTPOHCTBO TEPPHTOPHH, YCTAHOBKA IMEMEHTOB GrAroycTpoficTsa
(cKAMbM,  YpHbI, LBETOMHMLbI), YCTAHOBKA MPOM3BEACHHI  MOHYMEHTATbHO-
JCKOPATHBHOrO HCKYCCTBA, NAMSATHHIX 3HAKOB, MABIX APXHTEKTYPHBIX (OPM;

) npoBeieHHe paGoT MO O3eNCHEHMIO, OPraHH3ALIS FA3OHOB, LBETHHKO!

J)  NPUMEHEHWE OT/ENBbHO CTOALIEro 060PYI0BaHHS OCBEILEHHUS .

3anpemaeres:

4)  CTPOHTEBCTBO OBBEKTOB KAMMTANBHOTO CTPOMTENLCTEA, MPEBHILIAIOLIIX
npenesibl J0NYCTUMbIX BBICOTHBIX MapamMeTpoB - 10 7 METPOB OT HanGosiee HM3KOI
NIaHUPOBOUHON OTMETKH YYaCTKA CTPOMTENbOTBA (CYLUECTBYIOLUX Ha MOMEHT
YCTAHOBICHHS IHHBIX 30H OXPAHbI) 10 BEPXHEHi OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX 21EMEHTOR
KpbiL;

6)  peKOHCTPYKLHS OGBEKTOB KAIHTATBHOFO CTPOHTENLCTBA, CYLLECTBYIOLIIMX
HA MOMEHT YCTAHOBICHMS JaHHbIX 30H OXPaibl, CBA3AHHAA C MpEBBILICHHEM
JI0NYCTHMOTO BHICOTHOTO NAPAMETPA - 10 7 METPOB OT ILIAHUPOBOHOF OTMETKH YPOBHS
3eMJTH /10 BepXHeii OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX 57I€MEHTOB KPhILLH;

B)  NPH  PEKOHCTDYKUMH M  CTPOHTENbCTBE OGBEKTOB  KAHTANBHOIO
CTPOMTEIILCTBA PACTIONOKEHHBIX N0 (POHTY YIMIL NPHMEHEHHE AUCCOHAHCHBIX, MO
OTHOWEHHIO K OGBEKTY KyJbTYPHOFO HACACAMA, OGHEMHO-NPOCTDAHCTEBEHHbIX 1
PXHTEKTYDHBIX pellieiiii, B TOM 4HCIe HCIONB30BAHHE APKHX LIBETOBbIX petieii B
OTnieke  (hacanoB, KPOBSALHOM MOKPHITHH, MpHMEHEHHE CIUIOWHOIO OCTEKIEHs
(pacaios, MCTIONB30BAHME LBETHOTO CTeK1a; IpHMeHEHHe Bbicokux (Goree 40 rpaiycos)
CKATHBIX KpOBe:ib, GauleH, WMieH, KYNOToB 1 MHBIX JAOMHHAHTHBIX IEMEHTOB B
3aBEPLICHNAX COOPYKEHMH;

) CTpOMTENBCTBO (NPOKIAAKA) HHAEHEPHBIX KOMMYHUKALM — TerioTpace,
cereii BOOCHAGIKEHHS H BOJOOTBE/ICHHS HA3EMHBIM M HAA3eMHBIM CIIOCOGOM;

N)  pasMeleHHe OTACNBHO CTOALIMX pOKIAMHbIX KOHCTPYKUHH, HapykHOF
peKnambi Ha (PAcazax M KpLIUIAX 37aHHH, CTPOEHHIH, COOpYKEHHIL, 32 HOKIIOUCHHEM
MHQOPMALIHONHBIX KOHCTYKIIAH, COAEPAALIMX MHGOPMALMIO O MOMYAAPH3ALMM 1
HCTIONH30BAHMH OGBEKTOR KYATYPHOO HACTEAMA, MH(OPMAIMIO O JCSTETBHOCTH
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MoHACTBIpA — pasvepamit He Go7ice 1,0 X 1,6 MeTpa, BICOTOfi OT MAGHWPOBOUHOI
OTMTKH (11 OTAGNBHO CTOSLLMX KOHCTPYKUWi) He Goiee 2,0 MeTpa, a Take
BPEMEHHBIX 2IEMEHTOB HH(OPMALHOHHO-AEKOPATHBHOTO OGOPMIIEHHS COBHITHIHOFO
XApaKTepa, BKI04as MPAYIHINHOR O(OpMACHHE;

€)  pasMelLeHHe OTACIBHO CTOALINX TEACBH3HONHBIX H PAHOAHTEHH, Ga30BbIX
cTanumii COTOBOM CBA3M;

) MCMONB30BAHHE CTPOWTENbHBIX TEXHONOTHIl, CO3JAIOIMX AMHAMUYCCKHE
HATPYIKH M OKA3SIBAIOLMX HETATHBHO BOIACHCTBHE HA OOBEKTHI KyTHTYPHOTO
nacneans.

3. PeiuM HCNOTLI0BANNS 3eMEb 1 TPEGOBAHNS K TPAAOCTPOHTEILHBIM
PerAMENTAM B IDANNUAX CAMHON 30HBI DEryAHDOBAHHA 3acTpOiikM M
XossiicTBenNOii AesTeabnoCTH - monzoa 2 (E3P3-2):

Paspemacres:

4)  CTPOHTELCTBO, PEKOHCTPYKILHA 0GBEKTOB KAMUTANBHONO CTPOHTENLCTEA B
COOTBETCTBUH C NPENEbHOM BHICOTOM 31aHHi, CTpoeHHii, coopyskenmii — He Gozee 10
METPOB 110 OTMETKE KOHbKA KPOBEb OT HaHGojiee HU3KOM MIAHMPOBOUHOI OTMETK
YHaCTKA CTPOHTENLCTBA;

6) CcHOC (IeMOHTax) OGBEKTOB KAMMTATLHOTO M  HEKAMHTATBHOrO
cTpouTenbeTsa;

B)  GIAroyCTPOHCTBO TEPPHTOPHH, YCTAHOBKA 1EMEHTOB GriaroycTpoiictsa
(CKAMbH, ~ YPHBI,  LBETOUHMUbI), ~YCTAHOBKA NPOM3BEJCHMIl  MOHyMEHTAIbHO-
JKOPATHBHOrO HCKYCCTBA, NAMSTHHIX SHAKOB, MATBIX APXHTEKTYPHBIX (hOPM;

r) NpoBe/ieHne PaboT Mo 03e/eHeHUI0, OPraHU3aLis Fa30HOB, LIBETHUKOB;

1) NIpHMEHEHHE OTAEAbHO CTOAILEro 06Oy 10BaHMS OCBELLEHHS.

anpewaercs:

4)  HOBOE  CTPOWTENbCTBO — OOBEKTOB  KANHTANBHONO  CTPOHTENbCTEA,
NPEBHIIAIOILAX MPEXebl JOMYCTHMBIX BHICOTHbIX MapaMeTpoB - 0 10 Metpos or
MIAHHPOBOUHON OTMETKH YPOBHS 3eMH 710 BEXHell OTMETKH KOHCTPYKTHBHbIX
1EMEHTOB KpbILIH;

6)  PeKOHCTPYKLHS OGBEKTOB KAMHTATBHOFO CTPOTENLCTEA, CYLIECTBYIOLIIX
HA MOMEHT YCTAHOB/CHWS JQHHBIX 30H OXPaHHI M He MPEBHILAIOUIAX MPEieibl
JIOMYCTHMBIX BICOTHBIX NapameTpoB (10 10 METPOB), CBA3aHHAS C NpeBbILICHHEM
JOMYCTHMBIX BBICOTHBIX NAPaMeTpoB - 70 10 METPOB OT IJIAHMPOBOMHON OTMETKH
YPOBHSI 3EMJIH 210 BEpXHeii OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX 21EMEHTOB KpbILLIH;

B) UM PEKOHCTPYKUMH M  CIPOMTETbCTBE OGHEKTOB  KANHTATHHOTO
CTPONTNHCTBA PACTIONOKEHHBIX M0 (BPOHTY YL MPHMEHEHHE AMCCOAHCHBIX, MO
OTHOWIEHMIO K OGbEKTY KyJbTYPHOTO HACTEANS, OGHEMHO-NPOCTPAHCTBCHHBIX i
apXHTEKTYPHBIX peLlCHHil, B TOM uMCile HCMONb30BAHUE APKMX LBETOBBIX PEUICHHT B
oTaeike (acazos, KpOBEIbHOM MOKPHITHH, MPHMEHEHHE CILIOLIHOTO OCTEKICHHA
(acazioB, HCTIONL30BAHME LBETHOTO CTEKIA; NpHMEHENHE BICOKHX (Gortee 40 rpatycos)
CKATHBIX KpOBelh, GAllleH, WNHASH, KYNOAOB M WHbIX JOMHHAHTHBIX ICMCHTOB B
3aBEPLICHHAX COOPYKEHMUiL;
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) pasMelieHHE OTAE/BHO CTOAIIMX PEKIAMHBIX KOHCTYKIMl, HapysHO¥
peiciaMbl Ha (pacaztax  KphiLIaX 37aHH i, CTPOEHH], COOpYKEHHi, Ha OFPAKICHHSX:

N)  CTPOMTENLCTBO (MPOKMAKa) HHXKEHEPHBIX KOMMYHHKALMH — TerjoTpace,
ceTeii BONOCHA0KeHHs H BOIOOTBE/ICHHS HA3EMHBIM H HAJ3eMHBIM CTIOCOBOM;

) pasvelleHHE OTAETHHO CTOALINX TENEBH3HONHBIX H PATHOAHTEHH, Ga30BHIX
CTaHLM# COTOBOH CBA3M;

)  pasMelleHHe B3PbIBOONACHBIX M I0KAPOONACHBIX 0ObEKTOB, 0GBEKTOB ¢
JMHAMHUECKHM BO3ACHCTBHEM;

3)  WCMOMNB30BAHHME CTPOMTENBHBIX TEXHONOTHI, CO3AOIX ANHAMHUECKHE
HAPY3KH M OKA3bIBAIOWX HETaTHBHOE BO3ACHCTBHE Ha OGBEKTH KYJIbTYPHOTO
Hacenus.

4. Peinm HCOALI0BANMA 3eMEAb W TPEGOBAHNS K [PAAOCTPONTEILULIM
PErIaMeHTaM B IPAHHUAX ©IMHOI 30HLI OXPAHAEMOTO NMPHPOAHOTO AAHWAdTA
(E30TL1):

Paspemaerest:

) coxpancime  (percHepauns) MpHPOMHOTO  MaHAWAQTA,  CBASANHOrO
KOMIOHIHONHO C OBHeKTaMH KyKTYPHOFO HACTEA;

6)  npoBeseiie MepONPHATHII N0 MPEAOTBPAILCHNIO OGPA3OBANNA BOHON,
BeTPOBOI HPO3HIL, NPRACTBPALLCHHIO 0GPA3OBalHA OBPAroB;

B)  NpOBEXEHHE MEPONPHATHI 10 PeKYTHBALMH HAPYLICHHbIX 3eMEb;

©)  YXOJ3a 3eTCHBIMH HACAAACHHAMH (TPOPEKHBaHHE, 0GPE3Ka KpOH, CTPHIKa
KyCTapHHKOB).

3anpemaeres:

@) CTPOMTENHCTBO OGBEKTOB KAMHTATBHOIO CTPOHTENLCTEA;

6)  CTPOMTENBCTBO (NPOKIANKA) MHIKEHEPHBIX KOMMYHHKALi — TenioTpace,
ra30npoBOZIoB, ceTeli BOZOCHAGHKEHMS U BOZOOTBEACHMS HACMHBIM M HAIZEMHbIM
cnocoGo

B)  pasMellleHHe OTIENbHO CTOSLUMX PEKIAMHbIX H (1) HH(OPMAUHONHbIX
KOHCTPYKIUHi, Hapy’XHOIi peKnambi Ha (hacaiax i KPBILIAX CTPOEHHH, COOpyKeHHH, Ha
OrpaKIeHHAX:

r)  W3MeHeHME XapAKTEPHCTHK MPHPOLHOTO JIaHALIA(Ta, B TOM UHCIE OTMETOK
TIPHPOZIHOTO pestbeda i COOTHOWIEHHS! OTKPHITBIX H 3aKPHITBIX POCTPAHCTE;

2)  ycTaHOBKa MyXHX OrpaacHHil.
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AaMuHMCTPAUMA [ w |  Bypsian Ynacah Tonrofnorusin
Tnasei PecnyGnuke Bypsus 6a Bypsan Ynacaii
Mpasutenscrea Pecny6nuky Bypsus 3acaraii rasapai 3axvpraan

NMPUKA3 3AXUPANTA

o B A wA& N _HFY

O6 yrsepacHuI rpanuu TeppHTOpHii
0BEKTOB KY:IHTYPHOTO HACICANS PTHOHATLIOTO SHAMENHS,
pacnoaomennbix B Mpubaiikansekon paiione PecnyGamicn Bypsus

B cootserctimi ¢ Meepansibin 3aKoHoM ot 25.06.2002 Ne 73-03 «O6
OGBEKTAX KYALTYPHOTO HACTCAMA (IAMSTHUKAX HCTOPHH M KyJbTYPHI) HAPOOB
Poceniickoii Deiepauniy, 3axorom PecnyGaiki Bypstis o 01.12.2003 Ne 542-
1l «O6 oGbeTax kybTYpHOrO Macienus (NAMATHIKAX HCTOPHH W KyIbTYPhI)
PecnyGrikit bypamua», B uensx  ofecneucHus  COXAHHOCTH  OGBEKTOB
KYJILTYPHOIO HACAE/HS I P H K2 3 bl B 2 I

1. VIBepmuTh rpaniisl TeppuTOpUil OGLEKTOB KyIbTYPHOTO HACAEXHs
PETHORANLHOTO  3naueHus, pacroiokennsix 8 [lpudaiikanbckon  paiiore
PecnyGanikin Bypatis, Corniacko nprioweninio K HacToseMy npHKasy.

2. OmpeAeitifth, MTO JCHTCABHOCTL B IPIHHLAX TEPPUTOPHH OGBEKTOB
KYJLTYPHOTO HACTAIS, YKA3AHHBIX B NPIIOKCHHH K HACTOAIIEMY HpHKa3y,
OCYIIECTBASETCH B COOTBETCTBUN ¢ TPEGOBAHMAMIL, IPE/lYCMOTPEHHBIMH CTATHAMI

-1, 47.3 ®exepanbroro sakoma or 25.06.2002 Ne 73-03 «O6 oGmextax
KYIBTYPHOIO HACEH (NAMATHHKAX HCTOPHIt 1 51y pEi) Hapoos Pocemiickoii
Deqiepaitis,

3. Hactosuwii npukas scrynaer B cily co s ero odHUMATEHOrO

onyGankonanis,
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6. Onucamme Mecromoioaeunss rpawmn Teppuropun obhexta «[lavsTHUK BoMHA
aeMsKaM, nOruGuIM Ha (BpoMTaX Bemmkoit OTedccTBenHOM BOiiNbD, pacHONOKenNLLE
1o axpecy: Pecny6auka Bypsitusi, pubaiikanscxuii paiion, ceo Heereposo.
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Payien 4

TLAaH [paHII TEpPHTOPIH OGHCKTA KYILTYPHOTO HACHEAN | IAMATHIK BORHAM-ICMIAKAN,
noruGui na ppovrax Bemkoii Oresectaentoii sofins

Macura6 1 : 500
Heno:ksyenie YCIORHBIE 3HAKH 1 0B0IHaNCHIS

~ Tpasmsa eppropu osseta
~ XapaxTepuas 1o FpAIEIS TeppITOpII oBBeRT

~ OSommatene XapaKTepHOR TON A TEpPHTOpIL OGENT
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AamuHiCTpaLUA Bypnian Ynacai TonroAnorubik

sl PecnyBnukm Bypsus 1 6a Bypsian Ynacai
Npasurenscraa PecnyGnukw BypaTus 3acarait rasapait 3axupraan
NPUKA3 3AXUPANTA

OF yTBepAIeHIN AN TeppITOpHii
OBBLEKTOR KY.ILTYPHOTO HACICNS PErHORAILHOIO SHANCHISI,
pacnosoaennbix & lpubaiikaserow paitone PecnyGumkn Bypsus

B cootserctaint ¢ MeleparbHbM 3akorom oT 25.06.2002 Ne 73-®3 «06
OBBEKTAX KYJBTYPHOrO HACCINS (NAMATHHKAX HICTOPHI 1t KYALTYPBI) HAPOOB
Poceriickoit Meiepatitiny, 3akotom Pecnybmmki Bypatua ot 01.12.2003 No 542-
1l «O6 0GBbeKTaX KyABTYPHOrO HAcTeis (MAMSTHHKAX HCTOPHH W KYTYPhI)
PecnyGamkin BypaTis», B UeAAX  ODCCTICUCHHS COXPAHHOCTH OOBEKTOR
KYTILTYPHOIO HACTQS I P 1K 2 3 bl B 2 10:

1. VIBePANTE rPaiiubl TEPPITOPHIT OGLEKTOB KyILTYPHOTO HACKCMs
peritonaLHOr0  HateHnd,  pacrionowenmnnx 5 [pudaiikatsekom  paiione
PecnyGunki bypaTi, coracho NPHIOKEHIO K HACTOSLIEMY IIKa3y.

2. OnpelieanTh, HTO ACHTENLHOCTh B IPAHNIAX TePPHTOPHH OBLEKTOB
CYALTYPHOFO HACTIEAINS, YKA3AHHBIX B NPHIOKSHIH K HACTOALICMY MPHKA3Y,
OCYIECTBISETCS B COOTBETCTBHH C TPEGOBAHHAMH, MPE/IyCMOTPEHHBIMIL CTATbAMM
5.0, 473 Menepanbioro sakoma or 25062002 Ne 73-03 «OB ofwertax
KyALTYPHOTO HACICIH (HAVATHHKAN HCTOPHIL H KY:AbTYPBI) Hapo1oB Poceniickoii
enepatn.

3. Hactoswutii npikas BCTymaer B ciay co A ero oduuMaibHoro

onySanKoBanis,

/

Sumectnens Mpesceaar
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2. Oumcamme  MectomonoKenus

Typyaeso, kiaduume.

rpanmi Tepputopun  ofkekta  «Hacomus,
pacnosomennsii no aipecy: Pecnyoauka Bypsrus, Hpubaiikaxsckuii paiion, c.
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Payen d

TLiaH rpaIIL TepPITOpII 00beKTA KYIRTYPHOO HaCHCANA (Jacomtisy

Macura 1 : 56
Heno:bsyenie YCIORHIE 3HAKH 1 0B0IHaNCHIS

- Tpsuma teppiropu oGsexta
— Xapaxtepsas o rpasmas TeppiTopu oBerTa

~ OSormatese XapaKTEpHO ToKH AR TEpPHTOpI oGerTa
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Payen d

T1ar rpaii TepPITOpII 0BLeKTa KyARTYPHOIO HaCHeAN JKitofi 20w

S annsgrannnat

Macura6 1 : 500
Heno:biyensie YCIOBHBIE JHAKH 1 0003HANCHIS:

- Tpsumua eppopu oGaexta
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5. Onmcamme MecTOMOOKCHMS IPANMI  TeppHTOPMH o0mexta  GKuioii 10w,
pacnosomennsii no aipecy: Pecnyoauka Bypsrus, Hpubaiikaiscknii paiion, c.
Hecrepoo, ya1. Kovcomoinexas, 86.
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Payen d

TLian DAL TeppITOpIH 0GLEKTA KyILTYPHOTO HACACAN KILIOR A0,

Macura 1 : 500
Henozmayesie YCIOBHbIE 3HAKH 1 000 IHANCHILS:

- Tpanma eppropu oGnesta
~ Xapartepuas roma s TeppiTopi OGvesTa

~ OSmae XapaKTEpHOf TOHN PN TEPPHTOpII OBREAT
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AnmuHHCTPALMS Bypsian Yaacaii

Tnanur Pecny6amicn BYPSITHE o o O 10 bt
yG 8YPRAR YRACAA TORTORAGFIb 64 EYPRATYACAR JACATAR A
W TIpaBHTECRBA Mo b o
o asaein
ey

r. Ynau-Yao

6 ycTanoBeIH: rPANNL 3011 OXPANbI 00BEKTOB
KYALTYDHOTO HACACANS PErHONAALHOTO SHAMEHS,
pacnonomennix B MpuGaiikanberon n JkHAMNCKOM paiionax
Pecny6muicn BypsiTas, u 06 yTeepaienin TpeGosanit
K FPAlOCTPONTENbIBIM PCIIAMEHTAM B FPANHLAX AANTBIX 301

B coorserctsun ¢ QeflepanbHbIM 3aKOHOM OT 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6
OBBeKTAX KyIBTYpHOTO HACTENMA (MAATHHKAX HCTODHH W KyNSTYpbI) HApOXOB
Pocentickoli Denepaiii, nocTanonnennem [pasiTenscTsa Poceniicko Deniepauii
of 12.09.2015 Ne 972 «O6 yrsepsennn TIoNOKeERNs 0 30HaX OXpaHbi 0GBEKTOB
KYILTYPHOrO Haczenus (NaMATHHKOB HCTOPHH M KyTSTYPEI) Hapozios Poccuiickofi
Gejepamui W O NpUHAHMM YTPATHBLIAMH CHJY OTACTBHBX MOTOXeHHi
HopMaTuBHbIX npaBoBbIX aktos [TpasuTenscTsa PoccHiickoit deepattiiny, 3axoHom
PecnyGmuku Bypstus ot 01.12.2003 Ne 542-IIT «OG 065eKTaX KyJIbTYpHOrO Haceus
(TAMATHHKAX FCTODHH W Ky7STypsi) Pecriy6imii BypsTus», B uensx obecreueris
COXpaIHOCTH 0BHEKTa Ky I5TYPHORO HACTEAIA i P 1 K @ 3 bi B 2 10:

1. VCTAHOBUTS TPAHWIIN 30H OXPaHbI CHCAYIOWHX OGBEKTOB KYTBTYPHOTO
HACTEZMA PETHOHANBHOFO 3HAUCHHS, PACTIONOKEHHMIX B IIpHGaiKarbcKom i
Ihkumunckom  paifonax PecriyGauku BypsTHs, # yTBEIMTE TpeGoBaHMi K
TPalOCTPOMTEBHEIM PEIaMEHTaM B FPAHHLAX JAHHBIX 30H:

- «Ilyrepan xasapma», pacmonoxenias no apecy: PecriyGmika Bypstis,
IMpuGaiixanscxuii paiion, ct. Tatayposo, yi1. JKeniesHonoposkiias, 72a (IpuitorkeHue
Ne 1);

- Wlytesas xasapva», pacriofoxennas mo axpecy: PecnyGmixa Bypsris,
TMpuGaiikanscxuii paiion, c. Crapoe Tatayposo, y. Hyreiickas, S (Tpunoxenne Ne
2);

- Uacomm», pacronoxemmas rno ampecy: PecnyGnnka  Bypsrits,
TpuGaiikansckuit paiior, c. Typyseso, knanGue (TIpuiowkenie Ne 3);

- Uacomw, pacronoxemnas rno apecy: PecnyGinka Bypsitis,
IMpuGaiixanscxit paitor, c. Tpemsunick, kiaxouue (Tpuioxerie Ne 4);
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2

- OKunoit ziow», pacrionoxenmsii mo apecy: PecnyGmmka Bypsmid,
TpuGaiixansckuii pafion, c. Hecteposo, yit. Komcomosekas, 4. 86 (ITpunoxerme Ne
5)

- OKwioi now», pacronoxenHsii mo azpecy: Pecnybnuka Bypsmi,
TpuGaiixanscxuit paiiow, c. Iokposka, yn. 3apeunas, 7 (IIpunoene Ne 6);

- OKunoli ziom», pacrionoxeHusii mo anpecy: PecnyGmaka Bypsi,
TprGaiikansckuii pafion, c. I'ypyneso, yi. Lenrpansias, 65 (Ipunoxerue Ne 7);

- «OGuiectsennbiii ambap «Marasefiiy, pacrionoxennpiii 10 axpecy:
Pecny6mika Bypsmis, [TpnGaiikansckuii paiion, c. Koma, y1. Komvynuctuteckas, 79
«®» (TTpunoxerine Ne 8);

_ «Bparckas MorHa 7-MH KpacHorsapiefiiies, napumx 3a Bracts CoBeToB B
aprycre 1918 r, pacronoennas mo ampecy: PecnyGanka  Bypsmi,
TpuGaiixansokuii  paiion, cr. Tarayposo, yi. [leppomaiickas, 150 m. ot
KeslesHozopoHoro nonotxa (Tpunoxenie Ne 9);

- «Jlom, rme B mepHox GoeBhX neficthuii Kpacoii Apwmim mpotis
Genorsapreiiues-yHreposues B 1921 r. npoxusan Mapuian Cosetckoro Corosa K.K.
PokoccoBekitily, pacrionioxennbifi 1o anpecy: Pecnyomuxa Bypstus, [Ukimsckuii
pation, c. Yesrypa, ynua Jlenuna, 1. 69 (Tlpuroxerne Ne 10);

_ «Bpartckas mormia komanmupa nonka V. Apmun TpeoGpaerickoro u 6
KpacHoapweiilieB, TOrHOWIX OT PaK, MOMyYeHHsX B Goio B aprycre 1921 roay,
pacnonosennas no anpecy: Pecry6muka Bypatus, JLxnausciuii pafion, c. Llarau-
Veyn (Mpunoxenue Ne 11);

- lepxosp Huxonacckas, XIX B, pacriosioxentas o agpecy: PecnyGnuka
Bypatus, Jlxuaunckuii paiion, . Basu (TTpuioxerie Ne 12).

2. BosMellieHHe yGHITKOB, IPHUHHEHHBIX B CBA3H C YCTAHOBICHHEM 30H OXPaHb!
BEIILIeYKA3AHHbIX OOBEKTOB KYJISTYPHOTO HACIENMS PErMOHATBHOIO SHAUEHNU,
pacnonosertex 5 IpHGaixanbckom i JuxwmicKom paiiorax PecriyGki Bypsis,
ocymectsseTes AnvmnHcTpauned [nape PecnyGmukn Bypstus  lpasuensctsa
PecriyGaukn BypsTis B NOPAAKE H CPOKH, TPEIyCMOTpeHHble cratbei 57.1
emenbHoro kozekca Poccuiickoii denepauii.

3. Hacrosmwii npuka3 BCTyNaeT B CHIy CO JHA ero OQHUHATLHOTO
omyGHKoBaHMA.

Samecrurean Mpenceaatens NpasuTeibersa
PecnyGausu Bypsirust - Pykooautes

AL I'yarenos

Tipoest npeacTasac KowHTTOM rocyaapeTsesHoil
OXpalisi OGLEKTOB KyALTYPHOTO HaCEAIA
en. EpSazace H.M. Ten 8(3012)21-87-20
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or«Z3» 205 N _ LY

Omucanue rpanui 301 OXpanbl
06BEKTA KyALTYPHOFO HACICNS PETHONATLHOFO SHAUCHHs
@Ku1oii 10M, pacnioaoxennoro no aapecy: Peeny6mka Bypsrus,
TpuGaiixambexit paiion, c. Hecteposo, y.1. Koveomoasexas, 1. 86

oMbl OXpaHB OGBEKTA KyIBTYPHOTO HACIENWA PErHOHATHHOTO 3HAtCHHA
Kol 1o, pacrionoxennoro 1o aapecy: PecriyGmuka Bypatus, Tlpubaiikansckuii
patioi, c. Hectepoo, y1. Komcomorbekas, 4. 86, BKII0UaioT B ceGs oxpannyio 3omy (03)
1 30Ky pery.THpOBaHHIA 3aCTPOFiKH 1 X03sicTReHHOM AesTenbHoCTH (3P3).

Oxpannas 3ona (03)
RICHORHE OBVORTE, NECTOTOTOAIIG AN KOTopoOFa OTHEAHo (137 — O8VCKT)

Paznen 1
Cueneins 06 obvekTe
el XapaxTepHcTiki 0GeKTa Oniicate XapaKTepieTHK
1| Mectononowenne obvekta | Pecnybiuka bypatis, [Ipubalixanciiii pafion, c.

Hectepono, y. Koveomonsexas, 2. 86

2| Tlnowans oGbexTa £ Beanunta

NorpewmocT onpeseneHis 288 Kkna % 3 KBM
nomazy (P = AP)

3| Vinbic xapaxTepueTiit KONTYD rpaHHLIEL OXPAHHOH 30HbI NPOXOMNT:
obexTa o TouKi 1 210 oK 2 1 ~ 6.46M;

o TouKH 2 10 Toukn 3 Ha cenepo-BocTok — 11.90x;
oT Touki 3 20 TouKi 4 Ha cepepo-BocToK — 11.59 w;
ot Touki 4 10 TouKi 5 ha toro-sanax — 11.90 x;

ot TouKi S 10 TouKi 6 Ha 1oro-Boctok — 1111 a;
T TouKH 6 210 TouKi 7 Ha 1or0-3anaz - 14.64 n;

o TouKn 7 10 Tosit 8 Ha cepepo-sanan — 27.12
ot Toukn 8 #o ok | Ha sanan — 15.61 w.

Paspen 2

‘CheseHiz 0 MECTONO IO eNIH TpAIIL 00BeKTa

I Crcreva koopanat MCK-03, 30HA 4
. Ciertei 0 XapaKTepHbIX TOUKAX rpAHHLL O0BEKTa

Koopmharsi, m ‘Cpeanas ksaapatii- | Onicatie 0603
it Meron onpesezeina koopaar | eckas norpeunocrs | waenis TOvKN a
e v apasreprofirour | nonoein aparep-| Necrioct (npi
ot zoun (MO, | )
[ aGiod | SIS | Metorenymmmonn oo o E
o naepenni (onpesesenni)
2 594625.50 | 4171889.50 | MeTon CnyTHIKOBbIX reoAesH- 0.1 =
4ecKitX WImMepenuii (onpenenenii)
[ SHGELAT | 47190057 | Meroa cnyrmnsoni reote- o 5
ccxu epenni (onpesencwn)
o[ SOHIE | TTIO04EE | Meroa cnyrnsonen reotc o 5
o nauepenn (onpezcreni)
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q 594636.28 | 4171893.78 | MeToi cnyTmKOmLX reoesii- o
Mecran snvepenii (onpesecini

A 59464656 | 417189800 | Mero ciyTImKOmLIX reosesii- o
hieexi wsnepennii (onpeseennii)

e 59464023 | 417191120 LM:'mn:nynmxoluxmwuxl [
iecxinx wivepennii (onpeseachii

% SOAGI4.TZ | 417190202 | Me1o ity Ikombix 1€0A¢ [
iecknx isvepennii (onpeacicnnii

i 59461049 | 4171887.15 | Meroi ciyTIiKonbix reozesi- [
hiecri wiepenii (onpescennii

[11an rpanii 0GbeKTa

Venomayenbie YCaoBHbie 3HakH 1 0G0aNEHIA:

— TeppHTOpHS OGLEKTA KyIKTYPHOTO HacICANA

1g—o

~ FpaiiLa 30HI ¢ XapaKTepHoli (I0BOPOTHOI) TouKOli
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3oua peryamposauns sactpoiikn u xo3siicrsentoii gesrreapnoctn (3P3)
(HCHOBAIIE OGVEKT, MESTOTOTGENIE FPANIL KOTOPOTo OMICAND (18168 — 06veKT)

Paznen 1
Chezenns 06 obvexte
e XapakTepHCTHki 0GbeKTa Onicaue xapaKTepiicTik
T | Mecrononomenne oGsexta | Pecriybania Byparien, [IpHORHKGTsCKiT paiion, c.

Hectepoo. y1. Kowcovonscxas, 1. 86

2 | Tlnomans oBnexTa = pemmuita

TOTpelIHOCTH Onpenerenis 8612 kn = 19 kB
mowai (P % AP)

3| Mibie xapaxtepnerain Korryp rpaniiusi 3P3 npoxoant:
obnexTa Vuacrok 1:

oT okt 1 20 TOUKH 2, /KO 51,93 M Ha CeBepO-BOCTOK;
T TouKH 2 R0 ToUKI 3, ZUTHHOf 15,61 M Ha 10F0-BOCTOK;
T TouKH 3 10 TouKi 4, JUTHHON 27,12 Ha CEBEpO-BOCTOK;
O TouKH 4 210 TouKM 5, uHHOF 14,64 M Ha cepepo-sanan;
O TouKH 5 20 ToMKI 6, UTHHOF 53,22 1 CEBEpO-BOCTOK;
O TOuKM 6 210 TOuKI 7, JUHHOF 28,15 M Ha 10T0-BOCTOK;
o TouKi 7 1o Toun 8, uHofi 130,37 w a roro-sanan;
o TouKH 8 210 TouKn 9, JuHON 15,06 M Ha cepepo-sanar;
o TouKi 9 20 TouKi 1, wHHOf 16,82 Ha cenepo-3aniaz.
Vuactok 2:

ot Touxn 10 zo Toukn 11, wmiofi 85,02 m ua cenepo-
BoCTOK;

or Touxn 11 2o Toukn 12, wimoii 54,33 m 1a cenepo-
BocToK;

ot TouKn 12 R0 Touki 13, wnHofi 36,86 1a 10r0-B0CTOK;
ot TouKi 13 20 Touxn 14, ol 77,13  na toro-sanan;
ot Toukn 14 20 Toux 15, ol 60,53 M a toro-sariar;
ot otk 15 10 Toun 10, o 34,42 M na cepepo-sanan.

Paznen 2
CBOICHIA O MCCTONONIOKEHI TpaNHIL 0GLeKTa
. Ciicrena koopansiar MCK-03, 30HA 4
2. CeAcHis 0 XapaKTEPHBIX TOUKAX rpAITIIL O0LeKTa

) Koopanati, Cpezian kanpari- | Omicarie 06o3-
e Meron onpescrenis xoopuinar | 160k norpeioct e o 1
o] X Y AGPIKTCPIOT TONKH | NONOKENIA XapakTEp-| ECTHOCTH (TP
ofi Tous (M), i)
Vuacror |
1 594570.87 | 4171868.90 | MeTon cnyTHHKOBBIX reoaesn- 0,1 -
heckux wvepennit onpeencini
2 594619.49 | 4171887.15 | MeToa cnyTHHKOBBIX reoaesu- 0,1 -
ccxu avepenit onpezencin
3 594614.72 | 4171902.02 | MeToa cnyTHUKOBbIX reonesn- 0,1 -
° uecKuX nImepenHii (onpeneneHuii
4 594640.23 | 4171911.20 | MeTon cnyTHUKOBBIX reone3H- 0,1 -
sccxu imsepennt (onpesenen)
p SO4GIG56 | 17189800 | Meroa cnyrnwonux reotes o B
fcxux imvepen (onpeenenw)
| sEG | 41791876 | Meroncymmsonmix reoscai- o B
cckux swepennit onpesenei
5 SHHGHI20 | ATTI94457 | Meron cnymumsonx reone- o B
seckux iyepennit (onpesenei
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B SO4561.89 | 4171899.42 | Meron iy Timkonbix reoesn- [
cexans iviepeni (onpescien

5 594567.13 | 4171885.30 | Meron cry iuionbix reoxesni- [
becrux wswepernii (onpescaciii

i S94570.87 | 4171868.90 | Mero cuy Tiionuix reoesii- 01
beerx wwepenii (onpeeaenii

Vaacion2

B SO4S8L15 | 417181802 | Meron iy Hikosx reoicsi- o
biecrin insepennii (onpeseaci

& $94662.52 | 17184576 | Meroa criy mikomax reoiciit- [
Jiccranx wepennii (onpesesermii

3 0471263 | 4171866.75 | Meron ciyTimikonuix reoesii- [

: ki iepennii (onpeciciii)

B 59469845 | 4171900.81 | Me1o cy iironbix reoiesit- o1
hckans uepernit (onpeneienmi

7 $94627.12 | 417187149 | Meron cuy Timkomhix reoesn o
ecxans isvepemii (onpenesennii

o 59457039 | A171850.37 | Meroa ciyrkonmix reoicsi- o
hieerin inepennii (onpesencmii

= 5048215 | 4171818.02 LMemncnyv kOB reozEHI- [
cckan irvepemii (onpeseseii

Tian rpanu obekTa

Henoaayestie yeaomibie a1 0Bomaserns:

— TePpIITOPHA OGTEKT KyILTYDHOTO HaCTEAHA

— FpaniIiia oMb € XapAKTEPHOIH (IOBOPOTHO) TouKoli
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TpeGoBanus K rpagoCTPOHTEILILIM PErIaMENTAM
B FPANNUAX 30H OXAHBI 0GBEKTA KYIBTYPHOFO HACTEANS
pernonaLHoro 3uauenns «JKuioii 10M», PACIOIOAKEHHOT0 N0 a1pecy:
PecnyGuuka Bypsirus, TipuGaiikansckuii paiion, c. Heereposo,
a1 Komcomoabexas, 4. 86

Oxpanias 30Ha (03)

Paspemaercs:

4)  xossiiCTBeHHAs [eATENBHOCTb, HANpABICHHA’s Ha  COXpaHeHie U
BOCCTAHOBICHHE OGBEKTA KyNSTYPHOTO —HACASMWA, PErGHEPALMIO  HCTOPHKO-
paJOCTPOUTENLHOM Cpelibl OBBEKTA Ky/BTYPHOTO Hacneaus (BoccTaHoBienue,
BOCCO3AHHE, BOCTIONHEHHE YACTHYHO HH TONHOCTHIO YTPAUSHHBIX SMIEMEHTOB H (HiH)
XapaKTEPUCTHK HCTOPHKO-TPA/IOCTPOHTENBHOH CPebl);

6) npoBemenMe paGoT NO O3eCHEHHIO NPH YCIOBHH OGeCTIeders
BH3YTBHOTO BOCTPUATHA 06BEKTA KyI5TYPHOTO HACTEAIS;

B)  CIpoMTENhCTBO  (NPOKMAKE)  HOBBIX  OGBEKTOB  HiDKEHEpHON
MH(PACTPYKTYPE NOM3EMHBIM CTIoCOGOM 663 MOBMILICHHA CYLIECTBYIOIIX OTMETOK
YPoBIs 3eMIH;

r)  GArOyCTPONCTBO TEPPHTODHH B COOTBETCTBHH C HCTOPHYECKOH K
KYNbTYpHOM TpaluuMeli C MpHMEHEHHeM TPAIMUHOHHBIX MATEDHAIOB, MAJbIX
apXHTEKTYDHBIX POPM.

anpewmaercs:

4)  CTPOMTENECTBO 0BHEKTOB KAHTATHHOIO CTPOMTENBCTB, 32 HCKIIOYeHHeM
NpUMEHEHHS CIELUANBHBIX Mep, HANPaB/CHHbIX HA PEreHepaumio HCTOPHKO-
I PAZIOCTPOUTEIIBHOI CPeMbl OGHEKTOB KyIETYPHOIO HACTEHS;

6) BosBeneHHe OGBEKTOB HEKANHTAIHHONO ~CTPOWTENBCTBA (YCTAHOBKA
BPEMEHHEIX TIOCTPOEK, KHOCKOB, HABECOB I T.1.);

5)  XO3CTBCHHAS IEATENHHOCTH, YXYMIAIOU@A (HSHUECKOS COCTOAHIC,
HapyIIIAIOIIAR BH3YATBHOE BOCTPHATIE OHEKTA KyTbTYPHOTO HACE/NA, 3ATPY AHAIOLLAs
OCTYT K 06€KTY KyJTSTyPHOTO HACTE/IHS;

r)  CTPOHTENBCTBO (MPOKIAKA) HHKEHEPHBIX KOMMYHUKALMH HA3eMHBIM HIlH
HaseMHBIM CTIOCOBOM;

)  BO3BEJEHHE OTAENBHO CTOSLIMX TeJEBU3HOHHBIX M PAIHOAHTEHH, 6a30BbIX
CTaHLMH COTOBOH CBA3M;

€)  YCTAHOBKA BCEX BHIOB OTAEMBHO CTOALIX CTAUHOHAPHBIX PEKIIAMHBIX 1
MHQOPMAIMOHHEIX KOHCTPYKIAH, 32 HCIJIOUCHHEM HH(OPMALHONHBIX HAAHCEH 1
0GO3HAYEHMII, YCTAHABNBACMBIX Ha OOBEKTaX KyJBTYPHOTO HACTCIHMS B LEIAX WX
[OMYIAPH3AMH, W BPEMEHHBIX  OMEMEHTOB  HH(OPMALHOHHO-AEKOPATHBHOTO
OOPMIICHM3 COBBITIHOTO XapaKTepa, BKIIOHAs NPA3HKUKOE OOpMICHE.
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3oHa peryHpOBaHKA 3aCTPOHKH  X03AHCTBeHNOF AeaTenbHOCTH (3P3)

Paspewaeres:

a)  OrpaHMYeHHe  CTPOMTENbCTBA,  HEOOXOAMMOe  Juii  obecreueHHs
COXPaHHOCTH 0GBEKTa KyJIBTYPHOTO HACTENHsA, B TOM YHCIE KaCaloLIeecs pasMepoB,
NpONopUKA # NapaMeTpoB OGBEKTOB KAMHTANBHOMO CTPOMTENBCTBA H HX Hacteil,
HCTIONb30BAHHS OTAEIBHBIX CTPOMTENBHBIX MATEPHANIOB, MPHMEHEHHS LBETOBBIX
peluenuii. HOBOG CTPOTENBCTBO JIOKHO GhiTh KOMIOSHUHOHHO H MACLITAGHO
NONUHHEHHOE 06HEKTY KyTTbTyPHOrO HACHEIHA:

- pasMepsl 110 BBICOTE /0 8 METPOB 110 OTMETKe KOHbKA KPOBEJib OT HaHbosee
HH3KOM IIAHHPOBOUHOM OTMETKH YHaCTKa CTPOHTENBCTBA;

- KaNWTANbHBUI DEMOHT H DEKOHCTPYKUHS OGBEKTOB  KANHTAIBHOTO
CTPOHMTENBCTBA B MpEeNax MOMyCTHMBIX BBICOTHBIX IapameTpoB - N0 8 MEeTpoB oT
IUIAHHPOBOUHOH OTMETKH YDOBHS 3eMIH 1O BepXHeii OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX
2/1eMEHTOB KpbILLIH;

6)  KaNMTAIbHBIE PEMONT H DOKOHCTPYKUHS CyIUECTBYIOUWX OGBeKTOB
MIDKEHEPHOM  WH(PACTDYKTYPbl, CTPOHTENbCTBO (TIPOKIAfKa) HOBBIX OOBEKTOR
MHKeHepHOI MHPACTPYKTYPBI IOI3EMHBIM CIIOCOGOM;

B)  CHOC (IEMOHTak) OOBEKTOB  KANMTAIBHOTO M HEKaNHTalbHOTO
CTPOHTENbCTBE;

r)  GIAroyCTPONCTBO TePPUTOPHH, YCTAHOBKA S/IEMEHTOB GJaroycTpoiicTsa
(CKaMbH,  ypHBI, [BETOYHMI), YCTAHOBKA [POM3BEJCHHI  MOHYMEHTaIbHO-
JeKOPATHBHOTO HCKYCCTBA, NAMSATHBIX 3HAKOB, MATBIX APXHTEKTYPHBIX (HOPM;

1)  mpoBeneHHe paGoT IO O3eJeHeHHIO, OPraHH3alHs ra30HOB, LIBETHHKOB;

€)  NpHMEHEHHE OTIE/BHO CTOAIIETO 0GOPYI0BAHMUS OCBEILCHHSL.

3anpemaercs:

@)  CTPOMTENHCTBO OGBEKTOB KAIHTATLHOTO CTPOMTENBCTBA, NPEBHILIAIOLIX
NIpejienbl JOMYCTHMBIX BEICOTHBIX MIAPAMETPOB - ZI0 8 METPOB OT HaHGOZCe HH3KOF
IIAHAPOBOUHON OTMETKM Y4acTKa CTDOMTE/ICTBA (CYIIECTBYIOUIMX HA MOMEHT
YCTAHOBJICHNS ZIRHHBIX 30H OXPAHbI) 10 BEpXHeil OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX S1CMEHTOB
KpBILLIH;

6)  peKOHCTPYKUHS OGBEKTOB KAIHTATBHOTO CTPOHTENBCTEA, CYIIECTBYIOLIX
Ha MOMEHT YCTGHOBJICHWS IAHHBIX 3OH OXPaHBI, CBS3aHHas C TpeBBILICHHEM
JOTYCTHMOTO BBICOTHOTO TIAPAMETPa - 110 8 METPOB OT IUIAHHPOBOYHOH OTMETKH YPOBHS
3EMJIH JI0 BepXHEH OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX 9/IEMEHTOB KpBILLIH;

B)  CTPOMTENbCTBO (NIPOKITAKa) HHDKEHEPHBIX KOMMYHHKALHi — TerIoTpace,
BOAOCHAGKEHNA M BOAOOTBENACHHA HA3EMHBIM H HAZ3EMHBIM CTIOCOGOM;

) pasMeleHHe OTIENbHO CTOALINX Te/IeBH3HOHHBIX H PANHOAHTEHH, Ga3oBbIX
CcTaHuUui COTOBOH CBA3H;

Z)  pa3sMelieHHe  B3PHIBOONMACHBIX M TOKAPOOMACHBIX  OGBEKTOB, €
ZIMHaMHYECKHM BO3JEHCTBHEM.
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TMpusowerie Ne 7

K pHKasy AIMUHHCTpaUHH

Tnasst PecnyGukn Bypatis
Tpasuyensctsa PecpyGmmi BypsTis

or« Dy 20, Z)r. N 20

Onucanue rpaii 301 0Xpaibi

06beKTa KyALTYpHO

ro HAC/IENS PETHOHATBLHOTO 3HAYEHHSI

Kn0ii 10M», pacTIooKenHoro no apecy: Peeny6mka Bypsrusi,

TipuGaiikaabexcuii paiion, c. Typyaeso, ya. lentpansnas, 65

3oHb1 OXPAHTHI 0GHEKTA KyTSTYPHOTO HACIEAHS! PETHOHATBHOTO 3HaterHs Kuiof
oM, pacTIONOAeHHOro 1o anpecy: Pecny6aika Bypatus, [pubaiikanscxiii paiion, c.
Typyneso, yi. Llentpansuas, 65, Buiovaior B ceba oxpaniyio sony (03) u soy
perynmpoBatis 3aCTpofiki 1 Xo3sficTaenHofi zeatenbocTH (3P3).

Oxpanuas son

(03)

THAINCHOBANHE OGLERT, MECTONOIOACHHE TPAHHLL KOTOPOFO OMICaNO (1anee — 0GbeKT)

obbekTa

Pazpen 1
Chezenis 06 oGbexre
2 XapaKTepHCTHKH OGbeKTa Onicantie xapakTepiCTHK
1| Mecronononerme o6bexta | Pecnybmma Bypatns, [puGaiikarsckinii paiion, c.
T'ypyieso, yn. Llentpanshas, 63

2 | Mnomans 06bexTa + BeAHYHHA

nOpeLIHOCTH onpexeeHHA 549 kBN £ S KBM

mtowazm (P £ AP)
3| Mnsie xapaktepHeTii BHyTpennili  KONTYp OXPaHHON 30HEI CONpAACH ©

IpasLeii TepPHTOPHH OGBEKTA KYIBTYPHOFO HACCAIS.
BHewHit KORTYP FPAHHLIG! OXPAHHOT 30HbI IPOXOMNT:
o TouKn 1 0 Touxi 2 Ha cenep — 1196 3;

ot Touki 2 10 Towki 3 wa sanax — 1.22 M3

ot TouKn 3 1o Touxr 4 a cenep — 10.73 3;

T TouKH 4 210 TOUKH 5 Ha BOCTOK — 4.19 M;

T TOUKH § 20 TOUKH 6 Ha BOCTOK — 26.01 M;

ot Toukn 6 10 TouKi 7 Ha for — 23.08 M;

ot Toukn 7 10 Touk | a sanan - 30.25 w.

Pasgen 2

‘CheACHIIA O MECTONONO eI TPANHL 00LEKTA

[T Cricrewa roopnmar MCK-03, 30HA 4

D. Caezenins 0 XapaKTEpHbIX TOUKAX rpaniiL obeKTa,

Koopanmars, v

Cpeanan kBazpaTii- | Omicaniie 0603

[——
Sapairapiti MeToR OnpeAeIeNIA KOOPMHAT | HECKAs NOTPewIHOCTS | HANEHIA TOUKII Ha
o | S Y ‘xapaktepHofi TouKil nonowenis xapakrep- | aecTiocTH (npit
ol Toun (M), )
Brewnnit KonTyp
A 597888.28 | 4174944.06 | MeTON CnyTHIIKOBHIX re0AC3H- [ 5
secki ivepennii (onpegenein
B 59790025 | 417494424 | Meroa cnyTHIKOBbIX reoacaii- o 5
Jieckinx uswepennii (onpesenciii)
59790021 | 4174943.03 | MeTox cnyTHIKOBbIX reozesit- [ B

ieckux wepei

(onpezencnnii)
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B 597910.92 | 417494247 | Merod criy miomax reoaeani- o -
ccxans wsviepemii (onpeneenii

P SO7911.14 | 4174946.66 | Meron ciyTimkonbix reoiesn- o1 5
ccrany wsvepemnii (onpezeseini

- 59791073 | 417497266 | Meroa ciyTimKonax reoican- 01 -
hecrnx wepennii (onpeseag

A S97887.71 | ATTA9TA0 | Me1o ciy IHIKOmb 160 [ -
cxan iepennii (onpeecini

| 59788828 | 4174944.06 LM:wncuymuxomxmon;au- 0.1 -
canx wsviepenii (onpescseil

Buyrpenii xonmyp

A 597889.75 | 417495148 | MCTo cliyTIkomLX reoicai- [ B
ecrans wrviepeni (onpeneennii

3 59790175 | 417495108 | MeTon ciyTnkobLix reoean- [ -
hicer wvepenni (onpezesermi

m SOT90214 | 417496267 | MeTon coyTIKOBIAX reoe3i- o1 B
ccianx ovepenii (onpeze el

" SO790.14 | 417496308 | Merox cuiymmoniax reoieii- 01 B
ecxans iswepenli (onperecni)

B SO7889.75 | 417495148 | Merod ciyTimKox reoict- o B
hieern iswepennit (onpesenemi

[1aH rpaini 0GbeKTa

Macurrat 1:250
Henomayesbie yEA0BHbIe 3HaKit 1 0G03HAEH A

[ A —

1
77T rpannia son ¢ Xapakrepiofi (nonoporiofi) toukoii
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3oua perymposauns acTpoiiki 1 xossiicrsennoii esensnoctu (3P3)

(HaNNCHOBaHHE OGbEKTA, NCCTOROTOAENHE TPAIHIL KOTOpOTO OMICANO (1AIEE — 00bEKT)

obbexTa

Pazpen 1
Chegers 06 obvexTe
o Xapakrepicrisi oGexta Onicane xapakreprcritk
1| Mecronononerme obbekta | PecnyGmka bypati, IpuGaiiankeiiii paiion, c.
Typyneso, yn. Llentparphas, 65

2| Tlnowmans 06beKTa + bt
norpenrHoCTH oMpexee 3846 xp.u % 14 kB
nomazy (P + AP)

3| Mnsie xapaxrepuctinkn Kontyp rpaniust 3P3 npoxomuT:

Vuactok 1:

oT TouKH 1 10 TOUKH 2, JUIHKOH 14,74 M Ha ceBep;

OT TOUKH 2 210 TOYKH 3, JUIiHOIE 4,44 M Ha CeBEPO-BOCTOK;
OT TouKH 3 210 TouKH 4, UTHHOI 28,96 Ha BOCTOK;

ot oK 4 10 Tosk 5, kKo 10,17 Ha BocToK;

OT TouKH 5 10 TouKH 6, wHHOk 10,73 na or;

0T TOuKH 6 210 TOUKH 7, JUTHHOI 1,22 Ha BOCTOK;

ot ouKit 7 1o Toki 8, kol 11,96 Ha tor;

ot TouKn 8 10 ToukH 1, THHOI 44,79 Ha cesepo-3ana.
Vuactok 2:

ot TouKH 9 10 Touki 10, JmRof 23,08 M Ha cenep;

ot rourit 10 10 Tovuki 11, 2ol 24,77 M Ha BOCTOK;

ot Touku 11 10 Toukn 12, Kol 6,08 Ha ceBepo-BOCTOK;
ot o 12 10 TouKH 13, Aol 5,55 M Ha ceBepo-BOCTOK;
ot ToukH 13 10 ToukH 14, utHHOI 6,78 Ha ceBepo-BOCTOK;
ot ToukH 14 10 TouKH 15, wHHOM 21,18 M Ha 10r0-BOCTOK;
ot TouKH 15 210 Touxi 9, Juninofi 45,40 M Ha 10r0-3anaz.
Vuactok 3:

ot TouKi 16 20 Toukn 17, winioii 22,57 M Ha cenep;

o Toukn 17 210 Touku 18, kKol 45,54 M Ha BOCTOK;

ot Toun 18 10 ToukH 19, AHHOM 32,62 Ha BOCTOK;

ot Toukn 19 10 Touks 20, AmHOM 12,46 M Ha BOCTOK:

ot Toukn 20 20 Toukn 21, umHHOl 27,82 Ha or;

ot TouKH 21 210 Touku 16, umHoi 90,72 M Ha 3anaz.

Pazjen 2

‘CBOICHIIA O MECTONOTIOEHHH TAHHIL 0GLeKTa

. Cucrewma koopuar MCK-03, 30HA 4

. Cregtentits 0 XapaKTepHbIX ToKaX rpaiiil 0GbeKTa
Oommasenne | Koopu, e Koazpar | Omneanie 0607
= MeToz OnpeeeHIn KOOPAHIET | HGCKuA NOTDEUINOCTS | HaeHIA TOuK Ha
xapaxtepiix
| X Y \aparepofi ToukH | nonoskeins xapaTep-| ecTHoCTH (pi
ot o (MO, x| i)
YuacTok |
; S97892.20 | 1789944 | MEroR chyTnkonx reone- o1 B
ok epernit (onpeneaci
e 59790693 | 17489912 | Meroa cnymmnsonx reonei- Ny .
seciun iswepenni (onpeneneni)
3 597907.85 | 4174903.47 | MeToa cnyTHHKOBBIX reoaes- 0,1 -
iecKiux u3mepentii (onpeaenenuii
B 9791053 | 417493231 | Meroa cnymimkoax reonesi o1 E
Jeciun iswepeni (onpereen
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B 59791092 | 4174942.47 | MeTon cnyriKombix reoaeai- o
secki wswepennii (onpeaenci)

P 59790021 | 4174943.03 | METOA CllyTHIKOBbIX reoCs- [
eckutx wawepeni (onpexencniy

, 59790025 | 417494424 | MeTox cnyTHiKoBbiX reosesii- or
iecinx iswepenni (onpesencrii)

s 597888.28 | 417494406 | MeTox cnyTHIKOBbIX reoesii- o
ieckix u3vepennii (onpezesenuii

T 597892.20 | 4174899.44 | MeTOX CnyTHIKOBbIX reOAE3H- o1
secinx iepenni (onpeseaciyii

Vuacron 2

5 59788771 | 417497430 | METOl clyTHIKOBbIX reoe- [
heckinx ysmepennii (onpeaenchuii

o 597910.73 | 4174972.66 | MeTox cnyTHIKonbiX reosesi- o
seckinx mmeperni (onpesenenuii

m 59791278 | 4174997.35 | MeTox cnyrHiKoBbix reoesii- o
secki isvepennii (onpezenciii)

B 597913.85 | 4175003.34 | MeTox CnyTIiKoBbiX reozesi- o
ieckitx wawepeni (onpeneneniy

= 597915.18 | 417500873 | MeTon cnyrHiKoBbiX reoesi- [
seciix iavepennii (onpezenchii)

= 59791645 | 417501539 | METOx CnyTHHKOBbIX re0A€3H- o
eckunx iaepenni (onpeneneiui

5 597895.58 | 4175019.01 | MeTon cnyTHIKOBbIX reosesii- o1
seckix mepennii (onpeneneruii

B 597887.71 | 417497430 | MeETox cnyTHiKOBbIX reoesii- o
seckin wsvepennii (onpeaenennii)

Vuacrox 3

7 597850.58 | 4174910.08 | MeTOR CnyTHIIKOBbIX re0AesH- o1
seckinx isvepennii (onpezenchii)

- 597882.03 | 4174907.73 | MeETOx cnyTHAKOBbIX reoaesii- [
bieckux uswepenni (onpeaeneni)

1 597877.56 | 4174953.06 | MeTOX cnyTHIKOBbIX reozesi- ]
ieckitx mepeni (onpenenciniy

= 597875.44 | 4174985.66 | MeTon cnyrIKOBbIX reoesii- o
secki mvepennii (onpezenciii

5 59788076 | 4174997.90 | METOX ClyTHAKOBbIX re0AC3H- [
eckinx wamepennii (onpeeneini

o 597853.06 | 4175000.56 | MeTOX cnyTHIKOBbIX reozesi- o1
seckinx iavepennii (onpezenchii

76 59785958 | 417491008 | Merox cnyTHiKOBbIX reoeaii- ]

becranx avepenli (onpeencni
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Macuira6 1:1000
Henoisayemsie yCI0BHbIe 3HaKH i 0GosHAveHIA:

[ R ———

‘T“‘ — FpaiLLa 30HI ¢ XapaKTEpHOii (I0BOPOTHOI) TOUKOT
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TpeGoBatMs K rPAOCTPOHTEILHLIM PErIaMEHTaM
B rPAHMIAX 30H OXPAHbI 00BEKTA KYIbTYPHOTO HACIeMNs
pernonabHOro snauens JKHI0i 10V, PACTOIOKEHHOTO 10 AApecy:
Pecny6amnka Bypsirus, Ipu6aiikaasckuii paiion, . Typyaeso,
ya1. Uentpanshas, 65

Oxpansas 30ma (03)

Paspemaercs:

2)  Xo3CTBEHHa® JIeATENBHOCTH, HANDABICHHA® HA  COXPAHCHHE I
BocCTaHOB/eHHE  OGBEKTA  KyJbTYDHOTO  HACTCIMS, PEreHEpaluio  HCTOPHKO-
IPAOCTPOMTENBHOI Cpeibl  OOBEKTA  KyTBTYPHOTO  Hacieqms  (BOCCTaHOBIEHe,
BOCCO3aHME, BOCTIONHEHHE HACTHUHO WTH NIOAHOCTHIO YTPAUEHHBIX SEMEHTOB  (i1H)
XapaKTepHCTHK HCTOPHKO-TPANOCTPOHTENBHOI CPebl);

6)  PEMOHT U PEKOHCTPYKUHS OGBEKTOB KATHTAILHOTO CTPOWTEIRCTER B
cymecTByIoIHX raGapurax;

B)  cHOC (IeMOHTAK) O0EKTOB KAIHTAILHOTO CTPOTEILCTBA;

)  nposenemme pabOT MO O3CTCHEHMO MpH YCIOBMH OBeCHeueHis
BH3YIBHOTO BOCTIPHATHA OGHEKTA KyISTYPHOTO HACTE NS

1)  crpowrenbctho  (NPOKMaAKa)  HOBBIX  OGBEKTOB  WHKeHEpHOH
MH(PACTPYKTYPbI IOA3EMHBIM CIOCOGOM;

©)  G1aroyCTpoWCTBO TEPUTOPHH B COOTBETCTBMH C WCTOPHYECKOH
KyAbTYpHOH ~Tpajuiueii ¢ NPHUMEHEHHEM TPAIMUMOHHBIX MaTEpHaloB, MajbixX
ApXHTEKTYPHBIX (GOPM.

3anpeluaetcs:

2)  CTPOHTENHCTBO OBLEKTOB KANHTATBHOTO CTPOUTENECTBA, 3 HCKIIOUCHHEM
NpUMEHEHHS  CTICUMATBHBIX MEp, HAMPABICHHLIX HA PEreHEpalHio HCTOPHKO-
IpaJIOCTPOUTELHOI CPEAibl OGBEKTOB KYISTYPHOO HACTEIS;

6) BosBeeHME OGBOKTOB HEKATHTANBHOTO CTPOMTENHCTBA  (YCTAHOBKA
BPEMEHHEIX MIOCTPOEK, KHOCKOB, HABECOB H T.1L.);

B)  XO3AliCTBEHHAA JEATENBHOCTh, YXYUAIOUIAs (U3HYECKOE COCTOSHHE,
HapyIAIOIas BH3YATbHOE BOCTPHATHE O5BEKTA KyISTYPHOTO HACIEAA, SATPYAHAIOLLA
JIOCTYN K OGBEKTY KyTbTYPHOTO HACHSANS;

I)  CTPOMTENbCTBO (IPOKIAIKA) HIKEHEPHBIX KOMMYHHKAUMH HaJ3eMHBIM HTh
Ha3eMHBIM CTIOCOGOM;

1) BO3BEJCHHE OTAENHHO CTOALIUX TECBHIHONHBIX H PALHOAHTEHH, Ga3oBbIX
CTaHUMii COTOBOH CBSI3H;

€)  YCTaHOBKA BCX BIIOB OTICNBHO CTOALIMX CTAUMOHAPHBIX PEKIAMHBIX 1
HOOPMALHOHHBIX KOHCTPYKIMH, 32 WCKTIOUCHHEM HHQGOPMALIHOHHBIX HAATHCSHi 1t
0G03HAYCHH], YCTAHABIMBACMbIX HA OBBEKTaX KyJBTYPHOTO HACIEIMA B LETAX X
NOMYJAHIAUAN, H  BPEMGHHBX  IGMEHTOB  HH(OPMALHOHHO-MIEKOPATHBHOTO
ohopMEHHS COGHITHIHOTO XapaKTepa, BIUTIOUAs NPA3HHIHOE OpopMIIeHHE.
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Soia peryMpoBaHiA 3aCTPOHKH i X03sliCTBeHHOM feaTensHOCTH (3P3)

Paspemaercs:

a)  OrpaHWveHHe  CTDOWTENbCTBA,  HEOOXOAUMOe i ofecredenus
COXPAHHOCTH OGBEKTA KyNSTYPHOTO HACTENs, B TOM HHCIE KACAIOWICECH PasMepos,
nNporopuHil M NapaMeTPOB OGBEKTOB KANHTATBHOTO CTPOMTENBCTBA W X HacTeil,
HCTIONB30BAHMs OTZENBHBIX CTPOWTENBHBIX MATEpHAIOB, MPHMEHEHHs IBETOBBIX
pemennit. HoBOe CTPOWTENBCTBO JOMAHO GhITh KOMIOSHUHOHHO # MACIITAGHO
MONYMHEHHOe 0OBEKTaM KyJITYPHOTO HaC/eIus:

- pasMepEI 110 BEICOTe 710 7 METPOB 110 OTMETKE KOHbKa KpoBels OT HanGosee
3K [TAHUPOBOUHO OTMETKH YHACTKA CTPOHTENBCTEA;

- KANWTATBHBIE PEMOHT M PEKOHCTDYKIWMS OGBEKTOB KAMWTANLHOTO
CTpOMTENECTBA B MpeAenax XOMYCTHMBIX BBICOTHBIX NapaweTpos o 7 METPOB OT
[UIAHAPOBOYHOI OTMETKH YPOBH 3CMAH XO BEpXHEH OTMETKH KOHCTPYKTHBHbIX
NIEMEHTOB KPBILLIH;

6)  KaNHTAMBHBUE DEMOHT U DEKOHCTPYKLNA CYILECTBYIOUIHX OGBEKTOB
WITKEHEpHO  WHQPACTPYKTYPSI, CTPOHTENECTBO (MOKTAZIKG) HOBBIX OGBEKTOB
MiDKeHepHOH HHGPACTPYKTYPHI [IOJIEMHBIM CTIOCOGOM;

B) CHOC (IeMOHTax) OGBEKTOB KAUMTAIBHOTO W  HEKAIHTAIBHOO
CTPOHTEIECTBE;

)  GnaroycTpoiicTBO TeppHTOpHH, YCTAHOBKA 71EMEHTOB 61aroycTpoiicTsa
(cKaMbH, yPHBI, LBCTOUHMIbI), YCTAHOBKA MPOM3BENCHMI  MOHYMEHTATbHO-
eKOPATHBHOTO HCKYCCTBA, IaMATHBIX 3HAKOB, MATBIX aDXHTEKTYPHEIX GOPM;

1)  npoBejeHie paGOT O O3ECHEHHIO, OPraHH3aLH Fa30HOB, UBETHNKOB

€)  NpUMEHEHHE OTJENBHO CTOSLIEro 0GOpYAOBAHHUS OCBEILICHHS.

anpemaercs:

)  CTPOMTENHCTBO OGBEKTOB KAIHTATBHOTO CTPOMTENBCTBA, MPEBHIIAIONIX
NpeNieNsl JOMYCTHMbIX BbICOTHBIX MAPAMETPOB X0 7 METpOB OT Hanbolee HH3KOI
[IaHHOBOUHON OTMETKH YYACTKA CTPOHTENBCTBA (CYMIECTBYIOMINX HA MOMEHT
YCTAHOBTEHHS JAHHBIX 30H OXPaHbI) 10 BepXHeli OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX S7EMEHTOB
KphimH;

6)  peKOHCTpYKUHA OBBEKTOB KANHTATBHOTO CTPOHTEBCTE, CYIIECTBYIOMIMX
Ha MOMEHT YCTAHOBJCHWS JGHHBIX 30H OXDAHBI, CBA3AHHAA C MPEBHILICHHEM
JIONYCTHMOTO BHICOTHOTO NapaMeTpa - 40 7 METPOB OT IIAHHPOBOYHOH OTMETKH YPOBHS
3eMJIH 10 BepXHeil OTMETKH KOHCTPYKTHBHBIX JIEMEHTOB KPBILIH;

B)  CIDOMTeNBCTBO (TIPOKNAZIKE) HIKCHEPHEIX KOMMYHHKALU — TerioTpace,
CeTeli 971eKTPOCHAGKEHHA, BOIOCHAGKEHHS  BOAOOTBE/IEHHS HA3EMHBIM 1 HAIZEMHBIM
crocoGom;

) pasMellleHue OTHENbHO CTOAILIX TeIEBH3HOHHBIX H PALHOAHTEHI, Ga30BbIX
CTaHLMii COTOBOH CBA3H;

1)  padMelleHMe B3PHBOONACHEIX W  MOKAPOONACHEX  OOBEKTOB, C
ZIMHAMHHECKHM BO3ACHCTBHEM.
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Tpusowentie Ne 3
K npHKasy AZMHHKCTpaUNI
I'naset PecnyGmii Byparis i
ﬂpanumumﬁa Pecy yﬁ)mku Byprmia
s 0% o
Omicanue rpamui 301 OXpanb!
06BeKTA KyALTYDHOFO HAC/EANS PErHONATLHOTO SHAYCHHS
«HacoBHs», PACNoIOKeHHOro N0 anpecy: Pecny6anka Bypsitus,

TpuGaiikanbexuii paiion, ¢. [ypyaeso, kaaxGuue

oMbl OXPaHSI OGBEKTa KyTHTYPHOTO HACTEAWS PErWOHATHHOTO 3HaueHHs
«UacoBHs», PACTIONONEHHOro o axpecy: PecnyGmuka Bypsmus, IlpuGaiikansckuii
paiior, ¢. [ypyJieBo, Kan6HlLie, BKTIOYAIOT B ceG oxpaniyio 30Hy (03).

Oxpanas soma (03)
(R GHOBANIE OBHEKTA, MECTOONOA NI TPANHLL KOTOPOTO ONHCAND (1a7ce — 05beKT)
Pasznen 1
Chezenns 06 obvexte
Xaparrepnernsr oGvexta Onicane xapaepycrine
1| Mecrononoxerne obbekta | PecnyGka bypati, [puGaiikanbcinii paiior, ¢

T'ypyneso, knazGume

2| Tlnomans o6bexra £ BenmuHHa

norpeuoCTH onpeneeiu 300 ke 3 KBM
naomaz (P + AP)

3| Musie xapaxTepreTikn By TpeHHIT KOHTYP OXPAHHOH 30HbI CONPAKEH ¢
oGsexta IpaHHILCH TEPPITOPHI 0GHEKTa KYISTYDHOTO HACICANA.

BHetumiit KORTYP IPAHHL OXPANHOT 30Hb! NPOXOTIT
o TouKi | 10 ToK# 2, WIHHOF 19,52 M Ha CeBepo-BOCTOK;
OT TOUKH 2 210 TOKH 3, JUTHHOl 17,49 M Ha 1070-BOCTOK;
ot Touki 3 210 TouKH 4, 2RO 19.48 M Ha 10r0-3anaz;

ot Touki 4 10 TouKH 1, wiHofi 17,50 a cepepo-sanaz.

Pasznen 2

CBejleHHs O MeCTONOJIOJKEHHH rpanull 00beKTa

II. Cuctenma koopmmar MCK-03, 30HA 4

2. Caesienius 0 XapaxTepHbIX TO4KaX rpaHHL 06LeKTa

Oommavenne | KoopaaT e keaapari | Omncanie 0603
i MeToz OnpeEAEHIn KOOpAIET | NGEKuA NOTPEIINOCTS | Haieiin TouK Ha
oexrponnt| X ¥ NapuKTepiofi ToukH | nonokes xapaTep-| ecTHoGTH (P
ot o (MO, | i)
Bcunini conryp
1 597552.43 | 4174449.21 | MeTon CnyTHHKOBBIX Fe0Ae3H- 0,1 -
ccxu invuepenit (onpeeac
2 S07560.85 | ATTA4SB0Z | MerTon cryTikonx reozeai- o1 g
deckitX WIMepennii (onpeneneni
B 5756193 | ATTATIET | Metoa cayrinsonsx reozen- o =
secran isweperni (onpeneneni)
B 57SHAST | ATTHGIES | Meron cryrinsonui reone- o 5

ueckiny swepenuli (onpeaeachnii)
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: 597552.43 | 417444921 | Meron coy mmkonuix reo e [

ckiry wmepennii (onpe
Buy pemmiii kouryp.

B 597555.08 | 4174457.27 | Mero cnyTinmKonuix reozca [
eckary wiwepennit (onpeneacii)

7 50756178 | 4174460.66 | Meron cyriikonuix reoi o
bicckin mscpennii (onpecenni

n 59755929 | 4174465.56 | Mero cinyriikosbix reosesi o
sccianx inviepenii (onpesesc

3 597552.60 | 417446218 | Meron cnyrimmonuax reoe [
secki iswepenuii (onpezca

A S97555.08 | 4174457.27 | Meron cuyTImKOBLIX eoes [
biecinx wsnepenuii (onpeacaiens

Taian rpannu oGbekra

Macura 1:250
HICnOAb3YebIe YCIIOBHbIC 3HaKH 1 0G03aNCHIS:

— TePPITOPIA 0GTEKTa KYKTYPHOTO Haces

[

: — IPaNHLA 30HbI ¢ XapaKTepHOli (IOBOPOTHOI) TOUKOIH
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TpeGoBaNNSt K FPAIOCTPONTEIBHBIM PerTaMenTaMm
B FPANMUAX 301 OXANEI 0GBEKTA KY.IHTYPHOFO HACICANS
PerHoNAILHOrO 3HANEHHs! «IACOBHSD, PACTIOIOAEHHOTO 110 AAPECy:
Pecny6anka Bypsrust, IlpuGaiikaabcicuii paiion, ¢. ypyJieso, kianbuie

Oxpansas 30ka (03)

Pa3pemaercsi:

a)  xo3fliCTBEHHA JeATENBHOCTh, HANPABICHHAA HA COXPAHCHHE it
BOCCTAHOBIEHHE O6EKTa Ky TBTYPHOTO HACTEMNS;

6)  HeliTpanM3ALIA CTAPMOHHIHOTO O3e/IEHeHIs MYTeM CaHaUMH;

)  GMArOYCTPOMCTBO TEPPHTOPWH C MPHMEHEHHEM MATHIX apXHTCKTYPHSIX
opm, ol M.

3anpemaertest:

2)  CTPOMTENHCTBO OGHEKTOB KAIUTATBHOIO H HEKAMHTATHHOTO CTPOHTENBCTEA;

6)  xoslicTBEHHAR JEATENBHOCTS, YXYAIAOUAS (QUMYECKOE COCTOSHHE,
HApYLIIAIOIIAK BU3YATbHOE BOCTPHATHE 00BEKTA KyIETYPHOTO HACTIE/IUA, 3aTPy AHAIOLIAT
OCTYN K 06EKTY KyJTbTyPHOFO HACIEHS;

B)  YCTpOHCTBO MOFWI, miorpeGeniii;

r)  YCTAHOBKA BCEX BHIOB OT/IENbHO CTOSLIMX CTALMOHAPHBIX PEKIAMHBIX H
i OPMALIVOHHBIX KOHCTPYKIH, 32 HCKIIOYEHHeM MH(OPMAlHOHKBIX HaamHCeli i
0B03HaueHHH, YCTAHABIMBACMbIX HA OGBEKTE KyISTYPHOTO HACTEMMA B LETAX ero
NOMYISPH3AAM, M BPEMSHHbIX  OMIGMEHTOB  MH(OPMALHOHHO-JIEKOPATHBHOIO
ohopMTenus cOBBITHHHOTO XapaKTepa;

1)  pasMellcHHe BPEMEHHBIX MOCTPOSK H OGBEKTOB, ABTOCTOAHOK, KHOCKOB,
HaBecoB;

)  ycTaHOBKa OrpMiIeHUS MOTHA BHICOTOl cpbime 0,8 MeTpa, DIyXHX
orpaxenHii CyIeCTBYIOMIX MOTHIL.

Tpeacenatens Kowurrera rocyaaperaentoii Luipenona Jlyrapwa Batoesna
OXPaHEL 0GLEKTOR KYJIBTYPHOTO HACICAIS 06.05.2025

JIOKYMEHT NIOJITHCAH
e

L —
e ipanons R g arocans, ADVVSUICOALI T
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GEAEPATHOE. ATENTCTRO BOILIX PECYPCOR
(Pocuoapecypeur) 000 I'eosemkatacTpy

EHHMCEICKOE BACCEIHOBOE
BOJIHOE YNIPABJIEHHE AH. Cypanosy
(Ennceitcxoe BBY)
TEPPUTOPHATH B OTIET BOTHBIX PECY

BAHKE BYPSTHS
Pecnytanse Byparus)

con

359130, Pecn. Kanvias,
Hiin-Bypyascxni paiion,
yin. Mukpopaiion, 1. 39, ofpic 4

ren. (3012) 21-90.03
il v enbvu@vods. g

or 20.04.2025 No 03-461 geozemkadastr@inbox.ru

O npesocTaneni e w3
roCYapCTBeNHOTO BOAHOTO eccTpa

Coobimacw, uto B cootsercTaimn ¢ Baum saspiciies or «22» anpens 2025 roxa,
BxoMLUL HOMep sasnncrns ma EITY 5457857114 Bam npeiocTapnsiores MMIOWUiCes B
rocyapeTBeiIiiom BoAHOM peectpe (fatee - I'BP) cacxenis B omnowein pex Hranua (119 k
10 1p. Gepery p. Cenenra), Kinka (boiias Kirka), Lunaeii (Ipaoii Lusaei) mo dopie 2.15-
rBp «30HbI JATONICHIIA, MOATOMICHIY.

Chezternia B oTHomenin pex Mranma (119 ku o np. Gepery p. Cenenra), Kitka (Bomsuas
Kinka), Lsacit (Ipsioit Lubei) no dopuam 1.8.1-rap «CBefienins o MecTomozoenit
Geperonoii i (rpamiiel  BoHOrO  00beKTa), 2.13-rBp «BOZOOXpAHNLC 3OHH W
NPHOpEKIILIC JAIUNTHEIC NONOCH BOAHBIX 0GBEKTORN, 2.14-rBp «30HbI CanHTapHOii OXpaiibi
HCTOUHHKOB HTHEBOTO 1 X03sHCTBEHHO-GHITOBOO BOJOCHA0AKCHIS, OKPYTa CaHHTApHOf
(FOpHO-CANHTAPHOIi) OXPAHBI /1Ce0H10-0310POBHTEIBHEIX MECTHOCTEI 1t KYPOPTOB» He MOTYT
BT IPCACTARIICHbI, B CBA3H € TeM, HTO 3anpatipacoii ngopsawii & IBP e coxepiites.

Caezerns B omnowerii pex Bombioit 3invapcax, Bonsuas Kagramukosa, Bomsuas
(BAIUCEJIEHT/285/357/97),  Borsmas (03. Kozo), borsmas (107 xu no mp. Gepery p.
Cenenra), Bombuas (03. Baiikan), Bypns Konounas, Buictpas, Buvibs, JloGatsiii, 3nipsika,
ranna (16040000212199000000020), Kypkaska (03. Baiikax), Kypkanka (13 kn 1o 7. Gepery
p. lernanw), Kypkaska (24 kv no s, Gepery p. KaGamss), Kypkaska
(16040000112116300003528), Kypkaska (28 o 1o mp. Gepery p. Ypo), Kypraska (24 ki no
np. Gepery p. Xam), Jlensiii Xaiy, Mazsiii 3invapeax, Manas Kagramuicosa, Manas Cyxas
(16040000112116300003849), Manas Cyxas (16040000212116300006764), Marukeenia,
Menbimmas (Bepxumii  borsiif), Hecteposckas, [lonepewmsii, Ipsmas, PasGoiimmkosa,
Cepreenka, Topromixa, Veyraii, Xamw, Xamwon, Xanteii, Yactas no gopmam 18.1-rsp
«Cheeiis 0 MecToNONOKeHII Geperosoii M (TPAHIL BOMHOrO 00beKTa)y, 2.13-TBp
«Bo0OXpaIIbIC 30HEI I MPHOPCAKIBIC JAULMTHBIC NONOCH BOAHBIX 00BEKTOB, 2.14-rBp 3otk
CANHTApHOIi OXPalibI HCTOMHIKOB MTECBOTO M XO3HCTBCHNO-GHTOBOTO  BOAOCHAGKCHIMA,
OKpyra caHHTapHoii (FOPHO-CAHHTAPHOI) OXPAHBI JICUEGHO-OHIOPOBHTEILHEIX MECTHOCTEH M
KYPOPTOB», 2.15-TB «30HbI 3ATOMICHIIA, NOXTOMICHIS HE MOTYT GbITh NPEACTABICHSI, B CBA3N
C Ten, uT0 sanpaummBaeoii inopaw 5 I'BP e coxepiTes.
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Chejtenus B OTHOWIEHUH BOMHLIX 06LekToB Batypunckas Peuxa, Bo. 3umossenxa, Bor.
Kapramankosa, box. Cocronsiii, bon. Uepemyxosas, byxyman, Buictpstii, berass 1-s, Berss
2-1, bombump, Bepesosnk, [nyGokmii, Topmomka, [Jloaruii, Jlypnas, Jlypuoii, Embuosa,
esupanza, 3enenoncxuii, 3ombmiii, Mcrommnckas, Kapaymxum, Kpacusoscxuii, Kpusoii
it Jlamuaxa, Jles. Bomsanp, Man. Bomsanp, Man. 3mvosseaxa, Man. Uepesyxosas,
Morceescknii, Moiics, Moctosas, Mynryroska, Myxap-Kosymska, Huik. Bepesosii,
Opeduecknii, Hacwypusiii, [exanosa, [pas. Bomsunp, Tpopsa, Tlpsasas Kika, Pocenimias,
Paosas, Camoitnosekuii, CepeGpamsiii, Cpe. Kadrauuukosa, Crauosoii, Ctapyxin, Cyxoii
Pyueit, Vskuii, Vinkamuii, denoposckas, dunorenoska, Xammckuit, Xopo, Uepemomen,
[lupokuii, I6>p-KaTummmm e MOTYT GLITH MPEICTABTCHb! B CBAIH C OTCYTCTBUCM X B Gase
sanibix [BP.

OtcyTCTBHE B HACTOAIIEM BPEMEHH OKYMEHTHPOBAHHBLIX cBefenuii 5 I'BP o Bommon
OBLeKTe He ABIACTCH NOATBEPA/ICHHEM €ro (AKTHYCCKOTO OTCYTCTBHA HA MECTHOCTH M. He
MOKCT OTPAKATE IIH HIMCHSATE CTATYC BOAHOTO 0GHEKTa.

Tpy 5ToM 10 Mepe NpesicTaBACHNA POCTIIPOMETOM AQHHLX 06 H3YHCHHOCTH BOHEIX
0BLeKTOB, cBenterns 0 Hux GyayT Brecenst B [BP B yeTanOB/eHHOM nopske.

Jlonommrensiio coobmacy, 4To B IBP cOIepKaTes CBEACHNS B OTHOUICHHH BOTHBIX
obvektos Ilams Bypns, Bumuup (15 kM no np. Gepery p. Vuwrsmeii), Buisump
(16030000412299000000010), pys. 3sipsika, pys. Cyxoii.

Cieienus B oTHOmEHHU BOMILIX 06bekToB [Tazws Bypas, Bumump (15 1 1o mp. Gepery p.
Vureeit), Bumamp (16030000412299000000010), Bumsaup (25 kv mo mp. Gepery p.
TinsGipi), Biumsanp (32 kv o np. Gepery p. AHTHP), pys. 3sipsika, pys. Cyxoii mo dopmas
1.8.1-7Bp «CBEACHIS O MECTONONIOACHHI GEPEroBOil JIMHIH (FPAHHILE! BOAHOTO 0GheKTa)», 2.13-
rBp «BoZI0OXpANNLIC 30HH W MPHGEKHbIC SAMTHLIC NONOCH BOMEIX 0GBEKTOB, 2.14-TBp
«30HbI CAHHTAPHOI OXPAHEI HCTOUHHKOB HTLEBOTO 1 XO3AHCTEEHHO-GHITOBOrO BOIOCHAGHKEHHUS,
OKpYTa CHITApHOIi (TOPHO-CAHNTADHOI) OXPAHBI JCEOH0-03I0POBHTEILHEIX MECTHOCTEH 1t
KyPOPTOB», 2.15-TBD «30HEI 3aTOILIEHH, TOATOIUICHHS» HE MOTYT GhITh NPECTABICHE, B CBA3H
¢ Tem, uto sanpamsacmoii miopmai B IBP e conepiiTes.

IlupiHa  BOXOOXPAHHOI 30H W NPHUGPEANLIX JAIMTHEIX MOJOC BOQHEIX OGBLEKTOB
onpenensieres cratneii 65 Boauoro konexca Poceniickoii dexepaumn. o mveioummes 5 [BP
cnpasounLIM MaTepHanam Amma pekn Uranua (119 ku no mp. Gepery p. Cenenira) coctasaser
85 ko, Kika (Bommas Kinka) — 107 kv, Lnaeii (Tpswoii Linseii) — 18 kv, Bomsmoii 3mapeai
10 xw, Bomwmas Kadramamxosa — 14 xu, Bommas (03 Komox) — 16 ki, Borsmas
(BAI/CEJIEHT/285/357/97) — 82 xu, Bonsmas (107 kv no np. Gepery p. Cenenra) — 32 ku,
Bosuas (03. Baiikan) — 70 kn, Bypns Komownas — 12 kv, Bsicrpas — 15 o, Berass — 12 ku,
JloGarsii - 12 kv, 3upsmka 14 ki, Kypkaska (03. Baitkan) — 14 ko, Kypxaska (13 k1o s,
Gepery p. Lllernana) - 26 ku, Kypkaska (24 ku 1o 1. Gepery p. KaGanss) — 10 x, Kypaska
(16040000112116300003528) - 13 ku, Kypkaska (28 km no mp. Gepery p. Ypo) — 13 xu,
Kypxasia (03. Baitkaz) — 14 ki, Kypkaska (24 knt o np. Gepery p. Xai) — 28 &, Jlensiii Xamy
19 kv, Mamii 3uvapeax — 14 xm, Mamas Kagramumkosa — 10 kv, Mamas Cyxas
(16040000112116300003849) — 12 o, Manas Cyxas (16040000212116300006764) 34  xas,
Mankeeska — 16 km, Memsmmamas (Bepxmmii borsi)) — 11 xu, Hecrepockas- 10k,
TMonepeursiii - 11k, psnias - 15 kn, PasGoiimkosa - 14 ki, Cepreeska - 14 ki, Topromixa
12 kat, Veyraii - 15 ki, Xamss - 58 ko, Xamwion - 17 ki, Xanzedi - 23 ke, Yacras - 17 xw, Haze
Bypust - 40 ke, Brumwunp (15 ki 1m0 mp. Gepery p. Viwirsiredi) - 10 kv, Bisanp (25 kv 1o np.
Gepery p. TiumsGupi) — 17 ks, Bumbsp (16030000412299000000010)- 21 s, Brsump (32 kot
10 np. Gepery p. Amrsip) — 21 ki, pyd. 3sipsika — 13 o, pys. Cyxoii — 13 kat.

DopMHMpoBaHUE 1 BEJCHME TOCYIAPCTBCHHOTO BOMHOTO PEECTPA  OCYUICCTBIACTCA
DeiepanLIbIM ATCHTCTBOM BOJHEIX PECYPCOB C PErYIAPHIM HATIOHEHHCM €ro CBEACHHAMH,
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YeTasoB ICHHOM HOPAAKE.
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Azunnerpauns Tnanss PecnyGakn Bypsris u Tpasirrenscraa PecnyGmuin Byparis

Komy: OBLIECTBO C OTPAHHYEHHOI
OTBETCTBEHHOCTbIO "TEO3EMKAJIACTP"

HHH 0326520213
OFPH 1140327001540

Viomomouentioe mio: Cypasios Anspeii
Hisonaeni

Konrakcrbie faibie:

359130, Peci. Kanmsikaus, p-i. Hin-Bypyascrni, 1.
Hin-Bypya, 1. Mukpopaiion, 1. 39, orc. 4

Ten. +7(902)4524225

nnowma: geozemka

str@inbox.ru

MPEJOCTABJIEHHE
CBeACHMIE 0 HATMMII I OTCYTCTBUMH 05LEKTOB KY.ILTYPHOTO HACAEANS! M BLISBICHHLIX
OGLEKTAX KYILTYPHOIO HACIEMS! 1A JEMASEX, HOLICAALINY BOYICHCTBII0 IEMARMBIX,
CTPONTEILHBIX, MCTHOPATHBHLIX, X03siCTBENHbIX PAGOT

0106.05.2025 No OKH-20250428-26642946717-3

Io pesyisTaTay pACCMOTPEHNS JARICHNS A NPCAOCTARNCHHE TOCYAAPCTECHNON
cayrn ([IpeiOCTaRICHHE CROCHMI O HATNNHH WIH OTCYTCTRHH OGBCKTOB KyIBTYPHOO

HACIEIA, BINOUEHHBIX B CAUMBIIE 0CYAAPCTBCHHELH PecCTp OGBEKTOR KY/ISTYPHOrO HACACAIS
(navaTHKOB MCTOPMH H KyibTyps) Hapoaos Poccuiickoii (Delepamiu, # BEHABICHHEX
OGLCKTAX KYISTYPHOTO HACICUMS WA 3CMIAX, MOUICKALIX BOIACHCTBUIO ICMISHEIX,
CTPOMTEABHBIX, MeTHODATHBHBIX, XOIiCTRCHHMX pabor, mpeaycvorpensbix 25 Jlecoro
Koaexca Poceniickoli Dexepaitii pagoT 10 HCMOIBIORANIIO JIECOR (33 HCKONCHHEM aGoT,

yrasansix B nynkrax 3, 4 u 7 sacru | crateu 25 Jlecnoro koaexca Poceniickoii dexepaun)
Hisix pagom» ot 28.04.2025 Ne5482277262 1 IPIIArACMBIX K HEMy JOKYMEHTOB B OTHOWICHHI
semenbHoro(bix) ysacka (o)

Hanvenopanne obbexra: MO CIT "Typkiickoe!, ONHCANHE  MECTONOAOKCHIS
semenshoro yuactka: MO CIT "Typkuncxoe” Tpuaiikatscxoro paiiona PecnyGaukn Bypsrus,
nomaze: 630,00 k. Ky
cooGutaes caeayiomee:

1. Coedenun 0 namuwwu wa senernos yuacme ofvekmos KymypHozo Hacieous,
cuouennbix @ eounniil 20cydapemaennviii peecmp  ofvexmos  KyamypuOZO  HacieOus
(naxsmuukos ucmopu u Kyomyper) napodos Poccuiicoil ®edepayuu, aisarenivix obvexmax
Kb mypHOZ0. Hacredus, G0 oBvexmay, 0BIAOMOUNT NPUMAKAMY 0FDEKMa Ky.T6MYPHOZ0
nacaeous: Ha sanpaumsaenioli TeppITOpIII PACTIOAOKEHE OOBCKTH KYISTYPHONO HACICAHS
(aanee ~ OKH) cornacio encxy (Mpurosense 1).

2. Coedenun 0 pacnoaoocenuu 3eNeIbNO0 YUGCHIKA € SPANUYEX 3QUUMHBLY 30K, &
panuyax  meppumopuii ofvexmos  kyumypuozo naciedus, & epanuyax  meppumopuil
WpHOZ0 naciedus, & epanuyax som oxpausi ofvexmoa
KYABMYPHOZ0 HACIEOUS, & PANUYAX MEPPUMOPUIE UCTIOPUNECKILX ROCEAENIT, UNEIOUUX 0Cof0e

awngrenix obvexmos  xyton
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mauenue ons uemopuu u kysmypwt Poccuiickoii dedepayuu: Tpanumst epputopun OKH
yroepaaensi npukazau Axsmsnerpawnn Tnass PecnyGaman Bypsmus n Tlpasurenscraa
PecnyGaukn Bypsris (puaoenie 2)..

3. Onucanue pescunos ucnonbzosanus sexenbnozo yuacma: Pexmvi m
aemenbhoro yuacka OKH yraepactensi npukasaws Axumncrpaunn Trassi PecnyGamsi
Bypamus u Hpanntenscraa PecnyGnn ypsus (Tpinosere 2).

101b30BaHI

4. Hupopyayuss 0 namwuu  coedenuil 0 MpoGedeHbIX  UCMOPUKO-KyTomYpHbLX
uccaedoaanusx: CheACHHA O NPORCACHHBIX HCTOPHKO-KYITYPHBIX HCCACAORAHII] ¢ UEIBIO
YCTAHOBICHIA HATIIS / OTCYTCTRIA OGEKTOR KYBTYPHOTO HACTCAS OTCYTCTBYIOT.

5. Hugpopmayus: 0 neofxoowniocmu nposedens 20¢ydapemaennoi ucmopuxo-kysmypuoi
oxenepmuzbi: Azsmimerpanus Tnasst PecnySamcn Bypsrus n Tpairensersa PecnyGmsn
BypATHA KaK OPran MCHOHMTEILHOH BIACTH, YNOTHOMOMCHHBI B OGIACTH COXpAHCHIS,
HCTIOLIORANILS, HONYIAPHIALULI 1 TOCYAAPCTRCHHOTi OXpaNbl 00LEKTOR KYIBTYPHOTO HACICAS
5 PecnyGmuxe Byparis, He PACTIOTQracT CBECHMAMH 06 OTCYTCTBUM HA 3ANpAUIMBACMON
YHACTe OGTEKTOR, 001A1AIOUIX IPHIHAKAMI OGHEKTA KYIBTYPHOTO (B T.4. 4PXOTIOTHHECKOr0)
macieus. B cnydae  npoBereHHE M aNpAUMBaeMOil  TEPPHTOPHH  H3ICKATENBCKHX,
NIPOCKTHBLX, 3eMIAHBIX, CTPOHTEIIBHBIX, METHOPATHBHBIX, XO3AFICTBCHHEIX M HHBIX PaGOT, Ha
ochoanit 4. 56 cr. 26 exepansoro sakowa or 03.082018 Ne 342-03 «O mecenu
wivenenmit B Tpazoctponrensuniii  kogec  Poccniickoil  deepawn 1 oTienbiic
sakoHozaTenmbe arsi Poccuiickoii deaepatiy, B cooraercramm co cr. 28, 3032, 36, 45.1
Denepatsioro sakoma ot 25.062002 NT3-®3 (05 00meKTAX KyIKTYpHOTO HACKCAHS
(MaMATHMKAX MCTOPMH M KyARTYPh) Haposos Poccuiickoii ®eacpaumiy (xance — 3axom),
neoGxomumo: 1. OGecnewits nposeAcHie 1 (MHANCHPOBANHE  HCTOPHKO-KYIBTYPHOI
KCHEPTHSH SEMEIBHHX YHACTKOB, NOMICKAUNX BOSACHCTBUIO SCMIAHBIX, CTPOWTEIBHBIX,
PaGoT, MyTeM apXCOIOrHHECKOIi PA3BEAKH, B IOPAIKE, YCTAHOBICHHOM
cr. 45.1 3axoma; 2. TIPEAOCTABNTE B OPraH OXpaubi OGEKTOB KYIRTYPHOTO HACTCAE
JAKIOUCHHE TOCYAAPCTBCHHO  HCTOPHKO-KYILTYPHOIi IKCICPTHI  YKAJAHHBIX 3eMCIHbX
yuactos.

JTonomurenshas nidopmatns: B cootsercramn ¢ . 4 cr. 36 Deieparboro sakoma or
25.062002 No 73-®3 «OG oBheKTAX KyIBTYpHOTO HACACAMS (IAMATHMKAX HCTOPHH i
KyaTypst) Hapozos Poceniickoii bexepain - «B ciyae OGHAPYAKCHIA B X0e IPOBEICHIA
WIICKATC/IBCKIX, MPOGKTHBIX, ICMISHBIX, CTPOMTIBHBIX, MEAHOPATHBHBIX, XO3HCTRCHHbX
PAGOT.... i MHBIX PAGOT OGHeKTA, OGIATAIOILErO IPH3HAKIMH O0BEKTA KyISTYPHOFO HACICANS, B
TOM HHCHe OBBEKTA APXEOTIOTHMECKOTO. HACTE/UA, JAKAIIHK YKAIHHBIX PAGOT, TeXHHueCKuii
KUK (3ACTPOILIK) OBBEKTA KATHTAILHOTO CTPOHTELCTA, IO, IPOBOJALCE. YKATAHHBIE
PAGOTEL, O031HEI HE3ME/UIITE ILHO IPHOCTAHOBHTS YKXKAHHbIC PAGOTHL H B TeHCHHE TPEX el
€O s OGHAPYACHUS TAKOTO OGBEKTA HANIDARNTE B PETHOHATLHAIE OPrAH OXPAHEI OGBEKTOR
KYABTYPHOTO HACIEAUA NHCHMCHHOE HABICHHE 0O OOHAPYACHHOM OGHEKTE KYISTYPHOIO
nacieus auGo sasmicume B (OPME HICKTPOHHOTO AOKYMEHTA, NOAIHCAHHOTO YCHICHHOH
KB HIPORANHOI YICKTPOHOT IOATHCHIO B COOTRETCTRMH ¢ TPeGOBAMIAMH DeepATLHONO
sakoma ot 6 anpens 2011 roga Ne 63-®3 «OG exTpomHOii HOAHCIH

XO3AH{CTBEHHBIX H Mkl
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Tpecenares Komtera rocyaaperaeinoit Iuipetona flyrapa Batoesna
OXPaHBI OGLEKTOR KYIILTYPHOTO HACICAIA 06.05.2025

{G _roxm nommcan
Yt DIEKTPOHHOM HOMIHCHIO

e Lo i o Earcrre, AEVACTOAL 108
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1. Ha reppuropin MO CIT Typkunckoe [puBaiixaickoro paiiona 06beKTsl
KYALTYPHOTO HaceA (I ICPATLHOTO SHAUCHNA OTCYTCTRYIOT;

PerNew Tpasmst
nasmanie apec EFPOKH ‘reppirtopuit
PecnyGnua Byparia, Tlpukas ATHIT PB
MpnGaiicazscrani paion, s 4.5 oror 18.01.2018
1. | Bessmxa VIL o o carr Caonoe Ne 181

tomapuectso Bessna, wa | 031640508890006
RO TPIYCTEERON Midcy

pyus Hammosxa, na 6epery
o3cpa Baiikan

Crosika

Tpukas ATUIT PB ot or 18.01.2018 No 187~ pukas Axsmsmcrpaun [naset PecnyGkn
Bypams u Hpanntesctaa PecnyGaikn Bypsus or 18.01.2018 No 181 «O6 yrepaachin
IPAHII TEPPHTOPHi 00HCKTOR APXEOIONIHECKOTO HACICAIS (heACPATBHOTO JHaCHIS,
pacnionosenibix b NpuGaiikaibckon paiiose PecrtyGukn Bypatis»

2. Ha reppuropin MO CII Typruiickoe [IpnGaiikaibekoro pafiona pacrioNioieHst
CHIeyIOLIHE OGBEKTHI Ky:ILTYPHOTO HACIENA PETHOAIBHOTO SHANCHHA:

PerNew Tpasmst
N | nasmanne azpec EFPOKH ‘reppirropuit
Tpikas AT PB
0109.122019 Ne

TaMsTHIK BOIHAN-
JeauKaN,

Pecnyémuca Bypamus, 458
" : ] ) . a
2 i‘:ﬂ:ﬁ‘:‘:’é;;ﬁuﬁ Mpubaitamexuit paion, | 031410103050005
o c. Typra
Oresecraentoii o
Boiftist

Tipikas ATHII PB
0109.122019 Ne
PecnyGura Bypsmus, 4581
HpuGaiixanscxuit paiion, | 031410105850005

ceno Fopsuncr:

[IE—
aesunsKay,

3. | nornGuimy na
ponax Beaukoii
Oresecraentoii
Boiint

TMpukas ATUIT PE ot 09.12.2019 Ne 4582 — Tpikas Axwusucrpauu Tnans: PecnyGauki
Bypamus u Hpannteasctaa PecnyGaii Bypsus or 09.12.2019 No 4582 «OG yraepacierin
DI TEPPHTOPIH 00HCKTOR KYISTYPHOTO HACIEAIA PErHOHAISHONO JHACHIS,
pacnionosenibix b NpuGaiikaincxon paiiose PecryGtkn Bypatis»

3. Ha reppuropin MO CII Typruiickoe [IpnGaiiKaibeKoro pafioa pacrioNioieHst
CHICAYIOIHE BEIABICHHBIC OGHEKTE APXCOIOTHUECKOTO HACC/IA:

nasmane Tpasiits reppitopii
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Katkoso L. Crosnka

Tipikas MKPB or 14.11.2013 . Ne 003-654

B Katkoso 1. Crosska Tipukas MKPB ot 14.11.2013 1. Ne 003-654
6 Bessinnnka | Crostka Tipukas MKP o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
7. | Besstwana 11 (Mbic Bessisnbiii). Tipukas MKPB ot 14.11.2013 1. Ne 003-654
Cromnka
8 Bessina 11 Crosmxa Tpukas MKPB ot 14.11.2013 1. Ne 003-654
9 Besstmanka IV, Crosmka Tipukas MKPB o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
10, Bessivsnka V. Crosmka Tipukas MKPB ot 14.11.2013 1. Ne 003-654
n Besstmanka VI, Crosmka Tipukas MKPB o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
12 Bessvsnka VIIL Crosmka Tipukas MKPB ot 14.11.2013 1. Ne 003-654
13 Topsmsick -1. Mecronaxomzetie Tipukas MKP o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
14 Topsmtick -2. Mecronaxometue Tipukas MKPB o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
15 Topsmtick -3. Mecronaxometie Tipukas MKP o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
16 Topsmtick 4. Mecronaxometue Tipukas MKPB o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
17| Topsmsick -5. Mecronaxometue Tpukas MKPB ot 14.11.2013 1. Ne 003-654
18 Typia. MCCTOHAXOAACHIE Tipukas MKPB o7 14.11.2013 1. Ne 003-654
19.] Typka -1 (Mecuansie Byrper). Crosika Tipukas MKPB ot 14.11.2013 1. Ne 003-654
20. CoBoaixa. Buictpan. Crosika Tipukas MKPB o7 14.11.2013 1. Ne 003-654

TMpikas MKPB or 14.11.2013 1. Ne 003-654 - Hpukas Musucrepersa Kystypsi PecnyGmii
Bypstis o1 14.11.2013 1. Ne 003-654 «O5 yTBEpAKACHNH CIICKOB BAICHHEIX OGHEKTOB
KYJILTYPHOTO HaC/Ies (OGHEKTOR APXEONIONHIECKOTO HACE/HS), PACTIOTOKEHHEX Ha
‘repputopun Okiickoro, MpuGaiikanscxoro i Tyskiickoro paiionos PecnyGauki Bypstus

T PAHMIE TEPPHTOPIH BHARCHHBIX 0GBEKTOR APXEOTONHHECKOTO HACICAS He YTREPHICHSL

Cornacio 1. 4 cr. 49 Desepanbhoro sakona ot 25.06.2002 No 73-03 "6 ofsexrax
KYBTYPHOTO HACACAHS (IAMATHIKAX HCTODHH 1 KyITYPBI) Hapozon Poccniickoii deaepatun”
B C1ysac OTCYTCTaHA YTRPIACHHIX IPAHHIL TEPPHTOPHH 0GBEKTA APXEOAOTHHIECKOTO
HACICAIA, BKIOICHHOTO B PECCTD, LI BHIABICHHOTO 00BCKTA APXCOIOTHHECKOTO HACICAIA
‘TeppITOpHeii 0GHEKTA APXEOIOTHHECKOr0 HACIEAS IPH3HICTCA HACTh JCMHOH IOBEPXHOCTH,
OB OBHEKT I €10 HACTh, JAHATHIE COOTBETCTRYIOIIMM OTHEKTOM APXOIOTHHECKOro
nacae.
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Tpeacesarens Kommrera Lisiperosa yrapma Batocsna
FOCY AapCTBEHHOI OXpAHEI OGHEKTOB 06.05.2025
KyITYpHOFO HaCTCAst
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AauumcTpauns Bypsan Ynacait TonroAnornubIH

Tnas! Pecnybnkn BypaTus 1 6a Bypsian Ynacait
MpasuTenscrea Pecnybnukn Bypatus 3acarai rasapait axupraan
NPUKA3 3AXUPANTA

r. Ynan-Yna

E2Z2CT M) .

06 yTBep/KICHHH PANNL TePPHTOPHIl 05HEKTOB
APXC0IOTHUECKOro HACIENs! PEIePATLHOrO IHAMSHHS,

pacnosoxenubix b Hpubaiikancion paiione PecnyGaun Bypsitus

B cooTseTcTaii ¢ DelieparbHbiM 3aKOHOM OT 25.06.2002 Ne 73-b3 «O6 oGbexTax
KYJBTYpHOTO Hacie/ms (TAMATHUKSX HCTOPHH M KyIbTYPh) Hapoio Poccufickoii
Dejepaunny, npHkasoM MuHHCTepCTBa  KyAbTypsl  Poccmiickoll  (eniepaunn ot
04.06.2015 No 1745 «OG yTaepsaenin TpeGOBaNHiE K COCTABICHHIO MPOGKTOB TPAHHIL
TePPUTOPHii OGLEKTOB KYJILTYPHOTO HACIEAWS», B LeIAX OGECIeueHHs COXPAHHOCTH
06BEKTOB Ky/IETYPHOTO HACE/IHS 11 P H K 2 3 bl B @ 105

1. VIBCPAHTE IPAHHISI TCPPHTOPHi OGBCKTOB 4PXCOTOMNECKORO HACACA
(enepansiioro sHauenis, pactotokennsix B IpuGaiikansckom paiione Pecry6anki
BypATHS, COIIACHO NPHIOKEHHIO K HACTOALIEMY TIPHKa3Y.

2. VeTaHOBHTE 0COBBIH PEiM HCTOMBI0BAHIS 3eMEBHBIX YHACTKOB, B FPAHHLAX

* KOTOPEIX PACTIONATAIOTCS OGBEKTH APXEOJIONHIECKOrO HAC/ICAI, NPelyCMATPHBAIOLIHT
BO3MOKHOCTS NPOBECHHs APXCOTIOTHHECKIX MOICBBIX PAGOT B NOPAIKE, YCTAHOBICHHOM
Dezepansibin 3akorom ot 25.06.2002 Ne 73-3 «OB oBbeKTax Ky7bTYPHOrO HACTCA
(NAMSTHHKAX WCTOPHH W KyJBTYpI) HapofoB PoccHiickoll (eiepalin, 3eIAHBIX,
CTPOHTENBHBIX, MEAHOATHBHEIX i HHBIX PAGOT NPH YCIOBHH OGECTICHEHIS COXPAHHOCTH
0BheKTa apXe0/IOrHIECKOro HACIIe s, BKIIOUEHHOrO B eHbIIi roCyAapeTBeHHbIl peectp

O0BeKTOR  Ky/IBTYPHOTO HACTeWns (NAMATHHKOB HCTOPHH W KybTYpi) HAPOAOB
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Poccuiickoii Mejepaitis, HGO BBHIABICHHOTO 00BEKTa apXEONOrHYECKOro Hacielus, a
TaKke obecriedeH s 10CTyNa rPaK/Ial K yKasaHHbIM 00beKTaM.

3. Hacrosiumii npyKas BCTYIaeT B CHITY €O /IHS €r0 OQHUHMATLHOIO OMyGIHKOBAHH.

. 3amecrurenn Ipeacenarens Ipasuteancrsa
" PecnyGamkn Bypstusi - Pywosomurenn

Anvunnerpaunn Tnaser Peeny6anicn Bypsius

l w Mpasureanersa Pecnybanin Bypsrust B Usiperon
I
|

Tlpoert npercranen Kowirterow rocyaaperoenofi ‘
XpaB OGLEKTOB KYILTYPHOTO HaCTEALIA

Ten.21-1491,

wen. B Meronon
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Tpunokenie
K npukasy Azvnerpaui [nassi PecnyGauki
Bypstis u Tpasureascraa PecnyGakn Byparia

or «I8» apaps 2018 1. Ne 182

T'paHuHubI TEPPHTOPHIi 00HEKTOB APXE0JIOIrHIECKOro HACKeANs (eaepaibHOro
3Hauenns, pacnosoxennyix B Mpnoaiikainckom paiione Pecrydamkn Bypsitus

1. «Bespimanka VIL. Crosinkay.

Ouncanue rpanmit

Cenepuasi rpaunua | NPOXOIIT BKPECT NPOCTHPANIS GAKATECKOTO GCpera, apaLIebio
B0, 110 npasowy Gepery p. Hanimoska

BOCTONAA [PANNIA | NPOXOINT BAOS 110 ILIOIAIKE GAHKATHCKOH TEPPACH, BAOTE
KPOMKI J1€CHOT0 MaceHBa, epecexas p. Hammvopka

TOuAs IPANMIA | NDOXOJNT BKPCCT MPOCTHANHA Gepera 03, baiikas, o KpoMKe
echoro waccusa

3anaanas rpaRMNA__| NPOXONT B0, KpoMKH Gepera 03, baiikan

1. Cucrema xoopuunat MCK-03

2. Coeaclns 0 xapaicTepbIx ToUKAX rpAINI 0GbeKTE

Merox onpeacicnn
Obomanenme woopunat wcpennns | Omncanne
XapaKTepibIX Koopummarse, m KearpaTwaceKas
Tove pami worpeunocts noaokens
xaparcrepnoii rowsn (M), 3
1 2 3 ] 5
] 66776551 420249170 | Kaprowerpiriecian, 03
2 667698.06 4202559.24 | Kaprowerpiriecian, 03
3 667498.16 420251590 | Kaprowerpiriecian, 03
4 667525.25 4202402.11 Kaprowerpiiccxii, 03
T 66776551 4202491.70 | Kaprowerpirieceans, 03
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Tlaan rpasnig
OAH «Bespivska VII. Crosmkay

Venonmsic oGosmacHis:
— i eppimopofnerra
©® Xepurepuas o pas eppiopi e

. ~ OBosaicntie XapaKTepHOTi TOKI FPAHIIL TEPPHTOPHI OGbeKTA
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AaMuHMCTPAUMA [ w |  Bypsian Ynacah Tonrofnorusin
Tnasei PecnyGnuke Bypsus 6a Bypsan Ynacaii
Mpasutenscrea Pecny6nuky Bypsus 3acaraii rasapai 3axvpraan

NMPUKA3 e — 3AXUPANTA

o B A wA& N _HFY

. Yaan-¥i

O6 yrsepacHuI rpanuu TeppHTOpHii
0BEKTOB KY:IHTYPHOTO HACICANS PTHOHATLIOTO SHAMENHS,
pacnoaomennbix B Mpubaiikansekon paiione PecnyGamicn Bypsus

B cootserctimi ¢ Meepansibin 3aKoHoM ot 25.06.2002 Ne 73-03 «O6
OGBEKTAX KYALTYPHOTO HACTCAMA (IAMSTHUKAX HCTOPHH M KyJbTYPHI) HAPOOB
Poceniickoii Deiepauniy, 3axorom PecnyGaiki Bypstis o 01.12.2003 Ne 542-
1l «O6 oGbeTax kybTYpHOrO Macienus (NAMATHIKAX HCTOPHH W KyIbTYPhI)
PecnyGrikit bypamua», B uensx  ofecneucHus  COXAHHOCTH  OGBEKTOB
KYJILTYPHOIO HACIE/Hs 11 P H K 2 3 bl B A 10:

1. VIBepmuTh rpaniisl TeppuTOpUil OGLEKTOB KyIbTYPHOTO HACAEXHs
PETHORANLHOTO  3naueHus, pacroiokennsix 8 [lpudaiikanbckon  paiiore
PecnyGanikin Bypatis, Corniacko nprioweninio K HacToseMy npHKasy.

2. OnpeieinTs, YTO JCATENBHOCTL B IPIHHLAX TePPUTOPHH OBBEKTOB
KYJLTYPHOTO HACTAIS, YKA3AHHBIX B NPIIOKCHHH K HACTOAIIEMY HpHKa3y,
OCYIIECTBASETCH B COOTBETCTBUN ¢ TPEGOBAHMAMIL, IPE/lYCMOTPEHHBIMH CTATHAMI

I, 473 ®eacpanehoro sakoHa or 25.06.2002 Ne 73-03 «OG oGwextax
KYIBTYPHOIO HACEH (NAMATHHKAX HCTOPHIt 1 51y pEi) Hapoos Pocemiickoii
Deqiepaitis,

3. Hactosuwii npukas scrynaer B cily co s ero odHUMATEHOrO

onyGankonanis,

Henoansomuii ofssamnoctn
PykosomTeas Aavmmmer pau
Faasi PeenySamn Bypsius n

P A R A T ey ]
i W AP A
. P AW TGS

A O o YO

KT e Tab N KoMIIETOM FOGS AapeTenmoil AT SR
Mol e 1 08 e o a1 v ATAR S 1 A8
ONDAHLL OGLEKTOB Ky LTYPHOTO HACTETIN A LGNS T W A

o e G oA T crs
Hen. Meronon BK. rea.21-14-91 R R et 508

VALY
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Vrnepaeno npukasow

Amamscrpaan Trasss PecryGmis

Bypsmus u Tpanirreatcrna Pecnybmniit Bypsmis
or 09 _12 2000 r)e d4st1_

T paumILLI TePPHTOPHii 0GLEKTOR KYILTYPHOIO HACICINS PErHONATLHOTO JANEHNS,
pacnosomennsix b pubaiikahckon paitone Pecnydani Bypsrus

1. Onmcamme MecTononOmemus rpaumu Teppuropun oonexta «llaMsTHMK BOMHAM-
aemsikan, noruGum na ppontax Beankoii Oreuectnennoii BORNLD, pacnonokenubiii
1o axpecy: Pecny6uka Bypstus, Ipubaiikasckuii paiton, ceno Fopsmmck.

Payzen 1
Cuepenits 06 obvexre
Newn Xapasrepncrinar oonerta Onncanie xapaxrepners

1 2 3

T | Mecronoacermie obuexta PecnyGmua  Bypais, TlpuGaisanciaii_paion, ceio
Fopmunner

7| Thionmas o6exta + ReHmIIA HOrpeHOCTIE =

onpeenenns mowam (P + AP)

3| Ve xaparrepucrinct o6ekta Tpamuta teppiropin OKH HpoxomT 10 nepuierpy

Aepensinoit orpanst

Payren 2
‘Coecinma o MecTomoo e FpamL ooLeRTa
I Cucrewa woopanmar MCK-03, 30HA 4
[2- Cuctenus o xapaxcrepnuix Toukax rpanm oGverra
Koopmmaru, Cpeansa xnapani- | Omncanne 0605
X Y Meoz onpeiesenis KoOpHAT | HCCKaR NOFEIINOCTS, | HaeHiA TOuKH 1A

[ —
xapakTepis

e xaparepio Tout HOACKeIHA XapaKTEp-| MeeTHoCTH (npit
oK rpanin o Toran (M) o )
T 2 3 T H 6
T 062349.34 | 420087975 | METOR clymmkosuix reoze- [ B
Juecanx wsmepenii (onpeneneni)

2 662349.10 | 420089496 | Meroa cnymmkonux reoze [ B
Juecanx wsmepenii (onpeneneni)

3 66234112 | 420089350 | Meron caymmkonux reoze- [ B
[secanx wsepernii (onpeneneni)

T 66234298 | 420085075 | METOA enymnIKOni reorean- [ B
Juecanx wsepernii (onpenenenuit)

T Merox cuymmosuix reonesi- [ B

66234934 | 4200870.75

3. CRcAeIIA 0 XAPARTEpIILIX Toukax vacTi (i
Koopummaru,
X Y Meroz onpeses

suepennit (onpenenernii)
rpama oGvexra

s Kpaapath- | Omicaiiie 0603~
Wit KOODAUHAT | “ecias MOrPeIIOCTS | HAvieHis TorkH 1

[ —
xapakTepis

‘ xaparepio Tout noACKeHIA XapaKTEp-| MeeTHoCTH (npit
Toe rpani o Toran (M) )
T 2 3 T H 6
acre 1
Payten 3

Cacsenis 0 ectononont by (yrounen) 1pant oGvexTa
[T Cucrewa woopannar

2. Cucteniux o xapaxcrepiuix Toukax rpant oGverta

Obosmascrnie | Cymiectsyioune[Hsnienerie (yrosmen- Morononpenere| Cpeass ssapaniccias | Oicaimie oGosaien]
apascepisos | Koopunatst, a | mite) KoopmmaTe, | o soopmaT | HorpeumiocTs noioKermt | Towat 1 MecTHOCT
ovexpan | X | Y Y apcropuo o xapasteprofi o (Mt | (spi )
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‘CheAeHItn 0 XapaKTEp X ToUKaX vaCTH (4aCTei) fpan OLexTa

Payen 4

TLAaH TPAINIL TEPPHTOPIA 0GHEKTA KYAKTYPHOTO HACHEANS «[TAMATHIK BORHAM-JENIIAKAN,
noruGuy wa pporrax Bemnkoii Oresectaennoit ojitsn

Macura 1 : 500
Heno:h1yeMBIe YCIOBHBIE JHAKI H 000IHANCHIL:

- Tpama eppopm oGnenta
~ XapaKTEpHAS oK AN TEpPITOpI OGeATA

— OSommaeRe XApAKTEpHOTL TORKH TPAHIS TEPpHTOPHH OGLEKTA
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11. Onmcanme MecTonooaennss rpauni Teppuropmn ofhexra «TlavsTHHK BOMHAM-
semsikam, noruGun na ppontax Beankoii Oreuectnennoii BORNLD, pacnonokenubiil
1o axpecy: Pecuy6amia Bypsirus, lpnGaiikansckuii paiion, c. Typka.

Payzen 1

Cueenn 6 obvexre

e Xapaxrepncrimar oowerta
1 2
| Mecrononowenne obvexra PecuryGmua Byprius, TpuGaiianscii paiion, ¢ Typa
2| Thaomans oGvera + nemunma norpemmocT -
onpeenens wioman (P + AP)
3| i xapaxrepucrin ooverta Tpamata reppiropin OKH HpoxomT 1o niepuerpy.
MeTaIICeKOf Orpaz

Payren 2

‘Coescrninn o MecTononoxeni TP OGLeRTa

IL_Cucrewa soopanar MCK-03, 30HA 4

[2- Cioeinz o xapaicrepibix Torkax rparmi o6LeRTa

Koopmmaru,

Oosuariennie [——¢
xaparTepis

Y Merox onpe;

ers xoopmar
xaparepio Tou

Cpeansn snapani-
cxan norpeIHoCTL
noAGeIHA XapaKTep-

Onncaniie 0603~
seernocn (npit

Toe rpani ot Toran (M) 0 )
T 2 3 T H 6
T 65773263 | 419539519 | MeToA enymmkoni reorean- [ .
Juecanx wsepernii (onpenenenui)

2 63773592 | 419540245 | Meron cnymmonux reoze [ B
Juecianx wsepenii (onpeneneni)

3 63772489 | 419540769 | MeToR cyTKoBLX reoze- [ .
Juecianx wsmepenii (onpeneneni)

T 65772154 | 4195399.76 | MeToa enymmkonu reorean- [ .
Juecanx wsepernii (onpenenenui)

T Merox cuymmxosLax reonesi- [ .

657732.63 | 4195395.19

suepennit (onpenenenii)|

3. CRCACIIA 0 XADARTEpINEIX TOukAY acTi (1uactel

rpama oGvewra

Koopmaru,

Oosuariennie [——¢
xaparTepis

Y Merox onpezerer
xaparepio Tou

T R ——

A KB ApaT-

noAGeIHA XapaKTep-

Onncaniie 0603~
seernocn (npit

oK rpanin ot Toran (M) 0 )
T 2 3 T H 6
[Hacrs 1
Payren 3
‘Checin o MecTonoIO eI HsMeHeILIX (VTOWHCIILX) FpaIil o0LeKTa

I Cucresa soopunnar

. Cucsenn o xapaxrepax rousax rpanmn obsexra

owespanm| X | ¥

X Y

bapasreproti Tornay

Obomaenne] CymecrayionntelHsmerennue (yrounen-| Meroxonperene- | Cperms ssapansiecsas | Oncarmie oGosavicrns]
xapasrepusos | koopmmatst, v | mute) oopmatsy, w | s xoop T | HorpermmiocTs, noacKers | Tou Ha MecTOCT

apascrepnoi Tounan (Mo, |

(opn )

Cacaenis o xapaxtepax 1o:

aax sacri (sactei) pa
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BYPSIAJ PECIYBJIHKBIH COEJION MUHUCTEPCTBO
MHUHUCTEPCTBO KYJbTYPbI PECITYBJIMKH BYPSH TS

s 5L

TNIPUKA3 o

M, Y e

Viak-Yas

O yTBepAIENII CIICKOB BLIBICHHbIX 0GHEKTOB KYILTYPHOTO HaCICAHs!
(0 BEKTOB APXEOIONNHECKOTO HACAEHS), PACTIONOKCHHBIX HA TEPPHTOPUH
Oxwneroro, Mipudaiikaabcioro n Tynkisickoro paiionos PecnyGamnkn
Bypsirnst

B cooTsercTBuM ¢ WacThio 6 cTatbi 18 (eaepaibHoro saxosa 01
25062002 Ne 73-D3 «OG 0FbeKTaX KyISTYPHOTO HACICANS (MAMATIHIKAX
JCTOpHI B Ky7IbTypsi) Haponios Pocciiickoii (etepaumny, nynxtas 12-14
Wicrpykuan o Hopsike yuera, 00ecriedeHus COXPAHHOCTH, coaepyanii
HCONE30BAIHS 1 PECTABPALIAI HEXBIDKHMBIX NANSTHHKOB HCTOPHH H KYILTY Pl
yrBepiientoli npiKasoM Munkcrepersa kymstypst CCCP ot 13.05.1986 N
203, Ha ocosammn Tlonokema o Muswereperse kyavtyps PecnyGmiki
Bypitis,  yisepientoro  noctarontenien  IlpasuTenscrsa  PecmyGminn
Bypsus o1 08.022011 Ne 42, npukazmisaio:

| VIBCpATD CIIHCKH BHIABICHHBIX O0LEKTOB KYASTYPHOTO HACACAI
(0GBEKTOB APXCONOTMYECKOro  HACIENA), PACMONOMEHHLIX HA  TEPPUTOPUIL
Okusickoro, Mpuaiikansexoro 1 Tytkuuckoro paiionos Pecnybamnsi bypatus,
cornacto npunocersim Ne 1, No 21 Ne 3.

2. KOMITeTy rocyAapCTRERHOI 0Xpatisi OGLEKTOB KYILTYPHOTO HACIEAMS
(Metposa VLA.) oprasuosars, padory 110 BKIIOSCHHIO  BHABICHHbBIX 0GbeKTOR
Ky BTYPHOTO HACIEAHA (OGBCKTOR APXEOOTHUECKOTO HACICANA) B WLl
FocyIapCTBCHHE  ECeTp OBBEKTOR KySTYDHOTO HACTCWA  (IaMATHIKOB
JieTopiti i KybTYphI) Hapoaos Poceniickoii denepaitii.

3. Hactosuwwil mpikas BCTYLAST B CHIY €O Aliist er0 ofUUIALIONO
OnyGAHKOBHHS.

Weo. Mutinictpa H.H. Coerosapona
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DEIEPATHHOE ATEHTCTBO BOHBIX PECYPCOB.
(Pocsoapecypenr)

EHUCEHCKOE BACCE OBOE 000 «rcu]CMKa}:\ach»
BO/JHOE YIPABJEHHE
(Eunceiicxoe BBY) .
¢ ) AH. Cypanosy
TEPPITOPILA L OT1E1 BOILIX PECYPCOB
R PRIV THE B PATI

(TOBP no PeemGanse yprn) 359130, Pecnt. Kanueixnus,
670000, . Y-V, 1. Bopeoeaa, 13 65 -
e 0131 219005 Hxu-Bypyscxuii paiion,
cmail vt enbvuvoda . y1. Mukpopation, 3. 39,
o 2804.2025 Ne 02-459 ouc 4

geozemkadastr@inbox.ru
O npepocraseny caesiennii 3
FOCYAUPCTBEHIONO BOANOTO pecctpa

CooBlaeM, 4To B COOTBETCTBHH ¢ Baumim sassiiciem ot «22» anpeis 2025 rosa,
BXomit HoMep 3asBienns Ha EITY 5457966972 Bam NpeocTaBisioTes HMEioLHecs
B IOCY/IApCTBEHHOM BOJHOM peectpe (naiee - ['BP) cenienns B otHomenuu p. Typka no
(opMam 1.8.1-rBp «CBeJIeHHs 0 MECTONONOKEHHH OEPEroBOi IMHUH (IPAHHLE BOHOrO
0GBbeKTa)», 2.13-rBp «BOJIOOXPAHHBIE 30HBI H IPUOPEKHBIC ALIHTHBIC OMOCH! BOIHBIX
OGBEKTOBY, 2.15-TBD «30HbI 3ATOMICHHS, NOTOLICHHS,

Chestenns B otHomeHuH p. Typka 110 dopme 2.14-r8p «30Hb! CAHUTAPHOI OXpaHbL
HCTOUHUKOB TTHTHEBOrO W XO3SHCTBEHHO-OBITOBOTO BO/IOCHAGHKEHI, OKPYra CAHHTApHOF
(IOpHO-CAHHTADHOI) OXPAHBI JICUEGHO-030POBHTEIbHBIX MECTHOCTEIH H KyPOPTOB» He
MOTYT GbITh IPEICTABICHEL, B CBA3H C TeM, UTO anpainsaemoii undopma B TBP ne
costepKHTeA.

Chejlenns B oTHoWeHHH pex Amzipeesa (22 kM 1o np. Gepery p. SMGyii), Apa-
A6ara (135 ku 1o 18, Gepery p. Typka), Bessivsirka, Hukyiuna (92 kM 110 15, Gepery p.
Typka), Bepxiss JKupomna (231 ku 1o 1. Gepery p. Typka), Fonona (117 ku 10 mip.
Gepery p. Typka), Tononsiokon (13 ku 1o 8. Gepery p. lonora), [pomoryxa, Jypus (17
K 110 1p. Gepery p. Korounk), XKanGarap (99 ku 10 1. Gepery p. Typka), 3omxyH (10 km
10 18, Gepery p. Byrypurma 2-1), Byrypuraa 1-1 (207 kv 1o s, Gepery p. Typa),
Byrypuraa 2-1 (202 kv 1o 8. Gepery p. Typka), 3ymOypyku (204 ku 1o p. Gepery p.
Typka), 3stbkoBa (40 kM 110 1. Gepery p. SImoyii), Kanrycras (93 k 1o np. Gepery p.
Typra), Katuka (6 kv 10 18, Gepery p. Apa-A6ara), Koroun (Karsimmn, Katoun) (4 ka
110 18, Gepery p. Typka), Kpacosp 943 kv 1o np. Gepery p. sImoyii), Haky (32 kM 1o
n1p. Gepery p. SImGyii), Hannmoska, Onan (213 kv 1o np. Bepery p. Typka), Ocunoska (52
Kku 1o 16, Gepery p. Typka), Ipasas Ocunoska (19 km 1o np. Gepery p. OcHHOBKa),
Tlanosekas (42 ku 1o 16, Gepery p. Typka), Hamennas (33 k 1o 1. Gepery p. Typa),
Cewmenonckas (15 km 110 np. Gepery p. Ocuoska), Cyxas Boztora (190 kv 1o np. Gepery
p. Typka), Ykapuu (28 kv 1o np. Gepery p. SIMGyii), Ypeikra (67 kM 110 1B, Gepery p.
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Typxa), Yra (79 kM o 18, Gepery p. Typxa), Xomyuykara (227 kn 1o mp. Gepery p.
Typxa), Xyxaiira (4 k 110 1p. Gepery p. Apa-AGara), Anrran-T'opxo (Uepemmair) (25 kn
110 np. Gepery p. SlmGyii), Uepemmanka, py. [nyGokuii Kmou (19 kn 1o 1p. Gepery p.
Typka) 10 (opmam 1.8.1-rsp «CBElICHHS O MECTOHONOKEHUH Geperosoii imiiu
(rpaHUILB! BOTHOTO 0GBeKTa), 2.13-TBp «B0J0OXPAHHEIE 30HbI 1 HPHOPEIKHbIE SAUMTHEIE
110J10CEI BOIHBIX 0GLEKTOB», 2. 14-TBD «30HEI CAHNTADHOI OXPAHB! HCTOUHUKOB HTHEBOTO
H XO3HiCTBEHHO-GHITOBOrO BOJOCHAGHEHHS, OKPYTA CAHHTADHOIi (FOPHO-CAHMTAPHOIT)
OXpaHbl J1eUCGHO-03I0POBHTEIILHBIX  MECTHOCTEil 1 KYPOPTOB», 2.15-rBp  «30HbI
3TOIIGHNS, TIOXTONICHIS» He MOIYT OBITh NPEICTABNEHE, B CB3M C TEM, WUTO
sanpanmsaemoii nndopmain 8 IBP He coziepiutes.

CoelleHis B OTHOUICHMH BOAHBIX 00BEKTOB Allekceenckuii,Apa-Byjiota, Apa-
Mapukra, Apa-Cymxora, Apa-Xypuok, BaGkuckmii, Batamaii, Bmmwkuwii Yronok,
Boiiuncrstii, Box. Ianoska, Bpatckast, Bparexuii, Byrapuxra, Byrapukra 1-5, Byrapukra
25, Boictpbiit, Bepx. Omemust, ny6okmit, Dinoit Kmow, I'penstanit, T'powkit, Jlapxi-
Topxon, Jlesoraxit, Jysaxit, Exnceesckuii, 3apyGHucKuii, 3imobeiiusiii, 3010Toit
Kmiou, Wmmuanosa, Kabbixomnxa, Kamenmcrsiit, Katkosa, Kmouesoii, Koporkuit,
Kpusoit, Jles. Kotounk, Max. ITanoska, Mapukra, Mapuikas, Haprys, Hink. Omenumst,
IMasyxa, Ilixtosas, Iluxrosiii, Ilnactosasllopoc, mpor. Iasyxa, Cemémosckuii,
Crygensii, TanGoram, VYkraxaps, Uymkosckuii, Lllusenecxmii, Llwrkumckuii,
LIMHAQIAKH He MOTYT GbiTh NPE/ICTABICHB! B CA3H C OTCYTCTBHEM X B 023¢ JaHHbIX
T'BP.

OtcyTcTBie B HACTOSIIEM BPEMEHH JOKYMEHTHDOBAHHBIX CBejcHuii B [BP o
BOJHOM OOBEKTE HE ABJIACTCS MOITBEPHKICHHEM €ro (DaKTHUECKOrO OTCYTCTBHS HA
MECTHOCTH W He MOET OTPAKATh WIN H3MEHSTh CTATYC BOHOTO 00BEKTa.

Ipi 5ToM 1O Mepe mpeiCTaBieHMs POCTIIPOMETOM JQHHBIX 00 W3yMeHHOCTH
BOAHbIX OBBEKTOB, CBE/ICHHS O HIX Gy/1yT BHeceHs! B I'BP B yCTAHOBICHHOM NOpAIKE.

[1IupuHA BOJIOOXPAHHO 30HEI H NPHOPEKHBIX SALIMTHBIX MOIOC BOHLIX OOBEKTOB
onpenesetcs cratheii 63 Boaoro kozexca Poceniickoii desepaut, To nveromimes B
I'BP ciipasoumbIM MaTepuanas amHa peki Angpeesa (22 kM 1o np. Gepery p. SImoyii)
cocrassier 13 kv, Apa-Aara (135 kv 110 118, Gepery p. Typka) — 14 ku, Bessimsnka — 16
K, Huysmuna (92 ku 110 115, Gepery p. Typia) -15 kn, Bepxuas dKupomna (231 ku 1o 1.
Gepery p. Typka) — 11 ku, Tomonma (117 kM no np. Gepery p. Typka) — 44 ki,
Tononokon (13 kM 110 8. Gepery p. Fononna) — 65 kv, Ipomoryxa — 11 km, Jypus (17
KM 110 1p. Gepery p. Kotounk) — 14 ki, JKanarap (99 ku 1o s, Gepery p. Typka) — 13
i, 3oaxyn (10 ku 110 8. Gepery p. Byrypuria 2-1) -19 ku, Byrypuraa 1-1 (207 kv o
8. Gepery p. Typka) — 16 «u, Byrypuraa 2-1 (202 kM 1o 8. Gepery p. Typka) — 22 Kk,
JymGypyxn (204 kv 1o mp. Gepery p. Typka) — 11 ku, 3aTbkosa (40 KM 10 1p. Gepery p.
SImGyit) — 11 kn, Kanryenas (93 k1o np. Gepery p. Typka) — 19 kn, Katka (6 xu 1o 1.
Gepery p. Apa-AGara) — 10 ky, Korounx (Karstum, Katounk) (4 ks 1o 1. Gepery p.
Typka) — 76 ku, Kpacrosp (43 k 1o mp. Gepery p. SImGyii) — 11 kn, Haxys (32 kM 110 11p.
Gepery p. SImGyii) — 10 xu, Hamimoska — 23 Kk, Onan (213 kv 1o p. Bepery p. Typka) —
15 ki, Ocuroka (52 kM 10 6. Gepery p. Typka) — 43 ku, Tlpasas Ocunoska (19 Ky 10
1p. Gepery p. Ociionka) — 13 ki, Hlatosckast (42 k 1o s, Gepery p. Typka) — 16 K,
IMamensas (33 kn 10 18, Gepery p. Typka) — 13 kv, Cemenonckas (15 ku 110 1p. Gepery
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p. Ocuroska) — 17 kn, Cyxas Bozora (190 kv o np. Gepery p. Typka) — 10 ku, Vapuu
(28 Kku 1o 1. Gepery p. SIvMGyii) — 13 kn, Ypeikta (67 kM 1o 18 Gepery p. Typka) — 38
Kku, V1a (79 km 1o 718 Gepery p. Typka) — 26 kM, Xomynykata (227 kn 110 1p. Gepery p.
Typka) — 13 kv, Xyxaiita (4 kM 110 1p. Gepery p. Apa-AGara) — 11 ku, Axran-Topxon
(Uepemman) (25 kv 1o np. Gepery p. SImOyi) 19 kv, Uepemmanka — 13 km, pyu.
TnyGokuii Kiiou (19 ks 1o np. Gepery p. Typka) — 16 ku, Typka — 272 ku.

®opMHPOBAHHE H BEJICHHE TOCYIAPCTBEHHOTO BOJHOTO PEECTPA OCYMIECTBIACTCS
DejiepallbHbIM  AFGHTCTBOM ~BOJHBIX PECYPCOB € PEryISIPHBIM HAIOJHEHHEM €ro
CBEJICHUAMM, COCTAB, COJEPKAHME H CPOKH, IPEICTABICHHS KOTOPHIX ONpEE/eHb!
nocrarossennem [pasurensctea Poccuiickoit Menepaunn or 28.04.2007 Ne 253 «O
NOPAIKE BEICHNS FOCY JaPCTBEHHOTO BOHOIO PEECTPay.

Ipusosenne: a7 1.

H.o. HauabHKKA OTIIENA H.®. Emernbanosa

Hen. Cuacyena JLB.
8(3012) 21 96 53
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TenerauaTs roccn YR TIADCANIA .1, YPaIY, PECOYGAKS By, Poccun, 670013 Tens 17 (3012)43-29-50, bak: 7 G012 431811

~ OEAEPANIbHOE TOCYAAPCTBEHHOE YHUTAPHOE NMPEANPUATUE
m «POCCUMCKAA TENEBU3NOHHAA 11 PAIMOBELLATE/IbHAR CETb»
PTPC

M 042005 o 42-07-11/ 446 TeHEpaIBHOMY JHPEKTOPY
HaNe 39 ot 22.04.2025 000 «I'eosemKanactp»
AH. Cypanosy
Caenenns 0 30YUT (303) MO «TTpuGaiikanbcxwii paiiom» Tlo a1 noure: geozemkadastr@inbox.ru
Korms:

Tnane MO W IpnGaiikabciii paitorn
H.P. Korosaiony

Tlo on.nowre: admprb@govrb.ru

Vianaemiii Awpelt Hukonaesua!

Hacrosmuny coobimaro, uro prman PTPC «PTIILL PecnyGaikn Bypsmus» 1a repputopun MO
«puGaiixanscoro pafionay oKcryatupyer 10 nepeqaiouux pamHoTexHseckix o0seton (IIPTO) —
cramm wiposoro teneswzeiia PTC Topssiick, PTC 'pewsntic, PTC 3uipsick, PTC Kuia, PTC
Hecreposo, PTC Tatayposo, PTC Tpomitkoe, PTC Typia, PTC Typka (tens) u PTC Typynracso.

JUis IpOBCICHHA pAGOT 1O MOATOTOBKS NOCKTOB BHECEHHS B TCHEPATBHBIC IAHB
TpuGaiixanscxoro paiiona PecnyGnmki Bypstus nanpasisio miceo PTIILL Pecnyoancn Bypstus (¢
npuoKenani) No 42-01-09/1122 ot 29.10.2021 . B axpec MaBb! MYRHLHTIIBHOFO OBpatoBAHA.

Tpusonenns:
1. Konns ncsma riane MO «[TpuGaiixackoro pafionan — 1 wer.
2. Cicani-konn C93 - 10 3.
3. Crart-Komii coriaconanii oeruryarautit IPTO — 10 91,
4. Duexrponuit aiin b dopmare XML — 10 wr.

F— é W B, Barperion

Bonrih JLA.
8(3012)43-2574 (2-17)

www.ulan-ude.rtrs.ru ulan-ude@rtrn.ru
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0 npedocmaarena ungbopayu

Veamaemsiii Anapeii Hukonaesia!
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