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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Настоящие Правила применяются ко всей территории сельского поселения.
3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
4. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования,  действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил);
2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил);
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 21 настоящих Правил).
6. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены, исходя из условия обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым из поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также осуществления совместно с ним вспомогательных видов использования. Вспомогательные виды разрешенного использования являются допустимыми только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемыми совместно с ними.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные настоящими Правилами, применяются при образовании земельных участков, в том числе при подготовке документации по планировке территорий, и в иных предусмотренных законодательством случаях.
7. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, выделенным на картах градостроительного зонирования.
В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах зон объектов культурного наследия, на земельный участок и расположенные на нем объекты капитального строительства распространяется действие ограничений, указанных в статье 21 настоящих Правил.
На картах градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых действуют ограничения (статья 21 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное назначение и интенсивность использования территорий.
10. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанные в статьях 12-20 настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования.
11. Соответствующим градостроительному регламенту является такое использование земельных участков и объектов капитального строительства, которое соответствует в совокупности:
- видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 - 6);
- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 - 6);
- условиям ограничений на использование земельных участков и объектов капитального строительства в случаях расположения земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия.
12. При использовании земельных участков помимо требований градостроительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат соблюдению:
- требования технических регламентов и нормативных правовых актов;
- иные документально зафиксированные требования, параметры, ограничения, сервитуты на использование земельных участков, установленные на стадии образования земельных участков, в том числе посредством подготовки документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания).
13. При отсутствии возможности образования земельных участков для использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования образование земельных участков, подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство отдельно для объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не производится, в том числе в случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают.
В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии с законодательством устанавливается сервитут, в том числе:
- для прохода или проезда через земельный участок;
- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуатации, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспечения, в том числе коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- для временного пользования земельным участком в целях проведения строительных, изыскательских, исследовательских и других работ.
14. Образование земельных участков под объектами капитального строительства, возведенными до вступления в силу настоящих Правил, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке и виды разрешенного использования, которых не соответствуют градостроительному регламенту территориальной зоны, осуществляется с учетом фактического использования образуемых земельных участков. 
Размещение антенно-мачтовых сооружений связи осуществляется с учетом минимального расстояния до границ земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно медицинского обслуживания, земельных участков для ведения садоводства и огородничества, а также до детских и спортивных площадок, которые устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения. 
В случае, если земельный участок, на котором расположен индивидуальный жилой дом, многоквартирный жилой дом, садовый дом, объект дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно медицинского обслуживания, детские и спортивные площадки, не образован либо границы такого земельного участка не уточнены в соответствии с земельным законодательством, минимальное рассеяние от антенно-мачтового сооружения связи до границ объектов указанных в настоящем пункте, устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения.
15. Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящим Правилам.

Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в рамках градостроительного регламента в соответствии со статьями 7, 40, 41, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капитального строительства федерального, регионального, местного значения, объекта инженерно-технического обеспечения, объекта социальной сферы (в том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), для расположения которого требуется отдельный земельный участок, осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.


Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами администрации сельского поселения.

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в МО «Прибайкальский район».

Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила

Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для принятия решений по вопросам в области градостроительной деятельности, иным вопросам землепользования и застройки предоставляются администрацией МО «Прибайкальский район».

ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 7. Виды и состав территориальных зон

1. На карте градостроительного зонирования МО СП «Турунтаевское» определены следующие виды территориальных зон:

	Виды зон
	Кодировка

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зона производственная
	

	Зона производственная
	П

	Зоны специального назначения
	

	Зона кладбищ
	СН1

	Зоны инженерной инфраструктуры
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	И



На картах градостроительного зонирования населенных пунктов определены следующие виды территориальных зон:

	Виды зон
	Кодировка

	Жилые зоны
	

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж1

	Общественно-деловые зоны
	

	Зона общественно-деловая
	ОД

	Производственные зоны
	

	Зона производственная
	П

	Зоны сельскохозяйственного использования
	

	Зона сельскохозяйственного использования
	СХ

	Зоны инженерной инфраструктуры
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	И

	Зоны рекреационного назначения
	

	Зона рекреационная
	Р

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зоны специального назначения
	

	Зона кладбищ
	СН1

	Территории общего пользования
	

	Земельные участки общего пользования
	ТОП

	Зона объектов культурного наследия
	КН

	Противопожарный разрыв
	ППР



Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения индивидуальных одноквартирных, двухквартирных жилых домов с прилегающими земельными участками. 
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, в том числе объекты здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, отдельно стоящие жилые дома, гостиницы, многоэтажные гаражи, а также размещения объектов для извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Производственные зоны
Производственные зоны (П) выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных, производственно-коммунальных и коммунально-складских объектов различных классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий размещения сельскохозяйственных угодий, а также зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоны транспортной инфраструктуры
Зона автомобильного транспорта (Т1) включает в себя участки, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон, и санитарных разрывов для таких объектов.
Зоны инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры (И) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газоснабжения (за исключением режимных объектов связи), пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов, сооружений и коммуникаций.
Рекреационные зоны
Рекреационные зоны (Р) выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.
Размещение объектов капитального строительства на территориях, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
Зоны специального назначения
Зона кладбищ (СН1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания с обеспечением размера санитарно-защитных зон. 
Территории общего пользования
1. Земельные участки общего пользования (ТОП) – территории, не подлежащие приватизации и застройке, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования.
2. Территории и земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия Российской Федерации (памятники истории и культуры), объекты археологического наследия, достопримечательные места (в том числе места бытования исторических промыслов, производств и ремесел) используются строго в соответствии с их целевым назначением. Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются с учетом требований охраны памятников истории и культуры.
Зоны особо охраняемых территорий и градостроительные регламенты этих зон устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Границы территорий объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта), а также режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах указанных зон устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного наследия.
3. Территории и земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования, могут быть включены в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации и застройке.

Статья 8. Карта градостроительного зонирования

1. Границы территориальных зон установлены на картах градостроительного зонирования МО СП «Турунтаевское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на картах градостроительного зонирования МО СП «Турунтаевское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).

ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

[bookmark: Par243]Статья 9. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.
2. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
3) в границах территорий общего пользования;
4) занятые линейными объектами;
5) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, может быть, следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) вспомогательные виды разрешенного использования;
3) условно разрешенные виды использования.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются вместе с ними.
	3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящих Правил

Статья 11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный и минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), ко всей площади земельного участка.
[bookmark: Par256]2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются данными Правилами; для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства - законом Республики Бурятия.
3. Для целей, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков устанавливаются настоящими Правилами, федеральными, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами, а также в соответствии с утвержденными в установленном порядке сводами правил и нормами отвода земель для некоторых видов деятельности.
4. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» для всех территориальных зон устанавливается 1 м.
5. Предельная высота зданий определяется как расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения.
Предельное количество этажей определяется по количеству надземных этажей. При этом в число надземных этажей включаются технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на два метра.
6. Максимальный процент застройки для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов может подлежать уточнению при оформлении градостроительного плана земельного участка.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» не устанавливается.
8. В соответствии со ст. 40.1 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства»  Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2023 г. N 857 "Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства". Все новые объекты капитального строительства должны эстетично вписываться в существующую застройку и не создавать диссонанса с уже построенными зданиями. Архитектурно- стилистические решения новых зданий должны соответствовать уже существующему облику территориальной зоны. Цветовые решения фасадов новых зданий должны быть гармоничны с цветовой гаммой уже построенных объектов. Предельное количество надземных этажей: 4. Предельная высота зданий: 15м.

Статья 12. Жилые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	Ж1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Жилая застройка
	2.0
	Передвижное жилье
	2.4
	
	

	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	
	

	
	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1.
	Религиозное использование
	3.7
	
	

	
	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Деловое управление
	4.1
	
	

	
	
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	

	
	
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Рынки
	4.3
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Общественное питание
	4.6
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Развлечение
	4.8
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Служебные гаражи
	4.9
	

	
	
	Предпринимательство
	4.0
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1.
	

	
	
	Магазины
	4.4
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	

	
	
	Ведение огородничества
	13.1
	
	
	

	
	
	Ведение садоводства
	13.2
	
	
	



2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства – 500 квадратных метров;
- для садоводства и огородничества - 400 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 квадратных метров 
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 25 квадратных метров
         2) максимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства -1500 квадратных метров; 
- для садоводства и огородничества - 2000 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства– 2500 квадратных метров;
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 250 квадратных метров
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения огородничества составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.

3) Планировочные и нормативные требования к размещению:
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве должен составлять не менее 5 метров;
- минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины и хозпостроек, выходящих на красную линию, за исключением хозпостроек для содержания скота и птицы;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины, выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х метров, со стоком с крыши на земельный участок, на котором осуществляется строительство (размещение) гаража;
- размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, отдельно стоящих гаражей допускается в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости.
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы.
Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, а также принимаемыми иными нормативными правовыми актами.
Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.
В районах индивидуальной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.
Расстояние от стен индивидуальных, блокированных и секционных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;
Расстояние от площадки мусоросборников до жилого дома должно быть не менее 20 м и не более 100 м.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Основные параметры малоэтажной застройки могут быть следующими:
	Этажность
зданий
	Процент
застройки
(%)
	Процент
использования
территорий
	Плотность
жилого фонда
(тыс. кв. м. /га)








	2
	26-39
	0,4-0,5
	3,6-4,8

	3
	23-36
	0,4-0,7
	4,4-6,1

	4
	19-32
	0,5-0,8
	4,9-7,0



Доля площади зоны может быть принята для осуществления: основных функций - 61-69%, вспомогательных функций -13-19%, прочих функций -17-20%. 
Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками.

	Размер приквартирного земельного         участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	300
	240
	40
	0,8

	200
	160
	40
	0,8

	100
	100
	50
	1,0



Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Предельно допустимые параметры в зоне коттеджной и усадебной застройки могут быть следующими:
	Размер         земельного участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	1200 и более
	480
	20
	0,4

	1000
	400
	20
	0,4

	800
	360
	20
	0,4

	600
	320
	30
	0,6

	500
	300
	30
	0,6



Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных массивов не должно быть менее 15м.
Ширина в красных линиях должна быть для улиц - не менее 9 м, для проездов - не менее 7 м.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.
На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.
Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

Статья 13. Общественно-деловые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	ОД
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Служебные гаражи
	4.9
	
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Легкая промышленность
	6.3
	
	

	
	
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Строительная промышленность
	6.6
	
	

	
	
	Здравоохранение
	3.4
	Энергетика
	6.7
	
	

	
	
	Образование и просвещение
	3.5
	Связь 
	6.8
	
	

	
	
	Культурное развитие
	3.6
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	
	

	
	
	Общественное управление
	3.8
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	
	
	
	

	
	
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	
	
	

	
	
	Предпринимательство
	4.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	
	
	
	

	
	
	Рынки 
	4.3
	
	
	
	

	
	
	Магазины
	4.4
	
	
	
	

	
	
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	
	
	
	

	
	
	Общественное питание
	4.6
	
	
	
	

	
	
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	
	
	
	

	
	
	Развлечение
	4.8
	
	
	
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	
	

	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	
	

	
	
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	
	
	
	


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га;
предельный максимальный размер земельного участка – 50 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 15 – 6 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей;
4) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Производственные зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	П
	Зона производственно-коммунальных объектов 
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Магазины
	4.4
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Общественное питание
	4.6
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	

	
	
	Производственная деятельность
	6.0
	
	
	

	
	
	Легкая промышленность
	6.3
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	

	
	
	Строительная промышленность
	6.6
	
	
	

	
	
	Энергетика
	6.7
	
	
	

	
	
	Связь
	6.8
	
	
	

	
	
	Склад
	6.9
	
	
	

	
	
	Складские площадки
	6.9.1
	
	
	

	
	
	Транспорт
	7.0
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	




2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь 
Площадь земельного участка принимается по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 11 – 3 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений Максимальная этажность принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %.

Статья 15. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Т1
	зона автомобильного транспорта
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Рынки
	4.3
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Складские площадки
	6.9.1.
	
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	
	
	
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1.
	
	
	
	

	
	
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	
	
	
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	



Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и Постановления Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
На участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов, придорожные полосы не устанавливаются 
Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения, безопасности населения и обеспечения перспективы дальнейшего развития дорожного хозяйства.
Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства (включая прокладку инженерных коммуникаций), объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования, установленными СНиП 2.05.02-85, при наличии согласия в письменной форме государственного казенного учреждения "Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия" (далее - ГКУ "Бурятрегионавтодор").

Статья 16. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	И
	зона инженерной инфраструктуры
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	
	

	
	
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	
	
	
	



Статья 17. Рекреационные зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Р
	Зона рек-реакционного назначения
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Рынки
	4.3
	

	
	
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Общественное питание
	4.6
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	Развлечение
	4.8
	

	
	
	Спорт
	5.1.
	
	
	

	
	
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	
	
	

	
	
	Водный транспорт
	7.3
	
	
	

	
	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	
	
	

	
	
	Охрана природных территорий
	9.1
	
	
	- 


	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	

	
	
	Осуществление рекреационной деятельности в лесах
	10.10
	
	
	

	
	
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	



На территории зон отдыха допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.
0. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более:
1. городских парков - 100
1. парков зон отдыха - 70
1. парков курортов - 50
1. лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10
1. лесов - 1-3
1. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
2. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях, необходимость и обоснования которого доказывается проектной документацией.
1. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по следующей таблице. 
	
Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
	Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси

	
	Ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания, сооружения
Край тротуара или садовой дорожки
Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины, дороги или бровка канавы
Мачта и опора осветительной сети
Подошва откоса, террасы
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
Подземные сети
- газопровод, канализация
- тепловая сеть
- водопровод, дренаж
- силовой кабель и кабель связи
	5.0
0.7
2.0

4.0
1.0


1.5
2.0
2.0
2.0
	1.5
0.5
1.0

-
0.5


-
1.0
-
0.7



Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
1. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
1. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
4.   Расстояние   от   границ   земельных   участков   вновь   проектируемых   санаторно-курортных   и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:
· до жилой застройки учреждений, коммунального хозяйства и складов - 500 
· до автомобильных дорог категорий I, II, II - 500 
· до автомобильных дорог категорий IV - 200 
· до садоводческих товариществ - 300 
2. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Зоны специального назначения
[bookmark: _Toc212011721][bookmark: _Toc249505011]
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	СН1
	зона кладбищ
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Энергетика
	6.7

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Запас
	12.3
	Связь
	6.8

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	
	
	Специальная деятельность
	12.2
	
	
	
	


 
2.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный максимальный размер земельного участка для размещения кладбища – 40 га;
2) минимальная площадь мест захоронения от общей площади кладбища — 65–70%
3) минимальная ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ, крематориев — 20 м 
4) использование территории места погребения после его переноса допускается по истечении 20 лет, территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается, за исключением культовых объектов
5) объекты санитарно-технического назначения размещаются на обособленном, сухом участке с подветренной стороны от территории жилой застройки

Статья 19. Зоны сельскохозяйственного использования 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	СХ
	Зона сельскохозяйственного использования
	Сельскохозяйственное использование
	1.0
	Запас
	12.3
	Энергетика
	6.7

	
	
	Растениеводство
	1.1
	
	
	Связь
	6.8

	
	
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2
	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2

	
	
	Овощеводство
	1.3
	
	
	
	

	
	
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4
	
	
	
	

	
	
	Садоводство
	1.5
	
	
	
	

	
	
	Животноводство
	1.7
	
	
	
	

	
	
	Скотоводство
	1.8
	
	
	
	

	
	
	Звероводство
	1.9
	
	
	
	

	
	
	Птицеводство
	1.10
	
	
	
	

	
	
	Свиноводство
	1.11
	-
	
	
	

	
	
	Пчеловодство
	1.12
	-
	
	
	

	
	
	Рыбоводство
	1.13
	-
	
	
	

	
	
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	
	
	
	

	
	
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	-
	
	
	

	
	
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	-
	
	
	

	
	
	Питомники
	1.17
	-
	
	
	

	
	
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	-
	
	
	

	
	
	Сенокошение
	1.19
	
	
	
	

	
	
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	
	
	
	

	
	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	-
	
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	
	

	
	
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	
	
	

	
	
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	
	
	
	

	
	
	Специальная деятельность
	12.2
	
	
	
	

	
	
	Ведение огородничества
	13.1
	
	
	
	

	
	
	Ведение садоводства
	13.2
	
	
	
	



Статья 20. Территории общего пользования

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	ТОП
	Территория общего пользования
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	
	-

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	

	
	
	Запас
	12.3
	
	
	

	КН
	зона объектов культурного наследия
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	
	-

	ППР
	Противопожарный разрыв
	Охрана природных территорий
	9.1
	-
	
	-


Действие градостроительного регламента в соответствии со ст.36 Градостроительного Кодекса РФ не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются следующие требования.
Требование к ширине проезжей части дороги;
- главная улица ширина одной полосы 3,5м, общая ширина проезжей части не менее 7м. 
- второстепенные дороги ширина одной полосы 3,0 м, общая ширина проезжей части - не менее 6м;
- обочина дороги по 1 м с каждой стороны от дороги;
- тротуары с двух сторон от проезжей части, шириной от 1,2 м до 2,25 м;
- линии уличного освещения с охранной зоной по 1 м с каждой стороны от дороги. 
Ширина земельного полотна под автомобильные дороги составляет:
- главная улица – шириной полосы от оси дороги 7,75 м, общая ширина улицы не менее 15,5 м:
- второстепенные улицы - шириной полосы от оси дороги 6,75 м., общая ширина улицы не менее 13,5м
Охранная зона сетей линий электропередач 0,4 кВ - по 2 м с каждой стороны от линии. 
Под размещение инженерных сетей предусматривать ширину не менее 4-5 м.
Ширина главной улицы составляет не менее 23 м. 
Ширина второстепенной улицы - не менее 20 м.

[bookmark: Par1676]Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории сельского поселения «Турунтаевское» расположены 6 объектов культурного наследия (далее-ОКН) федерального значения, 2 ОКН регионального значения и 3 объекта археологического наследия:

	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	Объекты культурного наследия федерального значения

	1.
	Пещеры со следами обитания древних людей
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, на северной окраине села Турунтаево, на скальном останце на высоте 20 м от подошвы склона
	031640508820006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д

	2.
	Плиточные могилы (эпоха бронзы)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, на северной окраине села Турунтаево, на склоне горного массива юго- восточной экспозиции со скальными выходами
	031640508860006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д

	3.
	Писаница «Турунтаево» (I тыс. до н.э.)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 400 м к северу от с. Турунтаево на одном из двух скальных останцев, в 3 м на запад (слева) от входа в пещеру, на высоте 0,7 м от подножия скальной поверхности, обращенной на юг
	031640508930006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д

	4.
	Засухино. Поселение
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 5 км западнее с. Турунтаево или в 0,5 км от окраины с. Засухино на правом берегу реки Итанцы в 150 м от уреза воды, с северной стороны дороги на с. Кома
	031640508900006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 № 18д

	5.
	Засухино. Стоянка- 1
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 1 км западнее села Турунтаево, в 0,5-0,6 км южнее села Засухино, на левом берегу реки Итанца
	031640508910006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д

	6.
	Засухино. Стоянка- 2
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 2 км западнее села Турунтаево, в 1 км юго- западнее села Засухино, на левом берегу реки Итанцы, на склоне юго- восточной экспозиции
	031640508920006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д

	Объекты культурного наследия регионального значения

	7.
	Церковь Спасская, 1791 г.
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, улица Ленина, № 71
	041410019290005
	Приказ АГИП РБ от 19.08.2021 № 364д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 14.02.2022 № 134д

	8.
	Памятник воинам- землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, площадь 50-летия Победы
	031610422500005
	Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д


Выявленные объекты археологического наследия:
	№
	Название
	Границы территории

	9.
	Клочнево I. Стоянка
	Приказ МКРБ от 14.11.2013 г. № 003-654

	10.
	Клочнево II. Стоянка
	Приказ МКРБ от 14.11.2013 г. № 003-654

	11.
	Халзаново (Халзановка). Стоянка
	Приказ МКРБ от 14.11.2013 г. № 003-654



Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.
Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.
Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Турунтаевское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- историко-культурная оценка территории;
- археологическая оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);
- паспортизация объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).
Таблица 1. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия
	№ п/п
	Раздел мероприятий
	Состав мероприятий

	1.
	Государственная охрана объектов культурного наследия
	- историко-культурная оценка территории;
- археологического оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза)
- паспортизация объектов культурного наследия;
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия
	- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия
- формирование историко-культурных заповедников


[bookmark: dst100011][bookmark: dst2067]В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.
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Таблица 2
	[bookmark: _Hlk176959535]№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	1. 
	Особо охраняемая природная территория
	Байкальская природная территория
	03:00-9.8
	Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

	2. 
	Особо ценные земли
	Особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья
	03:16-6.9
	В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается Согласно с.. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от21.12.2004 №172» Перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель

	3. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта
	Охотничьи угодья
	03:09-11.1
	Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

	4. 
	
	
	03:16-11.2
	

	5. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта
	Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Клочневский разрез»
	03:16-6.1017
	Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы»

	6. 
	
	Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Засухинский разрез»
	03:16-6.1015
	

	7. 
	Зона охраны объекта культурного наследия
	Зона охраняемого природного ландшафта объекта куль
	03:16-6.1004
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта:
Запрещается:
- строительство объектов капитального строительства, за исключением работ по берегоукреплению;
- строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным способом, за исключением сетей электроснабжения и подводящих слаботочных сетей;
- сооружение элементов опор высоковольтных линий электропередачи, вышек связи и осветительных опор мачтового типа;
- установка глухих ограждений;
- размещение некапитальных строений, сооружений;
- размещение средств наружной рекламы;
- возведение новых отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
- организация необорудованных площадок для сбора мусора;
- проведение мероприятий, которые могут привести к существенному изменению ландшафта, исторически сложившихся природных и ландшафтных объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных исторических ландшафтов;
- сокращение площадей открытых пространств;
- размещение пожароопасных и экологически вредных объектов;
- загрязнение почв, грунтовых и подземных вод;
- устройство выемок, бурение скважин;
- разведение костров, сжигание мусора, сезонные палы травы.
Разрешается:
- реконструкция и ремонт автомобильных дорог;
- реконструкция и ремонт инженерных коммуникаций;
- строительство и ремонт подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
- благоустройство территории, включая размещение малых архитектурных форм;
- устройство пешеходных дорожек и смотровых площадок в секторах обзора объекта культурного наследия, восстановление травяного покрова;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
- проведение работ по инженерной защите территории;
- проведение работ по предотвращению опасных природных и техноприродных процессов, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

	8. 
	
	Охранная зона объекта культурного наследия региона
	03:16-6.1007
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны:
Запрещается:
- строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
- размещение некапитальных строений, сооружений; временных построек;
- строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным способом, за исключением сетей электроснабжения и подводящих слаботочных сетей;
- устройство глухих ограждений;
- возведение новых отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
- размещение площадок для сбора мусора;
- размещение пожароопасных и экологически вредных объектов;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
- размещение средств наружной рекламы, за исключением информационных объектов, относящихся к объекту культурного наследия и кратковременного размещения объектов событийного характера.
Разрешается:
- использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки;
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры, строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом;
- капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей, земляные, землеустроительные работы с последующей рекультивацией нарушенных земель;
- проведение работ по строительству и реконструкции сетей электроснабжения надземным способом;
- ремонт и реконструкция улиц;
- установка отдельно стоящего оборудования освещения;
- благоустройство территории, включая устройство пешеходных дорожек зон отдыха, размещение малых архитектурных форм; 
- проведение работ по озеленению с учетом видовых раскрытий объекта культурного наследия, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных характеристик его историко-градостроительной и природной среды;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
- проведение работ по инженерной защите территории, мелиоративных работ при наличии и

	9. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	03:16-6.1005
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа:
Запрещается:
- новое строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 7 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; 
- увеличение высотных параметров объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и превышающих пределы допустимых высотных параметров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши (до 7 метров); 
- реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и не превышающих пределы допустимых высотных параметров (до 7 метров), связанная с превышением допустимых высотных параметров - до 7 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
- применение при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, таких как сайдинг, пластик, композитные панели, металлокасеты, металлический профлист, в случае наличия указанных материалов в наружной отделке зданий, сооружений, существующих на момент установления данных зон охраны, наружная отделка данных зданий, сооружений должна быть заменена на разрешенную при их реконструкции и ремонте;
- использование при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений ярких насыщенных цветов;
- снос объектов ценной историко-архитектурной среды;
- изменение планировочной структуры территории;
- устройство глухих ограждений, за исключением деревянных, кирпичных; 
- частичная окраска фасадов;
- размещение средств наружной рекламы, за исключением вывесок с размером информационного поля не более 1,2 кв.м. и кратковременного размещения объектов событийного характера;
- возведение новых отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
- организация необорудованных мест для сбора мусора;
- строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным способом, за исключением сетей электроснабжения и подводящих слаботочных сетей;
- размещение пожароопасных и экологически вредных объектов.
Разрешается:
- использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного ис

	10. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	03:16-6.1006
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа:
Запрещается:
- новое строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 9 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; 
- увеличение высотных параметров объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и превышающих пределы допустимых высотных параметров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши (до 9 метров); 
- реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и не превышающих пределы допустимых высотных параметров (до 9 метров), связанная с превышением допустимых высотных параметров - до 9 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
- применение при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, таких как сайдинг, пластик, композитные панели, металлокасеты, металлический профлист; в случае наличия указанных материалов в наружной отделке зданий, сооружений, существующих на момент установления данных зон охраны, наружная отделка данных зданий, сооружений должна быть заменена на разрешенную при их реконструкции и ремонте;
- использование при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений ярких насыщенных цветов;
- устройство глухих ограждений из сборных железобетонных конструкций и металлического профлиста;
- частичная окраска фасадов, за исключением окрашивания всех ниш лоджий и балконов, расположенных на фасаде, в один цвет;
- размещение средств наружной рекламы, за исключением кратковременного размещения объектов событийного характера, а также вывесок:
1. на фасадах, с размером информационного поля не более 0,4 кв.м.; 
2. на фасадах между окон первого и второго этажа, на ограждениях балконов второго этажа, в случае размещения вывесок нескольких организаций - на единой горизонтальной линии в один ряд, одинаковой высоты, следующих типов:
2.1. с площадью информационного поля не более 1,5 кв.м;
2.2. в виде консольных конструкций - отдельных букв и знаков высотой не более 0,4 м без использования непрозрачной основы для их крепления, максимальным отсту

	11. 
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия)
	03:16-6.1175
	Мероприятия по первому поясу:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люками и переливными трубами резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Срок установления границы - бессрочно.

	12. 
	
	Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия)
	03:16-6.1176
	Мероприятия по второму поясу:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу (дополнительно):
1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
3. Не производится сплошная рубка леса, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
Срок установления границы - бессрочно.

	13. 
	
	Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия)
	03:16-6.1177
	Мероприятия по третьему поясу:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Срок установления границы - бессрочно.

	14. 
	
	Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне
	03:16-6.1114
	ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.)
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Срок данной Зоны установлен бессрочно.

	15. 
	
	Зона затопления территории с. Турунтаево, Прибайкальский район
	03:16-6.1118
	

	16. 
	
	Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне
	03:16-6.1119
	

	17. 
	
	Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне
	03:16-6.1134
	

	18. 
	Зона с особыми условиями использования территории
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:16-6.657
	В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов,подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных конструкций

	19. 
	
	
	03:16-6.654
	

	20. 
	
	
	03:16-6.1013
	

	21. 
	
	
	03:16-6.1135
	

	22. 
	
	
	03:16-6.133
	

	23. 
	
	
	03:16-6.1014
	

	24. 
	
	
	03:16-6.163
	

	25. 
	
	Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта
	03:16-6.335
	Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Расчетная зона ограничения застройки ПРТО (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Турунтаево») (ЗОЗ), где уровень плотности потока энергии превышает ПДУ для населения или ЗОЗ ПРТО с учетом работы всех передающих устройств находится на высотах 24-40 м с круговой диаграммой направленности (0-360 град.) и максимальной протяженностью не более 27 м на высоте 32 м от уровня земли.

	26. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Зона с особыми условиями использования территории кабельной линии электропередачи 0.4 кВ от ТП-1-П-9 ф.3; ТП-1-П-9
	03:16-6.528
	В пределах охранной зоны кабельной линии электропередачи 0.4 кВ  (согласно Постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства,  в том числе привести к их повреждению и (или) повлечь причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями   нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые   могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах   кабельных линий электропередачи; 
г) размещать свалки; 
В пределах охранных   зон   без   письменного   решения   о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт реконструкция или снос зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; 
д) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров; 
е) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метр

	27. 
	
	Строительство, реконструкция, эксплуатация и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства
	03:16:000000-17.4
	

	28. 
	
	Охранная зона электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-П-12 «Еловка»
	03:16-6.51
	

	29. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП-1-П-8 «Котедж» с.Турунтаево
	03:16-6.549
	

	30. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-17-П9 «мкр. Сосновый»
	03:16-6.457
	

	31. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф.1 от  ТП-14 П-9  «ДСУ-3» ( от оп.№23)
	03:16-6.424
	

	32. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-10кВ ТП 10/0,4кВ, П-6-9 «АЗС»
	03:16-6.379
	

	33. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-23-П7 «Энергетик»
	03:16-6.370
	

	34. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции ТП 9 П-12 «Заречка»
	03:16-6.300
	

	35. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-16-П-9 «мкр.Заречный»
	03:16-6.150
	

	36. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ОРУ 110/35/10 кВ ПС ПРибайкальская Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае
	03:16-6.144
	

	37. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ П-9 мкр.Черемшанский, с.Турунтаево
	03:16-6.141
	

	38. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП 7-П-4 «Холзаново»
	03:16-6.168
	

	39. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф.1 от ТП-15П-2 «Прокуратура»
	03:16-6.18
	

	40. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-П-22 «ЧКР»
	03:16-6.215
	

	41. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-16-П9 «мкр.Заречный»
	03:16-6.304
	

	42. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-П-4 с. Карымск
	03:16-6.488
	

	43. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-17-П9 «мкр.Сосновый»
	03:16-6.541
	

	44. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПБ-10 «Прибайкальская-Бурдуково»
	03:16-6.138
	

	45. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ от ТП-15-П-9 «Вторая очередь» мкр. Черемшанский с. Турунтаево
	03:16-6.228
	

	46. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - ВЛ-  0.4 кВ ф.1 от  ТП-15 П-2 «Прокуратура»
	03:16-6.421
	

	47. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-15-П9 «Вторая очередь» мкр.Черемшанский с.Турунтаево
	03:16-6.321
	

	48. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач от ПС Прибайкальская 10кВ  Еловка
	03:16-6.226
	

	49. 
	
	ВЛ 10 кВ ПХ-7 «Прибайкальская-Хлебозавод»
	03:16-6.178
	

	50. 
	
	ВЛ 10 кВ ПЧ-14  «Прибайкальская - Ч-14»
	03:16-6.449
	

	51. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ Иркилик от ТП-4-П4 «Поселок», от ТП-10-П4 «Пилорама»
	03:16-6.383
	

	52. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  НЗ-1 «Нестерово-Зырянск»
	03:16-6.299
	

	53. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПКК-9 «Прибайкальская-Кома комплекс»
	03:16-6.196
	

	54. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская»
	03:16-6.130
	

	55. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПТ-3 «Прибайкальская-Турунтаево»
	03:16-6.139
	

	56. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-25-П-9 «Степь»
	03:16-6.495
	

	57. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ Фидер-1 Иркилик, Фидер-2 Иркилик
	03:16-6.535
	

	58. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - ВЛ 0,4 кВ с. Турунтаево от ТП-23-П7 «Энергетик», ТП-5-П7 «Мост», ТП-2-П2 «Ленина», ТП-1-П2 «Рэс», ТП-1-П20 «Маслозавод»
	03:16-6.235
	

	59. 
	
	с. Турунтаево,м-р Черемшанский ВЛ 0,4 кВ зона с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач.
	03:16-6.34
	

	60. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Турунтаево от ТП-19-П7 «Бородино», ТП-20-П7 «Мелиоратор», ТП-16-П7 «Байкальская», ТП-15-П7 «Молочная кухня», ТП-7-П12 «Сельхозхимия»
	03:16-6.259
	

	61. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с. Турунтаево от ТП-6-П9 «Мех, лесхоз», ТП-1-П4 «Ветлечебница», ТП-3-П9 «Поселок», ТП-4-П7 «ЛПХ», ТП-4-П12
	03:16-6.519
	

	62. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.332
	

	63. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПК-5 «Прибайкальская-Карымск»
	03:16-6.443
	

	64. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПМ-4 «Прибайкальская-Микрорайон (Турунтаево)»
	03:16-6.522
	

	65. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ    отп. от оп. №11  ф.1 ТП-17-П-9 «мкр. Сосновый»
	03:16-6.889
	

	66. 
	
	Охранная зона электропередачи  ВЛ 0,4 кВ    от ТП-17-П-9 «мкр. Сосновый»
	03:16-6.886
	

	67. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4/7 ф.1 ТП-2-П-2 «Ленина»
	03:16-6.871
	

	68. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ  отп. от оп. №14 ф. 2 ТП-1-П-4 «Ветлечебница»
	03:16-6.869
	

	69. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ ф.4 ТП-4 П-9 МТФ
	03:16-6.808
	

	70. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №8 ф.5 ТП-10 П-2 Квартал-2
	03:16-6.806
	

	71. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1  ТП-21 П-9 Поле
	03:16-6.783
	

	72. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№13 ф.1 ТП-6 П-12 Еловка
	03:16-6.774
	

	73. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №6 ф.1 ТП-6 П-4 Комаровка
	03:16-6.748
	

	74. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2 П-5 Засухино
	03:16-6.746
	

	75. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №22 ф.3 ТП-15 П-9 Вторая очередь
	03:16-6.738
	

	76. 
	
	Охранная зона ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-12-П4 ПОХ
	03:16-6.728
	

	77. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№8 ф.2 ТП-4 П-7 ЛПХ
	03:16-6.713
	

	78. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1  ТП-2-П8  Дачи
	03:16-6.707
	

	79. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №8а/4 ф.1 ТП-3 П-9 Поселок
	03:16-6.670
	

	80. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-13 П-12
	03:16-6.1174
	

	81. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №7 ф.1 ТП-6 П-9 Мех.лесхоз
	03:16-6.663
	

	82. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №16 ф.1 ТП-10 П-4 Пилорама
	03:16-6.665
	

	83. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№ 3/1 ф.1 ТП-7 П-12 С/химия
	03:16-6.758
	

	84. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2  ТП-2-П8  Дачи
	03:16-6.784
	

	85. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№16 ф.1 ТП-16 П-7 Байкальская
	03:16-6.793
	

	86. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1  ТП-14-П9 ДСУ-3
	03:16-6.796
	

	87. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5  ТП-12 П-4 ПОХ
	03:16-6.797
	

	88. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1  ТП-17 П-4 КФХ
	03:16-6.805
	

	89. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф.1 ТП-24-П-9 «Кедр»
	03:16-6.862
	

	90. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф. 5 ТП-10-П-4 «Пилорама»
	03:16-6.891
	

	91. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ ф.5 ТП-12 П-4 ПОХ
	03:16-6.814
	

	92. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     отп. от оп. №1 ф. 1 ТП-4-П-9 «МТФ»
	03:16-6.876
	

	93. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     отп. от оп. №22/3 ф.3 ТП-15-П-9 «Вторая очередь»
	03:16-6.890
	

	94. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф.2 ТП-25-П-9 «Степь»
	03:16-6.860
	

	95. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№8/1 ф.3 ТП-10 П-2 Квартал-2
	03:16-6.812
	

	96. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3  ТП-8-П7 Кафе
	03:16-6.775
	

	97. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-2-П9 Поселок-2
	03:16-6.695
	

	98. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф.1 ТП-25-П-9 «Степь»
	03:16-6.863
	

	99. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2-П9 Поселок-2
	03:16-6.755
	

	100. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2-П9 Поселок-2
	03:16-6.788
	

	101. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Иркилик
	03:16-6.883
	

	102. 
	
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-25-П-9 Степь
	03:16-6.829
	

	103. 
	
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-24-П-9 Кедр
	03:16-6.821
	

	104. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Турунтаево
	03:16-6.892
	

	105. 
	
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-17-П-4  КФХ
	03:16-6.826
	

	106. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Охранная зона ВЛ-10 кВ отп. от оп. № 69/6 ф. П-4 Карымск ПС 110 кВ Прибайкальская
	03:16-6.721
	Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	107. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПРРС-8 «Прибайкальская-Радиорелейная станция»
	03:16-6.145
	

	108. 
	
	Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №9/11 ф. П-9 ПС 110/35/10 Прибайкальская до ТП-2-П9 Поселок-2
	03:16-6.679
	

	109. 
	
	с. Турунтаево,м-р Черемшанский ВЛ 10 кВ зона с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач
	03:16-6.187
	

	110. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп от оп № 31 Ф-П9 ВЧ
	03:16-6.792
	

	111. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №69/13 ф. Ф-П4 ПС 110 кВ Прибайкальская
	03:16-6.952
	

	112. 
	
	Охранная зона ВЛ-10 кВ от.от оп №19 ф.Ф-П5 Хлебозавод
	03:16-6.743
	

	113. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп от оп № 31 Ф-П9 ВЧ
	03:16-6.802
	

	114. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №44 ф. П-9 Военная часть ПС 110/35/10 кВ Прибайкальская
	03:16-6.909
	

	115. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередачи  ВЛ 10 кВ  ПВЧ-6
	03:16-6.845
	

	116. 
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	Санитарно-защитная зона для промбазы автотранспортного хозяйства филиала рудник «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Молодежная, 14
	03:16-6.1028
	Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно.

	117. 
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	Санитарно-защитная зона для полигона ТКО с. Турунтаево на территории Прибайкальского района Республики Бурятия, земельный участок 03:16:504101:1288
	03:16-6.1022
	Согласно п.5 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в санитарно-защитной зоне не допускается:
2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.

	118. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузи
	03:00-6.213
	На основании Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года N 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации в соответствии с пунктом 48 постановления: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	119. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Охранная зона линии связи К741 ОС инв. №2479040 Улан-Удэ-Турунтаево
	03:00-6.190
	Ограничение использования объектов недвижимости и земельных участков в границах охранной зоны определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 года №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»:
1. В соответствии с п. 4 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
2. В соответствии с п. 48 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	120. 
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды
	03:16-6.1025
	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории в соответствии с постановлением Правительства РФ №392 от 17.03.2021 г.: 
14. Предельные размеры охранной зоны составляют:
а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
16. В границах охранной зоны запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
в) проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.
17. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 настоящего Положения.
18. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Положения

	121. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Охранная зона линии связи К841 ОС инв. №2494158 Улан-Удэ-Турунтаево
	03:00-6.191
	Ограничение использования объектов недвижимости и земельных участков в границах охранной зоны определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 года №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»:
1. В соответствии с п. 4 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
2. В соответствии с п. 48 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	122. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Охранная зона ВОЛС на участке:Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Карымск,ГБУЗ»Прибайкальская центральная районная больница», АТС с.Карымск ул.Чкалова,30-А-ул. Чкалова,48
	03:16-6.959
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	123. 
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	Санитарно-защитная зона для карьера рудника «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, около 15км на север от с. Турунтаево и около 7,3км на запад от с. Бурля
	03:16-6.1027
	Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно.

	124. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Охранная зона воздушной линии электропередач  35кВ  ИП-3063 Итанца-Прибайкальская
	03:16-6.461
	Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	125. 
	
	Охранная зона воздушной линии-35 кВ ПКЧ-3065 ПС «Прибайкальская» - ПС «Карьер»
	03:16-6.551
	

	126. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Охранная зона волоконно-оптической кабельной линии
	03:16-6.199
	Зона с особыми условиями использования составляет по два метра в обе стороны от оси кабеля. В пределах зоны с особыми условиями использования волоконно-оптической кабельной линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ»): 
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 
д) призводить строительство и реконструкцию линии электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 
е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; 
ж) производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации

	127. 
	
	
	03:16-6.661
	

	128. 
	
	Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа  волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком»
	03:16-6.662
	

	129. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Охранная зона ВОЛС на участке:МОУ «Турунтаевская районная гимназия»(филиал),Республика Бурятия, с.Турунтаево,РМ,ул.Ленина,58-ул.Ленина,63
	03:16-6.964
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	130. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Охранная зона ВОЛП СЦИ «Улан-Удэ - Турунтаево»
	03:16-6.40
	Ограничения использования земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации'«: пункт 8, пункт 9.

	131. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.419
	В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

	132. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Территориальная (охранная) зона волоконно-оптической кабельной линии связи «Иркутск-Улан-Удэ-Чита-Свободный» на участках строительства «Турунтаево Улан-Удэ»
	03:16-6.48
	Республика Бурятия, Муниципальное образование «Прибайкальский район», Территориальная (охранная) зона волоконно-оптической кабельной линии связи, от западной границы с МО «Кабанский район» в просеке ЛЭП 110 кВ, по землям МО СП «Ильинское», Прибайкальского лесничества, МО СП «Татауровское», пересечение в районе п. Татаурово ж/дороги (км 5600/5601-65м), а/дороги М-55 (км.стб. 402/702+700м), по землям МО СП «Татауровское» до реки Селенга (левый берег); от реки Селенга (правый берег) по землям МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское» до колодца по ул. 50-лет Октября в с. Турунтаево; из колодца по ул. Спортивная в с. Турунтаево, по землям МО СП «Турунтаевское», Прибайкальского лесничества до северно-западной границы с МО «Заиграевский район»; марка кабеля: ДПМ-048Т08-06-15,0/1,0 ДПС-048Т08-06-15,0/1,0, ДП2-048Т08-06-20,0/1,0. 
В пределах территориальной (охранной) зоны волоконно- оптической кабельной линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»): 
а)	осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку фунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 
б)	производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 
в)	производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 
г)	устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 
д)	производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 
е)	производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; 
ж)	производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.





Особо охраняемые природные территории
Байкальская природная территория
Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Охотничьи угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятияот 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Турунтаевское установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.2.

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.
Особо охраняемые природные территорий регионального значения - памятники природы
На территории поселения установлены особо охраняемые природные в отношении следующих объектов регионального значения: памятников природы «Засухинский разрез» и «Клочневский разрез».
Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы».
На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ);
4) заготовка живицы;
5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса);
6) сплошные рубки леса;
7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
9) мойка механизированных транспортных средств;
10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:
- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Рыбохозяйственные заповедные зоны
В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.
Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.
В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) судоходство;
3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;
4) сплав древесины (лесоматериалов);
5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;
7) строительство гидроэлектростанций;
8) рубка лесных насаждений;
9) строительство промышленных объектов;
10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
16) распашка земель;
17) размещение отвалов размываемых грунтов;
18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:
а) ценность и состав водных биологических ресурсов;
б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;
в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;
г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 3.
Таблица 3
	[bookmark: _Toc13133137]№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Реестровый номер (ЕГРН)

	1.
	Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия)
	03:16-6.1175

	2.
	Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия)
	03:16-6.1176

	3.
	Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия)
	03:16-6.1177


Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.
Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:
Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
 Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
- не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 2, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 
Охранные зоны составляют:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;
- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;
- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;
- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;
- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.
Охранные зоны электроэнергетических объектов
Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 2, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».
В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Турунтаевское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Татаурово.
Таблица 4
	Зона с особыми условиями использования территории магистральной кабельной линии
	Реестровый номер зоны, согласно сведениям ЕГРН

	Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Турунтаево»)
	03:16-6.335


Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:
	Вид зоны линий и сооружений связи и линий
	Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН

	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:16-6.657

	
	03:16-6.654

	
	03:16-6.1013

	
	03:16-6.1135

	
	03:16-6.133

	
	03:16-6.1014

	
	03:16-6.163

	
	03:16-6.335

	
	03:16-6.145

	
	03:00-6.213

	
	03:00-6.213

	
	03:00-6.191

	
	03:16-6.662

	
	03:16-6.964

	
	03:16-6.40

	
	03:16-6.964

	
	03:16-6.48


На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
[bookmark: l19]- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:
[bookmark: l20]- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
[bookmark: l21]- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
[bookmark: l22]Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:
- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).
Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».
На территории поселения установлены следующие санитарно-защитные зоны, представленные в таблице 5.
Таблица 5 
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	Санитарно-защитные зоны производственных объектов

	Санитарно-защитная зона для карьера рудника «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, около 15км на север от с. Турунтаево и около 7,3км на запад от с. Бурля
	03:16-6.1027
	Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно.

	[bookmark: _Hlk201845019]Санитарно-защитная зона для промбазы автотранспортного хозяйства филиала рудник «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Молодежная, 14
	[bookmark: _Hlk201845024]03:16-6.1028
	[bookmark: _Hlk201845033]Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно.

	Санитарно-защитные зоны коммунальных объектов

	[bookmark: _Hlk201845041]Санитарно-защитная зона для полигона ТКО с. Турунтаево на территории Прибайкальского района Республики Бурятия, земельный участок 03:16:504101:1288
	[bookmark: _Hlk201845047]03:16-6.1022
	Согласно п.5 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в санитарно-защитной зоне не допускается:
2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.



В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.
Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
Санитарные разрывы
Санитарные разрывы от линий электропередачи
Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».
[bookmark: _Toc13133169]Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта
Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)
[bookmark: _Toc474233659][bookmark: _Toc13133170]Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;
25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Турунтаевское установлена зона с особыми условиями использования территории для особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий с реестровым номером 03:16-6.9.
Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
Зоны подтопления и затопления
[bookmark: _Hlk202171633]В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Турунтаевское» населенный пункт с. Турунтаево является затопляемыми.
	[bookmark: _Hlk203644894]Наименование водного объекта
	Местоположение установленной зоны (населенный пункт)
	Площадь установленной зоны, км2

	
	
	зона затопления
	зона подтопления

	
	
	
	сильного
	умеренного
	слабого

	Утата
	Республика Бурятия, Закаменский район, у. Утата
	1.13
	
	
	

	Цакирка
	
	
	
	
	

	Утата
	Республика Бурятия, Закаменский район, у. Утата
	
	0.240000
	0.10000
	0.110000

	Цакирка
	
	
	
	
	

	Итанца
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево
	2.16
	
	
	

	Итанца
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево
	
	0.600000
	1.880000
	0.900000


Зоны залегания полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.
В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.
На территории поселения установлена санитарно-защитная зона для для карьера рудника «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, около 15км на север от с. Турунтаево и около 7,3км на запад от с. Бурля, с реестровым номером 03:16-6.1027. 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п. 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)
В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 на территории Турунтаевского поселения имеются действующие лицензии:
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Дата начала действия лицензии
	Дата окончания действия лицензии
	Участок
	ИНН
	Вид полезных ископаемых

	УДЭ00712ТЭ
	ЗАО «Кремний»
	13.07.2001
	01.01.2034
	Черемшанское (уч. 1, 2, 4)
	3821008439
	кварцит, кварцито-песчаник, песчаник кварцевый

	УДЭ01086ВЭ
	МУП «Турунтаево»
	01.11.2006
	20.09.2026
	в с.Турунтаево
	316183625
	воды пресные

	УДЭ030201БЭ
	ООО «СП-Инвест»
	28.12.2024
	27.12.2036
	Черемшанка р.
	326503017
	золото россыпное


Кроме того, на территории имеется:
1) Нераспределенный фонд:
- «Участок Итанцинский 1» и «Участок Итанцинский 2» с видом полезных ископаемых - пресная вода. 
- «Черемшанка руч., уч. Средний» с видом полезных ископаемых - рассыпное золото.
2) Распределенный фонд:
- «Участок 1», «Участок 2» и «Участок 4», месторождение Черемшанское с видом полезных ископаемых - песчаник кварцевый.
Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта: 
- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;
- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;
- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;
- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;
- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;
- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;
- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;
- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;
- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- участок «Попереченский»;
- Малая Билюта;
- Малая Билюта;
- Засухина Речка;
- Засухина Речка-1;
- Засухина Речка-2;
- Малая Билюта-4;
- Малая Билюта-1;
- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;
- Таловское месторождение, Кукуйский участок;
- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;
- месторождение Таловское, Восточный участок;
- месторождение Засухинское;
- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- Туркинское;
- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;
- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;
- Итанца;
- 2,5 км севернее Горя
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Настоящие Правила применяются ко всей территории сельского поселения.
3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
4. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования,  действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-21 настоящих Правил);
2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-21 настоящих Правил);
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 21 настоящих Правил).
6. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены, исходя из условия обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым из поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также осуществления совместно с ним вспомогательных видов использования. Вспомогательные виды разрешенного использования являются допустимыми только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемыми совместно с ними.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные настоящими Правилами, применяются при образовании земельных участков, в том числе при подготовке документации по планировке территорий, и в иных предусмотренных законодательством случаях.
7. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, выделенным на картах градостроительного зонирования.
В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах зон объектов культурного наследия, на земельный участок и расположенные на нем объекты капитального строительства распространяется действие ограничений, указанных в статье 22 настоящих Правил.
На картах градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых действуют ограничения (статья 22 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное назначение и интенсивность использования территорий.
10. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанные в статьях 12-21 настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования.
11. Соответствующим градостроительному регламенту является такое использование земельных участков и объектов капитального строительства, которое соответствует в совокупности:
- видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-21 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 и 2);
- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-21 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 и 2);
- условиям ограничений на использование земельных участков и объектов капитального строительства в случаях расположения земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия.
12. При использовании земельных участков помимо требований градостроительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат соблюдению:
- требования технических регламентов и нормативных правовых актов;
- иные документально зафиксированные требования, параметры, ограничения, сервитуты на использование земельных участков, установленные на стадии образования земельных участков, в том числе посредством подготовки документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания).
13. При отсутствии возможности образования земельных участков для использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования образование земельных участков, подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство отдельно для объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не производится, в том числе в случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают.
В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии с законодательством устанавливается сервитут, в том числе:
- для прохода или проезда через земельный участок;
- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуатации, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспечения, в том числе коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- для временного пользования земельным участком в целях проведения строительных, изыскательских, исследовательских и других работ.
14. Образование земельных участков под объектами капитального строительства, возведенными до вступления в силу настоящих Правил, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке и виды разрешенного использования, которых не соответствуют градостроительному регламенту территориальной зоны, осуществляется с учетом фактического использования образуемых земельных участков. 
Размещение антенно-мачтовых сооружений связи осуществляется с учетом минимального расстояния до границ земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно медицинского обслуживания, земельных участков для ведения садоводства и огородничества, а также до детских и спортивных площадок, которые устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения. 
В случае, если земельный участок, на котором расположен индивидуальный жилой дом, многоквартирный жилой дом, садовый дом, объект дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно медицинского обслуживания, детские и спортивные площадки, не образован либо границы такого земельного участка не уточнены в соответствии с земельным законодательством, минимальное рассеяние от антенно-мачтового сооружения связи до границ объектов указанных в настоящем пункте, устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения.
15. Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящим Правилам.

Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в рамках градостроительного регламента в соответствии со статьями 7, 40, 41, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капитального строительства федерального, регионального, местного значения, объекта инженерно-технического обеспечения, объекта социальной сферы (в том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), для расположения которого требуется отдельный земельный участок, осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами администрации сельского поселения.

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в МО «Прибайкальский район».

Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила

Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для принятия решений по вопросам в области градостроительной деятельности, иным вопросам землепользования и застройки предоставляются администрацией МО «Прибайкальский район».
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для принятия решений по вопросам в области градостроительной деятельности, иным вопросам землепользования и застройки предоставляются администрацией МО «Прибайкальский район».

ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 7. Виды и состав территориальных зон

2. На карте градостроительного зонирования МО СП «Туркинское» определены следующие виды территориальных зон:
	Виды зон
	Кодировка

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зона воздушного транспорта
	Т4

	Зона производственная
	

	Зона производственная
	П

	Зона рекреационная
	

	Рекреационные зоны
	Р

	Зоны сельскохозяйственного использования
	

	Зона сельскохозяйственного использования
	СХ

	Зона объектов культурного наследия
	

	Зона объектов культурного наследия
	КН



На картах градостроительного зонирования населенных пунктов определены следующие виды территориальных зон:

	Виды зон
	Кодировка

	Жилые зоны
	

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж1

	Общественно-деловые зоны
	

	Зона общественно-деловая
	ОД

	Производственные зоны
	

	Зона производственная
	П

	Зоны инженерной инфраструктуры
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	И

	Зоны рекреационного назначения
	

	Зона рекреационная
	Р

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зоны специального назначения
	

	Зона кладбищ
	СН1

	Территории общего пользования
	

	Земельные участки общего пользования
	ТОП

	Противопожарный разрыв
	ППР



Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения индивидуальных одноквартирных, двухквартирных жилых домов с прилегающими земельными участками. 
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, в том числе объекты здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, отдельно стоящие жилые дома, гостиницы, многоэтажные гаражи, а также размещения объектов для извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Производственные зоны
Производственные зоны (П) выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных, производственно-коммунальных и коммунально-складских объектов различных классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Зоны транспортной инфраструктуры
Зона автомобильного транспорта (Т1) включает в себя участки, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов.
Зоны инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры (И) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газоснабжения (за исключением режимных объектов связи), пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов, сооружений и коммуникаций.
Рекреационные зоны
Рекреационные зоны (Р) выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.
Размещение объектов капитального строительства на территориях, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
Зоны специального назначения
Зона кладбищ (СН1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания с обеспечением размера санитарно-защитных зон. 
Зона объектов культурного наследия
Зона объектов культурного наследия (КН) выделена для сохранения и изучения объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.
Территории общего пользования
1. Земельные участки общего пользования (ТОП) – территории, не подлежащие приватизации и застройке, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования.
2. Территории и земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия Российской Федерации (памятники истории и культуры), объекты археологического наследия, достопримечательные места (в том числе места бытования исторических промыслов, производств и ремесел) используются строго в соответствии с их целевым назначением. Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются с учетом требований охраны памятников истории и культуры.
Зоны особо охраняемых территорий и градостроительные регламенты этих зон устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Границы территорий объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта), а также режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах указанных зон устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного наследия.
3. Территории и земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования, могут быть включены в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации и застройке.

Статья 8. Карта градостроительного зонирования

1. Границы территориальных зон установлены на картах градостроительного зонирования МО СП «Туркинское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на картах градостроительного зонирования МО СП «Туркинское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).

ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 9. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.
2. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
3) в границах территорий общего пользования;
4) занятые линейными объектами;
5) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, может быть, следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) вспомогательные виды разрешенного использования;
3) условно разрешенные виды использования.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются вместе с ними.
	3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящих Правил

Статья 11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный и минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), ко всей площади земельного участка.
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются данными Правилами; для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства - законом Республики Бурятия.
3. Для целей, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков устанавливаются настоящими Правилами, федеральными, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами, а также в соответствии с утвержденными в установленном порядке сводами правил и нормами отвода земель для некоторых видов деятельности.
4. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» для всех территориальных зон устанавливается 1 м.
5. Предельная высота зданий определяется как расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения.
Предельное количество этажей определяется по количеству надземных этажей. При этом в число надземных этажей включаются технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на два метра.
6. Максимальный процент застройки для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов может подлежать уточнению при оформлении градостроительного плана земельного участка.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» не устанавливается.
8. В соответствии со ст. 40.1 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства»  Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2023 г. № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства». Все новые объекты капитального строительства должны эстетично вписываться в существующую застройку и не создавать диссонанса с уже построенными зданиями. Архитектурно- стилистические решения новых зданий должны соответствовать уже существующему облику территориальной зоны. Цветовые решения фасадов новых зданий должны быть гармоничны с цветовой гаммой уже построенных объектов. Предельное количество надземных этажей: 4. Предельная высота зданий: 15м.


Статья 12. Жилые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	Ж1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Жилая застройка
	2.0
	Передвижное жилье
	2.4
	
	

	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Религиозное использование
	3.7
	
	

	
	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1.
	Деловое управление
	4.1
	
	

	
	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	
	

	
	
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Рынки
	4.3
	

	
	
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Общественное питание
	4.6
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Развлечение
	4.8
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Служебные гаражи
	4.9
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1.
	

	
	
	Предпринимательство
	4.0
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	

	
	
	Ведение огородничества
	13.1
	
	
	

	
	
	Ведение садоводства
	13.2
	
	
	



2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства – 500 квадратных метров;
- для садоводства и огородничества - 400 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 квадратных метров 
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 25 квадратных метров
         2) максимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства -1500 квадратных метров; 
- для садоводства и огородничества - 2000 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства– 2500 квадратных метров;
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 250 квадратных метров
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения огородничества составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.

3) Планировочные и нормативные требования к размещению:
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве должен составлять не менее 5 метров;
- минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины и хозпостроек, выходящих на красную линию, за исключением хозпостроек для содержания скота и птицы;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины, выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х метров, со стоком с крыши на земельный участок, на котором осуществляется строительство (размещение) гаража;
- размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, отдельно стоящих гаражей допускается в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости.
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы.
Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, а также принимаемыми иными нормативными правовыми актами.
Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.
В районах индивидуальной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.
Расстояние от стен индивидуальных, блокированных и секционных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;
Расстояние от площадки мусоросборников до жилого дома должно быть не менее 20 м и не более 100 м.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Основные параметры малоэтажной застройки могут быть следующими:
	Этажность
зданий
	Процент
застройки
(%)
	Процент
использования
территорий
	Плотность
жилого фонда
(тыс. кв. м. /га)








	2
	26-39
	0,4-0,5
	3,6-4,8

	3
	23-36
	0,4-0,7
	4,4-6,1

	4
	19-32
	0,5-0,8
	4,9-7,0



Доля площади зоны может быть принята для осуществления: основных функций - 61-69%, вспомогательных функций -13-19%, прочих функций -17-20%. 
Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками.

	Размер приквартирного земельного         участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	300
	240
	40
	0,8

	200
	160
	40
	0,8

	100
	100
	50
	1,0



Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Предельно допустимые параметры в зоне коттеджной и усадебной застройки могут быть следующими:
	Размер         земельного участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	1200 и более
	480
	20
	0,4

	1000
	400
	20
	0,4

	800
	360
	20
	0,4

	600
	320
	30
	0,6

	500
	300
	30
	0,6



Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных массивов не должно быть менее 15м.
Ширина в красных линиях должна быть для улиц - не менее 9 м, для проездов - не менее 7 м.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.
На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.
Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

Статья 13. Общественно-деловые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	ОД
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Служебные гаражи
	4.9
	
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Легкая промышленность
	6.3
	
	

	
	
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Строительная промышленность
	6.6
	
	

	
	
	Здравоохранение
	3.4
	Энергетика
	6.7
	
	

	
	
	Образование и просвещение
	3.5
	Связь 
	6.8
	
	

	
	
	Культурное развитие
	3.6
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	
	

	
	
	Общественное управление
	3.8
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	
	
	
	

	
	
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	
	
	

	
	
	Предпринимательство
	4.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	
	
	
	

	
	
	Рынки 
	4.3
	
	
	
	

	
	
	Магазины
	4.4
	
	
	
	

	
	
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	
	
	
	

	
	
	Общественное питание
	4.6
	
	
	
	

	
	
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	
	
	
	

	
	
	Развлечение
	4.8
	
	
	
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	
	

	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	
	

	
	
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	
	
	
	


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га;
предельный максимальный размер земельного участка – 50 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 15 – 6 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей;
4) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Производственные зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	П
	Зона производственно-коммунальных объектов 
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Магазины
	4.4
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Общественное питание
	4.6
	
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	
	

	
	
	Производственная деятельность
	6.0
	
	
	
	

	
	
	Легкая промышленность
	6.3
	
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	
	

	
	
	Строительная промышленность
	6.6
	
	
	
	

	
	
	Энергетика
	6.7
	
	
	
	

	
	
	Связь
	6.8
	
	
	
	

	
	
	Склад
	6.9
	
	
	
	

	
	
	Складские площадки
	6.9.1
	
	
	
	

	
	
	Транспорт
	7.0
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	



2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь 
Площадь земельного участка принимается по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 11 – 3 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений Максимальная этажность принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %.

Статья 15. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Т1
	Зона автомобильного транспорта
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Рынки
	4.3
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Складские площадки
	6.9.1
	
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	
	
	
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	
	
	
	

	
	
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	
	
	
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	


Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и Постановления Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
На участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов, придорожные полосы не устанавливаются 
Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения, безопасности населения и обеспечения перспективы дальнейшего развития дорожного хозяйства.
Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства (включая прокладку инженерных коммуникаций), объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования, установленными СНиП 2.05.02-85, при наличии согласия в письменной форме государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (далее - ГКУ «Бурятрегионавтодор»).

Статья 16. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	
	

	
	
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	
	
	
	



Статья 17. Рекреационные зоны

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Р
	Зона рек-реакционного назначения
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Рынки
	4.3
	
	

	
	
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Общественное питание
	4.6
	
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	Развлечение
	4.8
	
	

	
	
	Спорт
	5.1
	Религиозное использование
	3.7
	
	

	
	
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	
	
	
	

	
	
	Водный транспорт
	7.3
	
	
	
	

	
	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	
	
	
	

	
	
	Охрана природных территорий
	9.1
	
	
	
	

	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	
	

	
	
	Осуществление рекреационной деятельности в лесах
	10.10
	
	
	
	

	
	
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	



На территории зон отдыха допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.
5. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более:
1. городских парков - 100
1. парков зон отдыха - 70
1. парков курортов - 50
1. лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10
1. лесов - 1-3
3. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо   предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
4. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях, необходимость и обоснования которого доказывается проектной документацией.
2.     Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по следующей таблице. 

	
Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
	Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси

	
	Ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания, сооружения
Край тротуара или садовой дорожки
Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины, дороги или бровка канавы
Мачта и опора осветительной сети
Подошва откоса, террасы
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
Подземные сети
- газопровод, канализация
- тепловая сеть
- водопровод, дренаж
- силовой кабель и кабель связи
	5.0
0.7
2.0

4.0
1.0


1.5
2.0
2.0
2.0
	1.5
0.5
1.0

-
0.5


-
1.0
-
0.7



Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
1. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
1. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
4.   Расстояние   от   границ   земельных   участков   вновь   проектируемых   санаторно-курортных   и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:
· до жилой застройки учреждений, коммунального хозяйства и складов - 500 
· до автомобильных дорог категорий I, II, II - 500 
· до автомобильных дорог категорий IV - 200 
· до садоводческих товариществ - 300 

2. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Зоны специального назначения

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	СН1
	Зона кладбищ
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Энергетика
	6.7

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Запас
	12.3
	Связь
	6.8

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	
	
	Специальная деятельность
	12.2
	
	
	
	



2.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный максимальный размер земельного участка для размещения кладбища – 40 га;
2) минимальная площадь мест захоронения от общей площади кладбища — 65–70%
3) минимальная ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ, крематориев — 20 м 
4) использование территории места погребения после его переноса допускается по истечении 20 лет, территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается, за исключением культовых объектов
5) объекты санитарно-технического назначения размещаются на обособленном, сухом участке с подветренной стороны от территории жилой застройки

Статья 19. Зоны объектов культурного наследия

	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	код
вида
	Наименование 
	Код вида

	КН
	зона объектов культурного наследия
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	-
	
	-



Статья 20. Территории общего пользования

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	ТОП
	Территория общего пользования
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	
	-

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	

	
	
	Запас
	12.3
	
	
	

	ППР
	Противопожарный разрыв
	Охрана природных территорий
	9.1
	-
	
	-


Действие градостроительного регламента в соответствии со ст.36 Градостроительного Кодекса РФ не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются следующие требования.
Требование к ширине проезжей части дороги;
- главная улица ширина одной полосы 3,5м, общая ширина проезжей части не менее 7м. 
- второстепенные дороги ширина одной полосы 3,0 м, общая ширина проезжей части - не менее 6м;
- обочина дороги по 1 м с каждой стороны от дороги;
- тротуары с двух сторон от проезжей части, шириной от 1,2 м до 2,25 м;
- линии уличного освещения с охранной зоной по 1 м с каждой стороны от дороги. 
Ширина земельного полотна под автомобильные дороги составляет:
- главная улица – шириной полосы от оси дороги 7,75 м, общая ширина улицы не менее 15,5 м:
- второстепенные улицы - шириной полосы от оси дороги 6,75 м., общая ширина улицы не менее 13,5м
Охранная зона сетей линий электропередач 0,4 кВ - по 2 м с каждой стороны от линии. 
Под размещение инженерных сетей предусматривать ширину не менее 4-5 м.
Ширина главной улицы составляет не менее 23 м. 
Ширина второстепенной улицы - не менее 20 м.

Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

[bookmark: _Hlk203574109]В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории сельского поселения «Туркинское» расположены: 1 объект археологического значения, 2 объекта культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения, 16 выявленных объектов археологического наследия:
	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	1
	Безымянка VII. Стоянка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 4,5 км от снт Садовое товарищество Безымянка, на левом приустьевом мысу ручья Налимовка, на берегу озера Байкал
	031640508890006
	Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 № 18д



	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	Объекты культурного наследия регионального значения

	2
	Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка
	031410059540005
	Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д

	3
	Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Горячинск
	031410103860005
	Распоряжение АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д



Выявленные объекты археологического наследия:
	№
	Название
	Границы территории

	4
	Катково I. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	5
	Катково II. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	6
	Безымянка I. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	7
	Безымянка II (Мыс Безымянный). Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	8
	Безымянка IV. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	9
	Безымянка V. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	10
	Безымянка VI. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	11
	Безымянка VIII. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	12
	Горячинск -1. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	13
	Горячинск -2. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	14
	Горячинск -3. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	15
	Горячинск -4. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	16
	Горячинск -5. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	17
	Турка. Местонахождение
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	18
	Турка -1 (Песчаные Бугры). Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	19
	Соболиха. Быстрая. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654


Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.
Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.
[bookmark: _Hlk203574117]Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Туркинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- историко-культурная оценка территории;
- археологическая оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);
- паспортизация объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).
Таблица 1. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия
	№ п/п
	Раздел мероприятий
	Состав мероприятий

	1.
	Государственная охрана объектов культурного наследия
	- историко-культурная оценка территории;
- археологического оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза)
- паспортизация объектов культурного наследия;
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия
	- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия
- формирование историко-культурных заповедников



[bookmark: _Hlk203574126]В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.
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Таблица 2.
	[bookmark: _Hlk203574156]№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	1. 
	Особо охраняемая природная территория
	Байкальская природная территория
	03:00-9.8
	Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
- соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

	1. 
	Граница особо охраняемой природной территории
	Особо охраняемые природные территории
	03:16-9.1
	На территории ООПТ согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 09 июня 2012г № 342 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»« запрещаются: - засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; - сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, болота бытовых отходов; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; - уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; - разведение огня вне специально отведенных для этого мест; - виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 N 643; - виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак.

	1. 
	
	Территория особо охраняемого природного объекта
	03:16-9.7
	

	1. 
	Особо охраняемая природная территория
	Особо охраняемая природная территория регионального значения - рекреационная местность «Побережье Байкала», участок 3
	03:16-9.9
	1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных; 2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство); 3) разведка и разработка полезных ископаемых; 4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 5) заготовка древесины; 6) заготовка живицы; 7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса); 8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров; 9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами; 10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 11) пускание палов и выжигание растительности; 12) мойка механизированных транспортных средств; 13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов, и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ; 14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ; 15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах; 16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий); 17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев; 18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования; 19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшение среды их обитания; 21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объект

	1. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта

	Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Горячинский источник»
	[bookmark: _Hlk203555764]03:16-6.9
	Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы»

	1. 
	Особая экономическая зона
	Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
	03:16-10.1
	Дополнительное соглашение к Дополнительному соглашению от 19 октября 2007 г. №16162-ЭН/Ф7 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г. №2768-ГГ/Ф7

	1. 
	Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск»
	03:16-6.1082
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов  «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно

	1. 
	
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» (3 зона)
	03:16-6.1083
	

	1. 
	Береговая линия
	Береговая линия
	03:00-5.2
	В соответствии со Статьей 65 Водного Кодека РФ

	1. 
	
	Береговая линия (граница водного объекта) р. Турка
	03:00-5.9
	

	1. 
	Граница зоны с особыми условиями использования территории
	Водоохранная зона озера Байкал
	03:00-6.21
	В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

	1. 
	
	Водоохранная зона р.Турка на территории Прибайкальского района, Республика Бурятия
	03:00-6.219
	Содержание ограничений на территории зоны приведено в ч.15 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В границах водоохранных зон запрещаются:1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).

	1. 
	
	второй пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»третий пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»
	03:16-6.818
	Правила и режим хозяйственного использования территории зон санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. В пределах II пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения, а также кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения. Во втором поясе не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. На территории второго пояса осуществляется выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора; своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.Правила и режим хозяйственного использования территории зон санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. В пределах III пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения, а также кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения. На территории третьего пояса осуществляется выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора; своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (допускается при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

	1. 
	
	второй пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»третий пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»
	03:16-6.819
	

	1. 
	
	первый пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»
	03:16-6.429
	Правила и режим хозяйственного использования территории зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал - Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока и ограждения. Здесь запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение удобрений и ядохимикатов. Дорожки к павильонам должны иметь твердое покрытие. На территории зоны санитарной охраны запрещается посадка высокоствольных деревьев. Для незащищенных водоносных горизонтов граница пояса I зоны санитарной охраны должна находиться на расстоянии не менее 50 м от скважины. Ограждение I пояса зоны санитарной охраны предусматривается согласно п. 14.4 СНиП 2.04.02-84* - глухого ограждения высотой 3 м, в том числе: забор деревянный высотой 2.5 м; навес из колючей проволоки в 5 рядов (общая высота 0,5 м). Длина забора по периметру 270 м. Ответственность за состояние зоны санитарной охраны I пояса несет организация, являющаяся владельцем водозабора. Персонал, ответственный за эксплуатацию зоны санитарной охраны I пояса назначается приказам по организации. Скважинный павильон исключает доступ посторонних лиц к устью скважины и оборудуется водомерным счетчиком для учета отбираемой воды. Должно быть выполнено обязательное санитарно-техническое требование к обустройству устьевой части скважины. Устье эксплуатационной скважины полностью герметизируется, пол скважинного павильона цементируется. Герметизация устья скважины достигается за счет установки резиновой прокладки между оголовком скважины и фланцем. Устье скважины должно быть выше цементного пола не менее, чем на 0.5 м в устьевой части устанавливается кран для отбора воды. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается: посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; применение удобрений и ядохимикатов.

	1. 
	Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
	Граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
	03:16-6.43
	Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.1.1-3.2.1.5 СанПин 2.1.4.11110-02: 1)Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2)Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3)Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6) Ограждения первого пояса предусматривается согласно п. 14.4 СНиП 2.04 02-84 - дощатый забор высотой 2 м с колючей проволокой в 4-5 нитей, на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

	1. 
	
	Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
	03:16-6.326
	Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.2.1-3.2.3.2 СанПин 2.1.4.11110-02: 1)Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2)Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора 3)Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4)Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5)Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

	1. [bookmark: _Hlk177050866]
	Иная зона с особыми условиями использования территории
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Соболиха, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1112
	ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.)
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Срок данной Зоны установлен бессрочно.

	1. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1091
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1092
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1093
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Соболиха, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1113
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1130
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1115
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  оз.Байкал  (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1103
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1099
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1131
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1132
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1100
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  оз.Байкал  (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1104
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1116
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1101
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  оз.Байкал  (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1105
	

	1. 
	
	Зона затопления территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами  р. Турка при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1117
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1121
	

	1. 
	
	Зона затопления территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами оз. Байкал при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1122
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия  р. Турка (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1125
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия  р. Турка (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1127
	

	1. 
	
	Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия  р. Турка (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1128
	

	1. 
	Зоны охраны искусственных объектов
	Охранная зона  стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Республики Бурятия.
	03:16-6.997
	п.6 Постановления Правительства РФ  от 27 августа 1999 г. N 972  «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

	1. 
	
	
	03:16-6.998
	

	1. 
	
	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды - гидрологический пост ГП-I Соболиха-р.Турка

	
	

	1. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций

	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от оп.№3 ф.1 ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.767
	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).


	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2  ТП-14 Г-1 Курорт
	03:16-6.752
	

	1. 
	
	Строительство, реконструкция, эксплуатация и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, для исполнения договора по переустройству линий электропередач ООО «Дорстройсервис» 
	03:16:000000-17.5
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ отп. от оп.№20 ф.1 ТП-7 Т-3 Соболиха
	03:16-6.739
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ  от оп.№5 ф.1 ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.731
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1  ТП-29 Т-1 Байкал
	03:16-6.724
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№2/4 ф.1 ТП-8 Г-1 Библиотека
	03:16-6.723
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№5/9 ф.1 ТП-4 Г-1 Комсомольская
	03:16-6.714
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.703
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.690
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3  ТП-10 Г-1 Пилорама
	03:16-6.687
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-19 Т-3 мкр.Охотино
	03:16-6.682
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп.  №18  ф. Г-1 Горячинск  ПС 220/10  Горячинская до ТП-5-Г1 Саяпиха
	03:16-6.430
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории  кабельной линии 0.4 кВ выход с ТП Т-4-5
	03:16-6.375
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона ПС 220 кВ Горячинская
	03:16-6.258
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4кВ ф.2 от  ТП-10-Т1 «Пилорама» (отп.от оп.№3)
	03:16-6.236
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4кВ ф.1от  ТП-6-Т1 «Гагарина» (отп.от оп.№5/4/1)
	03:16-6.906
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №2 ф. 2 ТП-5 Г-1 «Саяпиха»
	03:16-6.786
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Золотой ключ от ТП-8-Т3 «Золотой ключ»
	03:16-6.198
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф. 4 ТП-10-Г-1 «Пилорама»
	03:16-6.903
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5-Г1 Саяпиха
	03:16-6.798
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№1/5/1 ф.2 ТП-7 Т-3 Соболиха
	03:16-6.770
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №19/2 ф. Т-7 ПС 110/10 Турка до ТП -5-Т7 Турка
	03:16-6.720
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.709
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп.№104/2 Т-1 Горячинская
	03:16-6.672
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с.Турка от ТП-7-Т7 «Парк», ТП1-Т1 «Школьная»
	03:16-6.173
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     отп. от оп. №19/2/3 ф.  №1 от ТП-24-Т-1 «БНЦ»
	03:16-6.868
	

	1. 
	
	Охранная зона КЛ 10 кВ отп. от оп. №104/2/10 ВЛ 10 кВ Т-1 Горячинская до ПС 220/110/10 кВ Горячинская
	03:16-6.807
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Соболиха от ТП-7-Т3 «Соболиха»
	03:16-6.8
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ с. Горячинск; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10Т-1 «Пилорама (от оп. №12)»
	03:16-6.213
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №26/14 ф. Г-1 ПС 220/10 Горячинская до ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.760
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории кабельной линии электропередачи 0.4 кВ от ТП-24 Т-1 ф.1; ТП-24 Т-1
	03:16-6.458
	

	1. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ с. Турка
	03:16-6.897
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф.  №1 от ТП-24-Т-1 «БНЦ»
	03:16-6.881
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-9-Г1 Дачная
	03:16-6.762
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№16 ф.2 ТП-1 Т-7 Клуб
	03:16-6.729
	

	1. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  ТРРС-5 «Турка-Радиорелейная станция»
	03:16-6.483
	

	1. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ   ТГ-4 «Турка-Горячинск»
	03:16-6.53
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ-110 кВ Горячинская - Турка
	03:16-6.995
	

	1. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ с. Горячинск
	03:16-6.887
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская»
	03:16-6.130
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская»
	03:16-6.155
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с.Турка от ТП-3-Т7 «Кафе», ТП-6-Т7 «Комсомольская», ТП-2-Т7 «Водозабор», ТП-1-Т7 «Клуб»
	03:16-6.44
	

	1. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  ТТ-1  «Турка-Турка»
	03:16-6.161
	

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с.Турка от ТП-1-Т3 «Половинка»
	03:16-6.313
	

	1. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ  ТЯ-2 «Турка-Ярцы», К-1 «Гремячинск», К-7 «Котокель»
	03:16-6.19
	

	1. 
	
	зона с  особыми условиями использования территории  ВЛ 110 кВ  НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район
	03:16-6.217
	

	1. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.223
	

	1. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.400
	

	1. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  ТС-3 «Турка-Соболиха»
	03:16-6.58
	

	1. 
	
	Кабельная линия связи к узлам доступа ПРТС УЦН Соболиха
	03:16-6.1190
	

	1. 
	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, МОУ «Горячинская СОШ», ул. Комсомольская,3а- ул.Октябрьская,66а
	03:16-6.955
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для курорта «Горячинск» по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 9
	03:16-6.658
	В пределах охранной зоны волоконно-оптической линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»): а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов,  строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; ж) производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.

	1. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для Республиканского агентства лесного хозяйства по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Октябрьская, 89
	03:16-6.659
	

	1. 
	
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.493

	

	1. 
	
	Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком»
	03:16-6.816
	

	1. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, АТС, ул. Комсомольская,2-ФГУП «РТРС» с. Горячинск, ул. Некрасова
	03:16-6.956
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.



[bookmark: _Hlk203574279]Особо охраняемые природные территории
Байкальская природная территория
Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Особо охраняемая природная территория регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»
Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 09 июня 2012г № 342 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»« запрещаются:
 - засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами;
 - отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; 
- сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, болота бытовых отходов;
 - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
 - заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; 
- уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; 
- разведение огня вне специально отведенных для этого мест; 
- виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 N 643;
 - виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак.
Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Горячинский источник»
Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы.
На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ);
4) заготовка живицы;
5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса);
6) сплошные рубки леса;
7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
9) мойка механизированных транспортных средств;
10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:
- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сведения о местоположении береговой линии:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Протяженность определенной береговой линии (границы водного объекта), км

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район
	15,87


Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Параметры, м
	Протяженность береговой линии, в отношении кото рой установлены:

	
	
	Ширина водоохранной зоны
	Ширина прибрежной защитной полосы
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	Турка
	
	200
	200
	615.87
	615.87


Зоны затопления, подтопления:
	[bookmark: _Hlk202960209]Наименование водного объекта
	Местоположение установленной зоны (населенный пункт)
	Площадь установленной зоны, км2

	
	
	зона подтопления
	зона подтопления

	
	
	
	сильного
	умеренного
	слабого

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	0,36
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	
	0,050000
	0,040000
	0,020000

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	0,5
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	
	0,240000
	0,170000
	0,150000

	Цивлей (Прямой Цивлей)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево
	1,44
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	0,06
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур ка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	
	0,050000
	0,060000
	0,070000



Рыбохозяйственные заповедные зоны
В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.
Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.
В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) судоходство;
3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;
4) сплав древесины (лесоматериалов);
5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;
7) строительство гидроэлектростанций;
8) рубка лесных насаждений;
9) строительство промышленных объектов;
10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
16) распашка земель;
17) размещение отвалов размываемых грунтов;
18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:
а) ценность и состав водных биологических ресурсов;
б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;
в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;
г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 2.
Территорию поселения охватывают границы третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, с реестровым номером 03:16-6.326.
Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.
Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:
Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
- не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 2, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 
Охранные зоны составляют:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;
- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;
- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;
- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;
- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.
Охранные зоны электроэнергетических объектов
Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 2, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».
В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Туркинское» осуществляется эксплуатация передающих радиотехнических объектов – станций цифрового телевидения РТС Турка и РТС Турка (тень). 
 Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:
	Вид зоны линий и сооружений связи и линий
	Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН

	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:16-6.955

	
	03:16-6.658

	
	03:16-6.659

	
	03:16-6.493

	
	03:16-6.816

	
	03:16-6.956


На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:
- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).
Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.
Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
Территорию поселения охватывает округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск».
Решение об установлении санитарного разрыва (санитарной полосы отчуждения) принято в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия» (утратил силу, актуализированная редакция постановления Правительства Республики Бурятия от 24 февраля 2025 года № 102 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений Правительства Республики Бурятия об установлении, изменении или о прекращении существования округа санитарной (горно-санитарной) охраны в отношении природных лечебных ресурсов».
Границы второй и третьей зон округов горно-санитарной охраны определяются путем специальных гидрогеологических расчетов, отраженных в отчете по оценке запасов месторождения (участка месторождения) минеральных подземных вод, получившем положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах».
На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.
принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Санитарные разрывы от линий электропередачи
Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».
Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта
Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)
Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1. 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2. 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;
3. 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Туркинское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия отсутствуют.
Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
Зоны подтопления и затопления
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Туркинское» все населенные пункты являются затопляемыми.
	Наименование водного объекта
	Местоположение установленной зоны (населенный пункт)
	Площадь установленной зоны, км2

	
	
	зона подтопления
	зона подтопления

	
	
	
	сильного
	умеренного
	слабого

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	0,36
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ
	
	0,050000
	0,040000
	0,020000

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	0,5
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха
	
	0,240000
	0,170000
	0,150000

	Цивлей (Прямой Цивлей)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево
	1,44
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	0,06
	
	
	

	Турка
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур ка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань)
	
	0,050000
	0,060000
	0,070000


Зоны залегания полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.
В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.
В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 на территории Туркинского поселения имеются действующие лицензии:
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Дата начала действия лицензии
	Дата окончания действия лицензии
	Участок
	ИНН
	Вид полезных ископаемых

	УДЭ00287МЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	12.05.2029
	Горячинское
	323000209
	воды минеральные                                                                                                                                                                                        

	УДЭ00624ВЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	31.12.1999
	01.12.2045
	в с.Ярцы и в с. Горячинск
	323000209
	воды пресные                                                                                                                                                                                            

	УДЭ01999ВЭ
	АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»
	19.09.2018
	19.09.2043
	в п.Турка
	326556361
	воды пресные питьевые и технические               

	УДЭ01647ВЭ
	ООО «Байкал-Экспорт»
	03.03.2015
	03.03.2040
	в с. Турка (скв. №7-14Д)
	301004993
	воды пресные                                                                                                                                                                                            

	УДЭ027500БП
	ООО «ГГК»
	20.09.2024
	20.09.2029
	Андреева
	323372870
	золото россыпное

	УДЭ027415БП
	ООО «ГГК»
	17.09.2024
	17.09.2029
	Ямбуй
	323372870
	золото россыпное

	УДЭ02043БП
	ООО «ВБС»
	13.03.2019
	12.03.2026
	Сухая Бодота
	323391351
	золото россыпное                                  

	УДЭ02044БП
	ООО «ВБС»
	13.03.2019
	12.03.2026
	Олан
	323391351
	золото россыпное                                  

	УДЭ02299БП
	ООО «ТехРесурс»
	20.05.2020
	20.05.2025
	рч.Ямбуй
	326570165
	золото россыпное

	УДЭ02404БП
	ООО «БурятТех»
	01.12.2020
	01.12.2025
	вершина Кыджимита
	323410413
	золото россыпное

	УДЭ018864МП
	ООО «Амар»
	23.10.2023
	23.10.2028
	Пески
	300004856
	воды минеральные

	УДЭ027868БП
	ООО «Тайгер»
	03.10.2024
	03.10.2029
	Ямбуйский
	326601254
	золото россыпное


Кроме того, на территории имеется:
1) Нераспределенный фонд:
- линейный,группа скважин «Горячинское» с видом полезных ископаемых - пресная вода;
-»Ямбуй р. (10 км)», «Андреева руч.» и «Пановка Бол. р.» с видом полезных ископаемых - россыпное золото.
2) Распределенный фонд:
- группа скважин «Кочневское» с видом полезных ископаемых - пресная вода, (лицензия УДЭ01590ВЭ);
- скважина № 1-63 «Горячинское» с видом полезных ископаемых - минеральная вода (лицензия УДЭ 00287 МЭ).
Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта: 
- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;
- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;
- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;
- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;
- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;
- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;
- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;
- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;
- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- участок «Попереченский»;
- Малая Билюта;
- Малая Билюта;
- Засухина Речка;
- Засухина Речка-1;
- Засухина Речка-2;
- Малая Билюта-4;
- Малая Билюта-1;
- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;
- Таловское месторождение, Кукуйский участок;
- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;
- месторождение Таловское, Восточный участок;
- месторождение Засухинское;
- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- Туркинское;
- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;
- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;
- Итанца;
- 2,5 км севернее Горячинск.
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Настоящие Правила применяются ко всей территории сельского поселения.
3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
4. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования,  действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-19 настоящих Правил);
2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-19 настоящих Правил);
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 20 настоящих Правил).
6. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены, исходя из условия обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым из поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также осуществления совместно с ним вспомогательных видов использования. Вспомогательные виды разрешенного использования являются допустимыми только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемыми совместно с ними.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные настоящими Правилами, применяются при образовании земельных участков, в том числе при подготовке документации по планировке территорий, и в иных предусмотренных законодательством случаях.
7. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, выделенным на картах градостроительного зонирования.
В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах зон объектов культурного наследия, на земельный участок и расположенные на нем объекты капитального строительства распространяется действие ограничений, указанных в статье 21 настоящих Правил.
На картах градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых действуют ограничения (статья 21 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное назначение и интенсивность использования территорий.
10. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанные в 12-19 настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования.
11. Соответствующим градостроительному регламенту является такое использование земельных участков и объектов капитального строительства, которое соответствует в совокупности:
- видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (12-19 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1-2);
- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-19 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1-2);
- условиям ограничений на использование земельных участков и объектов капитального строительства в случаях расположения земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия.
12. При использовании земельных участков помимо требований градостроительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат соблюдению:
- требования технических регламентов и нормативных правовых актов;
- иные документально зафиксированные требования, параметры, ограничения, сервитуты на использование земельных участков, установленные на стадии образования земельных участков, в том числе посредством подготовки документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания).
13. При отсутствии возможности образования земельных участков для использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования образование земельных участков, подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство отдельно для объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не производится, в том числе в случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают.
В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии с законодательством устанавливается сервитут, в том числе:
- для прохода или проезда через земельный участок;
- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуатации, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспечения, в том числе коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- для временного пользования земельным участком в целях проведения строительных, изыскательских, исследовательских и других работ.
14. Образование земельных участков под объектами капитального строительства, возведенными до вступления в силу настоящих Правил, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке и виды разрешенного использования, которых не соответствуют градостроительному регламенту территориальной зоны, осуществляется с учетом фактического использования образуемых земельных участков.
Размещение антенно-мачтовых сооружений связи осуществляется с учетом минимального расстояния до границ земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно-медицинского обслуживания, земельных участков для ведения садоводства и огородничества, а также до детских и спортивных площадок, которые устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения.
В случае, если земельный участок, на котором расположен индивидуальный жилой дом, многоквартирный жилой дом, садовый дом, объект дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно-медицинского обслуживания, детские и спортивные площадки, не образован либо границы такого земельного участка не уточнены в соответствии с земельным законодательством, минимальное рассеяние от антенно-мачтового сооружения связи до границ объектов указанных в настоящем пункте, устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения.
15. Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящим Правилам.

Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в рамках градостроительного регламента в соответствии со статьями 7, 40, 41, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капитального строительства федерального, регионального, местного значения, объекта инженерно-технического обеспечения, объекта социальной сферы (в том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), для расположения которого требуется отдельный земельный участок, осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами администрации сельского поселения.

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в МО «Прибайкальский район».

Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила

Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для принятия решений по вопросам в области градостроительной деятельности, иным вопросам землепользования и застройки предоставляются администрацией МО «Прибайкальский район».

ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 7. Виды и состав территориальных зон

3. На карте градостроительного зонирования МО СП «Гремячинское» определены следующие виды территориальных зон:

	Виды зон
	Кодировка

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зона производственная
	

	Зона производственная
	П

	Зона рекреационная
	

	Рекреационные зоны
	Р



На картах градостроительного зонирования населенных пунктов определены следующие виды территориальных зон:

	Виды зон
	Кодировка

	Жилые зоны
	

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж1

	Общественно-деловые зоны
	

	Зона общественно-деловая
	ОД

	Производственные зоны
	

	Зона производственная
	П

	Зоны инженерной инфраструктуры
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	И

	Зоны рекреационного назначения
	

	Зона рекреационная
	Р

	Зона городских лесов
	Р1

	Противопожарный разрыв
	ППР

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зоны специального назначения
	

	Зона кладбищ
	СН1

	Территории общего пользования
	

	Земельные участки общего пользования
	ТОП

	Противопожарный разрыв
	ППР



Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения индивидуальных одноквартирных, двухквартирных жилых домов с прилегающими земельными участками. 
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, в том числе объекты здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, отдельно стоящие жилые дома, гостиницы, многоэтажные гаражи, а также размещения объектов для извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Производственные зоны
Производственные зоны (П) выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных, производственно-коммунальных и коммунально-складских объектов различных классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Зоны транспортной инфраструктуры
Зона автомобильного транспорта (Т1) включает в себя участки, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон, и санитарных разрывов для таких объектов.
Зоны инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры (И) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газоснабжения (за исключением режимных объектов связи), пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов, сооружений и коммуникаций.
Рекреационные зоны
Рекреационные зоны (Р) выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.
Размещение объектов капитального строительства на территориях, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
Зоны специального назначения
Зона кладбищ (СН1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания с обеспечением размера санитарно-защитных зон. 
Территории общего пользования
1. Земельные участки общего пользования (ТОП) – территории, не подлежащие приватизации и застройке, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования.
2. Территории и земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия Российской Федерации (памятники истории и культуры), объекты археологического наследия, достопримечательные места (в том числе места бытования исторических промыслов, производств и ремесел) используются строго в соответствии с их целевым назначением. Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются с учетом требований охраны памятников истории и культуры.
Зоны особо охраняемых территорий и градостроительные регламенты этих зон устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Границы территорий объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта), а также режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах указанных зон устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного наследия.
3. Территории и земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования, могут быть включены в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации и застройке.

Статья 8. Карта градостроительного зонирования

1. Границы территориальных зон установлены на картах градостроительного зонирования МО СП «Гремячинское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на картах градостроительного зонирования МО СП «Гремячинское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).

ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 9. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.
2. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
3) в границах территорий общего пользования;
4) занятые линейными объектами;
5) предоставленные для добычи полезных ископаемых.


Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, может быть, следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) вспомогательные виды разрешенного использования;
3) условно разрешенные виды использования.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются вместе с ними.
	3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящих Правил

Статья 11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный и минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), ко всей площади земельного участка.
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются данными Правилами; для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства - законом Республики Бурятия.
3. Для целей, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков устанавливаются настоящими Правилами, федеральными, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами, а также в соответствии с утвержденными в установленном порядке сводами правил и нормами отвода земель для некоторых видов деятельности.
4. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» для всех территориальных зон устанавливается 1 м.
5. Предельная высота зданий определяется как расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения.
Предельное количество этажей определяется по количеству надземных этажей. При этом в число надземных этажей включаются технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на два метра.
6. Максимальный процент застройки для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов может подлежать уточнению при оформлении градостроительного плана земельного участка.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» не устанавливается.
8. В соответствии со ст. 40.1 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства» Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2023 г. № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства». Все новые объекты капитального строительства должны эстетично вписываться в существующую застройку и не создавать диссонанса с уже построенными зданиями. Архитектурно- стилистические решения новых зданий должны соответствовать уже существующему облику территориальной зоны. Цветовые решения фасадов новых зданий должны быть гармоничны с цветовой гаммой уже построенных объектов. Предельное количество надземных этажей: 4. Предельная высота зданий: 15м.


Статья 12. Жилые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	Ж1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Жилая застройка
	2.0
	Передвижное жилье
	2.4
	
	

	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	
	

	
	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1.
	Религиозное использование
	3.7
	
	

	
	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Деловое управление
	4.1
	
	

	
	
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	

	
	
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Рынки	
	4.3
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Общественное питание
	4.6
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Развлечение
	4.8
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Служебные гаражи
	4.9
	

	
	
	Магазины
	4.4
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1.
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	

	
	
	Ведение огородничества
	13.1
	
	
	

	
	
	Ведение садоводства
	13.2
	
	
	


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства – 500 квадратных метров;
- для садоводства и огородничества - 400 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 квадратных метров 
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 25 квадратных метров
2) максимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства -1500 квадратных метров; 
- для садоводства и огородничества - 2000 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства– 2500 квадратных метров;
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 250 квадратных метров
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения огородничества составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.

3) Планировочные и нормативные требования к размещению:
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве должен составлять не менее 5 метров;
- минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины и хозпостроек, выходящих на красную линию, за исключением хозпостроек для содержания скота и птицы;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины, выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х метров, со стоком с крыши на земельный участок, на котором осуществляется строительство (размещение) гаража;
- размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, отдельно стоящих гаражей допускается в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости.
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы.
Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, а также принимаемыми иными нормативными правовыми актами.
Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.
В районах индивидуальной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.
Расстояние от стен индивидуальных, блокированных и секционных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;
Расстояние от площадки мусоросборников до жилого дома должно быть не менее 20 м и не более 100 м.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Основные параметры малоэтажной застройки могут быть следующими:
	Этажность
зданий
	Процент
застройки
(%)
	Процент
использования
территорий
	Плотность
жилого фонда
(тыс. кв. м. /га)








	2
	26-39
	0,4-0,5
	3,6-4,8

	3
	23-36
	0,4-0,7
	4,4-6,1

	4
	19-32
	0,5-0,8
	4,9-7,0



Доля площади зоны может быть принята для осуществления: основных функций - 61-69%, вспомогательных функций -13-19%, прочих функций -17-20%. 
Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками.

	Размер приквартирного земельного участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	300
	240
	40
	0,8

	200
	160
	40
	0,8

	100
	100
	50
	1,0



Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Предельно допустимые параметры в зоне коттеджной и усадебной застройки могут быть следующими:
	Размер земельного участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	1200 и более
	480
	20
	0,4

	1000
	400
	20
	0,4

	800
	360
	20
	0,4

	600
	320
	30
	0,6

	500
	300
	30
	0,6



Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных массивов не должно быть менее 15м.
Ширина в красных линиях должна быть для улиц - не менее 9 м, для проездов - не менее 7 м.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.
На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.
Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

Статья 13. Общественно-деловые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	ОД
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Служебные гаражи
	4.9
	
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Легкая промышленность
	6.3
	
	

	
	
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Строительная промышленность
	6.6
	
	

	
	
	Здравоохранение
	3.4
	Энергетика
	6.7
	
	

	
	
	Образование и просвещение
	3.5
	Связь 
	6.8
	
	

	
	
	Культурное развитие
	3.6
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	
	

	
	
	Общественное управление
	3.8
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	
	
	
	

	
	
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	
	
	

	
	
	Предпринимательство
	4.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	
	
	
	

	
	
	Рынки 
	4.3
	
	
	
	

	
	
	Магазины
	4.4
	
	
	
	

	
	
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	
	
	
	

	
	
	Общественное питание
	4.6
	
	
	
	

	
	
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	
	
	
	

	
	
	Развлечение
	4.8
	
	
	
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	
	

	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	
	

	
	
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	
	
	
	


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га;
предельный максимальный размер земельного участка – 50 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 15 – 6 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей;
4) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Производственные зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	П
	Зона производственно-коммунальных объектов 
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Магазины
	4.4
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Общественное питание
	4.6
	
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	
	

	
	
	Производственная деятельность
	6.0
	
	
	
	

	
	
	Легкая промышленность
	6.3
	
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	
	

	
	
	Строительная промышленность
	6.6
	
	
	
	

	
	
	Энергетика
	6.7
	
	
	
	

	
	
	Связь
	6.8
	
	
	
	

	
	
	Склад
	6.9
	
	
	
	

	
	
	Складские площадки
	6.9.1
	
	
	
	

	
	
	Транспорт
	7.0
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	
	



2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь 
Площадь земельного участка принимается по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 11 – 3 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений Максимальная этажность принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %.

Статья 15. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Т1
	Зона автомобильного транспорта
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Рынки
	4.3
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Складские площадки
	6.9.1.
	
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	
	
	
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1.
	
	
	
	

	
	
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	
	
	
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	



Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и Постановления Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
На участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов, придорожные полосы не устанавливаются 
Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения, безопасности населения и обеспечения перспективы дальнейшего развития дорожного хозяйства.
Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства (включая прокладку инженерных коммуникаций), объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования, установленными СНиП 2.05.02-85, при наличии согласия в письменной форме государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (далее - ГКУ «Бурятрегионавтодор»).

Статья 16. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	
	

	
	
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	
	
	
	



Статья 17. Рекреационные зоны

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Р
	Зона рек-реакционного назначения
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Рынки
	4.3
	
	

	
	
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Общественное питание
	4.6
	
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	Развлечение
	4.8
	
	

	
	
	Спорт
	5.1.
	
	
	
	

	
	
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	
	
	
	

	
	
	Водный транспорт
	7.3
	
	
	
	

	
	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	
	
	
	

	
	
	Охрана природных территорий
	9.1
	
	
	
	

	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	
	

	
	
	Осуществление рекреационной деятельности в лесах
	10.10
	
	
	
	

	
	
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	



На территории зон отдыха допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.
10. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более:
1. городских парков - 100
1. парков зон отдыха - 70
1. парков курортов - 50
1. лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10
1. лесов - 1-3
5. При   числе единовременных   посетителей   10-50 чел/га   необходимо   предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
6. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях, необходимость и обоснования которого доказывается проектной документацией.
1. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по следующей таблице. 
Таблица 1
	
Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
	Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси

	
	Ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания, сооружения
Край тротуара или садовой дорожки
Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины, дороги или бровка канавы
Мачта и опора осветительной сети
Подошва откоса, террасы
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
Подземные сети
- газопровод, канализация
- тепловая сеть
- водопровод, дренаж
- силовой кабель и кабель связи
	5.0
0.7
2.0

4.0
1.0


1.5
2.0
2.0
2.0
	1.5
0.5
1.0

-
0.5


-
1.0
-
0.7



Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
1. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
1. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
4.   Расстояние   от   границ   земельных   участков   вновь   проектируемых   санаторно-курортных   и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:
· до жилой застройки учреждений, коммунального хозяйства и складов - 500 
· до автомобильных дорог категорий I, II, II - 500 
· до автомобильных дорог категорий IV - 200 
· до садоводческих товариществ - 300 
2. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Зоны специального назначения

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	СН1
	Зона кладбищ
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Энергетика
	6.7

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Запас
	12.3
	Связь
	6.8

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	
	
	Специальная деятельность
	12.2
	
	
	
	




2.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный максимальный размер земельного участка для размещения кладбища – 40 га;
2) минимальная площадь мест захоронения от общей площади кладбища — 65–70%
3) минимальная ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ, крематориев — 20 м 
4) использование территории места погребения после его переноса допускается по истечении 20 лет, территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается, за исключением культовых объектов
5) объекты санитарно-технического назначения размещаются на обособленном, сухом участке с подветренной стороны от территории жилой застройки

Статья 19. Территории общего пользования

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	ТОП
	Территория общего пользования
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	
	-

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	

	
	
	Запас
	12.3
	
	
	

	ППР
	Противопожарный разрыв
	Охрана природных территорий
	9.1
	-
	
	-



Действие градостроительного регламента в соответствии со ст.36 Градостроительного Кодекса РФ не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются следующие требования.
Требование к ширине проезжей части дороги;
- главная улица ширина одной полосы 3,5 м, общая ширина проезжей части не менее 7м. 
- второстепенные дороги ширина одной полосы 3,0 м, общая ширина проезжей части - не менее 6м;
- обочина дороги по 1 м с каждой стороны от дороги;
- тротуары с двух сторон от проезжей части, шириной от 1,2 м до 2,25 м;
- линии уличного освещения с охранной зоной по 1 м с каждой стороны от дороги. 
Ширина земельного полотна под автомобильные дороги составляет:
- главная улица – шириной полосы от оси дороги 7,75 м, общая ширина улицы не менее 15,5 м:
- второстепенные улицы - шириной полосы от оси дороги 6,75 м., общая ширина улицы не менее 13,5м
Охранная зона сетей линий электропередач 0,4 кВ - по 2 м с каждой стороны от линии. 
Под размещение инженерных сетей предусматривать ширину не менее 4-5 м.
Ширина главной улицы составляет не менее 23 м. 
Ширина второстепенной улицы - не менее 20 м.

Статья 20. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории сельского поселения «Гремячинское» расположены 2 объекта культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения, 9 выявленных объектов археологического наследия:

	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	Объекты культурного наследия регионального значения

	1.
	Часовня
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Гремячинск, кладбище
	031410059540005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д

	2.
	Памятник воинамземлякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Гремячинск
	031410103860005
	Распоряжение АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д


Выявленные объекты археологического наследия:
	№
	Название
	Границы территории

	3.
	Гремячинск. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	4.
	Исток. Ярцы Байкальские. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	5.
	Исток. Лесоучасток -1. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	6.
	Исток -Котокель -1. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	7.
	Исток -Котокель -2. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	8.
	Исток -Котокель -3. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	9.
	Исток -Котокель -4. Стоянка
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	10.
	Котокель. Стоянка Баня
	Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654

	11.
	Исток. Ярцы Байкальские.
Стоянка II
	Приказ АГ ИП РБ от 14.01.2025 г. № 1окн


Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.
Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.
[bookmark: _Hlk165549012]Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Гремячинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- историко-культурная оценка территории;
- археологическая оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);
- паспортизация объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).



Таблица 2. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия
	№ п/п
	Раздел мероприятий
	Состав мероприятий

	1.
	Государственная охрана объектов культурного наследия
	- историко-культурная оценка территории;
- археологического оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза)
- паспортизация объектов культурного наследия;
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия
	- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия
- формирование историко-культурных заповедников



В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.
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Таблица 3.
	№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	1. 
	Особо охраняемая природная территория
	Байкальская природная территория
	03:00-9.8
	Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

	2. 
	Особо охраняемые природные территории
	Граница особо охраняемой природной территории
	03:16-9.2
	На территории Заказника согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2002 г. N 75 «О продлении срока действия государственных природных биологических заказников регионального значения «Прибайкальский» (вместе с «Положением о Государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Ангирский» запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам: охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года; - нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия; - проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых; - деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; - выпас скота; - любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах; - отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника; - нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования; - прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов; - иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания; - применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением лесного хозяйства; - засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков.

	3. 
	Граница особо охраняемой природной территории
	Территория особо охраняемого природного объекта
	03:16-9.3
	На территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности: 1.засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; 2.отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; 3.использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 4.заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; 5.уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; 6.разведение огня вне специально отведенных для этого мест; 7.виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 №643; 8.виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак.

	4. 
	Особая экономическая зона
	Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
	03:16-10.1
	Дополнительное соглашение к Дополнительному соглашению от 19 октября 2007 г. №16162-ЭН/Ф7 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г. №2768-ГГ/Ф7

	5. 
	Водоохранная зона
	Водоохранная зона озера Байкал
	03:00-6.21
	В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

	6. 
	Охотничьи угодья
	Охоничье угодье
	03:16-11.1
	В соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Гремячинское» установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.1.
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйствеными соглашениями.

	7. 
	Береговая линия
	Береговая линия
	03:16-5.1
	В соответствии со Статьей 65 Водного Кодека РФ

	8. 
	
	
	03:00-5.2
	

	9. 
	Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск»
	03:16-6.1082
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно

	10. 
	
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» (3 зона)
	03:16-6.1083
	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно

	11. 
	Охранная зона линий и сооружений связи
	Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузин
	03:00-6.21
	В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

	12. 
	Прибрежная защитная полоса
	Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы озера Байкал
	03:00-6.56
	В соответствии с ч.15 и ч.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

	13. 
	
	
	
	

	14. 
	Водоохранная зона
	Водоохранная зона озера Котокельское в Прибайкальском районе Республики Бурятия
	03:16-6.1002
	Запрещаются: 1)исполнение сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядов. веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязнениями веществами, предельно допустимой. концентрации кот. в водах водн.объектов рыбохоз. значения не устан-ны; 3)осущ-ние авиацион.мер по борьбе с вредн.организмами; 4)движение и стоянка трансных средств (кроме спец. трансных средств), за искл. их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спец. оборуд-ных местах, имеющ. твердое покрытие; 5) строит-во и реконс-ция автозаправ. станций, складов горюче-смазочных материалов (за искл. случаев, если автозаправ. станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на тер-риях портов, инфраструктуры внутр. водн. путей, в т.ч. баз (сооружений) для стоянки маломер. судов, объектов органов фед. службы безопасности), станций технич.обслуживания, испол-ых для технич. осмотра и ремонта транс-ных средств, осущес-ние мойки транс-ных средств; 6)хранение пестицидов и агрохимикатов (за искл. хранения агрохимикатов в специализир. хранилищах на тер-риях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в т.ч. дренажных, вод; 8)разведка и добыча общераспростр. полез. ископаемых (за искл.случаев, если разведка и добыча общераспростр. полез. ископаемых осущ-ся пользователями недр, осущест-ими разведку и добычу иных видов полез. ископаемых, в границах предост-ных им в соотв. с законод-ом РФ о недрах горных отводов и (или) геолог. отводов на основании утвержд. техн. проекта в соответ. со статьей 19.1 Закона РФ от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). Разрешается: проект-ние, строит-во, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хоз-ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водн.об. от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соот-вии с водн.законод-вом и законод-вом в обл. охр. окруж. среды. Выбор типа сооружения, обеспечив. охрану вод. об. от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необход-ти соблюдения устан-ных в соотв-вии с законод-вом в области охр. окруж. среды нормативов допустимых сбросов загряз. веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под такими сооружениями понимаются: 1)централ-ные системы водоотведения (канализации), централ-ные ливневые системы водоотведения

	15. 
	
	
	
	

	16. 
	Прибрежная защитная полоса

	Прибрежная защитная полоса озера Котокельское в Прибайкальском районе Республики Бурятия
	03:16-6.1003
	Запрещено: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»); 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

	17. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта
	Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Озеро Котокель»
	03:16-6.1019
	Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы»

	18. 
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды
	03:16-6.1024
	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории в соответствии с постановлением Правительства РФ №392 от 17.03.2021 г.: 
14. Предельные размеры охранной зоны составляют:
а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
16. В границах охранной зоны запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.
17. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 настоящего Положения.
18. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Полож


	19. 
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, кладбище
	03:16-6.1062
	Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ):
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия;
б) нейтрализация дисгармоничного озеленения путем санации;
в) благоустройство территории с применением малых архитектурных форм, уличной мебели.
Запрещается:
а) строительство объектов капитального и некапитального строительства;
б) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия;
в) устройство могил, захоронений;
г) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия в целях его популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера;
д) размещение временных построек и объектов, автостоянок, навесов;
е) установка ограждения могил высотой свыше 0,8 метра, глухих ограждений существующих могил;
ж) повышение отметок уровня земли при благоустройстве территории.
Срок действия данной зоны не установлен.

	20. 
	Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны
	Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
	03:16-6.326
	Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.2.1-3.2.3.2 СанПин 2.1.4.11110-02
1)Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов
2)Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;
3)Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.;
4)Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.;
5)Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

	21. 
	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск»)
	03:16-6.469
	Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Расчетная зона ограничения застройки ПРТО (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск») (ЗОЗ), где уровень плотности потока энергии превышает ПДУ для населения или ЗОЗ ПРТО с учетом работы всех передающих устройств находится на высотах 17-25 м с круговой диаграммой направленности (0-360 град.) и максимальной протяженностью не более 14 м на высоте 22 м от уровня земли; нижняя граница ЗОЗ на высоте 17 м протяженностью до 6 м, на высоте 17-22 м протяженностью с 6 м до 14 м 

	22. 
	Охранная зона линий и сооружений связи
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.493
	В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 3. Откры

	23. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для ИП Банзарон И. К. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Братьев Волковых, д. 20 а
	03:16-6.655
	

	24. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для ИП Гиноян по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Трактовая, д. 40
	03:16-6.656
	

	25. 
	Охранная зона линий и сооружений связи

	Охранная зона кабельной линии связи к узлам доступа ПРТС УЦН Исток, ВОЛС
	03:16-6.1081
	В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578), в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий

	26. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории Кабельная линия связи к узлам доступа ПРТС УЦН Исток2, расположенная по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Исток, БС2 ПРТС

	03:16-6.1133
	

	27. 
	Иная зона с особыми условиями использования территории
	Зона затопления территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами оз. Байкал при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1106
	ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.)
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Срок данной Зоны установлен бессрочно.

	28. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1107
	

	29. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1108
	

	30. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности)
	03:16-6.1109
	

	31. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия  р.Кика (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности)
	03:16-6.1120
	

	32. 
	
	Зона затопления территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р. Кику при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1123
	

	33. 
	
	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия р. Кика (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1124
	

	34. 
	Иная зона с особыми условиями использования территории

	Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия р. Кика (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)

	03:16-6.1126
	

	35. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций

	Охранная зона Воздушная линия-10 кВ: от отпайки ВЛ-10 кВ МРСК Сибири до ТП-1 (ВТП-686): АС-50 на 34 ж/б опоры: ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №21 ВЛ-10 кВ ф.К-1 от ПС Котокель, инвентарный № 865271502

	03:16-6.1159

	Согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов ЭСХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (далее ВЛ) посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ; б)проводить работы, угрожающие повреждению объектов ЭСХ, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи (далее КЛ); г)размещать свалки; д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных КЛ) е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В пределах охранной зоны без соблюдения усл

	36. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп.от оп.№252 ф.Т-5 Ярцы ПС 110/10 кВ Турка
	03:16-6.1165
	

	37. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ  ТЯ-2 «Турка-Ярцы», К-1 «Гремячинск», К-7 «Котокель»
	03:16-6.19
	

	38. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ К-1 «Гремячинск» ВЛ 10 кВ К-1 «Гремячинск» оп. 119-119/8
	03:16-6.888
	

	39. 
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1168
	Согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов ЭСХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (далее ВЛ) посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ; б)проводить работы, угрожающие повреждению объектов ЭСХ, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи (далее КЛ); г)размещать свалки; д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных КЛ) е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В пределах охранной зоны без соблюдения условий

	40. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1169
	

	41. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1170
	

	42. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1171
	

	43. 
	
	Охранная зона КТП(Н) 10/0,4 кВ ТП-17-Т5 СНТ
	03:16-6.1173
	

	44. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-К7 «Котокель»
	03:16-6.191
	

	45. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Исток от ТП-9-Т5 «Магазин», ТП-8-Т5 «Село»
	03:16-6.260
	

	46. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с.Гремячинск
	03:16-6.265
	

	47. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-К7 «Черемушки»
	03:16-6.283
	

	48. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВТП-11 К-1 «Лесхоз»
	03:16-6.5
	

	49. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10 Т5 Ярцы
	03:16-6.664
	

	50. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №3/2/4/2 ф.2 ТП 10 К-1 Рыбкооп
	03:16-6.669
	

	51. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-10 Т-5 Ярцы
	03:16-6.683
	

	52. 
	
	Охранная зона воздушной линии электропередач  0.4кВ с.Черемушки
	03:16-6.726
	

	53. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №2 ф.2 ТП-23 К-1 мкр. Байкальский
	03:16-6.735
	

	54. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-18 Т-5 мкр.Озерный
	03:16-6.744
	

	55. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4/5 ф.1 ТП-23 К-1 мкр. Байкальский
	03:16-6.747
	

	56. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№20 ф.1 ТП-9 К-1 Трактовая
	03:16-6.754
	

	57. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 Т-5 Ярцы
	03:16-6.787
	

	58. 
	
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ отп.от оп. №2/1 ф.1 ТП-8 Т-5 Село
	03:16-6.809
	

	59. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Гремячинск
	03:16-6.884
	

	60. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4 ф. 2 ТП-23-К-1 «мкр. Байкальский»
	03:16-6.904
	

	61. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона инженерных коммуникаций
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская»
	03:16-6.130
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в

	62. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ  НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район

	03:16-6.217

	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	63. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.223
	Зона с особыми условиями;
использования территории (воздушная линия электропередачи 10 кВ ТЯ-2  «Турка» - «Ярцы») В пределах зоны с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается:;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г)     размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе горюче-смазочных, материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;
ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели   летательных   аппаратов;
В пределах зоны с особыми условиями использования без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:;
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов

	64. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.400
	В пределах зоны с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе горюче-смазочных, материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;
ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели   летательных   аппаратов;
В пределах зоны с особыми условиями использования без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются;
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
д) полив сельскохозяйственных насаждений

	65. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ от ПС «ТуркаТИ-7
	03:16-6.425
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда

	66. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории П./ст. 110/10 кВ Котокель Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель

	03:16-6.70
	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	67. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, с. Гремячинск,Администрация МО СП «Гремячинское» и ПЧ-82 8-го Прибайкальского отряда ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ», АТС с. Гремячинск, ул.Школьная,2-ул.Братьев Волковых,48
	03:16-6.957
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	68. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, с.Гремячинск, МОУ «Гремячинская средняя общеобразовательная школа», РМ-ул.Школьная,11
	03:16-6.966
	

	69. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п.Котокель, ул.Озерная - ул.Озерная, 43 (ФАП с.Котокель)
	03:16-6.989
	




Особо охраняемые природные территории
Байкальская природная территория
Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Заказник «Прибайкальский»
Заказник «Прибайкальский» площадью73170 га, из них в границах МО СП «Гремячинское» - 63458,3 га. Реестровый номер Государственного природного заказника «Прибайкальский», согласно сведениям ЕГРН 03:16-9.2.
В соответствии с Постановлениями Совета Министров Бурятской АССР от 28.04.1981 № 160 и Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 № 75, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;
2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
3) разведка и разработка полезных ископаемых;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) заготовка древесины;
6) заготовка живицы;
7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);
8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров;
9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;
10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11) пускание палов и выжигание растительности;
12) мойка механизированных транспортных средств;
13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;
14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;
18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;
19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак;
22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;
26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;
27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;
29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;
31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
34) сплав древесины по водотокам и водоемам;
35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
37) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, и если эта деятельность не связана с функционированием и развитием ООПТ;
38) проведение экскурсий;
39) деятельность, предусмотренная Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2399;
40) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;
41) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
41.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
41.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
41.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
41.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;
(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.08.2022 N 497)
42) сплошные рубки леса.
Памятник природы «Озеро Котокель»
В соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 29.07.1975 № 321, Постановление Правительства Республики Бурятия от 04.06.2019 № 292 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения - памятниках природы», площадью 6,89900 тыс. га с реестровым номером 03:16-9.3, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;
2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство), за исключением спортивной и любительской рыбалки, а также рыболовства на утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия рыболовных участках, аквакультуры (рыбоводства), на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
3) разведка и разработка полезных ископаемых, за исключением разведки и добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, минеральных и термальных подземных вод;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) заготовка древесины, за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках, согласованных с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в следующие сроки: с 1 марта по 15 апреля; с 1 сентября по 31 декабря;
6) заготовка живицы;
7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);
8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров, за исключением организации таких мероприятий, туристских стоянок и разведения костров на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;
10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11) пускание палов и выжигание растительности;
12) мойка механизированных транспортных средств;
13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;
14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;
18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;
19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак, за исключением выгула собак на специально предусмотренных для этого местах, определенных учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;
26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;
27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;
29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;
31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), определенных учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций, за исключением такого сбора на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
34) сплав древесины по водотокам и водоемам;
35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
37) проведение экскурсий, за исключением проведения экскурсий на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
38) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;
39) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
39.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
39.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
39.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
39.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия. в таблице 19 представлен перечень территорий, перспективных для образования ООПТ регионального значения.
Таблица 4
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Наименование мероприятия
	Местоположение размещаемого объекта
	Характеристика объекта

	Рекреационная местность «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск
	Иные охраняемые природные территории
	Создание рекреационной местности
	Прибайкальский район
	Участок не сформирован


Охотничьи угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Гремячинское» установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.1.
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
Протяженность рек на территории поселения и ширина водоохранных зон, представлены в таблице 20.
Таблица 5.
	Наименование водного объекта
	Протяженность водных объектов согласно сведениям Государственного водного реестра, км
	Ширина водоохранной зоны, м

	р. Балаганная (12 км по лв. берегу р. Малая Сухая)
	10
	50

	р. Большая (оз. Колок)
	16
	100

	р. Горева (36 км по лв. берегу р. Кика)
	11
	100

	р. Гремячая (54 км по пр. берегу р. Баргузин)
	13
	100

	р. Заванда (18 км по пр. берегу р. Хаим)
	21
	100

	руч. Зырянка (11 км по лв. берегу р. Кика)
	13
	100

	р. Калтусная (93 км по пр. берегу р. Турка)
	19
	100

	р. Кика (Большая Кика) (оз.Байкал)
	107
	200

	р. Коточик (Катышин, Каточик) (4 км по лв. берегу р. Турка)
	76
	200

	р. Красная (13 км по пр. берегу пр. Кокуйская)
	14
	100

	р. Крестовская (оз. Арангатуй)
	17
	100

	р. Куркавка (24 км по пр. берегу р.Хаим)
	28
	100

	р. Левый Хаим (58 км по лв. берегу р. Хаим)
	19
	100

	р. Малая Сухая (оз. Байкал)
	34
	100

	р. Мостовка (83 км по лв. берегу р. Селенга)
	33
	100

	р. Правый Хаим (58 км по пр. берегу р. Хаим)
	21
	100

	р. Таланчанка (оз. Байкал)
	16
	100

	р. Хаим (45 км по пр. берегу р. Кика)
	58
	200

	р. Черемшанка (оз. Байкал)
	13
	100


Площадь зеркала оз. Дикое (р. Кика, в 1 км к В от устья реки) составляет 1,64 км2, оз. Духовое (р. Кика, в 5 км к Ю от устья реки) – 2,68 км2, оз. Малое Духовое (р. Кика, в 3 км к В от устья реки) – 1,88 км2.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:
- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сведения о местоположении береговой линии:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Протяженность определенной береговой линии (границы водного объекта), км

	Байкал
	Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, Баргузинский район, Прибайкальский район, Кабанский район
	1915,73

	Котокельское (Котокель, Катакель)
	Республика Бурятия, район Прибайкальский
	50,26


Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:
	Наименование водного объекта
	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения
	Параметры, м
	Протяженность береговой линии, в отношении кото рой установлены:

	
	
	Ширина водоохранной зоны
	Ширина прибрежной защитной полосы
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	Байкал
	
	
	200
	
	

	Котокельское (Котокель, Катакель)
	
	50
	50
	
	

	Котокельское (Котокель, Катакель)
	Первая категория ры бохозяйственного зна чения
	50
	50
	50.3
	50.3


Зоны затопления, подтопления:
	Наименование водного объекта
	Местоположение установленной зоны (населенный пункт)
	Площадь установленной зоны, км2

	
	
	зона подтопления
	зона подтопления

	
	
	
	сильного
	умеренного
	слабого

	Кика (Большая Кика)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск
	1.84
	
	
	

	Кика (Большая Кика)
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск
	
	0,090000
	0,210000
	0,110000

	Байкал
	Республика Буря тия, Прибайкаль ский район, с. Гремячинск
	
	0,140000
	0,190000
	0,080000



Рыбохозяйственные заповедные зоны
В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.
Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.
В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) судоходство;
3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;
4) сплав древесины (лесоматериалов);
5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;
7) строительство гидроэлектростанций;
8) рубка лесных насаждений;
9) строительство промышленных объектов;
10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
16) распашка земель;
17) размещение отвалов размываемых грунтов;
18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:
а) ценность и состав водных биологических ресурсов;
б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;
в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;
г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 3.
Территорию поселения охватывают границы третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, с реестровым номером 03:16-6.326.
Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.
Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:
Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
- не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 3, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 
Охранные зоны составляют:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;
- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;
- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;
- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;
- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.
Охранные зоны электроэнергетических объектов
Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 3, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».
В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Гремячинское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Татаурово.
Таблица 6.
	Зона с особыми условиями использования территории магистральной кабельной линии
	Реестровый номер зоны, согласно сведениям ЕГРН

	Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск»)
	03:16-6.469


Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:
	Вид зоны линий и сооружений связи и линий
	Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН

	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:16-6.493

	
	03:16-6.655

	
	03:16-6.656

	
	03:16-6.1081

	
	03:16-6.1133


На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:
- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).
Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанциями, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.
Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
Территорию поселения охватывает округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск».
Решение об установлении санитарного разрыва (санитарной полосы отчуждения) принято в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия» (утратил силу, актуализированная редакция постановления Правительства Республики Бурятия от 24 февраля 2025 года № 102 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений Правительства Республики Бурятия об установлении, изменении или о прекращении существования округа санитарной (горно-санитарной) охраны в отношении природных лечебных ресурсов».
Границы второй и третьей зон округов горно-санитарной охраны определяются путем специальных гидрогеологических расчетов, отраженных в отчете по оценке запасов месторождения (участка месторождения) минеральных подземных вод, получившем положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах».
На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.
принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Санитарные разрывы от линий электропередачи
Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».
Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта
Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)
Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;
25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Гремячинское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия отсутствуют.
Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
Зоны подтопления и затопления
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Гремячинское» населенный пункт с. Гремячинск является затопляемыми.
Зоны залегания полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.
В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.
В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 на территории Гремячинского поселения имеются действующие лицензии:
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Дата начала действия лицензии
	Дата окончания действия лицензии
	Участок
	ИНН
	Вид полезных ископаемых

	УДЭ01286ВЭ
	ОАО «Желдорреммаш» - филиал Улан-Удэнский ЛВРЗ
	23.07.2009
	22.01.2027
	на озере Котокель в районе с. Черемушки
	7715729877
	воды пресные

	УДЭ00290МЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	01.01.2027
	мин.вода Котокельский
	323000209
	воды минеральные

	УДЭ00290МЭ
	ООО «Конкор»
	22.12.2008
	01.11.2028
	в с.Исток
	2826003947
	воды пресные

	УДЭ01242ВЭ
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	31.12.2025
	месторождение оз. Котокель, уч. Залив Осиновый
	323000209
	грязь минеральная лечебная

	УДЭ00284МЭ
	ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
	22.09.2017
	22.09.2037
	на территории военного городка №84, оз. Котокель, Прибайкальского района
	7729314745
	воды пресные питьевые

	УДЭ01879ВЭ
	ООО «Амар»
	23.10.2023
	23.10.2028
	Пески
	300004856
	воды минеральные

	УДЭ018864МП
	СКУП РБ «Байкалкурорт»
	28.01.1999
	01.01.2027
	мин.вода Котокельский
	323000209
	воды минеральные


Кроме того, на территории имеется:
1) Нераспределенный фонд:
- оз. Котокельское с видом полезных ископаемых - сапропель (лечебные грязи).
2) Распределенный фонд:
- скважина № 23 на оз. Котокельское с видом полезных ископаемых - минеральная вода, (лицензия УДЭ 00290 МЭ);
- «уч. Залив Осиновый» с видом полезных ископаемых - грязь лечебная.
Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта: 
- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;
- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;
- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;
- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;
- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;
- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;
- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;
- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;
- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- участок «Попереченский»;
- Малая Билюта;
- Малая Билюта;
- Засухина Речка;
- Засухина Речка-1;
- Засухина Речка-2;
- Малая Билюта-4;
- Малая Билюта-1;
- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;
- Таловское месторождение, Кукуйский участок;
- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;
- месторождение Таловское, Восточный участок;
- месторождение Засухинское;
- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- Туркинское;
- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;
- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;
- Итанца;
- 2,5 км севернее Горячинск.
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Настоящие Правила применяются ко всей территории сельского поселения.
3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
4. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования,  действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил);
2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил);
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 21 настоящих Правил).
6. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены, исходя из условия обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым из поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также осуществления совместно с ним вспомогательных видов использования. Вспомогательные виды разрешенного использования являются допустимыми только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемыми совместно с ними.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные настоящими Правилами, применяются при образовании земельных участков, в том числе при подготовке документации по планировке территорий, и в иных предусмотренных законодательством случаях.
7. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, выделенным на картах градостроительного зонирования.
В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах зон объектов культурного наследия, на земельный участок и расположенные на нем объекты капитального строительства распространяется действие ограничений, указанных в статье 21 настоящих Правил.
На картах градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых действуют ограничения (статья 21 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное назначение и интенсивность использования территорий.
10. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанные в статьях 12-20 настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования.
11. Соответствующим градостроительному регламенту является такое использование земельных участков и объектов капитального строительства, которое соответствует в совокупности:
- видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 -5);
- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 -5);
- условиям ограничений на использование земельных участков и объектов капитального строительства в случаях расположения земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия.
12. При использовании земельных участков помимо требований градостроительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат соблюдению:
- требования технических регламентов и нормативных правовых актов;
- иные документально зафиксированные требования, параметры, ограничения, сервитуты на использование земельных участков, установленные на стадии образования земельных участков, в том числе посредством подготовки документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания).
13. При отсутствии возможности образования земельных участков для использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования образование земельных участков, подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство отдельно для объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не производится, в том числе в случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают.
В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии с законодательством устанавливается сервитут, в том числе:
- для прохода или проезда через земельный участок;
- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуатации, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспечения, в том числе коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- для временного пользования земельным участком в целях проведения строительных, изыскательских, исследовательских и других работ.
14. Образование земельных участков под объектами капитального строительства, возведенными до вступления в силу настоящих Правил, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке и виды разрешенного использования, которых не соответствуют градостроительному регламенту территориальной зоны, осуществляется с учетом фактического использования образуемых земельных участков. 
Размещение антенно-мачтовых сооружений связи осуществляется с учетом минимального расстояния до границ земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно медицинского обслуживания, земельных участков для ведения садоводства и огородничества, а также до детских и спортивных площадок, которые устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения. 
В случае, если земельный участок, на котором расположен индивидуальный жилой дом, многоквартирный жилой дом, садовый дом, объект дошкольного, начального и среднего общего образования, объектами амбулаторно-поликлинического или стационарно медицинского обслуживания, детские и спортивные площадки, не образован либо границы такого земельного участка не уточнены в соответствии с земельным законодательством, минимальное рассеяние от антенно-мачтового сооружения связи до границ объектов указанных в настоящем пункте, устанавливается в размер высоты антенно-мачтового сооружения.
15. Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящим Правилам.

Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в рамках градостроительного регламента в соответствии со статьями 7, 40, 41, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капитального строительства федерального, регионального, местного значения, объекта инженерно-технического обеспечения, объекта социальной сферы (в том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), для расположения которого требуется отдельный земельный участок, осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами администрации сельского поселения.

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в МО «Прибайкальский район».

Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила

Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для принятия решений по вопросам в области градостроительной деятельности, иным вопросам землепользования и застройки предоставляются администрацией МО «Прибайкальский район».

ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 7. Виды и состав территориальных зон

4. На карте градостроительного зонирования МО СП «Нестеровское» определены следующие виды территориальных зон:

	Виды зон
	Кодировка

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зона производственная
	

	Зона производственная
	П

	Зона рекреационная
	

	Рекреационные зоны
	Р

	Особая экономическая зона
	ОЭ

	Зона сельскохозяйственного использования
	

	Зона сельскохозяйственного использования
	СХ

	Зоны жилые
	

	Зона дач
	Ж2

	Зоны инженерной инфраструктуры
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	И



На картах градостроительного зонирования населенных пунктов определены следующие виды территориальных зон:

	Виды зон
	Кодировка

	Жилые зоны
	

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж1

	Общественно-деловые зоны
	

	Зона общественно-деловые
	ОД

	Производственные зоны
	

	Зона производственная
	П

	Зоны сельскохозяйственного использования
	

	Зона сельскохозяйственного использования
	СХ

	Зоны инженерной инфраструктуры
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	И

	Зоны рекреационного назначения
	

	Зона рекреационная
	Р

	Зоны транспортной инфраструктуры
	

	Зона автомобильного транспорта
	Т1

	Зоны специального назначения
	

	Зона кладбищ
	СН1

	Территории общего пользования
	

	Земельные участки общего пользования
	ТОП

	Противопожарный разрыв
	ППР



Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения индивидуальных одноквартирных, двухквартирных жилых домов с прилегающими земельными участками. 
Зона дач (Ж2) выделена для обеспечения правовых условий для садоводства, огородничества.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, в том числе объекты здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, отдельно стоящие жилые дома, гостиницы, многоэтажные гаражи, а также размещения объектов для извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Производственные зоны
Производственные зоны (П) выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных, производственно-коммунальных и коммунально-складских объектов различных классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий размещения сельскохозяйственных угодий, а также зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоны транспортной инфраструктуры
Зона автомобильного транспорта (Т1) включает в себя участки, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон, и санитарных разрывов для таких объектов.
Зоны инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры (И) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газоснабжения (за исключением режимных объектов связи), пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов, сооружений и коммуникаций.
Рекреационные зоны
Рекреационные зоны (Р) выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.
Размещение объектов капитального строительства на территориях, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
Зоны специального назначения
Зона кладбищ (СН1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания с обеспечением размера санитарно-защитных зон. 
Территории общего пользования
1. Земельные участки общего пользования (ТОП) – территории, не подлежащие приватизации и застройке, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования.
2. Территории и земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия Российской Федерации (памятники истории и культуры), объекты археологического наследия, достопримечательные места (в том числе места бытования исторических промыслов, производств и ремесел) используются строго в соответствии с их целевым назначением. Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются с учетом требований охраны памятников истории и культуры.
Зоны особо охраняемых территорий и градостроительные регламенты этих зон устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Границы территорий объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта), а также режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах указанных зон устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного наследия.
3. Территории и земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования, могут быть включены в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации и застройке.

Статья 8. Карта градостроительного зонирования

1. Границы территориальных зон установлены на картах градостроительного зонирования МО СП «Нестеровское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на картах градостроительного зонирования МО СП «Нестеровское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).

ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 9. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.
2. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
3) в границах территорий общего пользования;
4) занятые линейными объектами;
5) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) вспомогательные виды разрешенного использования;
3) условно разрешенные виды использования.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются вместе с ними.
	3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящих Правил

Статья 11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный и минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), ко всей площади земельного участка.
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются данными Правилами; для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства - законом Республики Бурятия.
3. Для целей, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков устанавливаются настоящими Правилами, федеральными, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами, а также в соответствии с утвержденными в установленном порядке сводами правил и нормами отвода земель для некоторых видов деятельности.
4. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» для всех территориальных зон устанавливается 1 м.
5. Предельная высота зданий определяется как расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения.
Предельное количество этажей определяется по количеству надземных этажей. При этом в число надземных этажей включаются технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на два метра.
6. Максимальный процент застройки для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов может подлежать уточнению при оформлении градостроительного плана земельного участка.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» не устанавливается.
8. В соответствии со ст. 40.1 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства» Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2023 г. № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства». Все новые объекты капитального строительства должны эстетично вписываться в существующую застройку и не создавать диссонанса с уже построенными зданиями. Архитектурно- стилистические решения новых зданий должны соответствовать уже существующему облику территориальной зоны. Цветовые решения фасадов новых зданий должны быть гармоничны с цветовой гаммой уже построенных объектов. Предельное количество надземных этажей: 4. Предельная высота зданий: 15м.

Статья 12. Жилые зоны
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	Ж1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Жилая застройка
	2.0
	Передвижное жилье
	2.4
	
	

	
	
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Религиозное использование
	3.7
	
	

	
	
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1.
	Деловое управление
	4.1
	
	

	
	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	
	

	
	
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Рынки
	4.3
	

	
	
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Общественное питание
	4.6
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Развлечение
	4.8
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Служебные гаражи
	4.9
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1.
	

	
	
	Предпринимательство
	4.0
	
	
	

	
	
	Магазины
	4.4
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	

	
	
	Ведение огородничества
	13.1
	
	
	

	
	
	Ведение садоводства
	13.2
	
	
	



2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства – 500 квадратных метров;
- для садоводства и огородничества - 400 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 квадратных метров 
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 25 квадратных метров
         2) максимальная площадь земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства -1500 квадратных метров; 
- для садоводства и огородничества - 2000 квадратных метров 
- для ведения личного подсобного хозяйства– 2500 квадратных метров;
- под хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд – 250 квадратных метров
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения огородничества составляют:
максимальный размер – 2000 кв.м.;
минимальный размер – 400 кв.м.
3) Планировочные и нормативные требования к размещению:
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве должен составлять не менее 5 метров;
- минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины и хозпостроек, выходящих на красную линию, за исключением хозпостроек для содержания скота и птицы;
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины, выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х метров, со стоком с крыши на земельный участок, на котором осуществляется строительство (размещение) гаража;
- размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, отдельно стоящих гаражей допускается в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости.
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы.
Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, а также принимаемыми иными нормативными правовыми актами.
Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.
В районах индивидуальной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.
Расстояние от стен индивидуальных, блокированных и секционных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;
Расстояние от площадки мусоросборников до жилого дома должно быть не менее 20 м и не более 100 м.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Основные параметры малоэтажной застройки могут быть следующими:
	Этажность
зданий
	Процент
застройки
(%)
	Процент
использования
территорий
	Плотность
жилого фонда
(тыс. кв. м. /га)








	2
	26-39
	0,4-0,5
	3,6-4,8

	3
	23-36
	0,4-0,7
	4,4-6,1

	4
	19-32
	0,5-0,8
	4,9-7,0



Доля площади зоны может быть принята для осуществления: основных функций - 61-69%, вспомогательных функций -13-19%, прочих функций -17-20%. 
Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками.

	Размер приквартирного земельного участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	300
	240
	40
	0,8

	200
	160
	40
	0,8

	100
	100
	50
	1,0



Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Предельно допустимые параметры в зоне коттеджной и усадебной застройки могут быть следующими:
	Размер земельного участка (кв.м.)
	Площадь жилого дома (кв.м. общей площади)
	Предельно допустимые параметры

	
	
	Процент застройки (%)
	Процент использования территории

	1200 и более
	480
	20
	0,4

	1000
	400
	20
	0,4

	800
	360
	20
	0,4

	600
	320
	30
	0,6

	500
	300
	30
	0,6



Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных массивов не должно быть менее 15м.
Ширина в красных линиях должна быть для улиц - не менее 9 м, для проездов - не менее 7 м.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.
На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.
Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
Статья 13. Общественно-деловые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	ОД
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	
	

	
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	
	

	
	
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	Служебные гаражи
	4.9
	
	

	
	
	Социальное обслуживание
	3.2
	Легкая промышленность
	6.3
	
	

	
	
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Строительная промышленность
	6.6
	
	

	
	
	Здравоохранение
	3.4
	Энергетика
	6.7
	
	

	
	
	Образование и просвещение
	3.5
	Связь 
	6.8
	
	

	
	
	Культурное развитие
	3.6
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	
	

	
	
	Общественное управление
	3.8
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	
	
	
	

	
	
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	
	
	

	
	
	Предпринимательство
	4.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	
	
	
	

	
	
	Рынки 
	4.3
	
	
	
	

	
	
	Магазины
	4.4
	
	
	
	

	
	
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	
	
	
	

	
	
	Общественное питание
	4.6
	
	
	
	

	
	
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	
	
	
	

	
	
	Развлечение
	4.8
	
	
	
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	
	

	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	
	

	
	
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	

	
	
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	
	
	
	


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га;
предельный максимальный размер земельного участка – 50 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 15 – 6 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей;
4) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Производственные зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	П
	Зона производственно-коммунальных объектов 
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Магазины
	4.4
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Общественное питание
	4.6
	
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	
	

	
	
	Производственная деятельность
	6.0
	
	
	
	

	
	
	Легкая промышленность
	6.3
	
	
	
	

	
	
	Пищевая промышленность
	6.4
	
	
	
	

	
	
	Строительная промышленность
	6.6
	
	
	
	

	
	
	Энергетика
	6.7
	
	
	
	

	
	
	Связь
	6.8
	
	
	
	

	
	
	Склад
	6.9
	
	
	
	

	
	
	Складские площадки
	6.9.1
	
	
	
	

	
	
	Транспорт
	7.0
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	

	
	
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	



2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь 
Площадь земельного участка принимается по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами
2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 11 – 3 м;
3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений Максимальная этажность принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %.

Статья 15. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Т1
	Зона автомобильного транспорта
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Рынки
	4.3
	
	

	
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Склад
	6.9
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Складские площадки
	6.9.1
	
	

	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	
	
	
	

	
	
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	
	
	
	

	
	
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	
	
	
	

	
	
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	



Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и Постановления Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
На участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов, придорожные полосы не устанавливаются 
Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения, безопасности населения и обеспечения перспективы дальнейшего развития дорожного хозяйства.
Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства (включая прокладку инженерных коммуникаций), объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования, установленными СНиП 2.05.02-85, при наличии согласия в письменной форме государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (далее - ГКУ «Бурятрегионавтодор»).

Статья 16. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	
	

	
	
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	
	
	
	



Статья 17. Рекреационные зоны

4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	Р
	Зона рек-реакционного назначения
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Рынки
	4.3
	
	

	
	
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Общественное питание
	4.6
	
	

	
	
	Отдых (рекреация)
	5.0
	Развлечение
	4.8
	
	

	
	
	Спорт
	5.1
	
	
	
	

	
	
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	
	
	
	

	
	
	Водный транспорт
	7.3
	
	
	
	

	
	
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	
	
	
	

	
	
	Охрана природных территорий
	9.1
	
	
	
	

	
	
	Курортная деятельность
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	
	
	
	

	
	
	Осуществление рекреационной деятельности в лесах
	10.10
	
	
	
	

	
	
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	
	
	
	

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	
	



На территории зон отдыха допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.
15. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более:
1. городских парков - 100
1. парков зон отдыха - 70
1. парков курортов - 50
1. лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10
1. лесов - 1-3
7. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо   предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
8. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях, необходимость и обоснования которого доказывается проектной документацией.
3. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по следующей таблице. 
	Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
	Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси

	
	Ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания, сооружения
Край тротуара или садовой дорожки
Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины, дороги или бровка канавы
Мачта и опора осветительной сети
Подошва откоса, террасы
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
Подземные сети
- газопровод, канализация
- тепловая сеть
- водопровод, дренаж
- силовой кабель и кабель связи
	5.0
0.7
2.0

4.0
1.0


1.5
2.0
2.0
2.0
	1.5
0.5
1.0

-
0.5


-
1.0
-
0.7



Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
1. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
1. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
4.   Расстояние   от   границ   земельных   участков   вновь   проектируемых   санаторно-курортных   и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:
· до жилой застройки учреждений, коммунального хозяйства и складов - 500 
· до автомобильных дорог категорий I, II, II - 500 
· до автомобильных дорог категорий IV - 200 
· до садоводческих товариществ - 300 

2. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Зоны специального назначения

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование
	Код вида

	СН1
	Зона кладбищ
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Энергетика
	6.7

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Запас
	12.3
	Связь
	6.8

	
	
	Религиозное использование
	3.7
	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2

	
	
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	
	
	Специальная деятельность
	12.2
	
	
	
	



2.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный максимальный размер земельного участка для размещения кладбища – 40 га;
2) минимальная площадь мест захоронения от общей площади кладбища — 65–70%
3) минимальная ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ, крематориев — 20 м 
4) использование территории места погребения после его переноса допускается по истечении 20 лет, территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается, за исключением культовых объектов
5) объекты санитарно-технического назначения размещаются на обособленном, сухом участке с подветренной стороны от территории жилой застройки.

Статья 19. Зоны сельскохозяйственного использования 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	[bookmark: _Hlk214540863]Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	СХ
	Зона сельскохозяйственного использования
	Сельскохозяйственное использование
	1.0
	Запас
	12.3
	Энергетика
	6.7

	
	
	Растениеводство
	1.1
	
	
	Связь
	6.8

	
	
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2
	
	
	Автомобильный транспорт
	7.2

	
	
	Овощеводство
	1.3
	
	
	
	

	
	
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4
	
	
	
	

	
	
	Садоводство
	1.5
	
	
	
	

	
	
	Животноводство
	1.7
	
	
	
	

	
	
	Скотоводство
	1.8
	
	
	
	

	
	
	Звероводство
	1.9
	
	
	
	

	
	
	Птицеводство
	1.10
	
	
	
	

	
	
	Свиноводство
	1.11
	-
	
	
	

	
	
	Пчеловодство
	1.12
	-
	
	
	

	
	
	Рыбоводство
	1.13
	-
	
	
	

	
	
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	
	
	
	

	
	
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	-
	
	
	

	
	
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	-
	
	
	

	
	
	Питомники
	1.17
	-
	
	
	

	
	
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	-
	
	
	

	
	
	Сенокошение
	1.19
	
	
	
	

	
	
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	
	
	
	

	
	
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	-
	
	
	

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	
	

	
	
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	
	
	

	
	
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	
	
	
	

	
	
	Специальная деятельность
	12.2
	
	
	
	

	
	
	Ведение огородничества
	13.1
	
	
	
	

	
	
	Ведение садоводства
	13.2
	
	
	
	



Статья 20. Территории общего пользования

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
	Вид территориальной зоны
	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

	
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида
	Наименование 
	Код вида

	ТОП
	Территория общего пользования
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	-
	
	-

	
	
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	

	
	
	Запас
	12.3
	
	
	

	ППР
	Противопожарный разрыв
	Охрана природных территорий
	9.1
	-
	
	-


Действие градостроительного регламента в соответствии со ст.36 Градостроительного Кодекса РФ не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются следующие требования.
Требование к ширине проезжей части дороги;
- главная улица ширина одной полосы 3,5м, общая ширина проезжей части не менее 7м. 
- второстепенные дороги ширина одной полосы 3,0 м, общая ширина проезжей части - не менее 6м;
- обочина дороги по 1 м с каждой стороны от дороги;
- тротуары с двух сторон от проезжей части, шириной от 1,2 м до 2,25 м;
- линии уличного освещения с охранной зоной по 1 м с каждой стороны от дороги. 
Ширина земельного полотна под автомобильные дороги составляет:
- главная улица – шириной полосы от оси дороги 7,75 м, общая ширина улицы не менее 15,5 м:
- второстепенные улицы - шириной полосы от оси дороги 6,75 м., общая ширина улицы не менее 13,5м
Охранная зона сетей линий электропередач 0,4 кВ - по 2 м с каждой стороны от линии. 
Под размещение инженерных сетей предусматривать ширину не менее 4-5 м.
Ширина главной улицы составляет не менее 23 м. 
Ширина второстепенной улицы - не менее 20 м.

Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

[bookmark: _Hlk203651572]В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории сельского поселения «Нестеровское» расположены 1 объект федерального значения и 5 объектов культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения.


	№
	Название
	Адрес
	Рег.№ в ЕГРОКН
	Границы территории

	Объекты культурного наследия федерального значения

	1
	Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Батурино, на территории Сретенского женского монастыря
	031610487880006
	Приказ АГИП РБ от 26.06.2023 г. № 432д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 29.07.2024 № 121окн

	Объекты культурного наследия регионального значения

	2
	Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Нестерово
	031410104720005
	Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 г. № 458д

	3
	Церковь 
Сретенская
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Батурино, ул. Монастырская, 2
	031410049880005
	Приказ МК РБ от
 23.09.2013 
№ 003-528
 Зоны охраны:
 Приказ АГИП РБ
 от 29.07.2024 № 
121окн

	4
	Жилой дом
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Нестерово, ул. Комсомольская, д.86
	031410059460005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д

	5
	Часовня
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, кладбище
	031410059440005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д

	6
	Жилой дом
	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гурулево, ул. Центральная, 65
	031410059450005
	Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д


Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.
[bookmark: _Hlk203651578]Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Нестеровское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- историко-культурная оценка территории;
- археологическая оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);
- паспортизация объектов культурного наследия;
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).
Таблица 1. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия
	№ п/п
	Раздел мероприятий
	Состав мероприятий

	1.
	Государственная охрана объектов культурного наследия
	- историко-культурная оценка территории;
- археологического оценка территории;
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза)
- паспортизация объектов культурного наследия;
- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия
	- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия
- формирование историко-культурных заповедников


[bookmark: _Hlk203651594]В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 2
	[bookmark: _Hlk203651597]№ п/п
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Наименование
	Реестровый номер (ЕГРН)
	Ограничения

	1. 
	Особо охраняемая природная территория
	Байкальская природная территория
	03:00-9.8
	Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
- соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

	2. 
	Граница особо охраняемой природной территории
	Особо охраняемые природные территории
	03:16-9.2
	На территории Заказника согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2002 г. N 75 «О продлении срока действия государственных природных биологических заказников регионального значения «Прибайкальский» (вместе с «Положением о Государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Ангирский» запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам: охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года; - нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия; - проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых; - деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; - выпас скота; - любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах; - отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника; - нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования; - прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов; - иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания; - применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением лесного хозяйства; - засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков.

	3. 
	Особо ценные земли
	особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья
	03:16-6.9
	В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается Согласно с.. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от21.12.2004 №172» Перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель

	4. 
	Охранная зона особо охраняемого природного объекта
	охотничьи угодья
	03:09-11.1
	Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

	5. 
	
	
	03:16-11.1
	

	6. 
	Особая экономическая зона
	Особая экономическая зона туристско-рекреационного
	03:16-10.1
	На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ);
4) заготовка живицы;
5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса);
6) сплошные рубки леса;
7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
9) мойка механизированных транспортных средств;
10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;
14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.


	7. 
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, кладбище
	03:16-6.1063
	Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ):
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия;
б) нейтрализация дисгармоничного озеленения путем санации;
в) благоустройство территории с применением малых архитектурных форм, уличной мебели.
Запрещается:
а) строительство объектов капитального и некапитального строительства;
б) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия;
в) устройство могил, погребений;
г) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия в целях его популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера;
д) размещение временных построек и объектов, автостоянок, киосков, навесов;
е) установка ограждения могил высотой свыше 0,8 метра, глухих ограждений существующих могил.
Срок действия данной зоны не установлен.

	8. 
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 86
	03:16-6.1052
	Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ):
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия, регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды); 
б) ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих габаритах; 
в) снос (демонтаж) объектов капитального строительства; 
г) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия; 
д) строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом; 
е) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов, малых архитектурных форм. 

Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия;
б) возведение объектов некапитального строительства (установка временных построек, киосков, навесов и т.д.);
в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия;
г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом;
д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
е) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия в целях их популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление.
Срок действия данной зоны не установлен.

	9. 
	
	Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Центральная, 65
	03:16-6.1050
	

	10. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 86
	03:16-6.1053
	

	11. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Центральная, 65
	03:16-6.1051
	

	12. 
	
	Единая зона охраняемого природного ландшафта (EЗОПЛ) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1161
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта (EЗОПЛ):
Разрешается:
а) сохранение (регенерация) природного ландшафта, связанного композиционно с объектами культурного наследия;
б) проведение мероприятий по предотвращению образования водной, ветровой эрозий, предотвращению образования оврагов;
в) проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель; 
г) уход за зелеными насаждениями (прореживание, обрезка крон, стрижка кустарников).
Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства;
б) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, газопроводов, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом; 
в) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах строений, сооружений, на ограждениях; 
г) изменение характеристик природного ландшафта, в том числе отметок природного рельефа и соотношения открытых и закрытых пространств; 
д) установка глухих ограждений.

	13. 
	
	Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – подзона 1 (EЗРЗ-1) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1162
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 1 (ЕЗРЗ-1):
Разрешается:
а) строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений – не более 7 метров по отметке конька кровель от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства;
б) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 
в) благоустройство территории, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), установка произведений монументально-декоративного искусства, памятных знаков, малых архитектурных форм; 
г) проведение работ по озеленению, организация газонов, цветников;
д) применение отдельно стоящего оборудования освещения.
Запрещается: 
а) строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 7 метров от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства (существующих на момент установления данных зон охраны) до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
б) реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны, связанная с превышением допустимого высотного параметра - до 7 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
в) при реконструкции и строительстве объектов капитального строительства расположенных по фронту улиц применение диссонансных, по отношению к объекту культурного наследия, объемно-пространственных и архитектурных решений, в том числе использование ярких цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение сплошного остекления фасадов, использование цветного стекла; применение высоких (более 40 градусов) скатных кровель, башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений;
г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом;
д) размещение отдельно стоящих рекламных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объектов культурного наследия, информацию о деятельности монастыря – размерами не более 1,0 × 1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) не более 2,0 метра, а также временных элементов информационно-д

	14. 
	
	Единая охранная зона (ЕОЗ) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1164
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны (ЕОЗ): 
Разрешается:
а) хозяйственная деятельность, направленная на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
б) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия;
в) ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры, прокладка (строительство) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом;
г) установка отдельно стоящего оборудования освещения;
д) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов, малых архитектурных форм.

Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия;
б) возведение объектов некапитального строительства (установка временных построек, киосков, навесов и т.д.);
в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объектов культурного наследия, затрудняющая доступ к объектам культурного наследия;
г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом;
д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
е) запрещается посадка высокорослых деревьев хвойных и лиственных пород, препятствующих восприятию объектов культурного наследия;
ж) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объектов культурного наследия, информацию о деятельности монастыря – размерами не более 1,0 × 1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) не более 2,0 метра, а также временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление.

	15. 
	
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 2 (ЕЗРЗ-2) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия»
	03:16-6.1163
	Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 2 (ЕЗРЗ-2):
Разрешается:
а) строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений – не более 10 метров по отметке конька кровель от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства;
б) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 
в) благоустройство территории, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), установка произведений монументально-декоративного искусства, памятных знаков, малых архитектурных форм; 
г) проведение работ по озеленению, организация газонов, цветников;
д) применение отдельно стоящего оборудования освещения.
Запрещается: 
а) новое строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 10 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
б) реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и не превышающих пределы допустимых высотных параметров (до 10 метров), связанная с превышением допустимых высотных параметров - до 10 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши;
в) при реконструкции и строительстве объектов капитального строительства расположенных по фронту улиц применение диссонансных, по отношению к объекту культурного наследия, объемно-пространственных и архитектурных решений, в том числе использование ярких цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение сплошного остекления фасадов, использование цветного стекла; применение высоких (более 40 градусов) скатных кровель, башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений;
г) размещение отдельно стоящих рекламных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, на ограждениях;
д) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом;
е) размещение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи;
ж) размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием;
з) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия

	16. 
	Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового телевещания»Нестерово»)
	03:16-6.509
	Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Размеры зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового телевещания «Нестерово») составляют: по всем азимутам на высоте от 12 метров и выше составляет протяженностью 14 метров.

	17. 
	Зона с особыми условиями использования территории
	Зона затопления территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р.Цивилей при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	03:16-6.1086
	ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.)
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Срок данной Зоны установлен бессрочно.

	18. 
	
	Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей  (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности)
	03:16-6.1087
	

	19. 
	
	Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей  (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности)
	03:16-6.1088
	

	20. 
	
	Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности )
	03:16-6.1089
	

	21. 
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнений, входящую в государственную наблюдательную сеть в Республике Бурятия, Прибайкальский района, с. Нестерово, ул. Комсомольская, №110Б
	03:16-6.291
	Границы охранной зоны стационарных пунктов наблюдений  установлена на расстоянии 200 метров от границ стационарных пунктов наблюдений. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении
    1. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений является обязательным для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную и иную деятельность (работы) запрещается: 
  а) возводить любые здания и сооружения;
  б) производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;
  в) высаживать деревья, складировать удобрения;
  г) прокладывать и сооружать  железные, автомобильные и другие дороги, контактные линии трамвая, троллейбуса, высоковольтные линии электропередач,  энергетические установки;
  д) устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;
  е) размещать, перемещать, повреждать и уничтожать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
  ж) проводить сельскохозяйственные работы, связанные с распахиванием почв и внесением минеральных удобрений.  
   2. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений на указанных расстояниях от границ стационарных пунктов наблюдений запрещается: 
  а) возведение зданий и сооружений - на расстоянии 10-кратной и менее высоты возводимых одиночных зданий, сооружений, и на расстоянии 20-кратной и менее высоты двух и более возводимых зданий, сооружений, примыкающих друг к другу и образующих группу построек;  
  б) высаживание деревьев и кустарников – на расстоянии 10-кратной и менее высоты  отдельных деревьев, кустарников и 20-кратной и менее высоты сплошного леса или лесных полос;
  в) создание искусственных водных объектов, орошение (полив) сельскохозяйственных культур – на расстоянии 120 м и менее;
  г) прокладка теплотрасс и других трубопроводов, производство планировки грунта –  на расстоянии 100 м и менее;
  д) производство геологоразведочных работ – на расстоянии 100 м и менее. 
   3. Хозяйственная и иная деятельность (работы) в охранойх зоне стационарных пунктов наблюдения

	22. 
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды.
	03:16-6.1167
	

	23. 
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-3-Н-7 Заречная
	03:16-6.910
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда.
В пределах  зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ  
Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров,  в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
ж) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов. 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;&#x

	24. 
	
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-10-Н-7 Хаим
	03:16-6.827
	

	25. 
	
	Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-11-Н-7  Ключ
	03:16-6.823
	

	26. 
	
	Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №11/6 ф.3 ТП-1 Н-7 Гурулево
	03:16-6.733
	

	27. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-22 Н-1 Поле
	03:16-6.684
	

	28. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №55 Ф-Н-5 Гурулево
	03:16-6.666
	

	29. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории
	03:16-6.26
	

	30. 
	
	зона с особыми условиями использования территории ОРУ 110/10 кВ ПС «Нестерево» Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерево
	03:16-6.246
	

	31. 

	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп от оп № 29 ф. Н-1 Зырянск ПС 10/110 Нестерово
	03:16-6.725
	

	32. 
	
	зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2-НЗ «Гараж» фидера № Н-3 «КРС» от ПС 110/10 кВ «Нестерово»
	03:16-6.411
	

	33. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 Н-7 «Хаим»
	03:16-6.900
	

	34. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП-11 Н-7 «Ключ»
	03:16-6.898
	

	35. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  НГ-3 «Нестерово-Гурулево»
	03:16-6.473
	

	36. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач –ВЛ-0.4 кВ с.Гурулево от ТП-5-Н7 «Поселок», ТП-7-Н7 «Кика»
	03:16-6.267
	

	37. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ Нестерово-Солнечная
	03:16-6.252
	

	38. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ     ф.1 ТП-3 Н-7 «Заречная»
	03:16-6.911
	

	39. 
	
	Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Батурино
	03:16-6.882
	

	40. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №256 ф. Н-7 Кика ПС 110/10 кВ
	03:16-6.850
	

	41. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ  НКРС-2 «Нестерово-Комплекс (Нестерово)
	03:16-6.494
	

	42. 
	
	Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 Н-7 «Кика»
	03:16-6.861
	

	43. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НЗ-1 «Нестерово-Зырянск»
	03:16-6.299
	

	44. 
	
	Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №254 ф. Н-7 ПС 110/10 кВ Нестерево
	03:16-6.949
	

	45. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.
	03:16-6.332
	

	46. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Турунтаево
	03:16-6.524
	

	47. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП 4-Н-1 «Батурино»
	03:16-6.414
	

	48. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская
	03:16-6.130
	

	49. 
	
	зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район
	03:16-6.217
	

	50. 
	
	Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - ВЛ-0.4 кВ с.Гурулево от ТП-1-Н7 «Гурулево», ТП-3-Н5 «Корпус-3»
	03:16-6.290
	

	51. 
	
	Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НК-4 «Нестерово-Кика»
	03:16-6.329
	

	52. 
	Охранная зона линий и сооружений связи
	Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузин
	03:00-6.213
	На основании Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года N 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации в соответствии с пунктом 48 постановления: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	53. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке:Республика Бурятия,с.Нестерово, ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», сущ. РМ-ул.Комсомольская,26
	03:16-6.962
	Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»:
 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

	54. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: МОУ «Кикинская основная общеобразовательная школа»,Республика Бурятия,п.Кика,АТС ул.Трактовая,28-ул.Трактовая,26
	03:16-6.961
	

	55. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, Администрация сельского поселения «Нестеровское»,с. Нестерово, ул. Школьная,6
	03:16-6.963
	

	56. 
	
	Охранная зона ВОЛС на участке: ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», Республика Бурятия,п.Кика,АТС ул.Трактовая,28-ул.Набережная,17
	03:16-6.960
	

	57. 
	
	Охранна зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия,Прибайкальский район,с. Гурулево,ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», АТС с. Гурулево ул.Центральная,12а-ул.Центральная,24
	03:16-6.965
	

	58. 
	
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.493
	В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы

	59. 
	
	Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая
	03:16-6.419
	


[bookmark: _Hlk203651616]Особо охраняемые природные территории
Байкальская природная территория
Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:
 - соблюдение принципов:
а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
г) обязательности государственной экологической экспертизы.
- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Заказник «Прибайкальский»
Заказник «Прибайкальский» площадью73170 га, из них в границах МО СП «Нестеровское» - 63458,3 га. Реестровый номер Государственного природного заказника «Прибайкальский», согласно сведениям ЕГРН 03:16-9.2.
В соответствии с Постановлениями Совета Министров Бурятской АССР от 28.04.1981 № 160 и Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 № 75, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:
1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;
2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
3) разведка и разработка полезных ископаемых;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) заготовка древесины;
6) заготовка живицы;
7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);
8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров;
9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;
10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11) пускание палов и выжигание растительности;
12) мойка механизированных транспортных средств;
13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;
14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);
17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;
18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;
19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак;
22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;
23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;
26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;
27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;
29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;
30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;
31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;
33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
34) сплав древесины по водотокам и водоемам;
35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
37) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, и если эта деятельность не связана с функционированием и развитием ООПТ;
38) проведение экскурсий;
39) деятельность, предусмотренная Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2399;
40) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;
41) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:
41.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
41.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;
41.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;
41.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;
(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.08.2022 N 497)
42) сплошные рубки леса.
Охотничьи угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Нестеровское» установлены зоны особо охраняемого природного объекта с реестровыми номерами 03:16-11.1 и 03:16-11.1.
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий
 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.
Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
Протяженность рек на территории поселения и ширина водоохранных зон, представлены в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование водного объекта
	Протяженность водных объектов согласно сведениям Государственного водного реестра, км
	Ширина водоохранной зоны, м

	р. Итанца
	85 
	200

	р. Кика (Большая Кика)
	107
	200

	р. Цивлей (Прямой Цивлей)
	18
	100

	р. Большой Зимарсак
	10
	50

	р. Большая Кафтанчикова
	14
	100

	р. Большая (оз. Колок)
	16
	100

	р. Большая (БАЙ/СЕЛЕНГ/285/357/97)
	82
	200

	р. Большая
	32
	100

	р. Большая (оз. Байкал)
	70
	200

	р. Бурля Колочная
	12
	100

	р. Быстрая
	15
	100

	р. Бычья
	12
	100

	р. Добатый
	12
	100

	р. Зырянка
	14
	100

	р. Куркавка (оз. Байкал)
	14
	100

	р. Куркавка (13 км по лв. берегу р. Шегнанда)
	26
	100

	р. Куркавка (24 км по лв. берегу р. Кабанья)
	10
	100

	р. Куркавка (16040000112116300003528)
	13
	100

	р. Куркавка (28 км по пр. берегу р. Уро)
	13
	100

	р. Куркавка (оз. Байкал)
	14
	100

	р. Куркавка (24 км по пр. берегу р. Хаим)
	28
	100

	р. Левый Хаим
	19
	100

	р. Малый Зимарсак
	14
	100

	р. Малая Кафтанчикова
	10
	100

	р. Малая Сухая (16040000112116300003849)
	12
	100

	р. Малая Сухая (16040000212116300006764)
	34
	100

	р. Манжеевка
	16
	100

	р. Мельничная (Верхний Ботый)
	11
	100

	р. Нестеровская
	10
	100

	р. Поперечный
	11
	100

	р. Прямая
	15
	100

	р. Разбойникова
	14
	100

	р. Сергеевка
	14
	100

	р. Торгониха
	12
	100

	р. Усутай
	15
	100

	р. Хаим
	58
	200

	р. Хаимкэн
	17
	100

	р. Хандей
	23
	100

	р. Частая
	17
	100

	р. Падь Бурля
	40
	100

	р. Бильчир (15 км по пр. берегу р. Уныгытей)
	10
	100

	р. Бильчир (25 км по пр. берегу р. Гильбири)
	17
	100

	р. Бильчир (16030000412299000000010)
	21
	100

	р. Бильчир (32 км по пр. берегу р. Ангыр)
	21
	100

	руч. Зырянка
	13
	100

	руч. Сухой
	13
	100


- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Рыбохозяйственные заповедные зоны
В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.
Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.
В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
1) разведка и добыча полезных ископаемых;
2) судоходство;
3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;
4) сплав древесины (лесоматериалов);
5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;
7) строительство гидроэлектростанций;
8) рубка лесных насаждений;
9) строительство промышленных объектов;
10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
16) распашка земель;
17) размещение отвалов размываемых грунтов;
18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:
а) ценность и состав водных биологических ресурсов;
б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;
в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;
г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов на территории поселения, согласно сведениям ЕГРН не установлены.
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости. 
Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
- не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 4, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории». 
Охранные зоны составляют:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;
- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;
- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;
- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;
- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.
Охранные зоны электроэнергетических объектов
Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 5, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».
В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Нестеровское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Нестерово. 
Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:
	Вид зоны линий и сооружений связи и линий
	Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН

	Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации
	03:00-6.213

	
	03:16-6.962

	
	03:16-6.961

	
	03:16-6.963

	
	03:16-6.960

	
	03:16-6.965

	
	03:16-6.493

	
	03:16-6.419


На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:
- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).
Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.
К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.
К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.
Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)
Санитарные разрывы от линий электропередачи
Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».
Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта
Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)
Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.
Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1.1.1. 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
1.1.2. 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;
1.1.3. 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.
В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья
В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Нестеровское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия установлены с реестровым номером 03:16-6.9.
Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
- с установлением или изменением черты населенных пунктов;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.
Зоны подтопления и затопления
В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Нестеровское» населенный пункт с. Гурулево является затопляемыми.
Зоны залегания полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.
В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.
В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 на территории Нестеровского поселения имеются действующие лицензии:
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Дата начала действия лицензии
	Дата окончания действия лицензии
	Участок
	ИНН
	Вид полезных ископаемых

	УДЭ01981ТП
	ООО «ГПК «Альянс-Недра»
	23.07.2018
	23.07.2025
	Усутайский
	3811449441
	родонит

	УДЭ011436ТП
	ООО «ШУЛУУН»
	16.01.2023
	16.01.2028
	Верховья Усутая
	326583862
	родонит


Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта: 
- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;
- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;
- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;
- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;
- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;
- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;
- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;
- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;
- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;
- участок «Попереченский»;
- Малая Билюта;
- Малая Билюта;
- Засухина Речка;
- Засухина Речка-1;
- Засухина Речка-2;
- Малая Билюта-4;
- Малая Билюта-1;
- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;
- Таловское месторождение, Кукуйский участок;
- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;
- месторождение Таловское, Восточный участок;
- месторождение Засухинское;
- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;
- Туркинское;
- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;
- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;
- Итанца;
- 2,5 км севернее Горячинск.


















































Графическое приложение 1
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